{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Analitico","Banco","Composições","Cotações","Relatórios","Busca"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":44,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Analitico","index":0,"n_rows":46874,"n_cols":7,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":true,"merged":[],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
["97141",null,null,"","47,7326970","51,3333334","SINAPI - ANALITICO NACIONAL SIPCI 12/07/2024"]
["97141","SINAPI",5678,"0,0063000"]
["97141","SINAPI",5679,"0,0304000"]
["97141","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97141","SINAPI",88246,"0,0480000"]
["97141","SINAPI",88316,"0,0320000"]
["97142",null,null,"","49,2723494","52,8957530"]
["97142","SINAPI",5678,"0,0069000"]
["97142","SINAPI",5679,"0,0329000"]
["97142","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97142","SINAPI",88246,"0,0606000"]
["97142","SINAPI",88316,"0,0404000"]
["97143",null,null,"","52,1327015","55,7017545"]
["97143","SINAPI",5678,"0,0082000"]
["97143","SINAPI",5679,"0,0391000"]
["97143","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97143","SINAPI",88246,"0,0920000"]
["97143","SINAPI",88316,"0,0614000"]
["97144",null,null,"","53,5443039","56,9248827"]
["97144","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["97144","SINAPI",5679,"0,0454000"]
["97144","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97144","SINAPI",88246,"0,1235000"]
["97144","SINAPI",88316,"0,0823000"]
["97145",null,null,"","54,7189821","58,1372550"]
["97145","SINAPI",5678,"0,0108000"]
["97145","SINAPI",5679,"0,0516000"]
["97145","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97145","SINAPI",88246,"0,1550000"]
["97145","SINAPI",88316,"0,1033000"]
["97146",null,null,"","55,2823316","58,8432524"]
["97146","SINAPI",5678,"0,0121000"]
["97146","SINAPI",5679,"0,0579000"]
["97146","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97146","SINAPI",88246,"0,1864000"]
["97146","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["97147",null,null,"","55,7768925","59,2211610"]
["97147","SINAPI",5678,"0,0134000"]
["97147","SINAPI",5679,"0,0641000"]
["97147","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97147","SINAPI",88246,"0,2179000"]
["97147","SINAPI",88316,"0,1453000"]
["97148",null,null,"","56,1614732","59,5953004"]
["97148","SINAPI",5678,"0,0147000"]
["97148","SINAPI",5679,"0,0703000"]
["97148","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97148","SINAPI",88246,"0,2494000"]
["97148","SINAPI",88316,"0,1662000"]
["97149",null,null,"","56,3254928","59,7539544"]
["97149","SINAPI",5678,"0,0160000"]
["97149","SINAPI",5679,"0,0766000"]
["97149","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97149","SINAPI",88246,"0,2808000"]
["97149","SINAPI",88316,"0,1872000"]
["97150",null,null,"","46,6412578","50,1557633"]
["97150","SINAPI",5631,"0,0173000"]
["97150","SINAPI",5632,"0,0828000"]
["97150","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97150","SINAPI",88246,"0,3123000"]
["97150","SINAPI",88316,"0,2082000"]
["97151",null,null,"","47,0469257","50,5851266"]
["97151","SINAPI",5631,"0,0199000"]
["97151","SINAPI",5632,"0,0953000"]
["97151","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97151","SINAPI",88246,"0,3752000"]
["97151","SINAPI",88316,"0,2501000"]
["97152",null,null,"","47,8693183","51,3907285"]
["97152","SINAPI",5631,"0,0225000"]
["97152","SINAPI",5632,"0,1077000"]
["97152","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97152","SINAPI",88246,"0,4381000"]
["97152","SINAPI",88316,"0,2921000"]
["97153",null,null,"","48,2086739","51,7281782"]
["97153","SINAPI",5631,"0,0251000"]
["97153","SINAPI",5632,"0,1202000"]
["97153","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97153","SINAPI",88246,"0,5011000"]
["97153","SINAPI",88316,"0,3340000"]
["97154",null,null,"","48,4762981","52,0105126"]
["97154","SINAPI",5631,"0,0277000"]
["97154","SINAPI",5632,"0,1327000"]
["97154","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97154","SINAPI",88246,"0,5640000"]
["97154","SINAPI",88316,"0,3760000"]
["97155",null,null,"","48,6956523","52,2380953"]
["97155","SINAPI",5631,"0,0303000"]
["97155","SINAPI",5632,"0,1452000"]
["97155","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97155","SINAPI",88246,"0,6269000"]
["97155","SINAPI",88316,"0,4179000"]
["97156",null,null,"","48,5281571","52,0564277"]
["97156","SINAPI",5631,"0,0355000"]
["97156","SINAPI",5632,"0,1701000"]
["97156","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97156","SINAPI",88246,"0,7527000"]
["97156","SINAPI",88316,"0,5018000"]
["97157",null,null,"","49,1909386","52,8528529"]
["97157","SINAPI",5678,"0,0063000"]
["97157","SINAPI",5679,"0,0153000"]
["97157","SINAPI-I",20078,"0,0046000"]
["97157","SINAPI",88246,"0,0434000"]
["97157","SINAPI",88316,"0,0289000"]
["97158",null,null,"","50,5524863","54,1025642"]
["97158","SINAPI",5678,"0,0069000"]
["97158","SINAPI",5679,"0,0166000"]
["97158","SINAPI-I",20078,"0,0054000"]
["97158","SINAPI",88246,"0,0547000"]
["97158","SINAPI",88316,"0,0365000"]
["97159",null,null,"","53,2653062","56,7924530"]
["97159","SINAPI",5678,"0,0082000"]
["97159","SINAPI",5679,"0,0197000"]
["97159","SINAPI-I",20078,"0,0071000"]
["97159","SINAPI",88246,"0,0832000"]
["97159","SINAPI",88316,"0,0554000"]
["97160",null,null,"","55,2117265","58,6466166"]
["97160","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["97160","SINAPI",5679,"0,0229000"]
["97160","SINAPI-I",20078,"0,0087000"]
["97160","SINAPI",88246,"0,1116000"]
["97160","SINAPI",88316,"0,0744000"]
["97161",null,null,"","56,0646901","59,5533500"]
["97161","SINAPI",5678,"0,0108000"]
["97161","SINAPI",5679,"0,0260000"]
["97161","SINAPI-I",20078,"0,0113000"]
["97161","SINAPI",88246,"0,1400000"]
["97161","SINAPI",88316,"0,0933000"]
["97162",null,null,"","56,9124425","60,4232805"]
["97162","SINAPI",5678,"0,0121000"]
["97162","SINAPI",5679,"0,0292000"]
["97162","SINAPI-I",20078,"0,0138000"]
["97162","SINAPI",88246,"0,1684000"]
["97162","SINAPI",88316,"0,1123000"]
["97163",null,null,"","57,3573574","60,7011071"]
["97163","SINAPI",5678,"0,0134000"]
["97163","SINAPI",5679,"0,0323000"]
["97163","SINAPI-I",20078,"0,0163000"]
["97163","SINAPI",88246,"0,1969000"]
["97163","SINAPI",88316,"0,1312000"]
["97164",null,null,"","57,6888890","61,1428572"]
["97164","SINAPI",5678,"0,0147000"]
["97164","SINAPI",5679,"0,0355000"]
["97164","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97164","SINAPI",88246,"0,2253000"]
["97164","SINAPI",88316,"0,1502000"]
["97165",null,null,"","57,8696345","61,2573100"]
["97165","SINAPI",5678,"0,0160000"]
["97165","SINAPI",5679,"0,0386000"]
["97165","SINAPI-I",20078,"0,0221000"]
["97165","SINAPI",88246,"0,2537000"]
["97165","SINAPI",88316,"0,1691000"]
["97166",null,null,"","49,2665038","52,7603871"]
["97166","SINAPI",5631,"0,0173000"]
["97166","SINAPI",5632,"0,0417000"]
["97166","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97166","SINAPI",88246,"0,2821000"]
["97166","SINAPI",88316,"0,1881000"]
["97167",null,null,"","49,6637353","53,2436330"]
["97167","SINAPI",5631,"0,0199000"]
["97167","SINAPI",5632,"0,0480000"]
["97167","SINAPI-I",20078,"0,0313000"]
["97167","SINAPI",88246,"0,3390000"]
["97167","SINAPI",88316,"0,2260000"]
["97168",null,null,"","50,5893020","54,1245792"]
["97168","SINAPI",5631,"0,0225000"]
["97168","SINAPI",5632,"0,0543000"]
["97168","SINAPI-I",20078,"0,0284000"]
["97168","SINAPI",88246,"0,3958000"]
["97168","SINAPI",88316,"0,2639000"]
["97169",null,null,"","51,0024059","54,5048400"]
["97169","SINAPI",5631,"0,0251000"]
["97169","SINAPI",5632,"0,0606000"]
["97169","SINAPI-I",20078,"0,0314000"]
["97169","SINAPI",88246,"0,4527000"]
["97169","SINAPI",88316,"0,3018000"]
["97170",null,null,"","51,2571840","54,8118549"]
["97170","SINAPI",5631,"0,0277000"]
["97170","SINAPI",5632,"0,0669000"]
["97170","SINAPI-I",20078,"0,0355000"]
["97170","SINAPI",88246,"0,5095000"]
["97170","SINAPI",88316,"0,3397000"]
["97171",null,null,"","51,5121952","55,0090526"]
["97171","SINAPI",5631,"0,0303000"]
["97171","SINAPI",5632,"0,0732000"]
["97171","SINAPI-I",20078,"0,0403000"]
["97171","SINAPI",88246,"0,5664000"]
["97171","SINAPI",88316,"0,3776000"]
["97172",null,null,"","51,1615344","54,6980708"]
["97172","SINAPI",5631,"0,0355000"]
["97172","SINAPI",5632,"0,0858000"]
["97172","SINAPI-I",20078,"0,0646000"]
["97172","SINAPI",88246,"0,6801000"]
["97172","SINAPI",88316,"0,4534000"]
["105249",null,null,"","44,3895488","47,8853176"]
["105249","SINAPI",5631,"0,0728000"]
["105249","SINAPI",5632,"0,3490000"]
["105249","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105249","SINAPI",88246,"1,5445000"]
["105249","SINAPI",88316,"1,0297000"]
["105250",null,null,"","45,9040591","49,4831151"]
["105250","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105250","SINAPI",5679,"0,0936000"]
["105250","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105250","SINAPI",88246,"0,1477000"]
["105250","SINAPI",88316,"0,0985000"]
["105251",null,null,"","47,4871135","51,0510512"]
["105251","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["105251","SINAPI",5679,"0,1013000"]
["105251","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105251","SINAPI",88246,"0,1865000"]
["105251","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["105252",null,null,"","50,0734934","53,5974500"]
["105252","SINAPI",5678,"0,0251000"]
["105252","SINAPI",5679,"0,1205000"]
["105252","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105252","SINAPI",88246,"0,2833000"]
["105252","SINAPI",88316,"0,1889000"]
["105253",null,null,"","51,7842983","55,3597652"]
["105253","SINAPI",5678,"0,0291000"]
["105253","SINAPI",5679,"0,1397000"]
["105253","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105253","SINAPI",88246,"0,3801000"]
["105253","SINAPI",88316,"0,2534000"]
["105254",null,null,"","52,6593989","56,1505509"]
["105254","SINAPI",5678,"0,0331000"]
["105254","SINAPI",5679,"0,1589000"]
["105254","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105254","SINAPI",88246,"0,4769000"]
["105254","SINAPI",88316,"0,3180000"]
["105255",null,null,"","53,2482270","56,7340511"]
["105255","SINAPI",5678,"0,0371000"]
["105255","SINAPI",5679,"0,1781000"]
["105255","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105255","SINAPI",88246,"0,5738000"]
["105255","SINAPI",88316,"0,3825000"]
["105256",null,null,"","53,7142858","57,2117594"]
["105256","SINAPI",5678,"0,0411000"]
["105256","SINAPI",5679,"0,1973000"]
["105256","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105256","SINAPI",88246,"0,6706000"]
["105256","SINAPI",88316,"0,4471000"]
["105257",null,null,"","54,0773482","57,5658567"]
["105257","SINAPI",5678,"0,0451000"]
["105257","SINAPI",5679,"0,2164000"]
["105257","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105257","SINAPI",88246,"0,7674000"]
["105257","SINAPI",88316,"0,5116000"]
["105258",null,null,"","52,8644805","56,3643015"]
["105258","SINAPI",5678,"0,0301000"]
["105258","SINAPI",5679,"0,0728000"]
["105258","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105258","SINAPI",88246,"0,4622000"]
["105258","SINAPI",88316,"0,3082000"]
["105259",null,null,"","46,1538463","49,6887381"]
["105259","SINAPI",5678,"0,0282000"]
["105259","SINAPI",5679,"0,0681000"]
["105259","SINAPI-I",20078,"0,0651000"]
["105259","SINAPI",88246,"0,2246000"]
["105259","SINAPI",88316,"0,1497000"]
["105261",null,null,"","52,8415109","56,3398694"]
["105261","SINAPI",5678,"0,0327000"]
["105261","SINAPI",5679,"0,0792000"]
["105261","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105261","SINAPI",88246,"0,5206000"]
["105261","SINAPI",88316,"0,3470000"]
["105262",null,null,"","45,4820106","49,0110456"]
["105262","SINAPI",5631,"0,0354000"]
["105262","SINAPI",5632,"0,0857000"]
["105262","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105262","SINAPI",88246,"0,5789000"]
["105262","SINAPI",88316,"0,3859000"]
["105263",null,null,"","45,7195744","49,2207793"]
["105263","SINAPI",5631,"0,0407000"]
["105263","SINAPI",5632,"0,0986000"]
["105263","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105263","SINAPI",88246,"0,6955000"]
["105263","SINAPI",88316,"0,4637000"]
["105264",null,null,"","46,5692247","50,0948048"]
["105264","SINAPI",5631,"0,0461000"]
["105264","SINAPI",5632,"0,1115000"]
["105264","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105264","SINAPI",88246,"0,8122000"]
["105264","SINAPI",88316,"0,5414000"]
["105265",null,null,"","47,0217744","50,5459433"]
["105265","SINAPI",5631,"0,0514000"]
["105265","SINAPI",5632,"0,1244000"]
["105265","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105265","SINAPI",88246,"0,9288000"]
["105265","SINAPI",88316,"0,6192000"]
["105266",null,null,"","47,2083669","50,7357358"]
["105266","SINAPI",5631,"0,0568000"]
["105266","SINAPI",5632,"0,1373000"]
["105266","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105266","SINAPI",88246,"1,0455000"]
["105266","SINAPI",88316,"0,6970000"]
["105267",null,null,"","47,2545033","50,7661017"]
["105267","SINAPI",5631,"0,0621000"]
["105267","SINAPI",5632,"0,1502000"]
["105267","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105267","SINAPI",88246,"1,1621000"]
["105267","SINAPI",88316,"0,7747000"]
["105268",null,null,"","45,7657023","49,2795073"]
["105268","SINAPI",5631,"0,0728000"]
["105268","SINAPI",5632,"0,1760000"]
["105268","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105268","SINAPI",88246,"1,3954000"]
["105268","SINAPI",88316,"0,9303000"]
["105269",null,null,"","46,3414635","49,9089254"]
["105269","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105269","SINAPI",5679,"0,0472000"]
["105269","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105269","SINAPI",88246,"0,1335000"]
["105269","SINAPI",88316,"0,0890000"]
["105270",null,null,"","54,2046808","57,6640998"]
["105270","SINAPI",5678,"0,0491000"]
["105270","SINAPI",5679,"0,2356000"]
["105270","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105270","SINAPI",88246,"0,8643000"]
["105270","SINAPI",88316,"0,5762000"]
["105271",null,null,"","45,0889521","48,6078075"]
["105271","SINAPI",5631,"0,0531000"]
["105271","SINAPI",5632,"0,2548000"]
["105271","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105271","SINAPI",88246,"0,9611000"]
["105271","SINAPI",88316,"0,6407000"]
["105272",null,null,"","45,4752853","48,9861261"]
["105272","SINAPI",5631,"0,0611000"]
["105272","SINAPI",5632,"0,2932000"]
["105272","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105272","SINAPI",88246,"1,1548000"]
["105272","SINAPI",88316,"0,7699000"]
["105273",null,null,"","46,1538462","49,6679810"]
["105273","SINAPI",5631,"0,0691000"]
["105273","SINAPI",5632,"0,3316000"]
["105273","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105273","SINAPI",88246,"1,3484000"]
["105273","SINAPI",88316,"0,8990000"]
["105274",null,null,"","46,5255907","50,0459728"]
["105274","SINAPI",5631,"0,0771000"]
["105274","SINAPI",5632,"0,3700000"]
["105274","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105274","SINAPI",88246,"1,5421000"]
["105274","SINAPI",88316,"1,0281000"]
["105275",null,null,"","46,7649397","50,2843955"]
["105275","SINAPI",5631,"0,0851000"]
["105275","SINAPI",5632,"0,4084000"]
["105275","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105275","SINAPI",88246,"1,7358000"]
["105275","SINAPI",88316,"1,1572000"]
["105276",null,null,"","46,8947327","50,4179105"]
["105276","SINAPI",5631,"0,0931000"]
["105276","SINAPI",5632,"0,4468000"]
["105276","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105276","SINAPI",88246,"1,9294000"]
["105276","SINAPI",88316,"1,2863000"]
["105277",null,null,"","46,1994859","49,7165744"]
["105277","SINAPI",5631,"0,1091000"]
["105277","SINAPI",5632,"0,5235000"]
["105277","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105277","SINAPI",88246,"2,3168000"]
["105277","SINAPI",88316,"1,5445000"]
["105278",null,null,"","44,6831365","48,1891349"]
["105278","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105278","SINAPI",5679,"0,1248000"]
["105278","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105278","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["105278","SINAPI",88316,"0,1313000"]
["105279",null,null,"","46,1142323","49,6280089"]
["105279","SINAPI",5678,"0,0282000"]
["105279","SINAPI",5679,"0,1350000"]
["105279","SINAPI-I",20078,"0,0651000"]
["105279","SINAPI",88246,"0,2486000"]
["105279","SINAPI",88316,"0,1657000"]
["105280",null,null,"","48,7334999","52,2591363"]
["105280","SINAPI",5678,"0,0335000"]
["105280","SINAPI",5679,"0,1606000"]
["105280","SINAPI-I",20078,"0,0850000"]
["105280","SINAPI",88246,"0,3777000"]
["105280","SINAPI",88316,"0,2518000"]
["105281",null,null,"","50,2883508","53,8173052"]
["105281","SINAPI",5678,"0,0388000"]
["105281","SINAPI",5679,"0,1862000"]
["105281","SINAPI-I",20078,"0,1048000"]
["105281","SINAPI",88246,"0,5068000"]
["105281","SINAPI",88316,"0,3379000"]
["105282",null,null,"","48,0235493","51,5294119"]
["105282","SINAPI",5678,"0,0211000"]
["105282","SINAPI",5679,"0,0511000"]
["105282","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105282","SINAPI",88246,"0,1685000"]
["105282","SINAPI",88316,"0,1123000"]
["105283",null,null,"","49,1371482","52,6827208"]
["105283","SINAPI",5678,"0,0335000"]
["105283","SINAPI",5679,"0,0810000"]
["105283","SINAPI-I",20078,"0,0850000"]
["105283","SINAPI",88246,"0,3412000"]
["105283","SINAPI",88316,"0,2275000"]
["105284",null,null,"","51,0331573","54,5596434"]
["105284","SINAPI",5678,"0,0442000"]
["105284","SINAPI",5679,"0,2118000"]
["105284","SINAPI-I",20078,"0,1357000"]
["105284","SINAPI",88246,"0,6359000"]
["105284","SINAPI",88316,"0,4240000"]
["105297",null,null,"","44,6486487","48,2828283"]
["105297","SINAPI",5678,"0,0130000"]
["105297","SINAPI",5679,"0,0624000"]
["105297","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105297","SINAPI",88246,"0,0985000"]
["105297","SINAPI",88316,"0,0657000"]
["105298",null,null,"","50,8793971","54,4023325"]
["105298","SINAPI",5678,"0,0251000"]
["105298","SINAPI",5679,"0,0607000"]
["105298","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105298","SINAPI",88246,"0,2559000"]
["105298","SINAPI",88316,"0,1706000"]
["105299",null,null,"","52,7931556","56,3314713"]
["105299","SINAPI",5678,"0,0291000"]
["105299","SINAPI",5679,"0,0704000"]
["105299","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105299","SINAPI",88246,"0,3434000"]
["105299","SINAPI",88316,"0,2289000"]
["105300",null,null,"","53,5936852","57,0549789"]
["105300","SINAPI",5678,"0,0331000"]
["105300","SINAPI",5679,"0,0801000"]
["105300","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105300","SINAPI",88246,"0,4309000"]
["105300","SINAPI",88316,"0,2873000"]
["105301",null,null,"","54,2036184","57,6998690"]
["105301","SINAPI",5678,"0,0371000"]
["105301","SINAPI",5679,"0,0898000"]
["105301","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105301","SINAPI",88246,"0,5184000"]
["105301","SINAPI",88316,"0,3456000"]
["105302",null,null,"","54,6522412","58,1216102"]
["105302","SINAPI",5678,"0,0411000"]
["105302","SINAPI",5679,"0,0995000"]
["105302","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105302","SINAPI",88246,"0,6059000"]
["105302","SINAPI",88316,"0,4039000"]
["105303",null,null,"","55,0589526","58,5168313"]
["105303","SINAPI",5678,"0,0451000"]
["105303","SINAPI",5679,"0,1091000"]
["105303","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105303","SINAPI",88246,"0,6934000"]
["105303","SINAPI",88316,"0,4622000"]
["105304",null,null,"","55,1411043","58,5956965"]
["105304","SINAPI",5678,"0,0491000"]
["105304","SINAPI",5679,"0,1188000"]
["105304","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105304","SINAPI",88246,"0,7808000"]
["105304","SINAPI",88316,"0,5206000"]
["105305",null,null,"","47,2354172","50,7536798"]
["105305","SINAPI",5631,"0,0531000"]
["105305","SINAPI",5632,"0,1285000"]
["105305","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105305","SINAPI",88246,"0,8683000"]
["105305","SINAPI",88316,"0,5789000"]
["105306",null,null,"","47,5915223","51,1304088"]
["105306","SINAPI",5631,"0,0611000"]
["105306","SINAPI",5632,"0,1478000"]
["105306","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105306","SINAPI",88246,"1,0433000"]
["105306","SINAPI",88316,"0,6955000"]
["105307",null,null,"","48,3644533","51,8838305"]
["105307","SINAPI",5631,"0,0691000"]
["105307","SINAPI",5632,"0,1672000"]
["105307","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105307","SINAPI",88246,"1,2183000"]
["105307","SINAPI",88316,"0,8122000"]
["105317",null,null,"","52,1292971","55,6769597"]
["105317","SINAPI",5678,"0,0247000"]
["105317","SINAPI",5679,"0,0599000"]
["105317","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105317","SINAPI",88246,"0,3456000"]
["105317","SINAPI",88316,"0,2304000"]
["105318",null,null,"","52,5869760","56,0743803"]
["105318","SINAPI",5678,"0,0274000"]
["105318","SINAPI",5679,"0,0663000"]
["105318","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105318","SINAPI",88246,"0,4039000"]
["105318","SINAPI",88316,"0,2693000"]
["105319",null,null,"","50,8166970","54,3463613"]
["105319","SINAPI",5678,"0,0388000"]
["105319","SINAPI",5679,"0,0939000"]
["105319","SINAPI-I",20078,"0,1048000"]
["105319","SINAPI",88246,"0,4579000"]
["105319","SINAPI",88316,"0,3053000"]
["105320",null,null,"","51,5887291","55,0639956"]
["105320","SINAPI",5678,"0,0442000"]
["105320","SINAPI",5679,"0,1068000"]
["105320","SINAPI-I",20078,"0,1357000"]
["105320","SINAPI",88246,"0,5745000"]
["105320","SINAPI",88316,"0,3830000"]
["105321",null,null,"","52,0551443","55,5608141"]
["105321","SINAPI",5678,"0,0495000"]
["105321","SINAPI",5679,"0,1197000"]
["105321","SINAPI-I",20078,"0,1658000"]
["105321","SINAPI",88246,"0,6912000"]
["105321","SINAPI",88316,"0,4608000"]
["105322",null,null,"","52,4561014","55,9423276"]
["105322","SINAPI",5678,"0,0548000"]
["105322","SINAPI",5679,"0,1326000"]
["105322","SINAPI-I",20078,"0,1957000"]
["105322","SINAPI",88246,"0,8078000"]
["105322","SINAPI",88316,"0,5385000"]
["105323",null,null,"","52,7476857","56,2465804"]
["105323","SINAPI",5678,"0,0602000"]
["105323","SINAPI",5679,"0,1455000"]
["105323","SINAPI-I",20078,"0,2250000"]
["105323","SINAPI",88246,"0,9245000"]
["105323","SINAPI",88316,"0,6163000"]
["105324",null,null,"","52,7259938","56,2143673"]
["105324","SINAPI",5678,"0,0655000"]
["105324","SINAPI",5679,"0,1584000"]
["105324","SINAPI-I",20078,"0,2647000"]
["105324","SINAPI",88246,"1,0411000"]
["105324","SINAPI",88316,"0,6941000"]
["105325",null,null,"","45,4582820","48,9549943"]
["105325","SINAPI",5631,"0,0708000"]
["105325","SINAPI",5632,"0,1713000"]
["105325","SINAPI-I",20078,"0,2975000"]
["105325","SINAPI",88246,"1,1578000"]
["105325","SINAPI",88316,"0,7718000"]
["105326",null,null,"","45,6697460","49,1900649"]
["105326","SINAPI",5631,"0,0815000"]
["105326","SINAPI",5632,"0,1971000"]
["105326","SINAPI-I",20078,"0,3750000"]
["105326","SINAPI",88246,"1,3910000"]
["105326","SINAPI",88316,"0,9274000"]
["105340",null,null,"","48,7628995","52,2866737"]
["105340","SINAPI",5631,"0,0771000"]
["105340","SINAPI",5632,"0,1866000"]
["105340","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105340","SINAPI",88246,"1,3932000"]
["105340","SINAPI",88316,"0,9288000"]
["105341",null,null,"","49,1192754","52,6419338"]
["105341","SINAPI",5631,"0,0931000"]
["105341","SINAPI",5632,"0,2253000"]
["105341","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105341","SINAPI",88246,"1,7432000"]
["105341","SINAPI",88316,"1,1621000"]
["105342",null,null,"","48,1133631","51,6282643"]
["105342","SINAPI",5631,"0,1091000"]
["105342","SINAPI",5632,"0,2640000"]
["105342","SINAPI-I",20078,"0,4525000"]
["105342","SINAPI",88246,"2,0931000"]
["105342","SINAPI",88316,"1,3954000"]
["105343",null,null,"","44,4834857","48,0604866"]
["105343","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105343","SINAPI",5679,"0,0629000"]
["105343","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105343","SINAPI",88246,"0,1779000"]
["105343","SINAPI",88316,"0,1186000"]
["105344",null,null,"","46,5349545","50,0520588"]
["105344","SINAPI",5631,"0,0922000"]
["105344","SINAPI",5632,"0,2229000"]
["105344","SINAPI-I",20078,"0,3970000"]
["105344","SINAPI",88246,"1,6243000"]
["105344","SINAPI",88316,"1,0829000"]
["105345",null,null,"","47,1599584","50,6823636"]
["105345","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["105345","SINAPI",5632,"0,2746000"]
["105345","SINAPI-I",20078,"0,4975000"]
["105345","SINAPI",88246,"2,0909000"]
["105345","SINAPI",88316,"1,3939000"]
["105346",null,null,"","47,2316959","50,7517271"]
["105346","SINAPI",5631,"0,1242000"]
["105346","SINAPI",5632,"0,3004000"]
["105346","SINAPI-I",20078,"0,5638000"]
["105346","SINAPI",88246,"2,3242000"]
["105346","SINAPI",88316,"1,5495000"]
["105347",null,null,"","45,7408061","49,2527474"]
["105347","SINAPI",5631,"0,1455000"]
["105347","SINAPI",5632,"0,3520000"]
["105347","SINAPI-I",20078,"0,9050000"]
["105347","SINAPI",88246,"2,7908000"]
["105347","SINAPI",88316,"1,8605000"]
["105348",null,null,"","51,5220075","55,0104983"]
["105348","SINAPI",5678,"0,0495000"]
["105348","SINAPI",5679,"0,2374000"]
["105348","SINAPI-I",20078,"0,1658000"]
["105348","SINAPI",88246,"0,7650000"]
["105348","SINAPI",88316,"0,5100000"]
["105349",null,null,"","51,9258460","55,4313366"]
["105349","SINAPI",5678,"0,0548000"]
["105349","SINAPI",5679,"0,2630000"]
["105349","SINAPI-I",20078,"0,1957000"]
["105349","SINAPI",88246,"0,8942000"]
["105349","SINAPI",88316,"0,5961000"]
["105350",null,null,"","52,2149370","55,7202135"]
["105350","SINAPI",5678,"0,0602000"]
["105350","SINAPI",5679,"0,2886000"]
["105350","SINAPI-I",20078,"0,2250000"]
["105350","SINAPI",88246,"1,0233000"]
["105350","SINAPI",88316,"0,6822000"]
["105351",null,null,"","52,2873944","55,7756215"]
["105351","SINAPI",5678,"0,0655000"]
["105351","SINAPI",5679,"0,3142000"]
["105351","SINAPI-I",20078,"0,2647000"]
["105351","SINAPI",88246,"1,1524000"]
["105351","SINAPI",88316,"0,7682000"]
["105352",null,null,"","43,7296241","47,2278843"]
["105352","SINAPI",5631,"0,0708000"]
["105352","SINAPI",5632,"0,3398000"]
["105352","SINAPI-I",20078,"0,2975000"]
["105352","SINAPI",88246,"1,2815000"]
["105352","SINAPI",88316,"0,8543000"]
["105353",null,null,"","44,0091955","47,4995690"]
["105353","SINAPI",5631,"0,0815000"]
["105353","SINAPI",5632,"0,3910000"]
["105353","SINAPI-I",20078,"0,3750000"]
["105353","SINAPI",88246,"1,5397000"]
["105353","SINAPI",88316,"1,0265000"]
["105354",null,null,"","44,7710572","48,2795130"]
["105354","SINAPI",5631,"0,0922000"]
["105354","SINAPI",5632,"0,4421000"]
["105354","SINAPI-I",20078,"0,3970000"]
["105354","SINAPI",88246,"1,7979000"]
["105354","SINAPI",88316,"1,1986000"]
["105355",null,null,"","45,1679921","48,6756522"]
["105355","SINAPI",5631,"0,1028000"]
["105355","SINAPI",5632,"0,4933000"]
["105355","SINAPI-I",20078,"0,4400000"]
["105355","SINAPI",88246,"2,0561000"]
["105355","SINAPI",88316,"1,3708000"]
["105356",null,null,"","45,3582435","48,8705997"]
["105356","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["105356","SINAPI",5632,"0,5445000"]
["105356","SINAPI-I",20078,"0,4975000"]
["105356","SINAPI",88246,"2,3144000"]
["105356","SINAPI",88316,"1,5429000"]
["105357",null,null,"","45,4651096","48,9752651"]
["105357","SINAPI",5631,"0,1242000"]
["105357","SINAPI",5632,"0,5957000"]
["105357","SINAPI-I",20078,"0,5638000"]
["105357","SINAPI",88246,"2,5726000"]
["105357","SINAPI",88316,"1,7151000"]
["105358",null,null,"","44,3647931","47,8668981"]
["105358","SINAPI",5631,"0,1455000"]
["105358","SINAPI",5632,"0,6981000"]
["105358","SINAPI-I",20078,"0,9050000"]
["105358","SINAPI",88246,"3,0890000"]
["105358","SINAPI",88316,"2,0593000"]
["105369",null,null,"","13,3826604","15,1032634"]
["105369","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105369","SINAPI",5679,"0,1248000"]
["105369","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105369","SINAPI-I",40421,"1,0000000"]
["105369","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["105369","SINAPI",88316,"0,1313000"]
["105377",null,null,"","15,7348848","17,7327735"]
["105377","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105377","SINAPI",5679,"0,0936000"]
["105377","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105377","SINAPI-I",40418,"1,0000000"]
["105377","SINAPI",88246,"0,1477000"]
["105377","SINAPI",88316,"0,0985000"]
["105378",null,null,"","46,1900283","49,6478874"]
["105378","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["105378","SINAPI",5679,"0,0675000"]
["105378","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105378","SINAPI",88246,"0,1243000"]
["105378","SINAPI",88316,"0,0829000"]
["105379",null,null,"","48,7787357","52,3714096"]
["105379","SINAPI",5678,"0,0167000"]
["105379","SINAPI",5679,"0,0803000"]
["105379","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105379","SINAPI",88246,"0,1889000"]
["105379","SINAPI",88316,"0,1259000"]
["105380",null,null,"","45,4756921","48,9935807"]
["105380","SINAPI",5631,"0,0621000"]
["105380","SINAPI",5632,"0,2978000"]
["105380","SINAPI-I",20078,"0,2819000"]
["105380","SINAPI",88246,"1,2863000"]
["105380","SINAPI",88316,"0,8575000"]
["105388",null,null,"","49,2687387","52,8462193"]
["105388","SINAPI",5678,"0,0167000"]
["105388","SINAPI",5679,"0,0405000"]
["105388","SINAPI-I",20078,"0,0425000"]
["105388","SINAPI",88246,"0,1706000"]
["105388","SINAPI",88316,"0,1137000"]
["105389",null,null,"","50,9502925","54,5084747"]
["105389","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["105389","SINAPI",5679,"0,0469000"]
["105389","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105389","SINAPI",88246,"0,2289000"]
["105389","SINAPI",88316,"0,1526000"]
["105390",null,null,"","48,9927658","52,5126931"]
["105390","SINAPI",5631,"0,0851000"]
["105390","SINAPI",5632,"0,2059000"]
["105390","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105390","SINAPI",88246,"1,5682000"]
["105390","SINAPI",88316,"1,0455000"]
["105391",null,null,"","46,9864369","50,5073376"]
["105391","SINAPI",5631,"0,1028000"]
["105391","SINAPI",5632,"0,2487000"]
["105391","SINAPI-I",20078,"0,4400000"]
["105391","SINAPI",88246,"1,8576000"]
["105391","SINAPI",88316,"1,2384000"]
["105392",null,null,"","50,4055621","53,9537387"]
["105392","SINAPI",5678,"0,0194000"]
["105392","SINAPI",5679,"0,0931000"]
["105392","SINAPI-I",20078,"0,0524000"]
["105392","SINAPI",88246,"0,2534000"]
["105392","SINAPI",88316,"0,1689000"]
["105393",null,null,"","51,2054003","54,6798030"]
["105393","SINAPI",5678,"0,0221000"]
["105393","SINAPI",5679,"0,1059000"]
["105393","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105393","SINAPI",88246,"0,3180000"]
["105393","SINAPI",88316,"0,2120000"]
["105394",null,null,"","51,6115703","55,1340997"]
["105394","SINAPI",5678,"0,0247000"]
["105394","SINAPI",5679,"0,1187000"]
["105394","SINAPI-I",20078,"0,0829000"]
["105394","SINAPI",88246,"0,3825000"]
["105394","SINAPI",88316,"0,2550000"]
["105395",null,null,"","52,0043338","55,5220885"]
["105395","SINAPI",5678,"0,0274000"]
["105395","SINAPI",5679,"0,1315000"]
["105395","SINAPI-I",20078,"0,0978000"]
["105395","SINAPI",88246,"0,4471000"]
["105395","SINAPI",88316,"0,2981000"]
["105396",null,null,"","52,3091726","55,8098070"]
["105396","SINAPI",5678,"0,0301000"]
["105396","SINAPI",5679,"0,1443000"]
["105396","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105396","SINAPI",88246,"0,5116000"]
["105396","SINAPI",88316,"0,3411000"]
["105397",null,null,"","52,3576769","55,8486546"]
["105397","SINAPI",5678,"0,0327000"]
["105397","SINAPI",5679,"0,1571000"]
["105397","SINAPI-I",20078,"0,1324000"]
["105397","SINAPI",88246,"0,5762000"]
["105397","SINAPI",88316,"0,3841000"]
["105398",null,null,"","43,7500001","47,2749542"]
["105398","SINAPI",5631,"0,0354000"]
["105398","SINAPI",5632,"0,1699000"]
["105398","SINAPI-I",20078,"0,1488000"]
["105398","SINAPI",88246,"0,6407000"]
["105398","SINAPI",88316,"0,4272000"]
["105399",null,null,"","44,0574905","47,5466483"]
["105399","SINAPI",5631,"0,0407000"]
["105399","SINAPI",5632,"0,1955000"]
["105399","SINAPI-I",20078,"0,1875000"]
["105399","SINAPI",88246,"0,7699000"]
["105399","SINAPI",88316,"0,5132000"]
["105400",null,null,"","44,8091851","48,3113737"]
["105400","SINAPI",5631,"0,0461000"]
["105400","SINAPI",5632,"0,2211000"]
["105400","SINAPI-I",20078,"0,1985000"]
["105400","SINAPI",88246,"0,8990000"]
["105400","SINAPI",88316,"0,5993000"]
["105401",null,null,"","45,1793401","48,6976370"]
["105401","SINAPI",5631,"0,0514000"]
["105401","SINAPI",5632,"0,2467000"]
["105401","SINAPI-I",20078,"0,2200000"]
["105401","SINAPI",88246,"1,0281000"]
["105401","SINAPI",88316,"0,6854000"]
["105402",null,null,"","45,3809586","48,8878202"]
["105402","SINAPI",5631,"0,0568000"]
["105402","SINAPI",5632,"0,2723000"]
["105402","SINAPI-I",20078,"0,2488000"]
["105402","SINAPI",88246,"1,1572000"]
["105402","SINAPI",88316,"0,7715000"]
["97173",null,null,"","48,5319950","52,0570361"]
["97173","SINAPI",5631,"0,0184000"]
["97173","SINAPI",5632,"0,0882000"]
["97173","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97173","SINAPI",88246,"0,1604000"]
["97173","SINAPI",88316,"0,1069000"]
["97173","SINAPI",88317,"0,5640000"]
["97174",null,null,"","49,4179895","52,9434929"]
["97174","SINAPI",5631,"0,0210000"]
["97174","SINAPI",5632,"0,1006000"]
["97174","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97174","SINAPI",88246,"0,2233000"]
["97174","SINAPI",88316,"0,1489000"]
["97174","SINAPI",88317,"0,6580000"]
["97175",null,null,"","50,0182884","53,5362122"]
["97175","SINAPI",5631,"0,0236000"]
["97175","SINAPI",5632,"0,1131000"]
["97175","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97175","SINAPI",88246,"0,2862000"]
["97175","SINAPI",88316,"0,1908000"]
["97175","SINAPI",88317,"0,7520000"]
["97176",null,null,"","50,5312300","54,0314137"]
["97176","SINAPI",5631,"0,0262000"]
["97176","SINAPI",5632,"0,1256000"]
["97176","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97176","SINAPI",88246,"0,3492000"]
["97176","SINAPI",88316,"0,2328000"]
["97176","SINAPI",88317,"0,8460000"]
["97177",null,null,"","50,9352519","54,4543877"]
["97177","SINAPI",5631,"0,0288000"]
["97177","SINAPI",5632,"0,1381000"]
["97177","SINAPI-I",10997,"0,3124000"]
["97177","SINAPI",88246,"0,4121000"]
["97177","SINAPI",88316,"0,2747000"]
["97177","SINAPI",88317,"0,9400000"]
["97178",null,null,"","51,4634436","54,9642662"]
["97178","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["97178","SINAPI",5632,"0,1630000"]
["97178","SINAPI-I",10997,"0,3749000"]
["97178","SINAPI",88246,"0,5379000"]
["97178","SINAPI",88316,"0,3586000"]
["97178","SINAPI",88317,"1,1280000"]
["97179",null,null,"","51,8746221","55,3613164"]
["97179","SINAPI",5631,"0,0392000"]
["97179","SINAPI",5632,"0,1880000"]
["97179","SINAPI-I",10997,"0,4374000"]
["97179","SINAPI",88246,"0,6638000"]
["97179","SINAPI",88316,"0,4425000"]
["97179","SINAPI",88317,"1,3160000"]
["97180",null,null,"","52,1525648","55,6485696"]
["97180","SINAPI",5631,"0,0444000"]
["97180","SINAPI",5632,"0,2129000"]
["97180","SINAPI-I",10997,"0,4999000"]
["97180","SINAPI",88246,"0,7896000"]
["97180","SINAPI",88316,"0,5264000"]
["97180","SINAPI",88317,"1,5040000"]
["97181",null,null,"","52,3898200","55,8751619"]
["97181","SINAPI",5631,"0,0496000"]
["97181","SINAPI",5632,"0,2378000"]
["97181","SINAPI-I",10997,"0,5624000"]
["97181","SINAPI",88246,"0,9155000"]
["97181","SINAPI",88316,"0,6103000"]
["97181","SINAPI",88317,"1,6920000"]
["97182",null,null,"","51,1093075","54,6093947"]
["97182","SINAPI-I",10997,"0,6249000"]
["97182","SINAPI",88246,"1,0413000"]
["97182","SINAPI",88316,"0,6942000"]
["97182","SINAPI",88317,"1,8799000"]
["97182","SINAPI",88907,"0,0548000"]
["97182","SINAPI",88908,"0,2628000"]
["97183",null,null,"","50,5513148","54,0944882"]
["97183","SINAPI",5631,"0,0184000"]
["97183","SINAPI",5632,"0,0445000"]
["97183","SINAPI-I",10997,"0,1875000"]
["97183","SINAPI",88246,"0,1449000"]
["97183","SINAPI",88316,"0,0966000"]
["97183","SINAPI",88317,"0,5640000"]
["97184",null,null,"","51,3783271","54,8643283"]
["97184","SINAPI",5631,"0,0210000"]
["97184","SINAPI",5632,"0,0507000"]
["97184","SINAPI-I",10997,"0,2187000"]
["97184","SINAPI",88246,"0,2018000"]
["97184","SINAPI",88316,"0,1345000"]
["97184","SINAPI",88317,"0,6580000"]
["97185",null,null,"","51,9597785","55,4604263"]
["97185","SINAPI",5631,"0,0236000"]
["97185","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["97185","SINAPI-I",10997,"0,2499000"]
["97185","SINAPI",88246,"0,2586000"]
["97185","SINAPI",88316,"0,1724000"]
["97185","SINAPI",88317,"0,7520000"]
["97186",null,null,"","52,4178998","55,9030101"]
["97186","SINAPI",5631,"0,0262000"]
["97186","SINAPI",5632,"0,0633000"]
["97186","SINAPI-I",10997,"0,2812000"]
["97186","SINAPI",88246,"0,3155000"]
["97186","SINAPI",88316,"0,2103000"]
["97186","SINAPI",88317,"0,8460000"]
["97187",null,null,"","52,7697264","56,2630481"]
["97187","SINAPI",5631,"0,0288000"]
["97187","SINAPI",5632,"0,0696000"]
["97187","SINAPI-I",10997,"0,3124000"]
["97187","SINAPI",88246,"0,3723000"]
["97187","SINAPI",88316,"0,2482000"]
["97187","SINAPI",88317,"0,9400000"]
["97188",null,null,"","53,2661985","56,7557628"]
["97188","SINAPI",5631,"0,0340000"]
["97188","SINAPI",5632,"0,0822000"]
["97188","SINAPI-I",10997,"0,3749000"]
["97188","SINAPI",88246,"0,4860000"]
["97188","SINAPI",88316,"0,3240000"]
["97188","SINAPI",88317,"1,1280000"]
["97189",null,null,"","53,6538679","57,1250000"]
["97189","SINAPI",5631,"0,0392000"]
["97189","SINAPI",5632,"0,0948000"]
["97189","SINAPI-I",10997,"0,4374000"]
["97189","SINAPI",88246,"0,5997000"]
["97189","SINAPI",88316,"0,3998000"]
["97189","SINAPI",88317,"1,3160000"]
["97190",null,null,"","53,9259840","57,4001992"]
["97190","SINAPI",5631,"0,0444000"]
["97190","SINAPI",5632,"0,1073000"]
["97190","SINAPI-I",10997,"0,4999000"]
["97190","SINAPI",88246,"0,7134000"]
["97190","SINAPI",88316,"0,4756000"]
["97190","SINAPI",88317,"1,5040000"]
["97191",null,null,"","54,1258984","57,5922518"]
["97191","SINAPI",5631,"0,0496000"]
["97191","SINAPI",5632,"0,1199000"]
["97191","SINAPI-I",10997,"0,5624000"]
["97191","SINAPI",88246,"0,8271000"]
["97191","SINAPI",88316,"0,5514000"]
["97191","SINAPI",88317,"1,6920000"]
["97192",null,null,"","53,0040155","56,4854438"]
["97192","SINAPI-I",10997,"0,6249000"]
["97192","SINAPI",88246,"0,9408000"]
["97192","SINAPI",88316,"0,6272000"]
["97192","SINAPI",88317,"1,8799000"]
["97192","SINAPI",88907,"0,0548000"]
["97192","SINAPI",88908,"0,1325000"]
["90694",null,null,"","6,2608695","7,1490094"]
["90694","SINAPI-I",20078,"0,0104000"]
["90694","SINAPI-I",36365,"1,0500000"]
["90694","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90694","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90695",null,null,"","3,9107852","4,4943820"]
["90695","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90695","SINAPI-I",41936,"1,0500000"]
["90695","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90695","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90696",null,null,"","2,7180378","3,1081943"]
["90696","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90696","SINAPI-I",41930,"1,0500000"]
["90696","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90696","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90697",null,null,"","1,9885525","2,2826214"]
["90697","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90697","SINAPI-I",41931,"1,0500000"]
["90697","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90697","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90698",null,null,"","1,4560482","1,6725114"]
["90698","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90698","SINAPI-I",41932,"1,0500000"]
["90698","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90698","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90699",null,null,"","1,1417906","1,3151405"]
["90699","SINAPI-I",20078,"0,0292000"]
["90699","SINAPI-I",41933,"1,0500000"]
["90699","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90699","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90700",null,null,"","0,8486894","0,9786935"]
["90700","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90700","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90700","SINAPI-I",20078,"0,0333000"]
["90700","SINAPI-I",41934,"1,0500000"]
["90700","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90700","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90701",null,null,"","5,4815672","6,3133728"]
["90701","SINAPI-I",305,"0,1667000"]
["90701","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["90701","SINAPI-I",38032,"1,0500000"]
["90701","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90701","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90702",null,null,"","3,8057436","4,3528728"]
["90702","SINAPI-I",306,"0,1667000"]
["90702","SINAPI-I",20078,"0,0167000"]
["90702","SINAPI-I",38033,"1,0500000"]
["90702","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90702","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90703",null,null,"","2,7205827","3,1238433"]
["90703","SINAPI-I",307,"0,1667000"]
["90703","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["90703","SINAPI-I",38034,"1,0500000"]
["90703","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90703","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90704",null,null,"","2,0224159","2,3240800"]
["90704","SINAPI-I",308,"0,1667000"]
["90704","SINAPI-I",20078,"0,0208000"]
["90704","SINAPI-I",38035,"1,0500000"]
["90704","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90704","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90705",null,null,"","1,7146144","1,9665608"]
["90705","SINAPI-I",309,"0,1667000"]
["90705","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["90705","SINAPI-I",38036,"1,0500000"]
["90705","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90705","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90706",null,null,"","1,1677190","1,3469176"]
["90706","SINAPI-I",310,"0,1667000"]
["90706","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90706","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90706","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["90706","SINAPI-I",38037,"1,0500000"]
["90706","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90706","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90708",null,null,"","0,9705614","1,1137288"]
["90708","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90708","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90708","SINAPI-I",20078,"0,0694000"]
["90708","SINAPI-I",41782,"1,0500000"]
["90708","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90708","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["90724",null,null,"","77,0221536","79,4280443"]
["90724","SINAPI",88246,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88316,"0,5086000"]
["90724","SINAPI",88629,"0,0018000"]
["90725",null,null,"","76,6304348","79,0479761"]
["90725","SINAPI",88246,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88316,"0,6217000"]
["90725","SINAPI",88629,"0,0025000"]
["90726",null,null,"","76,1837952","78,6477988"]
["90726","SINAPI",88246,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88316,"0,7348000"]
["90726","SINAPI",88629,"0,0033000"]
["90727",null,null,"","75,8464329","78,3351410"]
["90727","SINAPI",88246,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88316,"0,8479000"]
["90727","SINAPI",88629,"0,0040000"]
["90728",null,null,"","75,6914894","78,1965649"]
["90728","SINAPI",88246,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["90728","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["90729",null,null,"","75,4623045","77,9834078"]
["90729","SINAPI",88246,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88316,"1,0741000"]
["90729","SINAPI",88629,"0,0054000"]
["90730",null,null,"","75,3155081","77,8460358"]
["90730","SINAPI",88246,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88316,"1,1872000"]
["90730","SINAPI",88629,"0,0061000"]
["90731",null,null,"","75,2535102","77,7836135"]
["90731","SINAPI",88246,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88316,"1,3003000"]
["90731","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["90732",null,null,"","75,0231125","77,5733260"]
["90732","SINAPI",88246,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88316,"1,6396000"]
["90732","SINAPI",88629,"0,0089000"]
["90733",null,null,"","81,8181819","83,8383839"]
["90733","SINAPI",88246,"0,0753000"]
["90733","SINAPI",88316,"0,0753000"]
["90734",null,null,"","82,3151126","84,3304844"]
["90734","SINAPI",88246,"0,0892000"]
["90734","SINAPI",88316,"0,0892000"]
["90735",null,null,"","82,0441989","83,9901478"]
["90735","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["90735","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["90736",null,null,"","81,5980630","83,6206897"]
["90736","SINAPI",88246,"0,1169000"]
["90736","SINAPI",88316,"0,1169000"]
["90737",null,null,"","81,6017317","83,6223507"]
["90737","SINAPI",88246,"0,1308000"]
["90737","SINAPI",88316,"0,1308000"]
["90738",null,null,"","81,4090020","83,4782609"]
["90738","SINAPI",88246,"0,1447000"]
["90738","SINAPI",88316,"0,1447000"]
["90739",null,null,"","44,1463416","47,7168951"]
["90739","SINAPI",5678,"0,0283000"]
["90739","SINAPI",5679,"0,0176000"]
["90739","SINAPI",88246,"0,0873000"]
["90739","SINAPI",88316,"0,0873000"]
["90740",null,null,"","81,3753582","83,5443038"]
["90740","SINAPI",88246,"0,0993000"]
["90740","SINAPI",88316,"0,0993000"]
["90741",null,null,"","81,5000000","83,5189310"]
["90741","SINAPI",88246,"0,1132000"]
["90741","SINAPI",88316,"0,1132000"]
["90742",null,null,"","81,5144767","83,5643565"]
["90742","SINAPI",88246,"0,1271000"]
["90742","SINAPI",88316,"0,1271000"]
["90743",null,null,"","81,5261045","83,5714286"]
["90743","SINAPI",88246,"0,1410000"]
["90743","SINAPI",88316,"0,1410000"]
["90744",null,null,"","81,4207651","83,4415585"]
["90744","SINAPI",88246,"0,1549000"]
["90744","SINAPI",88316,"0,1549000"]
["90745",null,null,"","43,9739415","47,5609757"]
["90745","SINAPI",5678,"0,0316000"]
["90745","SINAPI",5679,"0,0196000"]
["90745","SINAPI",88246,"0,0975000"]
["90745","SINAPI",88316,"0,0975000"]
["90746",null,null,"","82,1052632","84,0625000"]
["90746","SINAPI",88246,"0,0814000"]
["90746","SINAPI",88316,"0,0814000"]
["90747",null,null,"","33,6014851","36,7707719"]
["90747","SINAPI",5631,"0,0422000"]
["90747","SINAPI",5632,"0,0262000"]
["90747","SINAPI",88246,"0,1301000"]
["90747","SINAPI",88316,"0,1301000"]
["94869",null,null,"","0,5704390","0,6513994"]
["94869","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94869","SINAPI-I",41779,"1,0500000"]
["94869","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94869","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94870",null,null,"","32,7485380","35,7541899"]
["94870","SINAPI-I",20078,"0,0379000"]
["94870","SINAPI",88246,"0,0200000"]
["94870","SINAPI",88316,"0,0200000"]
["94871",null,null,"","0,6450351","0,7420425"]
["94871","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94871","SINAPI-I",41780,"1,0500000"]
["94871","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94871","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94872",null,null,"","42,1276595","45,6000000"]
["94872","SINAPI-I",20078,"0,0417000"]
["94872","SINAPI",88246,"0,0349000"]
["94872","SINAPI",88316,"0,0349000"]
["94875",null,null,"","0,9074590","1,0425946"]
["94875","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94875","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94875","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94875","SINAPI-I",41783,"1,0500000"]
["94875","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94875","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94876",null,null,"","30,0291545","33,0543933"]
["94876","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["94876","SINAPI",5632,"0,0397000"]
["94876","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94876","SINAPI",88246,"0,1970000"]
["94876","SINAPI",88316,"0,1970000"]
["94878",null,null,"","30,4854981","33,5443037"]
["94878","SINAPI",5631,"0,0749000"]
["94878","SINAPI",5632,"0,0466000"]
["94878","SINAPI-I",20078,"0,1042000"]
["94878","SINAPI",88246,"0,2311000"]
["94878","SINAPI",88316,"0,2311000"]
["94879",null,null,"","0,8471726","0,9747104"]
["94879","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94879","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94879","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94879","SINAPI-I",41785,"1,0500000"]
["94879","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94879","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94880",null,null,"","28,8358499","31,8245450"]
["94880","SINAPI",5631,"0,0917000"]
["94880","SINAPI",5632,"0,0570000"]
["94880","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94880","SINAPI",88246,"0,2830000"]
["94880","SINAPI",88316,"0,2830000"]
["94881",null,null,"","0,7313432","0,8417202"]
["94881","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94881","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94881","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94881","SINAPI-I",41786,"1,0500000"]
["94881","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94881","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94882",null,null,"","29,4882550","32,5170614"]
["94882","SINAPI",5631,"0,1088000"]
["94882","SINAPI",5632,"0,0676000"]
["94882","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94882","SINAPI",88246,"0,3355000"]
["94882","SINAPI",88316,"0,3355000"]
["94884",null,null,"","30,3635768","33,4376956"]
["94884","SINAPI",5631,"0,1434000"]
["94884","SINAPI",5632,"0,0891000"]
["94884","SINAPI-I",20078,"0,2083000"]
["94884","SINAPI",88246,"0,4424000"]
["94884","SINAPI",88316,"0,4424000"]
["97121",null,null,"","78,2978724","80,5343512"]
["97121","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["97121","SINAPI",88246,"0,0640000"]
["97121","SINAPI",88316,"0,0640000"]
["97122",null,null,"","76,1403509","78,6163523"]
["97122","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["97122","SINAPI",88246,"0,0756000"]
["97122","SINAPI",88316,"0,0756000"]
["97123",null,null,"","75,5287010","78,0487805"]
["97123","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["97123","SINAPI",88246,"0,0872000"]
["97123","SINAPI",88316,"0,0872000"]
["97124",null,null,"","78,1250000","80,2816902"]
["97124","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["97124","SINAPI",88246,"0,0519000"]
["97124","SINAPI",88316,"0,0519000"]
["97125",null,null,"","75,2136753","77,6923077"]
["97125","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["97125","SINAPI",88246,"0,0613000"]
["97125","SINAPI",88316,"0,0613000"]
["97126",null,null,"","74,0875913","76,7213115"]
["97126","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["97126","SINAPI",88246,"0,0707000"]
["97126","SINAPI",88316,"0,0707000"]
["102264",null,null,"","14,2668428","16,0956690"]
["102264","SINAPI-I",303,"0,1667000"]
["102264","SINAPI-I",9836,"1,0500000"]
["102264","SINAPI-I",20078,"0,0104200"]
["102264","SINAPI",88246,"0,0752800"]
["102264","SINAPI",88316,"0,0752800"]
["102265",null,null,"","74,8375452","77,3994812"]
["102265","SINAPI",88246,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88316,"2,0920000"]
["102265","SINAPI",88629,"0,0117000"]
["102266",null,null,"","74,7830803","77,3458054"]
["102266","SINAPI",88246,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88316,"2,3182000"]
["102266","SINAPI",88629,"0,0131000"]
["102267",null,null,"","74,6812731","77,2488120"]
["102267","SINAPI",88246,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88316,"2,6575000"]
["102267","SINAPI",88629,"0,0153000"]
["102268",null,null,"","74,6484768","77,2221387"]
["102268","SINAPI",88246,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88316,"2,9968000"]
["102268","SINAPI",88629,"0,0174000"]
["102269",null,null,"","74,5521423","77,1316644"]
["102269","SINAPI",88246,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88316,"3,6754000"]
["102269","SINAPI",88629,"0,0216000"]
["105260",null,null,"","9,4845360","10,7269954"]
["105260","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["105260","SINAPI-I",36375,"1,0250000"]
["105260","SINAPI",88246,"0,0640000"]
["105260","SINAPI",88316,"0,0640000"]
["105285",null,null,"","7,9072219","8,9155370"]
["105285","SINAPI-I",20078,"0,0042000"]
["105285","SINAPI-I",36375,"1,0250000"]
["105285","SINAPI",88246,"0,0519000"]
["105285","SINAPI",88316,"0,0519000"]
["105286",null,null,"","32,0876288","35,2314625"]
["105286","SINAPI-I",3845,"1,0000000"]
["105286","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105286","SINAPI",88246,"0,2585000"]
["105286","SINAPI",88316,"0,2585000"]
["105287",null,null,"","28,1467719","31,0913140"]
["105287","SINAPI-I",3845,"1,0000000"]
["105287","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105287","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["105287","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["105288",null,null,"","23,2779097","25,8985470"]
["105288","SINAPI-I",11045,"1,0000000"]
["105288","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105288","SINAPI",88246,"0,3054000"]
["105288","SINAPI",88316,"0,3054000"]
["105289",null,null,"","19,9497767","22,3124830"]
["105289","SINAPI-I",11045,"1,0000000"]
["105289","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105289","SINAPI",88246,"0,2478000"]
["105289","SINAPI",88316,"0,2478000"]
["105290",null,null,"","20,0748620","22,4134633"]
["105290","SINAPI-I",3837,"1,0000000"]
["105290","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105290","SINAPI",88246,"0,3523000"]
["105290","SINAPI",88316,"0,3523000"]
["105291",null,null,"","17,0696424","19,1416481"]
["105291","SINAPI-I",3837,"1,0000000"]
["105291","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105291","SINAPI",88246,"0,2858000"]
["105291","SINAPI",88316,"0,2858000"]
["105292",null,null,"","29,0942123","32,0904797"]
["105292","SINAPI-I",1831,"1,0000000"]
["105292","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105292","SINAPI",88246,"0,3877000"]
["105292","SINAPI",88316,"0,3877000"]
["105293",null,null,"","25,2991928","28,0621817"]
["105293","SINAPI-I",1831,"1,0000000"]
["105293","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105293","SINAPI",88246,"0,3146000"]
["105293","SINAPI",88316,"0,3146000"]
["105294",null,null,"","17,2481124","19,3478812"]
["105294","SINAPI-I",1825,"1,0000000"]
["105294","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105294","SINAPI",88246,"0,4580000"]
["105294","SINAPI",88316,"0,4580000"]
["105295",null,null,"","14,5666621","16,4034505"]
["105295","SINAPI-I",1825,"1,0000000"]
["105295","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105295","SINAPI",88246,"0,3716000"]
["105295","SINAPI",88316,"0,3716000"]
["105296",null,null,"","11,7124022","13,2484748"]
["105296","SINAPI-I",1827,"1,0000000"]
["105296","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105296","SINAPI",88246,"0,5284000"]
["105296","SINAPI",88316,"0,5284000"]
["105308",null,null,"","73,5751296","76,2790698"]
["105308","SINAPI-I",20078,"0,0136000"]
["105308","SINAPI",88246,"0,0988000"]
["105308","SINAPI",88316,"0,0988000"]
["105309",null,null,"","73,1414869","75,7575758"]
["105309","SINAPI-I",20078,"0,0155000"]
["105309","SINAPI",88246,"0,1058000"]
["105309","SINAPI",88316,"0,1058000"]
["105310",null,null,"","72,9124237","75,5963303"]
["105310","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105310","SINAPI",88246,"0,1243000"]
["105310","SINAPI",88316,"0,1243000"]
["105311",null,null,"","75,3246754","77,7777778"]
["105311","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105311","SINAPI",88246,"0,0806000"]
["105311","SINAPI",88316,"0,0806000"]
["105312",null,null,"","72,6415095","75,2840910"]
["105312","SINAPI-I",20078,"0,0136000"]
["105312","SINAPI",88246,"0,0802000"]
["105312","SINAPI",88316,"0,0802000"]
["105313",null,null,"","71,5942029","74,4125327"]
["105313","SINAPI-I",20078,"0,0155000"]
["105313","SINAPI",88246,"0,0858000"]
["105313","SINAPI",88316,"0,0858000"]
["105314",null,null,"","71,2530713","74,0576497"]
["105314","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105314","SINAPI",88246,"0,1009000"]
["105314","SINAPI",88316,"0,1009000"]
["105315",null,null,"","74,4471745","77,0419427"]
["105315","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105315","SINAPI",88246,"0,2097000"]
["105315","SINAPI",88316,"0,2097000"]
["105316",null,null,"","51,7179024","55,2013424"]
["105316","SINAPI",5678,"0,0221000"]
["105316","SINAPI",5679,"0,0534000"]
["105316","SINAPI-I",20078,"0,0678000"]
["105316","SINAPI",88246,"0,2873000"]
["105316","SINAPI",88316,"0,1915000"]
["105327",null,null,"","5,9697386","6,8157033"]
["105327","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["105327","SINAPI-I",36376,"1,0250000"]
["105327","SINAPI",88246,"0,0756000"]
["105327","SINAPI",88316,"0,0756000"]
["105328",null,null,"","4,9107142","5,5955678"]
["105328","SINAPI-I",20078,"0,0073000"]
["105328","SINAPI-I",36376,"1,0250000"]
["105328","SINAPI",88246,"0,0613000"]
["105328","SINAPI",88316,"0,0613000"]
["105329",null,null,"","4,2165626","4,8265460"]
["105329","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105329","SINAPI-I",36377,"1,0250000"]
["105329","SINAPI",88246,"0,0872000"]
["105329","SINAPI",88316,"0,0872000"]
["105330",null,null,"","3,4570844","3,9640860"]
["105330","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105330","SINAPI-I",36377,"1,0250000"]
["105330","SINAPI",88246,"0,0707000"]
["105330","SINAPI",88316,"0,0707000"]
["105331",null,null,"","5,5224946","6,2809917"]
["105331","SINAPI-I",9825,"1,0250000"]
["105331","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105331","SINAPI",88246,"0,0806000"]
["105331","SINAPI",88316,"0,0806000"]
["105332",null,null,"","4,5103714","5,1509343"]
["105332","SINAPI-I",9825,"1,0250000"]
["105332","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105332","SINAPI",88246,"0,0654000"]
["105332","SINAPI",88316,"0,0654000"]
["105333",null,null,"","2,5737467","2,9647864"]
["105333","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["105333","SINAPI",5679,"0,0387000"]
["105333","SINAPI-I",9829,"1,0250000"]
["105333","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105333","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["105333","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["105334",null,null,"","1,9722901","2,2590606"]
["105334","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["105334","SINAPI",5679,"0,0195000"]
["105334","SINAPI-I",9829,"1,0250000"]
["105334","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["105334","SINAPI",88246,"0,1030000"]
["105334","SINAPI",88316,"0,1030000"]
["105335",null,null,"","2,0287374","2,3247547"]
["105335","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["105335","SINAPI",5679,"0,0458000"]
["105335","SINAPI-I",9826,"1,0250000"]
["105335","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["105335","SINAPI",88246,"0,1502000"]
["105335","SINAPI",88316,"0,1502000"]
["105336",null,null,"","1,5464844","1,7761033"]
["105336","SINAPI",5678,"0,0095000"]
["105336","SINAPI",5679,"0,0231000"]
["105336","SINAPI-I",9826,"1,0250000"]
["105336","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["105336","SINAPI",88246,"0,1219000"]
["105336","SINAPI",88316,"0,1219000"]
["105337",null,null,"","1,6581149","1,9060585"]
["105337","SINAPI",5678,"0,0110000"]
["105337","SINAPI",5679,"0,0529000"]
["105337","SINAPI-I",9827,"1,0250000"]
["105337","SINAPI-I",20078,"0,0271000"]
["105337","SINAPI",88246,"0,1734000"]
["105337","SINAPI",88316,"0,1734000"]
["105338",null,null,"","1,2626326","1,4557926"]
["105338","SINAPI",5678,"0,0110000"]
["105338","SINAPI",5679,"0,0267000"]
["105338","SINAPI-I",9827,"1,0250000"]
["105338","SINAPI-I",20078,"0,0271000"]
["105338","SINAPI",88246,"0,1407000"]
["105338","SINAPI",88316,"0,1407000"]
["105339",null,null,"","73,9130435","76,5124556"]
["105339","SINAPI-I",20078,"0,0094000"]
["105339","SINAPI",88246,"0,0654000"]
["105339","SINAPI",88316,"0,0654000"]
["105359",null,null,"","75,5308393","78,0399275"]
["105359","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105359","SINAPI",88246,"0,2585000"]
["105359","SINAPI",88316,"0,2585000"]
["105360",null,null,"","73,0737366","75,7643550"]
["105360","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105360","SINAPI",88246,"0,3054000"]
["105360","SINAPI",88316,"0,3054000"]
["105361",null,null,"","72,1671389","74,8881790"]
["105361","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105361","SINAPI",88246,"0,3523000"]
["105361","SINAPI",88316,"0,3523000"]
["105362",null,null,"","77,2570641","79,6421962"]
["105362","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105362","SINAPI",88246,"0,3877000"]
["105362","SINAPI",88316,"0,3877000"]
["105363",null,null,"","75,5416192","78,0450359"]
["105363","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105363","SINAPI",88246,"0,4580000"]
["105363","SINAPI",88316,"0,4580000"]
["105364",null,null,"","74,7919726","77,3526825"]
["105364","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105364","SINAPI",88246,"0,5284000"]
["105364","SINAPI",88316,"0,5284000"]
["105365",null,null,"","75,3528226","77,8833108"]
["105365","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["105365","SINAPI",88246,"0,5169000"]
["105365","SINAPI",88316,"0,5169000"]
["105366",null,null,"","72,8848535","75,5852843"]
["105366","SINAPI-I",20078,"0,0875000"]
["105366","SINAPI",88246,"0,6107000"]
["105366","SINAPI",88316,"0,6107000"]
["105367",null,null,"","72,0905554","74,8325359"]
["105367","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105367","SINAPI",88246,"0,7045000"]
["105367","SINAPI",88316,"0,7045000"]
["105368",null,null,"","13,1106817","14,8268398"]
["105368","SINAPI",5678,"0,0195000"]
["105368","SINAPI",5679,"0,0472000"]
["105368","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105368","SINAPI-I",40418,"1,0000000"]
["105368","SINAPI",88246,"0,1335000"]
["105368","SINAPI",88316,"0,0890000"]
["105370",null,null,"","10,9553478","12,4404356"]
["105370","SINAPI",5678,"0,0260000"]
["105370","SINAPI",5679,"0,0629000"]
["105370","SINAPI-I",20078,"0,0549000"]
["105370","SINAPI-I",40421,"1,0000000"]
["105370","SINAPI",88246,"0,1779000"]
["105370","SINAPI",88316,"0,1186000"]
["105371",null,null,"","70,2335457","73,0798772"]
["105371","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105371","SINAPI",88246,"0,5716000"]
["105371","SINAPI",88316,"0,5716000"]
["105372",null,null,"","44,8226952","48,3399735"]
["105372","SINAPI",5678,"0,0130000"]
["105372","SINAPI",5679,"0,0315000"]
["105372","SINAPI-I",20078,"0,0275000"]
["105372","SINAPI",88246,"0,0890000"]
["105372","SINAPI",88316,"0,0593000"]
["105373",null,null,"","46,2759464","49,8289625"]
["105373","SINAPI",5678,"0,0141000"]
["105373","SINAPI",5679,"0,0340000"]
["105373","SINAPI-I",20078,"0,0326000"]
["105373","SINAPI",88246,"0,1123000"]
["105373","SINAPI",88316,"0,0749000"]
["105374",null,null,"","9,7659021","11,0904007"]
["105374","SINAPI-I",1827,"1,0000000"]
["105374","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105374","SINAPI",88246,"0,4287000"]
["105374","SINAPI",88316,"0,4287000"]
["105375",null,null,"","19,8306898","22,1634388"]
["105375","SINAPI-I",11378,"1,0000000"]
["105375","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105375","SINAPI",88246,"0,7045000"]
["105375","SINAPI",88316,"0,7045000"]
["105376",null,null,"","16,8689444","18,9277899"]
["105376","SINAPI-I",11378,"1,0000000"]
["105376","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["105376","SINAPI",88246,"0,5716000"]
["105376","SINAPI",88316,"0,5716000"]
["105381",null,null,"","71,3572855","74,1674168"]
["105381","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105381","SINAPI",88246,"0,2478000"]
["105381","SINAPI",88316,"0,2478000"]
["105382",null,null,"","70,2978724","73,1331794"]
["105382","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105382","SINAPI",88246,"0,2858000"]
["105382","SINAPI",88316,"0,2858000"]
["105383",null,null,"","76,3224182","78,7810384"]
["105383","SINAPI-I",20078,"0,0250000"]
["105383","SINAPI",88246,"0,3146000"]
["105383","SINAPI",88316,"0,3146000"]
["105384",null,null,"","74,3252596","76,9135035"]
["105384","SINAPI-I",20078,"0,0438000"]
["105384","SINAPI",88246,"0,3716000"]
["105384","SINAPI",88316,"0,3716000"]
["105385",null,null,"","73,5748219","76,2413241"]
["105385","SINAPI-I",20078,"0,0563000"]
["105385","SINAPI",88246,"0,4287000"]
["105385","SINAPI",88316,"0,4287000"]
["105386",null,null,"","74,1896025","76,7876788"]
["105386","SINAPI-I",20078,"0,0500000"]
["105386","SINAPI",88246,"0,4194000"]
["105386","SINAPI",88316,"0,4194000"]
["105387",null,null,"","71,2580806","74,0574507"]
["105387","SINAPI-I",20078,"0,0875000"]
["105387","SINAPI",88246,"0,4955000"]
["105387","SINAPI",88316,"0,4955000"]
["92833",null,null,"","1,9486586","2,2357272"]
["92833","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92833","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92833","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92833","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92833","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92833","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92834",null,null,"","23,8562091","26,4984227"]
["92834","SINAPI",5631,"0,0160000"]
["92834","SINAPI",5632,"0,0311000"]
["92834","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92834","SINAPI",88246,"0,0715000"]
["92834","SINAPI",88316,"0,1431000"]
["92835",null,null,"","2,6485295","3,0429644"]
["92835","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92835","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92835","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92835","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92835","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92835","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92836",null,null,"","25,7413509","28,5657686"]
["92836","SINAPI",5631,"0,0228000"]
["92836","SINAPI",5632,"0,0443000"]
["92836","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92836","SINAPI",88246,"0,1021000"]
["92836","SINAPI",88316,"0,2041000"]
["92837",null,null,"","1,9254452","2,2149283"]
["92837","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92837","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92837","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92837","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92837","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92837","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92838",null,null,"","26,5860039","29,4690543"]
["92838","SINAPI",5631,"0,0297000"]
["92838","SINAPI",5632,"0,0576000"]
["92838","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92838","SINAPI",88246,"0,1326000"]
["92838","SINAPI",88316,"0,2651000"]
["92839",null,null,"","1,9372658","2,2205531"]
["92839","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92839","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92839","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92839","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92839","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92839","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92840",null,null,"","26,9841269","29,8163951"]
["92840","SINAPI",5631,"0,0365000"]
["92840","SINAPI",5632,"0,0708000"]
["92840","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92840","SINAPI",88246,"0,1631000"]
["92840","SINAPI",88316,"0,3262000"]
["92841",null,null,"","1,7634670","2,0279265"]
["92841","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92841","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92841","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92841","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92841","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92841","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92842",null,null,"","25,5588993","28,3616052"]
["92842","SINAPI",5631,"0,0433000"]
["92842","SINAPI",5632,"0,0841000"]
["92842","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92842","SINAPI",88246,"0,1936000"]
["92842","SINAPI",88316,"0,3872000"]
["92843",null,null,"","1,9773565","2,2718493"]
["92843","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92843","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92843","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92843","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92843","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92843","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92844",null,null,"","24,9141204","27,6606862"]
["92844","SINAPI",5631,"0,0501000"]
["92844","SINAPI",5632,"0,0973000"]
["92844","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92844","SINAPI",88246,"0,2241000"]
["92844","SINAPI",88316,"0,4482000"]
["92845",null,null,"","1,5112475","1,7378829"]
["92845","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92845","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92845","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92845","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92845","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92845","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92846",null,null,"","24,6925260","27,4274426"]
["92846","SINAPI",5631,"0,0570000"]
["92846","SINAPI",5632,"0,1106000"]
["92846","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92846","SINAPI",88246,"0,2546000"]
["92846","SINAPI",88316,"0,5092000"]
["92847",null,null,"","1,6546525","1,8986925"]
["92847","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92847","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92847","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92847","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92847","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92847","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92848",null,null,"","23,5136582","26,1251939"]
["92848","SINAPI",5631,"0,0638000"]
["92848","SINAPI",5632,"0,1238000"]
["92848","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92848","SINAPI",88246,"0,2851000"]
["92848","SINAPI",88316,"0,5703000"]
["92849",null,null,"","2,3606095","2,7119536"]
["92849","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92849","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92849","SINAPI-I",40335,"1,0300000"]
["92849","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92849","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92849","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92850",null,null,"","25,9564164","28,7843502"]
["92850","SINAPI",5631,"0,0196000"]
["92850","SINAPI",5632,"0,0380000"]
["92850","SINAPI-I",40340,"0,4000000"]
["92850","SINAPI",88246,"0,0875000"]
["92850","SINAPI",88316,"0,1750000"]
["92851",null,null,"","3,1969576","3,6719757"]
["92851","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92851","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92851","SINAPI-I",7740,"1,0300000"]
["92851","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92851","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92851","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92852",null,null,"","27,7274374","30,6916927"]
["92852","SINAPI",5631,"0,0279000"]
["92852","SINAPI",5632,"0,0542000"]
["92852","SINAPI-I",40341,"0,4000000"]
["92852","SINAPI",88246,"0,1248000"]
["92852","SINAPI",88316,"0,2497000"]
["92853",null,null,"","2,3373578","2,6795935"]
["92853","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92853","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92853","SINAPI-I",7741,"1,0300000"]
["92853","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92853","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92853","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92854",null,null,"","28,5755230","31,5196482"]
["92854","SINAPI",5631,"0,0363000"]
["92854","SINAPI",5632,"0,0704000"]
["92854","SINAPI-I",40342,"0,4000000"]
["92854","SINAPI",88246,"0,1622000"]
["92854","SINAPI",88316,"0,3243000"]
["92855",null,null,"","2,3423905","2,6903437"]
["92855","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92855","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92855","SINAPI-I",7774,"1,0300000"]
["92855","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92855","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92855","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92856",null,null,"","28,8915094","31,8951886"]
["92856","SINAPI",5631,"0,0446000"]
["92856","SINAPI",5632,"0,0866000"]
["92856","SINAPI-I",40343,"0,4000000"]
["92856","SINAPI",88246,"0,1995000"]
["92856","SINAPI",88316,"0,3990000"]
["92857",null,null,"","2,1395717","2,4549222"]
["92857","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92857","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92857","SINAPI-I",7744,"1,0300000"]
["92857","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92857","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92857","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92858",null,null,"","27,5809812","30,4782687"]
["92858","SINAPI",5631,"0,0530000"]
["92858","SINAPI",5632,"0,1029000"]
["92858","SINAPI-I",40344,"0,4000000"]
["92858","SINAPI",88246,"0,2368000"]
["92858","SINAPI",88316,"0,4736000"]
["92859",null,null,"","2,3944782","2,7480613"]
["92859","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92859","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92859","SINAPI-I",7773,"1,0300000"]
["92859","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92859","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92859","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92860",null,null,"","26,9587464","29,8310291"]
["92860","SINAPI",5631,"0,0613000"]
["92860","SINAPI",5632,"0,1191000"]
["92860","SINAPI-I",40345,"0,4000000"]
["92860","SINAPI",88246,"0,2741000"]
["92860","SINAPI",88316,"0,5483000"]
["92861",null,null,"","1,8372954","2,1090922"]
["92861","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92861","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92861","SINAPI-I",7754,"1,0300000"]
["92861","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92861","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92861","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92862",null,null,"","26,7792352","29,6271459"]
["92862","SINAPI",5631,"0,0697000"]
["92862","SINAPI",5632,"0,1353000"]
["92862","SINAPI-I",40346,"0,4000000"]
["92862","SINAPI",88246,"0,3115000"]
["92862","SINAPI",88316,"0,6229000"]
["92863",null,null,"","2,0048205","2,3014520"]
["92863","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92863","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92863","SINAPI-I",7720,"1,0300000"]
["92863","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92863","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92863","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92864",null,null,"","25,5933214","28,3696900"]
["92864","SINAPI",5631,"0,0780000"]
["92864","SINAPI",5632,"0,1515000"]
["92864","SINAPI-I",40347,"0,4000000"]
["92864","SINAPI",88246,"0,3488000"]
["92864","SINAPI",88316,"0,6976000"]
["92210",null,null,"","8,2691478","9,4189230"]
["92210","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92210","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92210","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92210","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92210","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92210","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92211",null,null,"","8,7428368","9,9394424"]
["92211","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92211","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92211","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92211","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92211","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92211","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92212",null,null,"","6,9558047","7,9245406"]
["92212","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92212","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92212","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92212","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92212","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92212","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92213",null,null,"","6,1763179","7,0492887"]
["92213","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92213","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92213","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92213","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92213","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92213","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92214",null,null,"","5,9022541","6,7329252"]
["92214","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92214","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92214","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92214","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92214","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92214","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92215",null,null,"","5,8498935","6,6761638"]
["92215","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92215","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92215","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92215","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92215","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92215","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92216",null,null,"","6,3405610","7,2287725"]
["92216","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92216","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92216","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92216","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92216","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92216","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92219",null,null,"","8,9613526","10,1817098"]
["92219","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92219","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92219","SINAPI-I",7745,"1,0300000"]
["92219","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92219","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92219","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92220",null,null,"","9,4694525","10,7539507"]
["92220","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92220","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92220","SINAPI-I",7714,"1,0300000"]
["92220","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92220","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92220","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92221",null,null,"","7,5633793","8,6092502"]
["92221","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92221","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92221","SINAPI-I",7725,"1,0300000"]
["92221","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92221","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92221","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92222",null,null,"","6,7341624","7,6711800"]
["92222","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92222","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92222","SINAPI-I",7742,"1,0300000"]
["92222","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92222","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92222","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92223",null,null,"","6,4317853","7,3363835"]
["92223","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92223","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92223","SINAPI-I",7750,"1,0300000"]
["92223","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92223","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92223","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92224",null,null,"","6,3804860","7,2706489"]
["92224","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92224","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92224","SINAPI-I",7756,"1,0300000"]
["92224","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92224","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92224","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92226",null,null,"","6,9040513","7,8686555"]
["92226","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92226","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92226","SINAPI-I",7753,"1,0300000"]
["92226","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92226","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92226","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92808",null,null,"","42,2241530","45,6921194"]
["92808","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["92808","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["92808","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["92808","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["92808","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92809",null,null,"","41,8198817","45,3294291"]
["92809","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["92809","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["92809","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["92809","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["92809","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92810",null,null,"","41,4522723","44,9219634"]
["92810","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["92810","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["92810","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["92810","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["92810","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92811",null,null,"","41,1351668","44,5831804"]
["92811","SINAPI",5631,"0,0743000"]
["92811","SINAPI",5632,"0,1442000"]
["92811","SINAPI",88246,"0,3320000"]
["92811","SINAPI",88316,"0,6640000"]
["92811","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92812",null,null,"","40,8199936","44,2786836"]
["92812","SINAPI",5631,"0,0874000"]
["92812","SINAPI",5632,"0,1696000"]
["92812","SINAPI",88246,"0,3905000"]
["92812","SINAPI",88316,"0,7810000"]
["92812","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92813",null,null,"","40,5148295","43,9419909"]
["92813","SINAPI",5631,"0,1005000"]
["92813","SINAPI",5632,"0,1950000"]
["92813","SINAPI",88246,"0,4489000"]
["92813","SINAPI",88316,"0,8979000"]
["92813","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92814",null,null,"","40,2220326","43,6522541"]
["92814","SINAPI",5631,"0,1135000"]
["92814","SINAPI",5632,"0,2204000"]
["92814","SINAPI",88246,"0,5074000"]
["92814","SINAPI",88316,"1,0148000"]
["92814","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92815",null,null,"","39,9352752","43,3513075"]
["92815","SINAPI",5631,"0,1266000"]
["92815","SINAPI",5632,"0,2458000"]
["92815","SINAPI",88246,"0,5659000"]
["92815","SINAPI",88316,"1,1317000"]
["92815","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92816",null,null,"","5,3382041","6,0951089"]
["92816","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92816","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92816","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92816","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92816","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92816","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92817",null,null,"","39,3810312","42,7832937"]
["92817","SINAPI",5631,"0,1528000"]
["92817","SINAPI",5632,"0,2966000"]
["92817","SINAPI",88246,"0,6828000"]
["92817","SINAPI",88316,"1,3656000"]
["92817","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92818",null,null,"","4,7897331","5,4761339"]
["92818","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92818","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92818","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92818","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92818","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92818","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92819",null,null,"","38,6292629","42,0246171"]
["92819","SINAPI",5631,"0,1920000"]
["92819","SINAPI",5632,"0,3728000"]
["92819","SINAPI",88246,"0,8582000"]
["92819","SINAPI",88316,"1,7164000"]
["92819","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92820",null,null,"","42,2090730","45,7005190"]
["92820","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["92820","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["92820","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["92820","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["92820","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["92821",null,null,"","41,9209041","45,3917663"]
["92821","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["92821","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["92821","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["92821","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["92821","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["92822",null,null,"","41,5776859","45,0502153"]
["92822","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["92822","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["92822","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["92822","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["92822","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["92824",null,null,"","41,2701222","44,7219448"]
["92824","SINAPI",5631,"0,0824000"]
["92824","SINAPI",5632,"0,1600000"]
["92824","SINAPI",88246,"0,3684000"]
["92824","SINAPI",88316,"0,7368000"]
["92824","SINAPI",88629,"0,0047000"]
["92825",null,null,"","40,9925927","44,4258408"]
["92825","SINAPI",5631,"0,0970000"]
["92825","SINAPI",5632,"0,1884000"]
["92825","SINAPI",88246,"0,4337000"]
["92825","SINAPI",88316,"0,8674000"]
["92825","SINAPI",88629,"0,0068000"]
["92826",null,null,"","40,7068396","44,1570882"]
["92826","SINAPI",5631,"0,1116000"]
["92826","SINAPI",5632,"0,2167000"]
["92826","SINAPI",88246,"0,4990000"]
["92826","SINAPI",88316,"0,9980000"]
["92826","SINAPI",88629,"0,0093000"]
["92827",null,null,"","40,4231750","43,8387637"]
["92827","SINAPI",5631,"0,1263000"]
["92827","SINAPI",5632,"0,2451000"]
["92827","SINAPI",88246,"0,5643000"]
["92827","SINAPI",88316,"1,1285000"]
["92827","SINAPI",88629,"0,0122000"]
["92828",null,null,"","40,1588704","43,5940100"]
["92828","SINAPI",5631,"0,1409000"]
["92828","SINAPI",5632,"0,2734000"]
["92828","SINAPI",88246,"0,6295000"]
["92828","SINAPI",88316,"1,2591000"]
["92828","SINAPI",88629,"0,0154000"]
["92829",null,null,"","5,8232441","6,6462226"]
["92829","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92829","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92829","SINAPI-I",7757,"1,0300000"]
["92829","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92829","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92829","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92830",null,null,"","39,6562650","43,0738196"]
["92830","SINAPI",5631,"0,1701000"]
["92830","SINAPI",5632,"0,3301000"]
["92830","SINAPI",88246,"0,7601000"]
["92830","SINAPI",88316,"1,5202000"]
["92830","SINAPI",88629,"0,0230000"]
["92831",null,null,"","5,2256377","5,9695098"]
["92831","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92831","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92831","SINAPI-I",7758,"1,0300000"]
["92831","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92831","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92831","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["92832",null,null,"","38,9624591","42,3621867"]
["92832","SINAPI",5631,"0,2139000"]
["92832","SINAPI",5632,"0,4152000"]
["92832","SINAPI",88246,"0,9559000"]
["92832","SINAPI",88316,"1,9118000"]
["92832","SINAPI",88629,"0,0372000"]
["95565",null,null,"","7,0231213","8,0002859"]
["95565","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95565","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95565","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95565","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95565","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95565","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95566",null,null,"","7,6032118","8,6611407"]
["95566","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95566","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95566","SINAPI-I",40334,"1,0300000"]
["95566","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95566","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95566","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95567",null,null,"","14,4642857","16,2953254"]
["95567","SINAPI",5631,"0,0350000"]
["95567","SINAPI",5632,"0,0680000"]
["95567","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95567","SINAPI",88246,"0,1566000"]
["95567","SINAPI",88316,"0,3132000"]
["95567","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95568",null,null,"","15,9193357","17,9249652"]
["95568","SINAPI",5631,"0,0481000"]
["95568","SINAPI",5632,"0,0934000"]
["95568","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95568","SINAPI",88246,"0,2151000"]
["95568","SINAPI",88316,"0,4302000"]
["95568","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95569",null,null,"","14,4509639","16,2893700"]
["95569","SINAPI",5631,"0,0612000"]
["95569","SINAPI",5632,"0,1188000"]
["95569","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95569","SINAPI",88246,"0,2735000"]
["95569","SINAPI",88316,"0,5471000"]
["95569","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["95570",null,null,"","15,3890407","17,3271500"]
["95570","SINAPI",5631,"0,0386000"]
["95570","SINAPI",5632,"0,0750000"]
["95570","SINAPI-I",7796,"1,0300000"]
["95570","SINAPI",88246,"0,1726000"]
["95570","SINAPI",88316,"0,3452000"]
["95570","SINAPI",88629,"0,0007000"]
["95571",null,null,"","16,9387056","19,0184731"]
["95571","SINAPI",5631,"0,0532000"]
["95571","SINAPI",5632,"0,1033000"]
["95571","SINAPI-I",7781,"1,0300000"]
["95571","SINAPI",88246,"0,2379000"]
["95571","SINAPI",88316,"0,4757000"]
["95571","SINAPI",88629,"0,0016000"]
["95572",null,null,"","15,4368932","17,3754940"]
["95572","SINAPI",5631,"0,0678000"]
["95572","SINAPI",5632,"0,1317000"]
["95572","SINAPI-I",7795,"1,0300000"]
["95572","SINAPI",88246,"0,3031000"]
["95572","SINAPI",88316,"0,6063000"]
["95572","SINAPI",88629,"0,0030000"]
["97127",null,null,"","74,0740741","76,6146994"]
["97127","SINAPI-I",20078,"0,0146000"]
["97127","SINAPI",88246,"0,1038000"]
["97127","SINAPI",88316,"0,1038000"]
["97128",null,null,"","56,3529412","59,8918920"]
["97128","SINAPI",5678,"0,0081000"]
["97128","SINAPI",5679,"0,0387000"]
["97128","SINAPI-I",20078,"0,0188000"]
["97128","SINAPI",88246,"0,1270000"]
["97128","SINAPI",88316,"0,1270000"]
["97129","SINAPI-I",20078,"0,0229000"]
["97133",null,null,"","55,7639273","59,1857507"]
["97139","SINAPI",88316,"0,1784000"]
["103091","SINAPI",88267,"0,2247000"]
["103095","SINAPI",5928,"0,0819000"]
["103099","SINAPI",88248,"0,3099000"]
["103103",null,null,"","48,9911636","52,5027429"]
["103106","SINAPI",5930,"0,2042000"]
["103110","SINAPI",88248,"0,5591000"]
["103118","SINAPI",5930,"1,9666000"]
["103121",null,null,"","39,7540984","43,1757361"]
["103126","SINAPI",5928,"0,4375000"]
["103129","SINAPI",88248,"1,5871000"]
["103133",null,null,"","46,3874058","49,8961869"]
["103137","SINAPI",5928,"0,0658000"]
["103145",null,null,"","44,4980955","47,9941686"]
["103149",null,null,"","45,3801453","48,8833109"]
["103152","SINAPI",88267,"4,7022000"]
["103379",null,null,"","0,3650517","0,4228278"]
["103387","SINAPI",88316,"0,0748000"]
["103392","SINAPI",88246,"0,0912000"]
["103405","SINAPI",88246,"0,6495000"]
["103414","SINAPI",88316,"1,0393000"]
["103420","SINAPI",88246,"1,4434000"]
["103426","SINAPI",88316,"0,1848000"]
["103431",null,null,"","14,7148220","16,5792235"]
["103439","SINAPI",88316,"0,7275000"]
["103440","SINAPI",88316,"2,3095000"]
["98446","SINAPI-I",4491,"2,6139000"]
["98448","SINAPI-I",6194,"1,7405000"]
["98451","SINAPI-I",4491,"1,1818000"]
["98453","SINAPI",94974,"0,0043000"]
["98455","SINAPI",91693,"0,0856000"]
["98459",null,null,"","32,2656067","35,4069119"]
["98462","SINAPI",91693,"0,5123000"]
["105115","SINAPI",88239,"0,7420000"]
["105128",null,null,"","18,2743029","20,4693372"]
["5684","SINAPI",5674,"1,0000000"]
["5689","SINAPI",5658,"1,0000000"]
["5823","SINAPI",53794,"1,0000000"]
["5855","SINAPI",88324,"1,0000000"]
["5875","SINAPI",89011,"1,0000000"]
["5894","SINAPI",88282,"1,0000000"]
["5909","SINAPI",88569,"1,0000000"]
["5932","SINAPI",89228,"1,0000000"]
["6259","SINAPI",53882,"1,0000000"]
["73436","SINAPI",5089,"1,0000000"]
["83362",null,null,"","9,5941095","10,8866114"]
["88386","SINAPI",88387,"1,0000000"]
["88433","SINAPI",88434,"1,0000000"]
["89021",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89035","SINAPI",5714,"1,0000000"]
["89272","SINAPI",89270,"1,0000000"]
["89843","SINAPI",89213,"1,0000000"]
["90631","SINAPI",90627,"1,0000000"]
["90656","SINAPI",90653,"1,0000000"]
["90674","SINAPI",90672,"1,0000000"]
["90692","SINAPI",90688,"1,0000000"]
["90991","SINAPI",88835,"1,0000000"]
["91634","SINAPI",88286,"1,0000000"]
["91692","SINAPI",91690,"1,0000000"]
["92118","SINAPI",92116,"1,0000000"]
["92242","SINAPI",92237,"1,0000000"]
["93224","SINAPI",88297,"1,0000000"]
["93272","SINAPI",93270,"1,0000000"]
["93433",null,null,"","3,7248227","4,2639477"]
["95127",null,null,"","11,4089315","12,9115646"]
["95212","SINAPI",88296,"1,0000000"]
["95270","SINAPI",95267,"1,0000000"]
["95708","SINAPI",95704,"1,0000000"]
["95714","SINAPI",95711,"1,0000000"]
["96020","SINAPI",88324,"1,0000000"]
["96463","SINAPI",96458,"1,0000000"]
["100641","SINAPI",100639,"1,0000000"]
["104097","SINAPI",104096,"1,0000000"]
["5685","SINAPI",89211,"1,0000000"]
["5841",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5857","SINAPI",89013,"1,0000000"]
["5911","SINAPI",88570,"1,0000000"]
["5952",null,null,"","80,3478261","82,4806203"]
["6260","SINAPI",91359,"1,0000000"]
["67827","SINAPI",91402,"1,0000000"]
["88404",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88908","SINAPI",88294,"1,0000000"]
["89226",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89877",null,null,"","31,9643916","35,1069851"]
["90657","SINAPI",90652,"1,0000000"]
["90693",null,null,"","44,6683893","48,1768313"]
["91032","SINAPI",88282,"1,0000000"]
["91395","SINAPI",91390,"1,0000000"]
["91693",null,null,"","89,0850145","90,3809525"]
["92967",null,null,"","80,2083334","82,3529412"]
["93282","SINAPI",93277,"1,0000000"]
["93416","SINAPI",93411,"1,0000000"]
["93440","SINAPI",93436,"1,0000000"]
["95265",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95873",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["96014",null,null,"","45,0045495","48,5091158"]
["98765","SINAPI",98761,"1,0000000"]
["104092","SINAPI",104087,"1,0000000"]
["5668",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["5718","SINAPI-I",4221,"17,7600000"]
["5727","SINAPI-I",6069,"0,0000667"]
["5754",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7051",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["7064",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53806",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["53840","SINAPI-I",3318,"0,0000514"]
["55263","SINAPI-I",4221,"10,7700000"]
["73340","SINAPI-I",4221,"25,8700000"]
["88402","SINAPI-I",37546,"0,0000700"]
["88437",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["88829","SINAPI-I",2705,"1,2512000"]
["88855","SINAPI-I",36529,"0,0000514"]
["88904",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89016","SINAPI-I",13726,"0,0000148"]
["89215",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89222",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89248","SINAPI-I",14575,"0,0000833"]
["89262",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["89269","SINAPI-I",44475,"0,0000057"]
["89871","SINAPI-I",37743,"0,0000146"]
["90627",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90639","SINAPI-I",39917,"0,0000640"]
["90655",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90666","SINAPI-I",39828,"0,0000800"]
["90679","SINAPI-I",4221,"15,3300000"]
["90957",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["90995","SINAPI-I",4221,"13,7600000"]
["91279",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91359","SINAPI-I",37738,"0,0000551"]
["91377",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["91390","SINAPI-I",37730,"0,0000551"]
["91468","SINAPI-I",36484,"0,0000300"]
["91530","SINAPI-I",13458,"0,0000143"]
["91691",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92104",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92134",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92144","SINAPI-I",4222,"6,6900000"]
["92963","SINAPI-I",14529,"0,0000640"]
["93220","SINAPI-I",38542,"0,0000533"]
["93283",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["93400","SINAPI-I",37752,"0,0000643"]
["93412","SINAPI-I",36498,"0,0000141"]
["93430","SINAPI-I",9912,"0,0000158"]
["95115",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95125","SINAPI-I",26039,"0,0000500"]
["95210",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95279","SINAPI-I",10658,"0,0000148"]
["95281",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95712",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["95871","SINAPI-I",4221,"45,6400000"]
["96018","SINAPI-I",36511,"0,0000583"]
["96030","SINAPI-I",37734,"0,0000603"]
["96241","SINAPI-I",37520,"0,0000560"]
["96457","SINAPI-I",4221,"10,6700000"]
["100640",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102273","SINAPI-I",2705,"1,7000000"]
["102879",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["102933","SINAPI-I",2705,"0,9400000"]
["103180",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["104655",null,null,"","0,0000000","0,0000000"]
["92259","SINAPI-I",4425,"9,0000000"]
["92261","SINAPI",93287,"0,1133000"]
["92539","SINAPI",88239,"0,4070000"]
["92543",null,null,"","8,5784313","9,7398669"]
["92543","SINAPI-I",40568,"0,0300000"]
["92548","SINAPI-I",4400,"3,5000000"]
["92550","SINAPI-I",4415,"4,0000000"]
["92551","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["92552","SINAPI",88262,"18,7350000"]
["92555","SINAPI-I",39027,"0,8250000"]
["92556","SINAPI-I",6193,"3,0000000"]
["92558","SINAPI",88239,"2,5940000"]
["92562",null,null,"","19,6075149","21,9211518"]
["92563","SINAPI-I",4425,"12,5000000"]
["100379","SINAPI-I",4425,"0,2220000"]
["100380","SINAPI",93274,"0,0049000"]
["100383","SINAPI",93272,"0,0030000"]
["100386","SINAPI-I",4425,"0,1940000"]
["100391","SINAPI-I",4430,"0,3950000"]
["100393","SINAPI-I",4430,"0,4670000"]
["94189","SINAPI",93282,"0,0215000"]
["94198","SINAPI",93281,"0,0240000"]
["94226","SINAPI",88316,"0,1840000"]
["94441","SINAPI",93281,"0,0240000"]
["94207","SINAPI",88323,"0,1150000"]
["94210","SINAPI-I",4302,"1,2600000"]
["94219","SINAPI-I",7181,"3,0000000"]
["94222","SINAPI-I",40742,"3,0000000"]
["94451","SINAPI-I",7216,"1,0290000"]
["100327","SINAPI-I",5104,"0,0016000"]
["100330","SINAPI",93281,"0,0074000"]
["94228","SINAPI-I",5104,"0,0024000"]
["94231","SINAPI-I",13388,"0,0450000"]
["92255","SINAPI",88316,"1,4400000"]
["92258","SINAPI",88278,"7,9400000"]
["92571","SINAPI-I",40424,"0,2000000"]
["92573","SINAPI",88316,"0,0730000"]
["92575","SINAPI-I",40839,"0,0050000"]
["92577","SINAPI-I",40549,"0,0070000"]
["92578","SINAPI",93282,"0,0095000"]
["92581","SINAPI",93282,"0,0100000"]
["92588","SINAPI",88316,"0,4920000"]
["92598",null,null,"","10,5643788","11,9761978"]
["92604",null,null,"","11,4494138","12,9628742"]
["92608","SINAPI-I",40598,"71,8200000"]
["92614","SINAPI-I",40598,"102,6000000"]
["92620",null,null,"","10,4060408","11,7994913"]
["100358","SINAPI-I",4400,"4,0000000"]
["100360","SINAPI-I",4415,"5,5000000"]
["100363","SINAPI-I",21142,"1,0000000"]
["100364","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100365","SINAPI-I",40623,"2,0000000"]
["100367","SINAPI",92259,"1,0000000"]
["100370",null,null,"","18,8796046","21,1299813"]
["100371","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100374","SINAPI",88239,"5,1880000"]
["100376","SINAPI-I",6193,"12,5000000"]
["100376","SINAPI",88239,"6,9180000"]
["94444","SINAPI",88316,"0,2530000"]
["104189","SINAPI",88309,"0,7233000"]
["102662","SINAPI",90106,"0,1600000"]
["102666","SINAPI-I",4718,"0,1674000"]
["102673",null,null,"","13,4231079","15,1551942"]
["102674","SINAPI",90106,"0,7500000"]
["102678","SINAPI-I",4718,"0,6875000"]
["102680","SINAPI-I",4718,"0,6789000"]
["102683","SINAPI-I",4718,"0,6529000"]
["102687","SINAPI",5678,"0,0314000"]
["102690","SINAPI-I",38052,"1,0030000"]
["102694","SINAPI",90106,"0,4000000"]
["102697","SINAPI-I",38052,"1,0030000"]
["102704","SINAPI",88309,"0,0049000"]
["102711","SINAPI",88309,"0,3822000"]
["102718",null,null,"","13,1979202","14,8935156"]
["102722","SINAPI",88316,"0,1211000"]
["92743","SINAPI",88309,"2,8815000"]
["92745","SINAPI-I",5063,"0,0017000"]
["92747","SINAPI-I",4730,"1,3000000"]
["92748","SINAPI",88316,"2,5316000"]
["92750","SINAPI",88316,"4,6228000"]
["92752","SINAPI",5631,"0,3387000"]
["92756","SINAPI",5632,"0,3385000"]
["91069","SINAPI-I",1379,"42,4020000"]
["91069","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91071","SINAPI-I",4720,"0,0652000"]
["91072","SINAPI",88309,"0,4182000"]
["91073","SINAPI",88297,"0,6230000"]
["91074","SINAPI",88831,"0,2741000"]
["91076","SINAPI",90651,"0,4483000"]
["91078","SINAPI-I",39014,"5,8732000"]
["91079",null,null,"","15,3073855","17,2200564"]
["91079","SINAPI",90982,"0,0943000"]
["91081","SINAPI-I",1379,"42,4015000"]
["91082","SINAPI-I",1379,"51,2202000"]
["91084","SINAPI",88309,"0,2912000"]
["91086","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91087","SINAPI",89509,"0,1250000"]
["91088","SINAPI",88831,"0,4354000"]
["91089","SINAPI",90651,"0,4430000"]
["91090","SINAPI",90651,"0,2974000"]
["91092","SINAPI-I",370,"0,0999000"]
["91094","SINAPI-I",4720,"0,0571000"]
["91095","SINAPI-I",4720,"0,0690000"]
["91096","SINAPI",88316,"0,5164000"]
["91097","SINAPI",88309,"0,1828000"]
["91098","SINAPI",90656,"0,0818000"]
["91100","SINAPI",90657,"0,2178000"]
["91101","SINAPI",90656,"0,0955000"]
["93952","SINAPI",90643,"0,0279000"]
["93953","SINAPI",88245,"0,2514000"]
["93954","SINAPI",5631,"0,0048000"]
["93955","SINAPI-I",1379,"38,7191000"]
["93956","SINAPI",90638,"0,1779000"]
["93957","SINAPI",90625,"0,1114000"]
["93958","SINAPI-I",39013,"0,3333000"]
["93958","SINAPI",100981,"0,0079000"]
["93959","SINAPI",100726,"0,0628000"]
["93960","SINAPI",90626,"0,1221000"]
["93962","SINAPI",6260,"0,1608000"]
["93963","SINAPI",5631,"0,0064000"]
["93963","SINAPI",90650,"0,1071000"]
["93964","SINAPI-I",44480,"1,0714000"]
["93965","SINAPI",88245,"0,2112000"]
["93966","SINAPI",5632,"0,1983000"]
["93967",null,null,"","42,8381553","46,3199503"]
["93968","SINAPI",90637,"0,0287000"]
["93968","SINAPI",90651,"0,1376000"]
["93970","SINAPI-I",39013,"0,4000000"]
["93970","SINAPI",100981,"0,0038000"]
["93971","SINAPI",90651,"0,1056000"]
["100332","SINAPI-I",4011,"1,3200000"]
["100342","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["100347",null,null,"","5,2941176","6,0311284"]
["104841","SINAPI",5901,"0,0784000"]
["104842","SINAPI",90651,"0,0454000"]
["104844",null,null,"","27,1571828","30,0526256"]
["104845","SINAPI-I",44480,"1,0715000"]
["104848","SINAPI",5901,"0,0788000"]
["104850","SINAPI",5903,"0,0377000"]
["104851","SINAPI",90650,"0,0907000"]
["104853","SINAPI",88316,"0,3131000"]
["104854","SINAPI",90776,"0,1492000"]
["104878","SINAPI-I",10998,"1,2700000"]
["104879","SINAPI",90631,"0,0724000"]
["104887","SINAPI",90651,"0,0219000"]
["104889","SINAPI",90631,"0,0479000"]
["104890","SINAPI",90778,"0,0124000"]
["104892","SINAPI",90632,"0,0737000"]
["102991","SINAPI",88309,"0,3545000"]
["102994","SINAPI",88629,"0,0074000"]
["102997","SINAPI",100205,"0,0015000"]
["103005","SINAPI-I",4491,"0,5382000"]
["103006","SINAPI-I",4517,"0,1760000"]
["103006","SINAPI",103002,"1,0000000"]
["97933","SINAPI",101622,"0,0585000"]
["97935","SINAPI",97735,"0,0484000"]
["97947","SINAPI-I",4491,"0,1702000"]
["97949","SINAPI-I",4491,"0,1776000"]
["97949","SINAPI",5679,"0,0637000"]
["97951",null,null,"","29,7373813","32,7576583"]
["97951","SINAPI",94970,"0,2768000"]
["97952","SINAPI",94970,"0,5140000"]
["97953","SINAPI",88309,"7,8072000"]
["97955","SINAPI",88628,"0,8491000"]
["97957","SINAPI-I",43386,"2,0000000"]
["97961","SINAPI-I",4517,"0,2728000"]
["97973","SINAPI-I",2692,"0,0146000"]
["97973","SINAPI",89998,"4,8126000"]
["97975","SINAPI-I",43423,"1,0000000"]
["97977","SINAPI-I",5069,"0,0239000"]
["97978","SINAPI",100475,"0,0569000"]
["97980","SINAPI",100475,"0,5109000"]
["97983","SINAPI",100475,"0,0181000"]
["97988",null,null,"","33,9797953","37,2019660"]
["97989","SINAPI",89995,"0,0377000"]
["97992","SINAPI-I",4491,"0,3836000"]
["97994","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["97995","SINAPI",89998,"1,4808000"]
["97996","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["97999","SINAPI-I",25067,"80,3250000"]
["98001","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98002","SINAPI",97736,"0,6716000"]
["98006","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98007","SINAPI",89995,"0,0831000"]
["98008","SINAPI",92767,"21,1024000"]
["98009","SINAPI-I",25067,"80,3250000"]
["98010","SINAPI",94970,"0,9756000"]
["98012","SINAPI-I",5069,"0,0562000"]
["98014","SINAPI",88316,"26,3555000"]
["98015","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98016","SINAPI",97736,"1,0691000"]
["98017","SINAPI",89998,"3,3318000"]
["98018","SINAPI",97736,"1,2116000"]
["98020","SINAPI-I",2692,"0,0245000"]
["98022","SINAPI",5679,"0,6301000"]
["98023","SINAPI",88316,"21,3071000"]
["98024","SINAPI",88907,"0,3534000"]
["98025","SINAPI",100475,"0,7777000"]
["98026","SINAPI",89998,"7,2806000"]
["98027","SINAPI",100475,"0,8477000"]
["98028","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["98030","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["98032","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98033","SINAPI",89995,"0,0908000"]
["98034","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98036",null,null,"","29,4204011","32,4220526"]
["98036","SINAPI",100475,"1,9367000"]
["98039",null,null,"","40,9227361","44,3588416"]
["98040","SINAPI",88316,"41,0200000"]
["98041","SINAPI",88309,"38,1884000"]
["98042","SINAPI",89995,"0,2277000"]
["98043","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["98044","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98046","SINAPI-I",2692,"0,0423000"]
["98048","SINAPI-I",25067,"608,1489000"]
["98049","SINAPI",88316,"36,2628000"]
["98051","SINAPI",88316,"7,2211000"]
["98406","SINAPI-I",4517,"0,6996000"]
["98406","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["98407","SINAPI",5679,"0,3075000"]
["98409",null,null,"","6,7489969","7,6849891"]
["99240","SINAPI",5679,"0,3605000"]
["99242","SINAPI-I",2692,"0,0152000"]
["99242","SINAPI",92767,"12,3619000"]
["99244","SINAPI",88316,"19,9928000"]
["99246","SINAPI",88309,"0,8306000"]
["99248","SINAPI-I",6193,"1,4307000"]
["99252","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99254","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99256","SINAPI",97738,"0,0221000"]
["99259","SINAPI",89995,"0,0892000"]
["99263","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["99265","SINAPI-I",6193,"1,5732000"]
["99267","SINAPI-I",4491,"0,4773000"]
["99269","SINAPI-I",660,"20,4750000"]
["99270","SINAPI",88309,"0,6876000"]
["99271","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99272","SINAPI",88309,"7,1527000"]
["99273","SINAPI-I",6193,"0,8454000"]
["99275",null,null,"","22,8693109","25,4429419"]
["99277","SINAPI-I",25067,"103,9500000"]
["99279","SINAPI-I",660,"51,4500000"]
["99279","SINAPI",101624,"1,3248000"]
["99280","SINAPI",94970,"0,2903000"]
["99283",null,null,"","41,2713518","44,7160643"]
["99284","SINAPI-I",4491,"0,6438000"]
["99286","SINAPI-I",25067,"150,5168000"]
["99287","SINAPI-I",5069,"0,0737000"]
["99287","SINAPI",101624,"1,9608000"]
["99290","SINAPI",87316,"0,0500000"]
["99290","SINAPI",97736,"0,4991000"]
["99292","SINAPI-I",4517,"0,3525000"]
["99294","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99296","SINAPI",89998,"3,6403000"]
["99298","SINAPI-I",5069,"0,0796000"]
["99298","SINAPI",92767,"58,5984000"]
["99300","SINAPI",88316,"40,4661000"]
["99301","SINAPI-I",6193,"1,9872000"]
["99303","SINAPI",88908,"0,9753000"]
["99304","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99306",null,null,"","42,5929641","46,0598926"]
["99307","SINAPI-I",660,"23,1000000"]
["99308","SINAPI-I",25067,"448,9577000"]
["99309","SINAPI",88316,"32,1957000"]
["99311","SINAPI",89998,"4,5658000"]
["99312","SINAPI",89998,"6,0466000"]
["99313","SINAPI",89995,"0,2430000"]
["99314","SINAPI",89996,"1,9744000"]
["99315","SINAPI",94970,"3,6283000"]
["99318","SINAPI",5679,"0,1512000"]
["99320","SINAPI-I",25067,"212,2795000"]
["99322","SINAPI-I",4517,"0,8316000"]
["99323","SINAPI",89993,"0,0598000"]
["99324","SINAPI",89998,"7,8976000"]
["99326",null,null,"","30,8418036","33,9191116"]
["99326","SINAPI",89998,"6,6636000"]
["101800","SINAPI",88309,"9,1529000"]
["101806","SINAPI",88309,"4,9823000"]
["101807","SINAPI",97733,"0,0060000"]
["101809","SINAPI-I",5069,"0,0374000"]
["102139","SINAPI",5679,"0,6802000"]
["102141","SINAPI",88316,"2,1417000"]
["102457","SINAPI-I",43444,"1,0000000"]
["94266","SINAPI",88316,"0,5358000"]
["94268","SINAPI",92961,"0,1383000"]
["94270","SINAPI",92960,"0,0385000"]
["94273","SINAPI-I",370,"0,0066000"]
["94278","SINAPI-I",41681,"1,2563000"]
["94279",null,null,"","18,8140033","21,0696920"]
["94282","SINAPI-I",4517,"0,2000000"]
["94287","SINAPI",88316,"0,2326000"]
["94290","SINAPI",88316,"0,3705000"]
["94294",null,null,"","23,1132075","25,9090909"]
["104492",null,null,"","1,3503105","1,5515069"]
["104497","SINAPI-I",37479,"1,0000000"]
["102727","SINAPI-I",40304,"0,0312000"]
["102733","SINAPI",88245,"0,0219000"]
["102736","SINAPI",88316,"0,9993000"]
["102739","SINAPI",96620,"0,2880000"]
["102741","SINAPI",102729,"8,3757000"]
["102743","SINAPI",102728,"70,4370000"]
["102745","SINAPI",102727,"18,9200000"]
["102747","SINAPI",102730,"16,0495000"]
["102750","SINAPI",102736,"1,1653000"]
["102753","SINAPI",102736,"5,5191000"]
["102756","SINAPI",102727,"23,3481000"]
["102758","SINAPI",96620,"0,9489000"]
["102760","SINAPI",102729,"87,8427000"]
["102762","SINAPI",102732,"10,4148000"]
["102766","SINAPI",102728,"153,1607000"]
["102768","SINAPI",102730,"307,1673000"]
["102770","SINAPI",102727,"71,9556000"]
["102772","SINAPI",102729,"570,5747000"]
["102774","SINAPI",92756,"10,0000000"]
["102782",null,null,"","17,7163082","19,8608053"]
["102787","SINAPI",92756,"14,0000000"]
["102797","SINAPI",92744,"45,0000000"]
["102801","SINAPI",92756,"78,0000000"]
["101572","SINAPI",88262,"0,3410000"]
["101577","SINAPI-I",6189,"0,4889000"]
["101578","SINAPI",88262,"0,4423000"]
["101581","SINAPI-I",4472,"0,1956000"]
["101586","SINAPI",88262,"0,4577000"]
["101589","SINAPI-I",6189,"0,1467000"]
["101592","SINAPI-I",5061,"0,0128000"]
["101600","SINAPI",88316,"0,2921000"]
["101605",null,null,"","38,0441264","41,3987593"]
["90790","SINAPI",88261,"0,5550000"]
["90799","SINAPI-I",39501,"1,0000000"]
["90806","SINAPI-I",7319,"0,1671000"]
["90822","SINAPI",88261,"1,5460000"]
["90830","SINAPI-I",3081,"1,0000000"]
["90843",null,null,"","22,3782967","24,9199225"]
["90847","SINAPI",90806,"1,0000000"]
["91011","SINAPI",88261,"1,5460000"]
["91012","SINAPI",88316,"0,8390000"]
["91295","SINAPI-I",2432,"3,0000000"]
["91298",null,null,"","5,3788395","6,1423009"]
["91305","SINAPI-I",3097,"1,0000000"]
["91314",null,null,"","27,4556582","30,3480829"]
["91318",null,null,"","27,3820720","30,2713084"]
["91328","SINAPI",90806,"1,0000000"]
["91332","SINAPI",91297,"1,0000000"]
["91336","SINAPI",100659,"10,0000000"]
["100676","SINAPI-I",184,"0,8240000"]
["100680","SINAPI",91306,"1,0000000"]
["100686",null,null,"","25,5618092","28,3341513"]
["100692","SINAPI",100660,"10,0000000"]
["100696","SINAPI-I",11055,"19,8000000"]
["100700","SINAPI-I",2433,"6,0000000"]
["100665","SINAPI-I",3421,"1,0000000"]
["100669","SINAPI-I",4430,"0,8947000"]
["100670","SINAPI-I",40659,"1,0000000"]
["94588",null,null,"","15,4763555","17,4119241"]
["99839","SINAPI-I",21012,"0,9000000"]
["99855","SINAPI-I",11002,"0,0040000"]
["99862","SINAPI-I",7568,"5,3330000"]
["91341","SINAPI-I",7568,"4,8166000"]
["94807",null,null,"","5,0570459","5,7772838"]
["100703",null,null,"","29,2725173","32,2643074"]
["102152",null,null,"","13,1444996","14,8376489"]
["102154","SINAPI",88325,"0,5160000"]
["102159","SINAPI-I",39026,"0,0130000"]
["102161","SINAPI-I",20259,"7,2870000"]
["102164","SINAPI-I",10493,"1,0000000"]
["102167","SINAPI",88316,"0,4660000"]
["102176","SINAPI",88325,"1,6660000"]
["102179","SINAPI-I",10505,"1,0000000"]
["102181","SINAPI",88316,"1,3780000"]
["102184","SINAPI",88325,"3,2530000"]
["94569","SINAPI",88316,"0,8530000"]
["94573","SINAPI",88309,"0,9600000"]
["101097","SINAPI",90778,"0,7230000"]
["101099",null,null,"","32,7775222","35,9577847"]
["101100","SINAPI",90776,"0,4540000"]
["101102","SINAPI",88316,"1,2850000"]
["101103","SINAPI",94971,"1,1300000"]
["101105",null,null,"","29,8169327","32,8549445"]
["101107","SINAPI",88309,"0,1700000"]
["101110","SINAPI-I",38405,"1,1700000"]
["101111","SINAPI",97913,"0,3750000"]
["101113","SINAPI",90776,"1,1880000"]
["95604",null,null,"","80,6349686","82,7433630"]
["95608","SINAPI",92717,"0,1943000"]
["100652","SINAPI",90776,"0,1023000"]
["100656",null,null,"","11,9709052","13,5170038"]
["100658","SINAPI",88316,"0,3260000"]
["100890","SINAPI-I",43082,"1,1140000"]
["100894","SINAPI",89843,"0,0010000"]
["100896","SINAPI",90778,"0,0051000"]
["100898","SINAPI",90681,"0,0723000"]
["100900","SINAPI",97913,"0,1178000"]
["95241",null,null,"","30,9334019","34,0373280"]
["96620","SINAPI",88309,"5,0830000"]
["96624","SINAPI",91278,"0,0300000"]
["97086","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["97089","SINAPI",88238,"0,0130000"]
["97092","SINAPI-I",43132,"0,0110000"]
["97103","SINAPI",97086,"0,1200000"]
["100324","SINAPI-I",4718,"0,5950000"]
["103074",null,null,"","11,3287716","12,8059037"]
["103076","SINAPI",97096,"0,1000000"]
["103079","SINAPI",97083,"1,0000000"]
["92263","SINAPI",88239,"0,2500000"]
["92266","SINAPI",91693,"0,2370000"]
["92271","SINAPI",88239,"0,0030000"]
["92273","SINAPI",91692,"0,0070000"]
["92415","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["92419",null,null,"","33,8054862","37,0338743"]
["92423","SINAPI-I",40275,"0,3930000"]
["92427","SINAPI",88239,"0,1270000"]
["92435","SINAPI",88239,"0,1170000"]
["92441",null,null,"","38,9726201","42,3674535"]
["92443","SINAPI",92264,"0,0670000"]
["92447","SINAPI-I",40304,"0,0660000"]
["92451","SINAPI",88262,"1,1200000"]
["92454",null,null,"","18,6937462","20,9292939"]
["92456","SINAPI-I",40275,"0,3560000"]
["92458","SINAPI-I",40275,"1,7390000"]
["92460","SINAPI-I",4491,"0,3720000"]
["92463","SINAPI",88239,"0,1620000"]
["92464","SINAPI-I",40287,"0,4740000"]
["92466","SINAPI",88262,"1,7200000"]
["92471","SINAPI-I",2692,"0,0040000"]
["92472","SINAPI",92266,"0,1480000"]
["92475","SINAPI-I",40304,"0,0490000"]
["92477","SINAPI",88262,"0,8820000"]
["92479","SINAPI-I",6193,"0,3280000"]
["92482","SINAPI",88239,"0,7300000"]
["92492","SINAPI-I",40290,"1,0300000"]
["92498",null,null,"","33,6996822","36,9157112"]
["92500","SINAPI-I",40291,"0,0500000"]
["92506","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["92512","SINAPI-I",40270,"0,0380000"]
["92515","SINAPI",88262,"1,0160000"]
["92522","SINAPI",88262,"0,5430000"]
["92530","SINAPI-I",10749,"0,3970000"]
["92538","SINAPI",92268,"0,0870000"]
["96529","SINAPI-I",2692,"0,0167000"]
["96530","SINAPI",88239,"0,5520000"]
["96532","SINAPI-I",4517,"6,9550000"]
["96534","SINAPI-I",2692,"0,0167000"]
["96535","SINAPI",91693,"0,2820000"]
["96539","SINAPI-I",4491,"2,2940000"]
["96540","SINAPI-I",40304,"0,0320000"]
["96541","SINAPI",91693,"0,2390000"]
["101791","SINAPI-I",4491,"0,1960000"]
["101971","SINAPI",88239,"0,1560000"]
["101975","SINAPI-I",40304,"0,0800000"]
["101981","SINAPI-I",10749,"1,8640000"]
["101983","SINAPI",88262,"2,8550000"]
["101986","SINAPI",91693,"0,0960000"]
["101989","SINAPI",88239,"0,1870000"]
["101990","SINAPI",91692,"0,0450000"]
["101992","SINAPI",91693,"0,1020000"]
["101997","SINAPI-I",4491,"3,5920000"]
["101999","SINAPI-I",6189,"9,2510000"]
["102001","SINAPI",88239,"0,8010000"]
["102004","SINAPI-I",10749,"1,2310000"]
["102007",null,null,"","28,7631408","31,7389065"]
["102009","SINAPI-I",40304,"0,0810000"]
["102014","SINAPI",101993,"1,0200000"]
["102017","SINAPI",101992,"0,9100000"]
["102037","SINAPI-I",40304,"0,0930000"]
["102041","SINAPI-I",2692,"0,0100000"]
["102043","SINAPI",88239,"0,5230000"]
["102046",null,null,"","21,9945091","24,5090916"]
["102048","SINAPI",88262,"4,5420000"]
["102060","SINAPI-I",2692,"0,0170000"]
["102062","SINAPI",88239,"0,4870000"]
["102065","SINAPI",88239,"0,3990000"]
["102067","SINAPI",92273,"2,1310000"]
["102070","SINAPI",88262,"2,6270000"]
["102073","SINAPI",95943,"13,2000000"]
["102086","SINAPI-I",4491,"7,0700000"]
["102088","SINAPI-I",4517,"7,2170000"]
["102090",null,null,"","21,1617391","23,6114855"]
["103760","SINAPI-I",6193,"0,9400000"]
["103762","SINAPI-I",4433,"0,2780000"]
["104926","SINAPI-I",40304,"0,0850000"]
["104929",null,null,"","53,9048674","57,3708441"]
["105403","SINAPI-I",20247,"0,0100000"]
["89996",null,null,"","20,8092485","23,3208955"]
["91593","SINAPI-I",7155,"0,4790000"]
["91596",null,null,"","10,0206611","11,3936927"]
["91598","SINAPI",88245,"0,0450000"]
["92761","SINAPI",88245,"0,0561000"]
["92764","SINAPI",88238,"0,0032000"]
["92768",null,null,"","28,0570142","31,0071942"]
["92770","SINAPI",92802,"1,0000000"]
["92800","SINAPI-I",43059,"1,0700000"]
["92802","SINAPI-I",33,"1,1100000"]
["92881",null,null,"","0,2081165","0,2081165"]
["92885",null,null,"","10,4385964","11,8307426"]
["92887","SINAPI",92880,"1,0000000"]
["92915","SINAPI",88245,"0,1933000"]
["92922","SINAPI",88238,"0,0057000"]
["95448","SINAPI",88245,"0,0006000"]
["95579","SINAPI-I",43132,"0,0200000"]
["95592","SINAPI",92800,"1,0000000"]
["95944","SINAPI",88245,"0,2970000"]
["95947","SINAPI",88238,"0,0070000"]
["96546","SINAPI-I",39017,"0,4800000"]
["100067","SINAPI",88245,"0,1080000"]
["102922","SINAPI",88245,"0,0449000"]
["104109","SINAPI-I",43132,"0,0250000"]
["104110","SINAPI",88245,"0,2286000"]
["104919","SINAPI",92803,"1,0000000"]
["104922","SINAPI",88245,"0,0390000"]
["90278","SINAPI",88830,"1,0167000"]
["90280","SINAPI",88377,"1,6076000"]
["90283",null,null,"","12,7652379","14,4191215"]
["94963","SINAPI",88377,"1,4695000"]
["94965","SINAPI",88830,"0,7534000"]
["94968","SINAPI-I",4721,"0,5821000"]
["94970","SINAPI",88316,"2,0267000"]
["94972","SINAPI",88377,"1,2400000"]
["96558",null,null,"","3,5265324","4,0377711"]
["99432","SINAPI",88316,"0,5050000"]
["99435","SINAPI",88316,"0,5600000"]
["99438","SINAPI",88262,"0,1870000"]
["102473","SINAPI",88831,"0,7313000"]
["102477","SINAPI",88377,"1,5652000"]
["102478","SINAPI",88830,"0,7324000"]
["102481","SINAPI-I",4734,"0,6001000"]
["102487",null,null,"","33,1786127","36,3704036"]
["103184","SINAPI",88309,"0,3960000"]
["103671","SINAPI",90587,"0,2240000"]
["103674","SINAPI",88316,"1,1920000"]
["103677",null,null,"","16,6121730","18,6543694"]
["103680",null,null,"","17,6763054","19,8155363"]
["103685","SINAPI",88316,"0,8940000"]
["103688","SINAPI",88316,"4,9620000"]
["104923","SINAPI",90586,"0,4480000"]
["101964","SINAPI",88316,"0,3540000"]
["98576","SINAPI-I",511,"0,1762000"]
["93184","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["93199","SINAPI",87294,"0,0019000"]
["93200","SINAPI",88309,"0,2910000"]
["105022","SINAPI",92270,"0,0390000"]
["105025",null,null,"","22,6584673","25,2058554"]
["105026","SINAPI",92802,"0,7900000"]
["105028","SINAPI",92801,"0,4900000"]
["105034","SINAPI",88316,"0,0940000"]
["105038",null,null,"","57,2496498","60,6620810"]
["97733","SINAPI",88309,"31,9930000"]
["97734","SINAPI",90586,"6,6350000"]
["97735","SINAPI",91692,"0,3130000"]
["97737","SINAPI-I",1358,"2,9008000"]
["97739","SINAPI-I",5073,"0,6552000"]
["97740","SINAPI",88261,"4,3066000"]
["98616","SINAPI",88309,"0,0858000"]
["98617","SINAPI",100973,"0,1473000"]
["98620",null,null,"","5,5043185","6,2862950"]
["98622","SINAPI",90681,"0,0229000"]
["98623","SINAPI",90681,"0,0188000"]
["98655","SINAPI",91693,"0,5246000"]
["98656","SINAPI",96546,"5,8800000"]
["98658","SINAPI",91692,"0,1201000"]
["98659","SINAPI",96525,"1,2436000"]
["98753","SINAPI-I",10998,"5,0500000"]
["100764","SINAPI",100716,"0,0358424"]
["100768","SINAPI",100719,"0,0284761"]
["100770","SINAPI",88317,"0,0443000"]
["100772","SINAPI",88317,"0,0449000"]
["100773","SINAPI",88278,"0,0049927"]
["100775","SINAPI",100719,"0,0788875"]
["100777","SINAPI",88240,"0,0006864"]
["103796","SINAPI",91693,"0,1129000"]
["103800","SINAPI",88629,"0,4412000"]
["103801","SINAPI",88309,"1,8422000"]
["103933","SINAPI",98576,"0,7724000"]
["105045","SINAPI-I",4335,"1,1000000"]
["105050","SINAPI-I",14439,"1,5437400"]
["105056","SINAPI",88262,"0,5421100"]
["105071","SINAPI-I",14439,"1,5437400"]
["105077","SINAPI-I",40568,"0,0152770"]
["105082","SINAPI-I",10527,"0,0007250"]
["105084","SINAPI",95140,"0,3018300"]
["105087","SINAPI",95140,"0,3291760"]
["105090","SINAPI-I",5068,"0,0189000"]
["105095","SINAPI",88239,"0,3764700"]
["105101","SINAPI-I",10527,"0,0010793"]
["98555","SINAPI-I",135,"3,4615000"]
["98546",null,null,"","20,0446634","22,3875018"]
["98554","SINAPI",88270,"0,5703000"]
["98566","SINAPI",88316,"0,1697000"]
["98569","SINAPI",88316,"0,2628000"]
["91835","SINAPI",88264,"0,0910000"]
["91840",null,null,"","62,7733334","66,0175268"]
["91847","SINAPI-I",39245,"1,1000000"]
["91851","SINAPI",88247,"0,1030000"]
["91860","SINAPI-I",39247,"1,0170000"]
["91862","SINAPI-I",2673,"1,0170000"]
["91871",null,null,"","57,2923936","60,7188704"]
["93010","SINAPI-I",2682,"1,1000000"]
["95727","SINAPI-I",2678,"1,0538000"]
["97667","SINAPI-I",39246,"1,1000000"]
["91877","SINAPI",88247,"0,1860000"]
["91881","SINAPI",88264,"0,1570000"]
["91889",null,null,"","69,6046129","72,4832215"]
["91902","SINAPI",88264,"0,1620000"]
["91911","SINAPI",88264,"0,2720000"]
["91917","SINAPI",88247,"0,3280000"]
["93013","SINAPI",88264,"0,2243000"]
["93018",null,null,"","66,0194175","69,0741453"]
["97559","SINAPI-I",39274,"1,0000000"]
["91928","SINAPI",88247,"0,0390000"]
["91930","SINAPI-I",982,"1,2434000"]
["92979","SINAPI-I",21127,"0,0100000"]
["92982","SINAPI",88264,"0,0130000"]
["92992",null,null,"","5,4368561","6,2062440"]
["92998","SINAPI-I",21127,"0,0090000"]
["101885","SINAPI",88247,"0,0038000"]
["91941",null,null,"","66,0683761","69,1530692"]
["91944","SINAPI",88247,"0,1690000"]
["92869",null,null,"","70,9825529","73,7976783"]
["92872","SINAPI",88247,"0,1690000"]
["95781",null,null,"","39,3851812","42,7685437"]
["95787","SINAPI-I",2593,"1,0000000"]
["95803",null,null,"","41,7854849","45,2458620"]
["95807","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["95810","SINAPI",88264,"0,0822000"]
["95815",null,null,"","47,6764705","51,1800220"]
["97882","SINAPI",101619,"0,0490000"]
["97884",null,null,"","10,9407484","12,3855343"]
["97888","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["97890","SINAPI",100475,"0,1595000"]
["97892","SINAPI",97735,"0,0448000"]
["97894","SINAPI",100475,"0,0919000"]
["104399","SINAPI-I",11950,"2,0000000"]
["104402","SINAPI",88247,"0,2920000"]
["93658","SINAPI-I",1574,"1,0000000"]
["93661","SINAPI",88247,"0,0952000"]
["93664",null,null,"","14,0043039","15,7886205"]
["93669","SINAPI-I",34709,"1,0000000"]
["93672","SINAPI",88264,"0,4057000"]
["97362","SINAPI",88264,"0,8484000"]
["101882","SINAPI",88264,"0,6342000"]
["101892","SINAPI-I",1571,"2,0000000"]
["101893","SINAPI",88247,"0,1988000"]
["101900",null,null,"","1,4688119","1,6863687"]
["101904","SINAPI-I",1576,"3,0000000"]
["91945","SINAPI",88247,"0,1870000"]
["91955","SINAPI",91946,"1,0000000"]
["91961",null,null,"","52,9048007","56,4090978"]
["91965","SINAPI",91964,"1,0000000"]
["91971","SINAPI",91950,"1,0000000"]
["91976",null,null,"","49,3710385","52,8813867"]
["91980","SINAPI",88264,"0,4020000"]
["91990","SINAPI",88247,"0,5110000"]
["91998","SINAPI-I",38101,"1,0000000"]
["92003",null,null,"","51,0172745","54,5341173"]
["92009",null,null,"","46,0093896","49,5358649"]
["92014",null,null,"","48,6995985","52,2036104"]
["92020",null,null,"","47,8571428","51,3779036"]
["92026","SINAPI-I",38112,"2,0000000"]
["92034","SINAPI-I",38112,"1,0000000"]
["97597","SINAPI",88247,"0,1566000"]
["97610","SINAPI-I",38194,"1,0000000"]
["101489",null,null,"","27,6401737","30,5486601"]
["101489","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101490","SINAPI",91919,"1,0000000"]
["101491","SINAPI",91885,"1,0000000"]
["101493","SINAPI-I",39808,"1,0000000"]
["101494","SINAPI-I",1094,"1,0000000"]
["101494","SINAPI",88264,"2,8463000"]
["101495","SINAPI",92984,"11,0000000"]
["101496","SINAPI",91920,"1,0000000"]
["101497","SINAPI-I",39996,"0,1664000"]
["101499","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101500",null,null,"","20,5450352","22,9310154"]
["101501","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101501","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101502","SINAPI",87367,"0,0166000"]
["101503","SINAPI-I",11267,"2,0000000"]
["101504","SINAPI-I",3398,"1,0000000"]
["101505","SINAPI",91933,"22,2000000"]
["101506","SINAPI",91872,"6,0500000"]
["101507","SINAPI",88247,"0,3897000"]
["101508","SINAPI-I",11950,"4,0000000"]
["101508","SINAPI",104749,"1,0000000"]
["101510","SINAPI-I",39997,"2,0000000"]
["101511","SINAPI",91885,"1,0000000"]
["101512","SINAPI",88264,"2,9102000"]
["101513","SINAPI",91872,"1,3000000"]
["101514","SINAPI",96986,"1,0000000"]
["101516","SINAPI",88264,"1,9355000"]
["101518","SINAPI",87367,"0,0080000"]
["101519","SINAPI",88264,"1,2739000"]
["101522","SINAPI",88264,"1,9355000"]
["101523","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101525","SINAPI",88247,"0,1486000"]
["101526","SINAPI",91872,"1,3000000"]
["101528",null,null,"","12,6639207","14,2990738"]
["101529","SINAPI",93673,"1,0000000"]
["101532","SINAPI",93673,"1,0000000"]
["101534","SINAPI",87367,"0,0194000"]
["101534","SINAPI",96977,"1,9500000"]
["101536","SINAPI",104749,"1,0000000"]
["101540","SINAPI-I",11267,"6,0000000"]
["101542","SINAPI",88247,"0,0346076"]
["101554",null,null,"","29,4337274","32,4195470"]
["101561","SINAPI",88264,"0,0029000"]
["101632","SINAPI-I",2510,"1,0000000"]
["101636","SINAPI",88264,"0,6730000"]
["101653","SINAPI",88247,"1,4837000"]
["101656","SINAPI-I",42246,"1,0000000"]
["100578",null,null,"","25,9349838","28,7278915"]
["100581",null,null,"","25,1836271","27,9253466"]
["100585","SINAPI",88264,"4,9950000"]
["100589","SINAPI-I",863,"13,5000000"]
["100592","SINAPI",88247,"2,3640000"]
["100596","SINAPI",88264,"11,3990000"]
["100603","SINAPI",88264,"14,0670000"]
["100605","SINAPI",5928,"0,0780000"]
["100610","SINAPI-I",863,"11,0000000"]
["100613",null,null,"","36,7383350","40,0641917"]
["100616","SINAPI",88247,"5,1500000"]
["100619","SINAPI-I",11975,"4,0000000"]
["100622","SINAPI-I",5051,"1,0000000"]
["102105","SINAPI-I",7619,"1,0000000"]
["102108","SINAPI",88264,"10,3008000"]
["103656",null,null,"","0,5536783","0,6368111"]
["96975","SINAPI-I",864,"1,0500000"]
["96978","SINAPI-I",864,"1,0500000"]
["96988",null,null,"","4,9035777","5,6101246"]
["104753","SINAPI",88264,"0,1863000"]
["104758",null,null,"","86,7182847","88,2569774"]
["104764",null,null,"","36,4106988","39,7137014"]
["104766","SINAPI",88247,"0,0830000"]
["104776","SINAPI",90626,"0,1087000"]
["96765","SINAPI-I",10904,"1,0000000"]
["101911","SINAPI-I",10890,"1,0000000"]
["101914","SINAPI",88248,"1,1530000"]
["98261",null,null,"","68,1927711","71,1790394"]
["98264",null,null,"","50,0789890","53,5976506"]
["98270","SINAPI",88264,"0,1266000"]
["98275",null,null,"","10,4121475","11,7521367"]
["98280","SINAPI-I",11901,"1,0500000"]
["98290",null,null,"","26,5957446","29,4117647"]
["98293","SINAPI",88247,"0,0454000"]
["100560","SINAPI",88247,"0,8800000"]
["101795",null,null,"","37,5848077","40,9416629"]
["101798","SINAPI",88309,"1,0089000"]
["103244","SINAPI-I",13246,"4,0000000"]
["103248","SINAPI",88243,"2,3334000"]
["103251","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103253","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103255",null,null,"","2,5313815","2,9036996"]
["103257","SINAPI-I",1570,"10,0000000"]
["103258","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103261","SINAPI-I",42419,"1,0000000"]
["103264","SINAPI-I",4374,"6,0000000"]
["103265","SINAPI",93287,"0,2059000"]
["103267","SINAPI-I",39997,"8,0000000"]
["103269","SINAPI-I",11976,"10,0000000"]
["103271","SINAPI-I",37591,"2,0000000"]
["103272","SINAPI-I",39997,"8,0000000"]
["103276","SINAPI-I",13348,"4,0000000"]
["103278","SINAPI",100308,"5,5655000"]
["101936","SINAPI-I",1165,"16,0000000"]
["101937","SINAPI-I",7696,"11,2223000"]
["98298",null,null,"","5,6526589","6,4528023"]
["98302","SINAPI",88264,"6,2007000"]
["98308","SINAPI",88264,"0,2062000"]
["89402","SINAPI-I",38383,"0,0370000"]
["89447","SINAPI",88267,"0,0235000"]
["89450",null,null,"","6,1549601","6,9633883"]
["89511","SINAPI",88248,"0,2939000"]
["89580",null,null,"","10,5763743","11,9992512"]
["89711",null,null,"","63,5437882","66,7440781"]
["89773","SINAPI",88267,"0,0482000"]
["89849",null,null,"","28,7291621","31,6870720"]
["92276",null,null,"","3,5476718","4,0723316"]
["92280","SINAPI-I",12748,"1,0225000"]
["92284","SINAPI",88248,"0,1071000"]
["92306","SINAPI-I",12743,"1,0225000"]
["92324","SINAPI",88267,"0,5772000"]
["92337","SINAPI",88248,"0,3460000"]
["92342","SINAPI",88267,"0,5200000"]
["92362","SINAPI-I",21147,"1,0390000"]
["92367","SINAPI-I",7701,"1,0390000"]
["92648",null,null,"","7,0728058","8,0585478"]
["92656","SINAPI",88248,"0,3760000"]
["94462","SINAPI",88267,"0,3782000"]
["94604","SINAPI-I",38383,"0,0894000"]
["94649","SINAPI",88267,"0,0605000"]
["94653","SINAPI-I",9871,"1,0493000"]
["94718","SINAPI",88248,"0,0676000"]
["96636","SINAPI",104091,"0,3793000"]
["96647","SINAPI",104091,"0,1206000"]
["96669","SINAPI-I",38971,"1,0667000"]
["96672","SINAPI",88267,"0,2107000"]
["96676","SINAPI-I",38979,"1,0667000"]
["96679","SINAPI-I",38982,"1,0667000"]
["96721",null,null,"","25,5329457","28,2781147"]
["96725",null,null,"","14,5503666","16,3976210"]
["96727","SINAPI",104092,"0,0315000"]
["96731","SINAPI",88248,"0,1912000"]
["96798","SINAPI-I",38787,"1,0440000"]
["96799","SINAPI",88267,"0,0876000"]
["97329","SINAPI-I",39737,"1,0211000"]
["97337","SINAPI",88267,"0,0715000"]
["97348",null,null,"","1,8604286","2,1446462"]
["97354",null,null,"","6,3150303","7,1946116"]
["97357","SINAPI",88267,"0,5100000"]
["100788","SINAPI-I",4888,"2,0000000"]
["100793","SINAPI-I",38830,"1,0216000"]
["100807",null,null,"","52,8406664","56,3463820"]
["101919","SINAPI-I",3148,"0,0452000"]
["101921","SINAPI",88248,"0,8387000"]
["101925","SINAPI",88248,"1,2580000"]
["101928","SINAPI",88267,"0,9545000"]
["101931","SINAPI",88248,"0,9545000"]
["101935","SINAPI-I",3148,"0,0678000"]
["103837","SINAPI",88267,"0,4706000"]
["103978","SINAPI-I",9874,"1,0493000"]
["104194","SINAPI",88267,"0,2260000"]
["105138",null,null,"","21,4329833","23,9689181"]
["105141",null,null,"","20,2670318","22,6245847"]
["105143","SINAPI",88248,"0,0586000"]
["89360","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["89363","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89365","SINAPI",88267,"0,1520000"]
["89368","SINAPI",88267,"0,1812000"]
["89371","SINAPI-I",3861,"1,0000000"]
["89376","SINAPI-I",38383,"0,0291000"]
["89376","SINAPI",88267,"0,0805000"]
["89382","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89384","SINAPI",88267,"0,1013000"]
["89387","SINAPI",88267,"0,1208000"]
["89392","SINAPI",88267,"0,1208000"]
["89394","SINAPI-I",20083,"0,0090000"]
["89396","SINAPI",88267,"0,1748000"]
["89405","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["89408","SINAPI-I",20083,"0,0080000"]
["89411","SINAPI-I",122,"0,0071000"]
["89413","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89416","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89418","SINAPI",88267,"0,0781000"]
["89423","SINAPI",88267,"0,0781000"]
["89429","SINAPI-I",20083,"0,0070000"]
["89431","SINAPI-I",20083,"0,0110000"]
["89435",null,null,"","23,1818181","25,8048780"]
["89437","SINAPI-I",38026,"1,0000000"]
["89440","SINAPI-I",20083,"0,0120000"]
["89443","SINAPI",88267,"0,2161000"]
["89485","SINAPI",88248,"0,0706000"]
["89494","SINAPI-I",38383,"0,0131000"]
["89498",null,null,"","34,8746081","38,1236038"]
["89500","SINAPI-I",20083,"0,0140000"]
["89503","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["89505","SINAPI",88267,"0,1506000"]
["89514","SINAPI",88248,"0,0475000"]
["89518","SINAPI",88248,"0,0607000"]
["89521","SINAPI-I",3513,"1,0000000"]
["89524","SINAPI-I",20150,"1,0000000"]
["89527","SINAPI-I",122,"0,0353000"]
["89532","SINAPI-I",38383,"0,0120000"]
["89541","SINAPI-I",3903,"1,0000000"]
["89544","SINAPI",88248,"0,0316000"]
["89547","SINAPI-I",122,"0,0167000"]
["89549","SINAPI-I",20078,"0,0625000"]
["89553","SINAPI-I",20083,"0,0095000"]
["89554","SINAPI",88267,"0,0858000"]
["89560","SINAPI",88248,"0,0694000"]
["89563","SINAPI",88267,"0,0809000"]
["89566","SINAPI-I",20177,"1,0000000"]
["89569","SINAPI-I",298,"1,0000000"]
["89574","SINAPI-I",299,"4,0000000"]
["89575",null,null,"","32,3159784","35,4452054"]
["89584",null,null,"","30,9124767","34,0193089"]
["89590","SINAPI-I",20158,"1,0000000"]
["89593","SINAPI-I",3871,"1,0000000"]
["89596","SINAPI",88267,"0,0735000"]
["89598","SINAPI",88267,"0,1000000"]
["89605","SINAPI-I",122,"0,0188000"]
["89611","SINAPI-I",122,"0,0259000"]
["89616","SINAPI",88248,"0,1300000"]
["89622",null,null,"","32,8898743","36,0563380"]
["89625","SINAPI-I",7142,"1,0000000"]
["89627","SINAPI",88248,"0,1318000"]
["89630","SINAPI",88248,"0,2077000"]
["89637","SINAPI-I",21114,"0,0533000"]
["89645",null,null,"","19,6850393","22,0079787"]
["89647","SINAPI-I",21114,"0,1067000"]
["89652","SINAPI",88267,"0,0735000"]
["89657",null,null,"","24,5655608","27,3764258"]
["89660","SINAPI-I",37986,"1,0000000"]
["89663","SINAPI",88267,"0,0930000"]
["89669","SINAPI-I",299,"1,0000000"]
["89675","SINAPI-I",20078,"0,1150000"]
["89677","SINAPI",88267,"0,3142000"]
["89681","SINAPI-I",20078,"0,1450000"]
["89684","SINAPI",88248,"0,1291000"]
["89687","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89692","SINAPI-I",20143,"1,0000000"]
["89699","SINAPI-I",300,"2,0000000"]
["89703",null,null,"","17,9146256","20,0772200"]
["89706",null,null,"","21,4132762","23,8732792"]
["89721","SINAPI-I",37972,"1,0000000"]
["89727","SINAPI-I",37973,"1,0000000"]
["89728","SINAPI-I",20083,"0,0150000"]
["89731","SINAPI",88267,"0,1379000"]
["89738","SINAPI",88267,"0,0831000"]
["89742",null,null,"","21,4547677","23,9419946"]
["89747",null,null,"","13,4299885","15,1775700"]
["89749","SINAPI",88267,"0,0831000"]
["89754",null,null,"","22,4525043","25,0000000"]
["89757","SINAPI-I",21114,"0,1067000"]
["89765",null,null,"","43,0048661","46,4877213"]
["89769",null,null,"","19,6760647","22,0000000"]
["89777","SINAPI-I",37958,"1,0000000"]
["89780","SINAPI-I",21114,"0,1333000"]
["89783","SINAPI",88248,"0,1693000"]
["89786","SINAPI-I",20078,"0,1125000"]
["89790","SINAPI",88248,"0,1800000"]
["89796",null,null,"","29,0228359","32,0193285"]
["89803","SINAPI",88267,"0,0343000"]
["89807","SINAPI-I",1951,"1,0000000"]
["89810","SINAPI-I",301,"2,0000000"]
["89813","SINAPI-I",38383,"0,0080000"]
["89817",null,null,"","29,0480065","31,9812792"]
["89824","SINAPI-I",37985,"1,0000000"]
["89828","SINAPI-I",21114,"0,1600000"]
["89831","SINAPI-I",21114,"0,1467000"]
["89834","SINAPI-I",3670,"1,0000000"]
["89841","SINAPI",88248,"0,1447000"]
["89842",null,null,"","11,8435754","13,4108867"]
["89853",null,null,"","17,8679588","20,0471698"]
["89855","SINAPI",88267,"0,3605000"]
["89860","SINAPI-I",20078,"0,1725000"]
["89867","SINAPI",88248,"0,1106000"]
["89981","SINAPI",88248,"0,0524000"]
["90374","SINAPI-I",7122,"1,0000000"]
["92291","SINAPI",88267,"0,2265000"]
["92294","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["92297","SINAPI-I",12732,"0,0240000"]
["92300",null,null,"","19,3060498","21,6076058"]
["92302","SINAPI-I",12737,"1,0000000"]
["92311","SINAPI-I",12732,"0,0028000"]
["92316","SINAPI",88267,"0,1281000"]
["92319","SINAPI",88267,"0,2561000"]
["92327","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["92330","SINAPI",88267,"0,1559000"]
["92333","SINAPI",88267,"0,3118000"]
["92345","SINAPI-I",7307,"0,0060000"]
["92352",null,null,"","27,1330954","30,0029044"]
["92355","SINAPI-I",7307,"0,0080000"]
["92356","SINAPI-I",6298,"1,0000000"]
["92372",null,null,"","47,6819802","51,1841848"]
["92374","SINAPI",88267,"0,5820000"]
["92377","SINAPI",88248,"0,7360000"]
["92381","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92388",null,null,"","39,5769230","42,9867537"]
["92635","SINAPI-I",3448,"1,0000000"]
["92638","SINAPI-I",3148,"0,0250000"]
["92642",null,null,"","29,2466902","32,2410714"]
["92658","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92663","SINAPI",88267,"0,3620000"]
["92668",null,null,"","14,2319797","16,0303622"]
["92671","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["92674","SINAPI-I",3458,"1,0000000"]
["92677","SINAPI",88267,"0,5980000"]
["92680","SINAPI",88248,"0,6530000"]
["92685","SINAPI-I",3148,"0,0450000"]
["92692","SINAPI-I",3148,"0,0080000"]
["92698","SINAPI",88248,"0,2590000"]
["92702","SINAPI-I",3148,"0,0130000"]
["92705",null,null,"","56,6054636","60,0247525"]
["92890",null,null,"","13,3962517","15,1087337"]
["92893","SINAPI-I",9888,"1,0000000"]
["92896","SINAPI-I",7307,"0,0070000"]
["92902","SINAPI",88267,"0,3980000"]
["92906","SINAPI-I",7307,"0,0030000"]
["92909","SINAPI-I",3148,"0,0240000"]
["92913","SINAPI-I",3931,"1,0000000"]
["92918","SINAPI",88248,"0,4900000"]
["92926","SINAPI-I",7307,"0,0040000"]
["92930",null,null,"","43,9737681","47,4655143"]
["92936","SINAPI-I",7307,"0,0080000"]
["92937","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["92943",null,null,"","32,4080343","35,5636833"]
["92945","SINAPI",88267,"0,3370000"]
["92949","SINAPI-I",3927,"1,0000000"]
["92952","SINAPI-I",3148,"0,0350000"]
["93056",null,null,"","20,0619195","22,4624624"]
["93059",null,null,"","11,2822349","12,7816901"]
["93061","SINAPI-I",38383,"0,0644000"]
["93064","SINAPI-I",38383,"0,0778000"]
["93066","SINAPI",88248,"0,1166000"]
["93069","SINAPI-I",12732,"0,0240000"]
["93072","SINAPI-I",39897,"0,0068000"]
["93078","SINAPI-I",39871,"1,0000000"]
["93080","SINAPI",88267,"0,0996000"]
["93083","SINAPI",88248,"0,0996000"]
["93086","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["93091","SINAPI-I",12732,"0,0056000"]
["93091","SINAPI-I",38383,"0,0607500"]
["93098","SINAPI-I",39897,"0,0003500"]
["93101","SINAPI-I",38383,"0,0390000"]
["93103","SINAPI",88248,"0,1031000"]
["93106",null,null,"","1,0255209","1,1782307"]
["93109","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["93111","SINAPI-I",38383,"0,0390000"]
["93117","SINAPI-I",12732,"0,0014000"]
["93119","SINAPI-I",39880,"1,0000000"]
["93121","SINAPI-I",39897,"0,0006000"]
["93125",null,null,"","7,5990235","8,6421675"]
["93133","SINAPI-I",12732,"0,0056000"]
["94467","SINAPI-I",7307,"0,0072000"]
["94474",null,null,"","16,6559897","18,7044365"]
["94476","SINAPI",88267,"0,6478000"]
["94479","SINAPI-I",6322,"1,0000000"]
["94610","SINAPI",88267,"0,4441000"]
["94615","SINAPI-I",38383,"0,1019000"]
["94618","SINAPI-I",12732,"0,0360000"]
["94625","SINAPI",88267,"0,9616000"]
["94656","SINAPI",88248,"0,0384000"]
["94661","SINAPI-I",122,"0,0118000"]
["94663","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["94666","SINAPI-I",122,"0,0129000"]
["94668","SINAPI-I",20083,"0,0300000"]
["94671","SINAPI-I",3867,"1,0000000"]
["94674",null,null,"","42,6845637","46,2216624"]
["94679","SINAPI-I",20083,"0,0220000"]
["94682","SINAPI-I",20083,"0,0500000"]
["94684","SINAPI",88267,"0,3480000"]
["94687","SINAPI-I",1962,"1,0000000"]
["94692","SINAPI-I",20083,"0,0210000"]
["94695","SINAPI",88267,"0,1691000"]
["94698","SINAPI",88267,"0,3090000"]
["94701","SINAPI-I",7146,"1,0000000"]
["94703","SINAPI",88267,"0,1338000"]
["94713",null,null,"","5,2323223","5,9780907"]
["94714","SINAPI-I",38383,"0,0194000"]
["94729","SINAPI-I",21114,"0,1333000"]
["94733",null,null,"","11,2672521","12,7559832"]
["94737",null,null,"","6,6514045","7,5777995"]
["94741",null,null,"","19,1189427","21,4041095"]
["94744","SINAPI",88267,"0,0840000"]
["94752",null,null,"","9,4620754","10,7396911"]
["94758","SINAPI-I",21114,"0,2000000"]
["94766",null,null,"","14,6278650","16,4987405"]
["94783","SINAPI-I",95,"1,0000000"]
["95237",null,null,"","18,3958151","20,6106870"]
["95695","SINAPI",88267,"0,2729000"]
["96639","SINAPI",104091,"0,1188000"]
["96643",null,null,"","24,7116968","27,4274047"]
["96656","SINAPI",104091,"0,0566000"]
["96657","SINAPI",104091,"0,0566000"]
["96664","SINAPI",88267,"0,0873000"]
["96684","SINAPI",104091,"0,1186000"]
["96688","SINAPI-I",38435,"1,0000000"]
["96691","SINAPI",88248,"0,3089000"]
["96694","SINAPI",104098,"0,1401000"]
["96702","SINAPI",88248,"0,1282000"]
["96705","SINAPI",88267,"0,2059000"]
["96709","SINAPI",88248,"0,4230000"]
["96712","SINAPI",88267,"0,3394000"]
["96716",null,null,"","19,9320271","22,2631987"]
["96739","SINAPI-I",38441,"1,0000000"]
["96743","SINAPI",88248,"0,1719000"]
["96747","SINAPI-I",36359,"1,0000000"]
["96750","SINAPI",88248,"0,1537000"]
["96754","SINAPI",88248,"0,4397000"]
["96760","SINAPI",88267,"0,2577000"]
["96762","SINAPI",104097,"0,3020000"]
["96803","SINAPI",88267,"0,3796000"]
["96812","SINAPI-I",38846,"1,0000000"]
["96816",null,null,"","42,8249097","46,2908011"]
["96820","SINAPI",88248,"0,2365000"]
["96824","SINAPI",88248,"0,1205000"]
["96830","SINAPI-I",39310,"1,0000000"]
["96836","SINAPI-I",39314,"1,0000000"]
["96844","SINAPI",88248,"0,2415000"]
["96849","SINAPI-I",39300,"1,0000000"]
["96852","SINAPI-I",39301,"1,0000000"]
["96861","SINAPI",88267,"0,3731000"]
["96865","SINAPI",88248,"0,3261000"]
["96870","SINAPI",88267,"0,3010000"]
["96879","SINAPI-I",3148,"0,0126000"]
["97432","SINAPI",88248,"0,4670000"]
["97434","SINAPI",88248,"0,5370000"]
["97438","SINAPI-I",20078,"0,0248000"]
["97442",null,null,"","25,5467898","28,3147038"]
["97446","SINAPI",88248,"0,5650000"]
["97455",null,null,"","16,4948148","18,5203388"]
["97458",null,null,"","22,7300447","25,2939827"]
["97461","SINAPI",88248,"0,1500000"]
["97465","SINAPI-I",40361,"1,0000000"]
["97470","SINAPI-I",11002,"0,0390000"]
["97475","SINAPI",88267,"0,3900000"]
["97481","SINAPI",88317,"0,2880000"]
["97486","SINAPI",88317,"0,4500000"]
["97489","SINAPI",88267,"0,7210000"]
["97492","SINAPI",88248,"0,3840000"]
["97496",null,null,"","8,2831621","9,4154834"]
["97500","SINAPI",88317,"0,1160000"]
["97511","SINAPI-I",11002,"0,0670000"]
["97517",null,null,"","21,2793733","23,6984815"]
["97519","SINAPI",88317,"0,1980000"]
["97523","SINAPI-I",40388,"1,0000000"]
["97526","SINAPI-I",11002,"0,0670000"]
["97529",null,null,"","18,1124880","20,2969148"]
["97532","SINAPI",88267,"0,3480000"]
["97544","SINAPI-I",11002,"0,0180000"]
["97548","SINAPI",88267,"0,2940000"]
["97551","SINAPI",88248,"0,5720000"]
["97552","SINAPI",88317,"0,2290000"]
["103806","SINAPI-I",39879,"1,0000000"]
["103808","SINAPI",88248,"0,4163000"]
["103811","SINAPI-I",39871,"1,0000000"]
["103817",null,null,"","1,6019530","1,8415864"]
["103819","SINAPI-I",12732,"0,0048000"]
["103821","SINAPI-I",39873,"1,0000000"]
["103824","SINAPI",88248,"0,1747000"]
["103827",null,null,"","51,9766689","55,4821268"]
["103830",null,null,"","27,0821529","29,9401197"]
["103838","SINAPI-I",38383,"0,0762000"]
["103839","SINAPI-I",38383,"0,0762000"]
["103843","SINAPI",88248,"0,1883000"]
["103846",null,null,"","41,8549030","45,3273363"]
["103849",null,null,"","25,2042007","27,9505432"]
["103851","SINAPI-I",38383,"0,0381000"]
["103855","SINAPI-I",39897,"0,0012000"]
["103859","SINAPI",88248,"0,2465000"]
["103862","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["103865",null,null,"","56,1175962","59,5617530"]
["103867","SINAPI-I",38383,"0,1850000"]
["103875","SINAPI",88267,"0,2452000"]
["103880","SINAPI",88248,"0,1999000"]
["103884","SINAPI-I",12732,"0,0028000"]
["103887","SINAPI-I",3148,"0,0042000"]
["103889","SINAPI-I",39856,"1,0000000"]
["103891","SINAPI",88267,"0,1931000"]
["103895","SINAPI-I",39897,"0,0016000"]
["103897","SINAPI-I",12732,"0,0064000"]
["103902","SINAPI-I",39897,"0,0018000"]
["103948","SINAPI-I",38383,"0,0371000"]
["103951",null,null,"","48,8292011","52,3412444"]
["103953","SINAPI",88248,"0,0994000"]
["103956","SINAPI-I",38383,"0,0331000"]
["103959",null,null,"","27,3486430","30,2139037"]
["103966",null,null,"","30,2275189","33,3333333"]
["103972","SINAPI-I",38383,"0,0233000"]
["103976",null,null,"","24,7447937","27,4409448"]
["103981",null,null,"","47,7472205","51,2820513"]
["103984","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103987","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103991",null,null,"","28,7514318","31,6858868"]
["103996","SINAPI-I",38383,"0,0510000"]
["103997","SINAPI-I",9897,"1,0000000"]
["104002","SINAPI-I",111,"1,0000000"]
["104005","SINAPI-I",122,"0,0212000"]
["104007","SINAPI-I",38383,"0,0640000"]
["104011",null,null,"","44,6582071","48,1595092"]
["104019",null,null,"","22,6537216","25,2046220"]
["104024",null,null,"","23,0894751","25,6962690"]
["104027","SINAPI-I",37993,"1,0000000"]
["104159","SINAPI-I",38383,"0,0427000"]
["104169","SINAPI-I",300,"2,0000000"]
["104172","SINAPI-I",20078,"0,1750000"]
["104177","SINAPI-I",300,"3,0000000"]
["104192","SINAPI",88267,"0,2465000"]
["104198","SINAPI",88267,"0,1093000"]
["104202",null,null,"","58,7121213","62,0869567"]
["104319","SINAPI-I",3536,"1,0000000"]
["104322","SINAPI-I",38383,"0,0066000"]
["104344","SINAPI-I",296,"1,0000000"]
["104347","SINAPI-I",297,"1,0000000"]
["104350","SINAPI-I",20078,"0,1000000"]
["104353",null,null,"","25,0141003","27,7249252"]
["104355","SINAPI-I",20078,"0,1525000"]
["104577","SINAPI-I",39293,"1,0000000"]
["104583","SINAPI",88248,"0,1437000"]
["105152","SINAPI",88267,"0,1933000"]
["105156","SINAPI-I",122,"0,0118000"]
["105159","SINAPI-I",122,"0,0259000"]
["105160","SINAPI-I",20083,"0,0600000"]
["105164","SINAPI",104091,"0,0921000"]
["105169","SINAPI",88267,"0,3989000"]
["105177","SINAPI-I",3148,"0,0297000"]
["105180","SINAPI-I",20083,"0,0140000"]
["105183","SINAPI",88248,"0,2776000"]
["105189","SINAPI-I",20083,"0,0260000"]
["105194","SINAPI",88248,"0,4698000"]
["105197","SINAPI-I",7307,"0,0056000"]
["105201",null,null,"","8,8254089","10,0242802"]
["105207",null,null,"","7,5162598","8,5539769"]
["105210","SINAPI-I",7307,"0,0084000"]
["105213","SINAPI",88267,"0,4163000"]
["105217","SINAPI-I",21114,"0,1200000"]
["105220","SINAPI",88248,"0,0646000"]
["105224","SINAPI",88267,"0,3786000"]
["105230","SINAPI",88267,"0,0705000"]
["97895","SINAPI",101618,"0,0180000"]
["97898","SINAPI",5679,"0,1504000"]
["97900","SINAPI",97734,"0,0175000"]
["97902","SINAPI-I",5069,"0,0125000"]
["97903","SINAPI",88309,"6,8139000"]
["97904","SINAPI",88316,"6,6423000"]
["97907","SINAPI-I",4517,"0,1760000"]
["97908","SINAPI-I",5069,"0,0187000"]
["98104","SINAPI-I",4517,"0,0704000"]
["98105","SINAPI-I",4491,"0,0888000"]
["98106","SINAPI",87316,"0,0328000"]
["98107","SINAPI",101616,"0,3500000"]
["99251","SINAPI",88316,"1,8596000"]
["99255",null,null,"","44,6293641","48,1273259"]
["99257","SINAPI-I",2692,"0,0082000"]
["99260","SINAPI-I",2692,"0,0054000"]
["99260","SINAPI",88309,"3,5684000"]
["99262","SINAPI",88316,"3,8237000"]
["102593",null,null,"","87,2340426","88,7429644"]
["102600",null,null,"","86,5407320","88,0877743"]
["102606","SINAPI",88267,"0,1297000"]
["102611",null,null,"","1,1960846","1,3718323"]
["102615","SINAPI-I",37104,"1,0000000"]
["102618","SINAPI",93287,"0,2634000"]
["102622","SINAPI",94489,"2,0000000"]
["89491","SINAPI-I",11714,"1,0000000"]
["89495",null,null,"","25,8134490","28,6012526"]
["89710","SINAPI",88248,"0,1652000"]
["104328","SINAPI-I",122,"0,0292000"]
["86874","SINAPI-I",10423,"1,0000000"]
["86877","SINAPI-I",3146,"0,0480000"]
["86883","SINAPI-I",3146,"0,0332000"]
["86889",null,null,"","5,1942031","5,9343266"]
["86894","SINAPI-I",541,"1,0000000"]
["86899","SINAPI",88274,"1,9209000"]
["86902","SINAPI",88316,"0,4443000"]
["86906","SINAPI",88267,"0,0960000"]
["86916","SINAPI",88267,"0,1525000"]
["86922",null,null,"","5,2708040","6,0166765"]
["86925","SINAPI",86879,"1,0000000"]
["86929","SINAPI",86883,"1,0000000"]
["86933","SINAPI",86911,"1,0000000"]
["86940",null,null,"","7,1805529","8,1758699"]
["93396","SINAPI",86937,"1,0000000"]
["95469","SINAPI",88316,"0,3495000"]
["95543","SINAPI",88316,"0,1992000"]
["100848",null,null,"","3,3732276","3,8647883"]
["100852","SINAPI",88316,"0,1504000"]
["100858","SINAPI-I",3146,"0,0365000"]
["100865","SINAPI-I",4351,"4,0000000"]
["100869","SINAPI-I",36206,"1,0000000"]
["100872","SINAPI",88316,"0,2988000"]
["100878","SINAPI",88267,"1,3121000"]
["98053","SINAPI",88628,"0,0609000"]
["98055","SINAPI-I",12567,"5,0000000"]
["98057","SINAPI",88309,"3,6057000"]
["98060","SINAPI",97738,"0,0154000"]
["98062","SINAPI",5679,"0,8190000"]
["98065",null,null,"","7,0112991","7,9869638"]
["98066","SINAPI-I",2692,"0,0194000"]
["98067","SINAPI-I",4491,"0,4884000"]
["98067","SINAPI",101624,"0,4050000"]
["98069","SINAPI",97735,"0,6720000"]
["98070","SINAPI",96536,"2,7200000"]
["98071","SINAPI",96536,"2,6400000"]
["98072","SINAPI",89995,"0,1920000"]
["98073","SINAPI",89995,"0,2720000"]
["98074","SINAPI",87316,"0,1465000"]
["98076",null,null,"","36,6442981","39,9637430"]
["98077","SINAPI-I",6193,"3,3120000"]
["98078","SINAPI-I",7258,"2198,0213000"]
["98079","SINAPI",100475,"1,7267000"]
["98081","SINAPI",5678,"0,8404000"]
["98082","SINAPI",5678,"0,0705000"]
["98083","SINAPI",88309,"29,7706000"]
["98085","SINAPI-I",660,"67,2000000"]
["98086",null,null,"","38,4820939","41,8576521"]
["98086","SINAPI",89998,"8,3912000"]
["98087","SINAPI",88316,"57,8092000"]
["98088","SINAPI",5679,"0,2869000"]
["98089","SINAPI-I",5069,"0,0445000"]
["98090","SINAPI-I",4517,"0,6864000"]
["98091","SINAPI",94970,"1,6901000"]
["98092","SINAPI",88628,"1,2006000"]
["98093",null,null,"","37,5670124","40,9154561"]
["98094","SINAPI",88316,"12,5664000"]
["98099","SINAPI",89993,"0,2242000"]
["98100","SINAPI",101625,"0,7030000"]
["98111","SINAPI-I",34643,"1,0000000"]
["89349","SINAPI",88248,"0,0719000"]
["89984","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["89986","SINAPI",88248,"0,1829000"]
["94490","SINAPI-I",20080,"0,0400000"]
["94492","SINAPI",88248,"0,1133000"]
["94501",null,null,"","4,3938335","5,0236590"]
["94794","SINAPI",88248,"0,3743000"]
["94798","SINAPI",88267,"0,3490000"]
["95250",null,null,"","7,7195553","8,7780729"]
["95253","SINAPI-I",11747,"1,0000000"]
["99621","SINAPI",88267,"0,2021000"]
["99628",null,null,"","6,0046189","6,8531468"]
["99634",null,null,"","3,8861279","4,4465622"]
["103010","SINAPI-I",3148,"0,0053000"]
["103013","SINAPI",88248,"0,1316000"]
["103017",null,null,"","1,7461954","2,0027124"]
["103036","SINAPI-I",3148,"0,0084000"]
["103040","SINAPI",88248,"0,3398000"]
["103047","SINAPI-I",20083,"0,0060000"]
["103050","SINAPI",88267,"0,1102000"]
["103052","SINAPI",89391,"2,0000000"]
["95636","SINAPI",88267,"3,5508000"]
["95638","SINAPI-I",3148,"0,1728000"]
["95641","SINAPI-I",65,"4,0000000"]
["95643","SINAPI",88267,"5,1314000"]
["95645","SINAPI-I",122,"0,1588000"]
["95646","SINAPI-I",7142,"2,0000000"]
["95648","SINAPI-I",37957,"2,0000000"]
["95649","SINAPI-I",3148,"0,0264000"]
["95650","SINAPI-I",38029,"1,1542000"]
["95653","SINAPI-I",44263,"2,0000000"]
["95655","SINAPI-I",3148,"0,0672000"]
["95657","SINAPI",88248,"2,3353000"]
["95659","SINAPI-I",36360,"6,0000000"]
["95660","SINAPI-I",38973,"1,3867000"]
["95661","SINAPI",88267,"2,6053000"]
["95664","SINAPI-I",44176,"12,0537000"]
["95666","SINAPI-I",6016,"2,0000000"]
["95667","SINAPI-I",3148,"0,0396000"]
["95668","SINAPI-I",44175,"4,0000000"]
["95670","SINAPI-I",38434,"4,0000000"]
["95671","SINAPI-I",38980,"9,2803000"]
["95672","SINAPI",104092,"3,0154000"]
["97741","SINAPI-I",3540,"2,0000000"]
["90437",null,null,"","87,3111783","88,7900356"]
["90444",null,null,"","84,8939931","86,6301800"]
["90447","SINAPI",88264,"0,2348000"]
["90454","SINAPI-I",40304,"0,0214000"]
["90458","SINAPI",88247,"0,2847000"]
["90462",null,null,"","26,9776876","29,8245614"]
["91167","SINAPI",88248,"0,0480000"]
["91173","SINAPI",88267,"0,0789000"]
["91179","SINAPI",88248,"0,0632000"]
["91185","SINAPI",88267,"0,6537000"]
["91222","SINAPI",88267,"0,2609000"]
["94480","SINAPI-I",3470,"1,0000000"]
["94482","SINAPI-I",3457,"1,0000000"]
["94482","SINAPI",88267,"9,1762000"]
["95541",null,null,"","86,6297469","88,1859490"]
["96560","SINAPI",88243,"0,1069000"]
["100128","SINAPI-I",44326,"1,0000000"]
["101802","SINAPI",94970,"0,2279000"]
["101804","SINAPI",97734,"0,0144000"]
["101805","SINAPI",97736,"0,1677000"]
["102112","SINAPI",88248,"2,0425000"]
["102115","SINAPI-I",735,"1,0000000"]
["102117","SINAPI-I",11267,"4,0000000"]
["102119","SINAPI-I",11267,"4,0000000"]
["102122","SINAPI",88248,"3,2890000"]
["103521",null,null,"","0,4831531","0,5556528"]
["103523","SINAPI",88248,"2,6353000"]
["104777","SINAPI",90626,"0,1588000"]
["104783","SINAPI-I",40304,"0,0214000"]
["104787","SINAPI",102275,"0,0753000"]
["104035",null,null,"","38,2578174","41,6465621"]
["104048","SINAPI-I",37415,"1,0000000"]
["104051",null,null,"","35,4166666","38,6605783"]
["104056",null,null,"","10,3753690","11,8257261"]
["104061",null,null,"","21,7142857","24,2570836"]
["104064","SINAPI",88316,"0,0842000"]
["104076","SINAPI",88316,"0,1263000"]
["104947","SINAPI",88316,"0,1003000"]
["96525","SINAPI",96245,"0,3280000"]
["96528","SINAPI",91692,"0,0410000"]
["101118","SINAPI",88844,"0,0158000"]
["101123",null,null,"","28,5925925","31,7280453"]
["101130",null,null,"","19,0852625","21,5224534"]
["101131",null,null,"","17,9605263","20,3703703"]
["101138",null,null,"","18,7288708","21,1286089"]
["101141","SINAPI",88316,"0,0249000"]
["101144","SINAPI",89031,"0,0195000"]
["101147","SINAPI",5855,"0,0029000"]
["101150","SINAPI",5851,"0,0151000"]
["101153","SINAPI",93592,"0,2600000"]
["101212","SINAPI",5631,"0,0114000"]
["101215","SINAPI",89883,"0,0342000"]
["101218","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101223","SINAPI",89877,"0,0189000"]
["101225",null,null,"","11,2609575","12,7320954"]
["101227","SINAPI",89884,"0,0178000"]
["101235",null,null,"","11,6619718","13,1301939"]
["101237","SINAPI",89877,"0,0145000"]
["101241","SINAPI",89883,"0,0417000"]
["101244","SINAPI",88907,"0,0073000"]
["101247","SINAPI",88316,"0,0091000"]
["101250","SINAPI",89883,"0,0331000"]
["101257","SINAPI",5631,"0,0127000"]
["101260",null,null,"","13,5258358","15,2769505"]
["101263",null,null,"","12,7964205","14,4424934"]
["101266","SINAPI",88316,"0,0134000"]
["101270",null,null,"","13,4657836","15,1515151"]
["101272","SINAPI",91387,"0,0339000"]
["102355","SINAPI",5953,"1,3422000"]
["90082","SINAPI",5631,"0,0322000"]
["90094","SINAPI",88316,"0,0340000"]
["90102",null,null,"","34,1504649","37,4799357"]
["90108","SINAPI",5678,"0,0248000"]
["102279",null,null,"","23,7288135","26,4305177"]
["102284","SINAPI",5632,"0,0376000"]
["102294","SINAPI",5631,"0,0176000"]
["102298","SINAPI",5679,"0,0789000"]
["102303","SINAPI",88316,"0,0676000"]
["102308",null,null,"","23,8367931","26,4177040"]
["102313","SINAPI",88316,"0,0608000"]
["102322","SINAPI",5678,"0,0735000"]
["102327","SINAPI",5679,"0,0416000"]
["94306","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["94316","SINAPI",5903,"0,0006000"]
["94319","SINAPI",91533,"0,1962000"]
["94339","SINAPI",88316,"0,0521000"]
["94341","SINAPI",88316,"0,0303000"]
["96386","SINAPI",88316,"0,0210000"]
["93378","SINAPI",5678,"0,0538000"]
["93380","SINAPI",5903,"0,0006000"]
["104729",null,null,"","22,1545952","24,6760895"]
["104731","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["104734","SINAPI",5901,"0,0054000"]
["104736","SINAPI",91277,"0,0265000"]
["97916",null,null,"","18,8034188","21,1618257"]
["101617","SINAPI",91534,"0,0016000"]
["101620",null,null,"","30,2167920","33,2644628"]
["101623","SINAPI",5678,"0,1280000"]
["101625","SINAPI",91534,"0,0302000"]
["103323","SINAPI",87369,"0,0104000"]
["103326","SINAPI",87292,"0,0138000"]
["103330","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103334","SINAPI",88309,"2,3200000"]
["103351","SINAPI",88309,"3,0300000"]
["89282","SINAPI-I",34588,"10,0600000"]
["89290","SINAPI-I",34649,"1,2700000"]
["89299","SINAPI-I",34588,"10,0600000"]
["103316","SINAPI",87292,"0,0087000"]
["103319","SINAPI",87369,"0,0102000"]
["103336",null,null,"","35,6802721","38,9671866"]
["103338","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["103341","SINAPI-I",37395,"0,0100000"]
["89462","SINAPI-I",38588,"1,5500000"]
["89462","SINAPI",88316,"0,7400000"]
["101161",null,null,"","28,1919379","31,1223458"]
["96358",null,null,"","14,2540386","16,0793634"]
["96359","SINAPI-I",39443,"0,5441000"]
["96361","SINAPI",88316,"0,2370000"]
["96362","SINAPI-I",39435,"20,1868000"]
["96364","SINAPI-I",39419,"1,5248000"]
["96367","SINAPI-I",39419,"0,9117000"]
["96368","SINAPI",88278,"0,8010000"]
["96370","SINAPI-I",39413,"1,0530000"]
["96371","SINAPI-I",39435,"10,0934000"]
["102235","SINAPI",88325,"1,0880000"]
["102254","SINAPI",91692,"0,0890000"]
["104719",null,null,"","13,4816184","15,2153059"]
["104720","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104721","SINAPI-I",39422,"9,1079000"]
["104723","SINAPI-I",39431,"2,5027000"]
["104724","SINAPI-I",39443,"1,2755000"]
["101156","SINAPI-I",34548,"0,4600000"]
["101823","SINAPI",91534,"0,8450000"]
["101824","SINAPI",88316,"4,2001000"]
["101831","SINAPI-I",1379,"179,7299000"]
["101834",null,null,"","29,3942587","32,4013890"]
["101837",null,null,"","14,1812865","15,9961838"]
["101840",null,null,"","13,3699104","15,0823229"]
["101845","SINAPI-I",4721,"0,7592000"]
["101847","SINAPI",88316,"0,1333000"]
["101850","SINAPI-I",4741,"0,0203000"]
["101853","SINAPI",88260,"0,5501000"]
["101857","SINAPI",88316,"0,2294000"]
["101859","SINAPI",91277,"0,0055000"]
["101863","SINAPI",97635,"1,0000000"]
["101867","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["101869","SINAPI",88260,"0,2418000"]
["102988","SINAPI-I",4741,"0,0064000"]
["100577","SINAPI",5934,"0,0030000"]
["96389","SINAPI",89035,"0,0060000"]
["96390","SINAPI",88316,"0,1050000"]
["96396","SINAPI",5903,"0,0280000"]
["96397","SINAPI",96464,"0,0310000"]
["96400",null,null,"","3,7282761","4,2622759"]
["100564","SINAPI",5923,"0,0320000"]
["100566","SINAPI",5932,"0,0080000"]
["100567",null,null,"","3,7444517","4,2733035"]
["100569","SINAPI",5921,"0,0080000"]
["100570","SINAPI",89035,"0,0080000"]
["100571","SINAPI",89036,"0,0320000"]
["100573","SINAPI",5923,"0,0420000"]
["100575","SINAPI",5934,"0,0010000"]
["101768","SINAPI",5901,"0,0042000"]
["92391","SINAPI",91283,"0,0038000"]
["92395","SINAPI",91278,"0,1081000"]
["92398","SINAPI-I",4741,"0,0098000"]
["92400","SINAPI",91277,"0,0069000"]
["92403","SINAPI-I",36155,"1,0040000"]
["92406","SINAPI",88260,"0,2746000"]
["93680","SINAPI-I",370,"0,0568000"]
["97105","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["97105","SINAPI",90587,"0,0219130"]
["97107","SINAPI-I",2692,"0,0027000"]
["97107","SINAPI",97118,"1,1622200"]
["97108","SINAPI",97120,"0,5141700"]
["97109","SINAPI",97114,"0,1600000"]
["97111","SINAPI",97115,"0,0180300"]
["97116","SINAPI",88316,"0,0160900"]
["97120","SINAPI-I",34,"1,0111100"]
["101170","SINAPI-I",4741,"0,0440000"]
["103904","SINAPI-I",5069,"0,0053610"]
["103906","SINAPI-I",5069,"0,0053610"]
["103906","SINAPI-I",42409,"0,4000000"]
["103908","SINAPI",88262,"0,0969330"]
["103909","SINAPI",88309,"0,1576470"]
["103911","SINAPI-I",34495,"0,2649100"]
["103912","SINAPI-I",4517,"0,1554670"]
["103913","SINAPI",97116,"0,5260000"]
["103914","SINAPI",88309,"0,1011470"]
["103915","SINAPI",97117,"0,8220000"]
["103918","SINAPI-I",34492,"0,2331210"]
["104432","SINAPI",88260,"0,4356000"]
["103689","SINAPI",88316,"1,1186000"]
["103696","SINAPI-I",4491,"3,6300000"]
["95995","SINAPI",88314,"1,1301000"]
["96001","SINAPI",5811,"0,0034000"]
["96395","SINAPI-I",4720,"0,3203000"]
["88411","SINAPI",88310,"0,0513000"]
["88420",null,null,"","30,2252252","33,2902670"]
["88426","SINAPI-I",38877,"2,1825000"]
["88484","SINAPI",88310,"0,0927000"]
["88494","SINAPI",88310,"0,5054000"]
["95626","SINAPI",88310,"0,2866000"]
["96126","SINAPI-I",43651,"0,7812000"]
["96132","SINAPI",88310,"0,2985000"]
["104640",null,null,"","53,2894737","56,7732116"]
["102194","SINAPI",88310,"0,2606000"]
["102202","SINAPI",88310,"0,3674000"]
["102217","SINAPI",88310,"0,3805000"]
["102224",null,null,"","53,9677314","57,4429224"]
["102230","SINAPI-I",5318,"0,0188000"]
["100717","SINAPI",88310,"0,2986000"]
["100722","SINAPI-I",5318,"0,0110000"]
["100733",null,null,"","61,8502203","65,1368761"]
["100742","SINAPI-I",7311,"0,1274000"]
["100747","SINAPI",88310,"0,0635000"]
["100752",null,null,"","21,1028632","23,5354573"]
["100758","SINAPI",88310,"1,3559000"]
["102488","SINAPI",95277,"0,0841000"]
["102496","SINAPI-I",5330,"0,0110000"]
["102504","SINAPI",88310,"0,2390000"]
["102508","SINAPI-I",7304,"0,3220000"]
["102512","SINAPI",88310,"0,0340000"]
["101749","SINAPI",88316,"0,2090000"]
["101751",null,null,"","10,9116879","12,3541272"]
["87248","SINAPI-I",1287,"1,0571000"]
["87251","SINAPI",88256,"0,2537000"]
["87261","SINAPI-I",34357,"0,1410000"]
["93389",null,null,"","37,5730424","40,9216589"]
["93391",null,null,"","21,0174029","23,4164070"]
["104596","SINAPI-I",38195,"1,1544000"]
["104600",null,null,"","44,2459690","47,7326615"]
["104602","SINAPI",88316,"0,1784000"]
["104609","SINAPI-I",34357,"0,1880000"]
["98672","SINAPI",88316,"0,5940000"]
["98678","SINAPI",88309,"0,4090000"]
["98686","SINAPI",88316,"0,4100000"]
["101090","SINAPI",88316,"0,4210000"]
["101726","SINAPI-I",34357,"0,2400000"]
["101727","SINAPI-I",4791,"0,0950000"]
["101748","SINAPI",95277,"0,0250000"]
["101092","SINAPI",88316,"0,7380000"]
["101738","SINAPI",88262,"0,3635000"]
["88649","SINAPI-I",34357,"0,0900000"]
["101741","SINAPI-I",4824,"2,3240000"]
["94993",null,null,"","9,0153115","10,2357077"]
["94995","SINAPI",88316,"0,2176000"]
["104658","SINAPI",88316,"1,2790000"]
["87623","SINAPI",88309,"0,2140000"]
["87633","SINAPI-I",1379,"0,5000000"]
["87642",null,null,"","32,7484333","35,9263050"]
["87682","SINAPI",88316,"0,1240000"]
["87692","SINAPI",87373,"0,0607000"]
["87738",null,null,"","26,3570006","29,1586876"]
["87745","SINAPI",88316,"0,2800000"]
["87755","SINAPI",87301,"0,0431000"]
["87759","SINAPI",88309,"0,5890000"]
["88470","SINAPI-I",38546,"0,0430000"]
["88477","SINAPI-I",7334,"0,2100000"]
["90942",null,null,"","29,2817679","32,2751322"]
["90950","SINAPI",87301,"0,0760000"]
["90954","SINAPI-I",38545,"1,4350000"]
["101742","SINAPI",88309,"0,6902000"]
["87886","SINAPI",88309,"0,1295000"]
["87891","SINAPI",88316,"0,0289000"]
["87897","SINAPI",88309,"0,0706000"]
["87908","SINAPI",90669,"0,0932000"]
["87412",null,null,"","56,7307693","60,1623018"]
["87415","SINAPI",88269,"0,6037000"]
["87424","SINAPI",88316,"0,2275800"]
["87527",null,null,"","52,7461404","56,2456059"]
["87531","SINAPI",87292,"0,0304000"]
["87548","SINAPI",88316,"0,1894000"]
["87561","SINAPI",88309,"0,2792000"]
["87779",null,null,"","56,3841970","59,8127145"]
["87784","SINAPI",87292,"0,0528000"]
["87791","SINAPI",88309,"0,8800000"]
["87797",null,null,"","50,9379511","54,4464916"]
["87803","SINAPI",87369,"0,0493000"]
["87815",null,null,"","66,6562500","69,7075803"]
["87820","SINAPI",87407,"0,0493000"]
["87827","SINAPI",88309,"1,0370000"]
["87832","SINAPI",88316,"1,0920000"]
["87850","SINAPI",90668,"0,0300000"]
["104204","SINAPI-I",37411,"0,1388000"]
["104206","SINAPI",88316,"0,8800000"]
["104209","SINAPI",88316,"0,5450000"]
["104212","SINAPI",87292,"0,0393000"]
["104214","SINAPI",90668,"0,1441000"]
["104219",null,null,"","33,7003222","36,9187531"]
["104226",null,null,"","52,9289248","56,4179825"]
["104229","SINAPI",88316,"0,9610000"]
["104232","SINAPI",90669,"0,6359000"]
["104236","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104240","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104243","SINAPI-I",37411,"0,1581000"]
["104250","SINAPI",88309,"1,0760000"]
["104255","SINAPI",87407,"0,0393000"]
["104259",null,null,"","39,8061312","43,2161177"]
["104261","SINAPI",88316,"1,7230000"]
["104629","SINAPI",88316,"0,2593400"]
["104634",null,null,"","53,2619776","56,7554822"]
["104953","SINAPI",87407,"0,0304000"]
["104963",null,null,"","57,3982341","60,8084011"]
["104964",null,null,"","58,7795515","62,1380847"]
["104972","SINAPI",88316,"0,2686000"]
["104977",null,null,"","58,6518702","62,0162357"]
["105186","SINAPI",90669,"0,0200000"]
["87244","SINAPI",88316,"0,5780000"]
["87275","SINAPI-I",34357,"0,2220000"]
["93395","SINAPI-I",34357,"0,4220000"]
["104611","SINAPI-I",10515,"1,0864000"]
["104614","SINAPI",88316,"0,3449000"]
["104617","SINAPI",88256,"1,4246000"]
["101965","SINAPI",88274,"0,4190000"]
["104756","SINAPI-I",20212,"3,9861000"]
["96113","SINAPI-I",4812,"1,0414000"]
["96120",null,null,"","49,6644295","53,2710281"]
["99054","SINAPI-I",345,"0,0217000"]
["96116","SINAPI-I",36238,"1,0363000"]
["96486","SINAPI-I",40547,"0,0123000"]
["91520","SINAPI-I",34353,"0,0860000"]
["104419",null,null,"","83,7188613","85,5678234"]
["104424","SINAPI-I",37595,"1,7360000"]
["87281","SINAPI-I",43617,"0,0550000"]
["87286","SINAPI-I",370,"1,1700000"]
["87289","SINAPI-I",1379,"211,6100000"]
["87292","SINAPI",88831,"3,4500000"]
["87296","SINAPI",88377,"3,1700000"]
["87305","SINAPI",88377,"3,4700000"]
["87310","SINAPI-I",367,"1,0700000"]
["87313",null,null,"","16,8282845","18,8913250"]
["87319","SINAPI-I",367,"0,8200000"]
["87323",null,null,"","1,8311127","2,1022207"]
["87326","SINAPI-I",1379,"266,9500000"]
["87331","SINAPI-I",1379,"258,0400000"]
["87334","SINAPI",88398,"2,3500000"]
["87336","SINAPI",88377,"2,9200000"]
["87338","SINAPI",88398,"2,8000000"]
["87342","SINAPI-I",370,"1,3200000"]
["87344","SINAPI",88398,"2,1200000"]
["87348","SINAPI-I",370,"1,4300000"]
["87354","SINAPI-I",1379,"420,4100000"]
["87357","SINAPI-I",367,"1,0000000"]
["87360",null,null,"","3,7079450","4,2446490"]
["87362","SINAPI-I",7334,"188,7100000"]
["87365","SINAPI-I",370,"1,2800000"]
["87371","SINAPI-I",370,"1,1900000"]
["87377","SINAPI",88316,"11,0200000"]
["87382","SINAPI-I",371,"1839,6400000"]
["87385","SINAPI",88377,"5,3200000"]
["87388","SINAPI",88399,"1,0500000"]
["87394","SINAPI",88316,"0,8600000"]
["87397",null,null,"","2,9807045","3,4159624"]
["88626",null,null,"","14,5912720","16,4340482"]
["88628","SINAPI",88831,"2,6200000"]
["88715","SINAPI-I",1106,"158,9500000"]
["100466","SINAPI-I",1106,"74,3900000"]
["100469","SINAPI",88386,"0,7600000"]
["100474","SINAPI",88316,"0,5700000"]
["100481","SINAPI-I",123,"15,6200000"]
["100484","SINAPI",88377,"3,8000000"]
["100487","SINAPI",88377,"2,7900000"]
["100488","SINAPI",88316,"0,7800000"]
["100492","SINAPI-I",370,"1,1600000"]
["92123","SINAPI",88316,"1,5410000"]
["100211",null,null,"","80,7987712","82,9001368"]
["100219","SINAPI",88316,"0,0015000"]
["100228",null,null,"","30,7692307","30,7692307"]
["100234",null,null,"","84,0000000","85,7142858"]
["100244","SINAPI",88316,"0,1863000"]
["100253",null,null,"","80,5868168","82,7067670"]
["100272","SINAPI",88316,"0,0579000"]
["100281","SINAPI",90686,"0,0120000"]
["99802",null,null,"","83,3333334","85,4545455"]
["99811",null,null,"","81,0810811","83,1550803"]
["99816","SINAPI",88316,"0,2980000"]
["99821",null,null,"","49,5049504","53,0674847"]
["99826","SINAPI",88316,"0,0720000"]
["97016","SINAPI-I",3993,"0,2330000"]
["97031","SINAPI",88262,"0,3257850"]
["97033","SINAPI",88239,"0,3599000"]
["97040",null,null,"","56,0110805","59,4484169"]
["97048",null,null,"","12,5000000","22,2222222"]
["97064","SINAPI",88278,"0,6976800"]
["105103",null,null,"","83,6140136","85,4539503"]
["97624",null,null,"","81,4130012","83,4503076"]
["97629",null,null,"","80,1567605","82,3084091"]
["97635","SINAPI",88316,"0,2113000"]
["97640","SINAPI",88278,"0,0229000"]
["97645","SINAPI",88309,"0,2807000"]
["97653","SINAPI",88323,"0,3132000"]
["97660","SINAPI",88316,"0,0215000"]
["104789","SINAPI",88316,"7,7265000"]
["104793","SINAPI",88264,"0,0062000"]
["104800","SINAPI",88309,"0,1917000"]
["104803","SINAPI",88323,"0,0829000"]
["99060","SINAPI-I",4433,"1,6500000"]
["105009",null,null,"","37,2512027","40,5912297"]
["93590",null,null,"","12,3595505","15,2173913"]
["93595","SINAPI",91387,"0,0026000"]
["95425",null,null,"","9,7222222","10,9589041"]
["95877","SINAPI",89884,"0,0020000"]
["97914","SINAPI",67826,"0,0139000"]
["100942","SINAPI",91386,"0,0167000"]
["100955","SINAPI",6259,"0,0175000"]
["100960","SINAPI",5901,"0,0105000"]
["100975",null,null,"","13,3794694","15,1412429"]
["102330",null,null,"","8,4615384","10,5263157"]
["102568","SINAPI",5824,"0,8518000"]
["100978","SINAPI",91387,"0,0120000"]
["100984","SINAPI",5632,"0,0074000"]
["100992","SINAPI",89883,"0,0102000"]
["100996",null,null,"","11,8987341","13,4328358"]
["101000","SINAPI",5631,"0,0056000"]
["101005","SINAPI",6259,"0,0665000"]
["101013",null,null,"","24,6829710","27,3957651"]
["101465","SINAPI",88316,"0,2069000"]
["101472","SINAPI",5928,"0,0535000"]
["101476","SINAPI",5930,"0,0187000"]
["101482","SINAPI",88316,"0,2784000"]
["101487",null,null,"","24,6727406","27,3874419"]
["101190","SINAPI",94962,"0,0090000"]
["101192","SINAPI",88309,"0,5280000"]
["101199","SINAPI",94962,"0,0090000"]
["101203","SINAPI-I",5076,"0,0120000"]
["102362","SINAPI-I",11002,"0,0025000"]
["98510","SINAPI-I",358,"1,0000000"]
["98516","SINAPI",91634,"0,2999000"]
["98522","SINAPI-I",4460,"2,2000000"]
["105003",null,null,"","46,3300021","49,8457572"]
["105004","SINAPI",88316,"1,2610000"]
["103185","SINAPI",88309,"3,3528000"]
["103188","SINAPI",88309,"1,7638000"]
["103192","SINAPI",88309,"1,6898000"]
["103195","SINAPI-I",42438,"1,0000000"]
["103208","SINAPI",102486,"0,0486000"]
["103210","SINAPI",88316,"1,7461000"]
["103314","SINAPI-I",20211,"2,7273000"]
["103315","SINAPI",88239,"0,4210000"]
["98526","SINAPI",88441,"1,0619000"]
["98531","SINAPI",89273,"1,1953000"]
["88240",null,null,"","85,9352345","87,5481387"]
["88241","SINAPI",95311,"1,0000000"]
["88245","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88247","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88249","SINAPI-I",43482,"1,0000000"]
["88251","SINAPI-I",43465,"1,0000000"]
["88255","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88260","SINAPI-I",43489,"1,0000000"]
["88263","SINAPI-I",43488,"1,0000000"]
["88267","SINAPI-I",2696,"1,0000000"]
["88270",null,null,"","85,4196302","87,0825457"]
["88272","SINAPI",95339,"1,0000000"]
["88275","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88281","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88284",null,null,"","89,0436747","90,3450565"]
["88286","SINAPI",95351,"1,0000000"]
["88292",null,null,"","85,3474321","87,0205174"]
["88293","SINAPI-I",44501,"1,0000000"]
["88296","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["88300","SINAPI-I",43464,"1,0000000"]
["88303",null,null,"","89,4450490","90,6999042"]
["88304","SINAPI",95367,"1,0000000"]
["88308","SINAPI-I",37370,"1,0000000"]
["88311","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88312","SINAPI-I",4785,"1,0000000"]
["88314","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["88318","SINAPI-I",43492,"1,0000000"]
["88323","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["88325","SINAPI",95387,"1,0000000"]
["88441","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["90768","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["90770","SINAPI-I",43486,"1,0000000"]
["90779","SINAPI-I",37372,"1,0000000"]
["90781","SINAPI-I",43469,"1,0000000"]
["93563","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["93566","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["93569",null,null,"","97,7028543","98,0004578"]
["93571","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["94296","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["95320","SINAPI-I",252,"0,0132800"]
["95340","SINAPI-I",12868,"0,0169900"]
["95349",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95359","SINAPI-I",4254,"0,0188500"]
["95370",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95380",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["95404","SINAPI-I",2708,"0,0169900"]
["95419",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["100289","SINAPI-I",37371,"1,0000000"]
["100301","SINAPI-I",37373,"1,0000000"]
["100303","SINAPI-I",43489,"1,0000000"]
["100309","SINAPI-I",43458,"1,0000000"]
["100534","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101301",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101310","SINAPI-I",40915,"0,0127100"]
["101326",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101342","SINAPI-I",41043,"0,0071600"]
["101347","SINAPI-I",40998,"0,0099400"]
["101357",null,null,"","100,0000000","100,0000000"]
["101375","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101377","SINAPI-I",41086,"1,0000000"]
["101379","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101381","SINAPI",101293,"1,0000000"]
["101383","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101385","SINAPI",101297,"1,0000000"]
["101391","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101392","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101394","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101394","SINAPI",101307,"1,0000000"]
["101395",null,null,"","80,7342280","82,8441511"]
["101395","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",40913,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101395","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101395","SINAPI",101309,"1,0000000"]
["101396",null,null,"","84,0224768","85,8354900"]
["101396","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",40915,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101396","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101396","SINAPI",101310,"1,0000000"]
["101397",null,null,"","84,7779339","86,5189531"]
["101397","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",40914,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101397","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101397","SINAPI",101311,"1,0000000"]
["101398",null,null,"","85,4407700","87,1174986"]
["101398","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",40976,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101398","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101398","SINAPI",101312,"1,0000000"]
["101399",null,null,"","86,4424063","88,0199509"]
["101399","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",40918,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101399","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101399","SINAPI",101313,"1,0000000"]
["101401",null,null,"","87,6838584","89,1351084"]
["101401","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",40922,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101401","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101401","SINAPI",101315,"1,0000000"]
["101402",null,null,"","87,0970020","88,6084338"]
["101402","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",40928,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43473,"1,0000000"]
["101402","SINAPI-I",43497,"1,0000000"]
["101402","SINAPI",101316,"1,0000000"]
["101407",null,null,"","84,2358831","86,0286910"]
["101407","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",41075,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101407","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101407","SINAPI",101322,"1,0000000"]
["101408",null,null,"","84,4617991","86,2331311"]
["101408","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",41076,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101408","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101408","SINAPI",101323,"1,0000000"]
["101409",null,null,"","85,9863473","87,6093557"]
["101409","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",40929,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101409","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101409","SINAPI",101325,"1,0000000"]
["101410",null,null,"","79,6960703","81,8941727"]
["101410","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",41077,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101410","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101410","SINAPI",101326,"1,0000000"]
["101412",null,null,"","80,0373143","82,2067379"]
["101412","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",40977,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101412","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101412","SINAPI",101329,"1,0000000"]
["101413",null,null,"","83,8078184","85,6409841"]
["101413","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",40916,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101413","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101413","SINAPI",101330,"1,0000000"]
["101414",null,null,"","80,0755462","82,2418154"]
["101414","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",41067,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101414","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101414","SINAPI",101331,"1,0000000"]
["101415",null,null,"","90,3366823","91,5056439"]
["101415","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",40974,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101415","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101415","SINAPI",101333,"1,0000000"]
["101416",null,null,"","86,3199321","87,9097483"]
["101416","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",40925,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101416","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101416","SINAPI",101334,"1,0000000"]
["101417",null,null,"","84,3032666","86,0896701"]
["101417","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",40924,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101417","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101417","SINAPI",101303,"1,0000000"]
["101418",null,null,"","86,8399218","88,3774442"]
["101418","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",40983,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101418","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101418","SINAPI",101308,"1,0000000"]
["101419",null,null,"","84,5418698","86,3055489"]
["101419","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",40921,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43472,"1,0000000"]
["101419","SINAPI-I",43496,"1,0000000"]
["101419","SINAPI",101320,"1,0000000"]
["101420",null,null,"","89,6553823","90,8984443"]
["101420","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",41038,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101420","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101420","SINAPI",101324,"1,0000000"]
["101421",null,null,"","91,2075214","92,2801407"]
["101421","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",40988,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101421","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101421","SINAPI",101328,"1,0000000"]
["101422",null,null,"","88,3905898","89,7682861"]
["101422","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",40990,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101422","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101422","SINAPI",101332,"1,0000000"]
["101424",null,null,"","90,4239103","91,5833006"]
["101424","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",40992,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101424","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101424","SINAPI",101336,"1,0000000"]
["101425",null,null,"","88,4346362","89,8077025"]
["101425","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",41094,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43481,"1,0000000"]
["101425","SINAPI-I",43505,"1,0000000"]
["101425","SINAPI",101337,"1,0000000"]
["101426",null,null,"","89,1706115","90,4657334"]
["101426","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",40980,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101426","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101426","SINAPI",101338,"1,0000000"]
["101427",null,null,"","89,2912261","90,5734332"]
["101427","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",41031,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101427","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101427","SINAPI",101339,"1,0000000"]
["101428",null,null,"","87,9454186","89,3695933"]
["101428","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",40986,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101428","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101428","SINAPI",101340,"1,0000000"]
["101429",null,null,"","84,4961926","86,2642122"]
["101429","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",40978,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101429","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101429","SINAPI",101341,"1,0000000"]
["101430",null,null,"","89,2912261","90,5734332"]
["101430","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",41043,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101430","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101430","SINAPI",101342,"1,0000000"]
["101431",null,null,"","88,8422396","90,1722889"]
["101431","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",40987,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101431","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101431","SINAPI",101343,"1,0000000"]
["101432",null,null,"","88,8566156","90,1851615"]
["101432","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",40981,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101432","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101432","SINAPI",101344,"1,0000000"]
["101433",null,null,"","89,0054346","90,3181773"]
["101433","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",41036,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101433","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101433","SINAPI",101345,"1,0000000"]
["101434",null,null,"","86,4448548","88,0221762"]
["101434","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",40979,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101434","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101434","SINAPI",101346,"1,0000000"]
["101435",null,null,"","88,8158369","90,1487084"]
["101435","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",40998,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101435","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101435","SINAPI",101347,"1,0000000"]
["101436",null,null,"","85,5947104","87,2564063"]
["101436","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",40982,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101436","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101436","SINAPI",101348,"1,0000000"]
["101437",null,null,"","91,7086056","92,7249605"]
["101437","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",41026,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101437","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101437","SINAPI",101349,"1,0000000"]
["101438",null,null,"","91,7086056","92,7249605"]
["101438","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",41024,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101438","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101438","SINAPI",101350,"1,0000000"]
["101439",null,null,"","89,2912261","90,5734332"]
["101439","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",41033,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101439","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101439","SINAPI",101351,"1,0000000"]
["101440",null,null,"","89,2912261","90,5734332"]
["101440","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",41040,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101440","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101440","SINAPI",101352,"1,0000000"]
["101441",null,null,"","88,7995339","90,1341299"]
["101441","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",41012,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101441","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101441","SINAPI",101353,"1,0000000"]
["101443",null,null,"","91,7086056","92,7249605"]
["101443","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",41001,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101443","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101443","SINAPI",101355,"1,0000000"]
["101444",null,null,"","84,3899402","86,1681306"]
["101444","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",41066,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101444","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101444","SINAPI",101356,"1,0000000"]
["101445",null,null,"","84,4617991","86,2331311"]
["101445","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",41065,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101445","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101445","SINAPI",101357,"1,0000000"]
["101446",null,null,"","78,9612079","81,2201378"]
["101446","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",41079,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101446","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101446","SINAPI",101358,"1,0000000"]
["101447",null,null,"","78,4693297","80,7682357"]
["101447","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",41082,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101447","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101447","SINAPI",101359,"1,0000000"]
["101448",null,null,"","78,9612079","81,2201378"]
["101448","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",41081,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43478,"1,0000000"]
["101448","SINAPI-I",43502,"1,0000000"]
["101448","SINAPI",101360,"1,0000000"]
["101449",null,null,"","85,6803298","87,3335817"]
["101449","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",41091,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101449","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101449","SINAPI",101361,"1,0000000"]
["101451",null,null,"","84,3538245","86,1354371"]
["101451","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",40910,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101451","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101451","SINAPI",101363,"1,0000000"]
["101452",null,null,"","79,2932406","81,5248861"]
["101452","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",41084,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]
["101452","SINAPI-I",43503,"1,0000000"]
["101452","SINAPI",101364,"1,0000000"]
["101453",null,null,"","80,8573838","82,9566773"]
["101453","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",41087,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101453","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101453","SINAPI",101365,"1,0000000"]
["101454",null,null,"","77,1935840","79,5933298"]
["101454","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",41088,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43480,"1,0000000"]
["101454","SINAPI-I",43504,"1,0000000"]
["101454","SINAPI",101366,"1,0000000"]
["101456",null,null,"","93,3424580","94,1712672"]
["101456","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",41089,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43470,"1,0000000"]
["101456","SINAPI-I",43494,"1,0000000"]
["101456","SINAPI",101368,"1,0000000"]
["101457",null,null,"","90,3797285","91,5439605"]
["101457","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",41092,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43476,"1,0000000"]
["101457","SINAPI-I",43500,"1,0000000"]
["101457","SINAPI",101369,"1,0000000"]
["101458",null,null,"","84,6229281","86,3788472"]
["101458","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",41097,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43471,"1,0000000"]
["101458","SINAPI-I",43495,"1,0000000"]
["101458","SINAPI",101370,"1,0000000"]
["101459",null,null,"","80,3899136","82,5294094"]
["101459","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",41073,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43477,"1,0000000"]
["101459","SINAPI-I",43501,"1,0000000"]
["101459","SINAPI",101371,"1,0000000"]
["101460",null,null,"","79,2671709","81,5010168"]
["101460","SINAPI-I",40861,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40862,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40863,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",40864,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",41096,"1,0000000"]
["101460","SINAPI-I",43479,"1,0000000"]

{"sheet":"Banco","index":1,"n_rows":18896,"n_cols":11,"rows_kept":4500,"cut":true,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,3],[3,8,4,8]],"bounds":{"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0}}
[null,"BANCO DE CUSTOS - REFERÊNCIA 1.10",null,null,null,null,null,null,"AS = ATRIBUÍDO SÃO PAULO"]
[null,"DATA PREÇO / RT (SINAPI):",null,"LOCALIDADE / DATA EMISSÃO (SINAPI):",null,null,null,null,"CR = COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE"]
[null,"06/2024",null,"FLORIANOPOLIS",null,null,null,null,"C = COLETADO"]
[null,"12/07/2024",null,"",null,null,null,null,"ORIGEM DO PREÇO"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","CUSTO UNITÁRIO\nDESONERADO","CUSTO UNITÁRIO\nNÃO DESONERADO",null,null,"% MO\nDESONERADO","% MO\nNÃO DESONERADO"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A7)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.84},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H7,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.329999999999998},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C02",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C02"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A8)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA PARA VEÍCULOS COM TUBO CONCRETO\nDIÂMETRO 30CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":249.45000000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H8,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":249.45000000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C03",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C03"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A9)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 2X1,3X1,3 M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":4026.59},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H9,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":4192.55},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C04",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C04"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A10)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA\nSIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS\nMACIÇOS - DIMENSÕES: 0,65X1,50X0,7M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1330.3300000000002},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H10,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1375.75},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C05",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C05"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A11)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA\nSIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS\nMACIÇOS - DIMENSÕES: 0,60X0,65X0,85"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":1084.8999999999999},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H11,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":1116.0600000000002},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C06",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C06"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A12)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M01"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":52089.16},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H12,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":53398.01},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C08",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C08"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A13)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CANALETA TRAPEZOIDAL TIPO II EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS L1 30 CM X L2 45 CM X H 30 CM."},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":71.259999999999991},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H13,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":73.14},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C09",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C09"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A14)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"SARJETA TRIANGULAR TIPO I EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 75 CM X 25 CM"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":69.429999999999993},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H14,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":72.460000000000008},"Composições"]
["COMPOSIÇÃO C10",{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C10"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A15)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M02"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":97200.47},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H15,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":99692.2},"Composições"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 01"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A16)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTAL EM ACM E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL \"U\", COM\nPINTURA ANTI-CORROSÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":124364},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H16,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":124364},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A17)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H17,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A18)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H18,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A19)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H19,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A20)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H20,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A21)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H21,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A22)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H22,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A23)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H23,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A24)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H24,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A25)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H25,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A26)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H26,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A27)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H27,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
["COTAÇÃO 0",{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":0},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A28)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CÓDIGO REPETIDO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":0},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H28,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":{"$error":"#NUM!"}},"Cotações"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97141"},"SINAPI","97141","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,31","4,61","SINAPI - CAIXA REFERENCIAL 12/07/2024","CR",{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7326970%"},{"$f":"IF($B29=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C29,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3333334%"}]
["SINAPI 97142","SINAPI","97142","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,94","5,31",null,"CR",{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2723494%"},{"$f":"IF($B30=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C30,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8957530%"}]
["SINAPI 97143","SINAPI","97143","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,48","6,97",null,"CR",{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1327015%"},{"$f":"IF($B31=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C31,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7017545%"}]
["SINAPI 97144","SINAPI","97144","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,02","8,66",null,"CR",{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5443039%"},{"$f":"IF($B32=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C32,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9248827%"}]
["SINAPI 97145","SINAPI","97145","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,57","10,37",null,"CR",{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7189821%"},{"$f":"IF($B33=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C33,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1372550%"}]
["SINAPI 97146","SINAPI","97146","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,14","12,06",null,"CR",{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2823316%"},{"$f":"IF($B34=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C34,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8432524%"}]
["SINAPI 97147","SINAPI","97147","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,71","13,77",null,"CR",{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7768925%"},{"$f":"IF($B35=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C35,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2211610%"}]
["SINAPI 97148","SINAPI","97148","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","14,25","15,46",null,"CR",{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1614732%"},{"$f":"IF($B36=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C36,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5953004%"}]
["SINAPI 97149","SINAPI","97149","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,84","17,18",null,"CR",{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3254928%"},{"$f":"IF($B37=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C37,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7539544%"}]
["SINAPI 97150","SINAPI","97150","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","21,13","22,60",null,"CR",{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6412578%"},{"$f":"IF($B38=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C38,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1557633%"}]
["SINAPI 97151","SINAPI","97151","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","24,85","26,61",null,"CR",{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0469257%"},{"$f":"IF($B39=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C39,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5851266%"}]
["SINAPI 97152","SINAPI","97152","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","28,30","30,34",null,"CR",{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8693183%"},{"$f":"IF($B40=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C40,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3907285%"}]
["SINAPI 97153","SINAPI","97153","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","31,94","34,27",null,"CR",{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2086739%"},{"$f":"IF($B41=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C41,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7281782%"}]
["SINAPI 97154","SINAPI","97154","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","35,59","38,20",null,"CR",{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4762981%"},{"$f":"IF($B42=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C42,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0105126%"}]
["SINAPI 97155","SINAPI","97155","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","39,26","42,16",null,"CR",{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6956523%"},{"$f":"IF($B43=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C43,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2380953%"}]
["SINAPI 97156","SINAPI","97156","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","47,03","50,48",null,"CR",{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5281571%"},{"$f":"IF($B44=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C44,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0564277%"}]
["SINAPI 97157","SINAPI","97157","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,23","3,47",null,"CR",{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1909386%"},{"$f":"IF($B45=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C45,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8528529%"}]
["SINAPI 97158","SINAPI","97158","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,76","4,05",null,"CR",{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5524863%"},{"$f":"IF($B46=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C46,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1025642%"}]
["SINAPI 97159","SINAPI","97159","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","5,01","5,41",null,"CR",{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2653062%"},{"$f":"IF($B47=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C47,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7924530%"}]
["SINAPI 97160","SINAPI","97160","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,27","6,79",null,"CR",{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2117265%"},{"$f":"IF($B48=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C48,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6466166%"}]
["SINAPI 97161","SINAPI","97161","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,56","8,19",null,"CR",{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0646901%"},{"$f":"IF($B49=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C49,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5533500%"}]
["SINAPI 97162","SINAPI","97162","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,83","9,58",null,"CR",{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,9124425%"},{"$f":"IF($B50=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C50,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,4232805%"}]
["SINAPI 97163","SINAPI","97163","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,12","10,99",null,"CR",{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3573574%"},{"$f":"IF($B51=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C51,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7011071%"}]
["SINAPI 97164","SINAPI","97164","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,40","12,39",null,"CR",{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6888890%"},{"$f":"IF($B52=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C52,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,1428572%"}]
["SINAPI 97165","SINAPI","97165","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","12,70","13,80",null,"CR",{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8696345%"},{"$f":"IF($B53=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C53,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2573100%"}]
["SINAPI 97166","SINAPI","97166","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","16,48","17,70",null,"CR",{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2665038%"},{"$f":"IF($B54=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C54,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7603871%"}]
["SINAPI 97167","SINAPI","97167","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","19,46","20,91",null,"CR",{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6637353%"},{"$f":"IF($B55=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C55,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2436330%"}]
["SINAPI 97168","SINAPI","97168","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","22,17","23,87",null,"CR",{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5893020%"},{"$f":"IF($B56=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C56,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1245792%"}]
["SINAPI 97169","SINAPI","97169","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","25,07","26,99",null,"CR",{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0024059%"},{"$f":"IF($B57=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C57,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5048400%"}]
["SINAPI 97170","SINAPI","97170","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","27,98","30,15",null,"CR",{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2571840%"},{"$f":"IF($B58=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C58,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8118549%"}]
["SINAPI 97171","SINAPI","97171","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","30,90","33,31",null,"CR",{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5121952%"},{"$f":"IF($B59=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C59,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0090526%"}]
["SINAPI 97172","SINAPI","97172","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","37,19","40,06",null,"CR",{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1615344%"},{"$f":"IF($B60=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C60,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6980708%"}]
["SINAPI 105249","SINAPI","105249","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","105,42","112,47",null,"CR",{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3895488%"},{"$f":"IF($B61=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C61,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8853176%"}]
["SINAPI 105250","SINAPI","105250","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,69","14,65",null,"CR",{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9040591%"},{"$f":"IF($B62=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C62,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4831151%"}]
["SINAPI 105251","SINAPI","105251","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","15,67","16,79",null,"CR",{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4871135%"},{"$f":"IF($B63=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C63,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0510512%"}]
["SINAPI 105252","SINAPI","105252","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,53","22,09",null,"CR",{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0734934%"},{"$f":"IF($B64=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C64,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5974500%"}]
["SINAPI 105253","SINAPI","105253","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,40","27,39",null,"CR",{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7842983%"},{"$f":"IF($B65=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C65,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3597652%"}]
["SINAPI 105254","SINAPI","105254","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","30,41","32,83",null,"CR",{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6593989%"},{"$f":"IF($B66=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C66,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1505509%"}]
["SINAPI 105255","SINAPI","105255","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,42","38,27",null,"CR",{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2482270%"},{"$f":"IF($B67=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C67,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7340511%"}]
["SINAPI 105256","SINAPI","105256","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","40,43","43,70",null,"CR",{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7142858%"},{"$f":"IF($B68=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C68,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2117594%"}]
["SINAPI 105257","SINAPI","105257","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,42","49,12",null,"CR",{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0773482%"},{"$f":"IF($B69=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C69,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5658567%"}]
["SINAPI 105258","SINAPI","105258","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","25,46","27,48",null,"CR",{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8644805%"},{"$f":"IF($B70=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C70,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3643015%"}]
["SINAPI 105259","SINAPI","105259","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,67","17,82",null,"CR",{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1538463%"},{"$f":"IF($B71=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C71,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6887381%"}]
["SINAPI 105261","SINAPI","105261","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,48","30,75",null,"CR",{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8415109%"},{"$f":"IF($B72=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C72,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3398694%"}]
["SINAPI 105262","SINAPI","105262","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,55","39,06",null,"CR",{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4820106%"},{"$f":"IF($B73=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C73,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0110456%"}]
["SINAPI 105263","SINAPI","105263","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","43,35","46,35",null,"CR",{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7195744%"},{"$f":"IF($B74=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C74,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2207793%"}]
["SINAPI 105264","SINAPI","105264","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","49,43","52,90",null,"CR",{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5692247%"},{"$f":"IF($B75=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C75,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0948048%"}]
["SINAPI 105265","SINAPI","105265","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","55,75","59,72",null,"CR",{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0217744%"},{"$f":"IF($B76=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C76,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5459433%"}]
["SINAPI 105266","SINAPI","105266","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,32","66,76",null,"CR",{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2083669%"},{"$f":"IF($B77=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C77,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7357358%"}]
["SINAPI 105267","SINAPI","105267","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","68,96","73,88",null,"CR",{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2545033%"},{"$f":"IF($B78=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C78,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7661017%"}]
["SINAPI 105268","SINAPI","105268","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","85,20","91,09",null,"CR",{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7657023%"},{"$f":"IF($B79=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C79,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2795073%"}]
["SINAPI 105269","SINAPI","105269","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,40","11,13",null,"CR",{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3414635%"},{"$f":"IF($B80=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C80,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9089254%"}]
["SINAPI 105270","SINAPI","105270","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","50,57","54,70",null,"CR",{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2046808%"},{"$f":"IF($B81=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C81,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6640998%"}]
["SINAPI 105271","SINAPI","105271","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","67,05","71,63",null,"CR",{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0889521%"},{"$f":"IF($B82=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C82,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6078075%"}]
["SINAPI 105272","SINAPI","105272","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","79,03","84,45",null,"CR",{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4752853%"},{"$f":"IF($B83=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C83,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9861261%"}]
["SINAPI 105273","SINAPI","105273","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","90,24","96,54",null,"CR",{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1538462%"},{"$f":"IF($B84=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C84,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6679810%"}]
["SINAPI 105274","SINAPI","105274","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","101,75","108,91",null,"CR",{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5255907%"},{"$f":"IF($B85=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C85,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0459728%"}]
["SINAPI 105275","SINAPI","105275","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","113,46","121,48",null,"CR",{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7649397%"},{"$f":"IF($B86=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C86,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2843955%"}]
["SINAPI 105276","SINAPI","105276","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","125,27","134,16",null,"CR",{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8947327%"},{"$f":"IF($B87=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C87,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4179105%"}]
["SINAPI 105277","SINAPI","105277","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","151,82","162,42",null,"CR",{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1994859%"},{"$f":"IF($B88=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C88,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7165744%"}]
["SINAPI 105278","SINAPI","105278","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","18,76","20,04",null,"CR",{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6831365%"},{"$f":"IF($B89=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C89,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1891349%"}]
["SINAPI 105279","SINAPI","105279","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,50","22,99",null,"CR",{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1142323%"},{"$f":"IF($B90=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C90,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6280089%"}]
["SINAPI 105280","SINAPI","105280","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,18","30,25",null,"CR",{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7334999%"},{"$f":"IF($B91=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C91,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2591363%"}]
["SINAPI 105281","SINAPI","105281","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,84","37,49",null,"CR",{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2883508%"},{"$f":"IF($B92=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C92,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8173052%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105282"},"SINAPI","105282","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,03","12,90",null,"CR",{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0235493%"},{"$f":"IF($B93=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C93,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5294119%"}]
["SINAPI 105283","SINAPI","105283","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,17","23,83",null,"CR",{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1371482%"},{"$f":"IF($B94=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C94,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6827208%"}]
["SINAPI 105284","SINAPI","105284","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","41,82","45,04",null,"CR",{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0331573%"},{"$f":"IF($B95=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C95,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5596434%"}]
["SINAPI 105297","SINAPI","105297","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,37","10,02",null,"CR",{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6486487%"},{"$f":"IF($B96=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C96,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2828283%"}]
["SINAPI 105298","SINAPI","105298","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,03","17,26",null,"CR",{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8793971%"},{"$f":"IF($B97=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C97,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4023325%"}]
["SINAPI 105299","SINAPI","105299","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,04","21,63",null,"CR",{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7931556%"},{"$f":"IF($B98=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C98,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3314713%"}]
["SINAPI 105300","SINAPI","105300","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,19","26,15",null,"CR",{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5936852%"},{"$f":"IF($B99=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C99,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0549789%"}]
["SINAPI 105301","SINAPI","105301","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,34","30,67",null,"CR",{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2036184%"},{"$f":"IF($B100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6998690%"}]
["SINAPI 105302","SINAPI","105302","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","32,49","35,16",null,"CR",{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6522412%"},{"$f":"IF($B101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,1216102%"}]
["SINAPI 105303","SINAPI","105303","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,61","39,66",null,"CR",{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0589526%"},{"$f":"IF($B102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5168313%"}]
["SINAPI 105304","SINAPI","105304","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","40,89","44,30",null,"CR",{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1411043%"},{"$f":"IF($B103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,5956965%"}]
["SINAPI 105305","SINAPI","105305","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","52,77","56,54",null,"CR",{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2354172%"},{"$f":"IF($B104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7536798%"}]
["SINAPI 105306","SINAPI","105306","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,44","66,93",null,"CR",{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5915223%"},{"$f":"IF($B105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1304088%"}]
["SINAPI 105307","SINAPI","105307","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","71,37","76,59",null,"CR",{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3644533%"},{"$f":"IF($B106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8838305%"}]
["SINAPI 105317","SINAPI","105317","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,65","21,20",null,"CR",{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1292971%"},{"$f":"IF($B107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6769597%"}]
["SINAPI 105318","SINAPI","105318","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","22,54","24,33",null,"CR",{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5869760%"},{"$f":"IF($B108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0743803%"}]
["SINAPI 105319","SINAPI","105319","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,70","29,83",null,"CR",{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8166970%"},{"$f":"IF($B109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3463613%"}]
["SINAPI 105320","SINAPI","105320","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","33,52","36,13",null,"CR",{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5887291%"},{"$f":"IF($B110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0639956%"}]
["SINAPI 105321","SINAPI","105321","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,34","42,42",null,"CR",{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0551443%"},{"$f":"IF($B111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5608141%"}]
["SINAPI 105322","SINAPI","105322","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","45,12","48,71",null,"CR",{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4561014%"},{"$f":"IF($B112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9423276%"}]
["SINAPI 105323","SINAPI","105323","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","50,93","54,98",null,"CR",{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7476857%"},{"$f":"IF($B113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2465804%"}]
["SINAPI 105324","SINAPI","105324","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","56,99","61,54",null,"CR",{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7259938%"},{"$f":"IF($B114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2143673%"}]
["SINAPI 105325","SINAPI","105325","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,12","78,14",null,"CR",{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4582820%"},{"$f":"IF($B115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9549943%"}]
["SINAPI 105326","SINAPI","105326","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","86,75","92,75",null,"CR",{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6697460%"},{"$f":"IF($B116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1900649%"}]
["SINAPI 105340","SINAPI","105340","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","80,59","86,53",null,"CR",{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7628995%"},{"$f":"IF($B117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2866737%"}]
["SINAPI 105341","SINAPI","105341","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","99,53","106,92",null,"CR",{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1192754%"},{"$f":"IF($B118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6419338%"}]
["SINAPI 105342","SINAPI","105342","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","121,50","130,33",null,"CR",{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1133631%"},{"$f":"IF($B119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6282643%"}]
["SINAPI 105343","SINAPI","105343","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,37","15,35",null,"CR",{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4834857%"},{"$f":"IF($B120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0604866%"}]
["SINAPI 105344","SINAPI","105344","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","98,85","105,81",null,"CR",{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5349545%"},{"$f":"IF($B121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0520588%"}]
["SINAPI 105345","SINAPI","105345","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","124,62","133,51",null,"CR",{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1599584%"},{"$f":"IF($B122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6823636%"}]
["SINAPI 105346","SINAPI","105346","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","137,96","147,81",null,"CR",{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2316959%"},{"$f":"IF($B123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7517271%"}]
["SINAPI 105347","SINAPI","105347","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","170,39","182,18",null,"CR",{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7408061%"},{"$f":"IF($B124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2527474%"}]
["SINAPI 105348","SINAPI","105348","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,78","52,56",null,"CR",{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5220075%"},{"$f":"IF($B125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,0104983%"}]
["SINAPI 105349","SINAPI","105349","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","55,71","60,09",null,"CR",{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9258460%"},{"$f":"IF($B126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4313366%"}]
["SINAPI 105350","SINAPI","105350","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,67","67,61",null,"CR",{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2149370%"},{"$f":"IF($B127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7202135%"}]
["SINAPI 105351","SINAPI","105351","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","69,88","75,40",null,"CR",{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2873944%"},{"$f":"IF($B128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7756215%"}]
["SINAPI 105352","SINAPI","105352","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","92,18","98,26",null,"CR",{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7296241%"},{"$f":"IF($B129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2278843%"}]
["SINAPI 105353","SINAPI","105353","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","108,87","116,12",null,"CR",{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0091955%"},{"$f":"IF($B130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4995690%"}]
["SINAPI 105354","SINAPI","105354","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","124,02","132,40",null,"CR",{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7710572%"},{"$f":"IF($B131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2795130%"}]
["SINAPI 105355","SINAPI","105355","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","139,74","149,28",null,"CR",{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1679921%"},{"$f":"IF($B132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6756522%"}]
["SINAPI 105356","SINAPI","105356","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","155,89","166,59",null,"CR",{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3582435%"},{"$f":"IF($B133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8705997%"}]
["SINAPI 105357","SINAPI","105357","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","172,28","184,11",null,"CR",{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4651096%"},{"$f":"IF($B134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9752651%"}]
["SINAPI 105358","SINAPI","105358","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","210,82","224,96",null,"CR",{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3647931%"},{"$f":"IF($B135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,8668981%"}]
["SINAPI 105369","SINAPI","105369","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,31","63,59",null,"AS",{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3826604%"},{"$f":"IF($B136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1032634%"}]
["SINAPI 105377","SINAPI","105377","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","39,67","40,63",null,"AS",{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7348848%"},{"$f":"IF($B137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7327735%"}]
["SINAPI 105378","SINAPI","105378","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,74","11,48",null,"CR",{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1900283%"},{"$f":"IF($B138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6478874%"}]
["SINAPI 105379","SINAPI","105379","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,07","15,10",null,"CR",{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7787357%"},{"$f":"IF($B139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3714096%"}]
["SINAPI 105380","SINAPI","105380","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","86,12","92,04",null,"CR",{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4756921%"},{"$f":"IF($B140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9935807%"}]
["SINAPI 105388","SINAPI","105388","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,06","11,89",null,"CR",{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2687387%"},{"$f":"IF($B141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8462193%"}]
["SINAPI 105389","SINAPI","105389","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","13,83","14,89",null,"CR",{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9502925%"},{"$f":"IF($B142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5084747%"}]
["SINAPI 105390","SINAPI","105390","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","90,00","96,66",null,"CR",{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9927658%"},{"$f":"IF($B143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5126931%"}]
["SINAPI 105391","SINAPI","105391","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","111,52","119,43",null,"CR",{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9864369%"},{"$f":"IF($B144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5073376%"}]
["SINAPI 105392","SINAPI","105392","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,41","18,73",null,"CR",{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4055621%"},{"$f":"IF($B145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9537387%"}]
["SINAPI 105393","SINAPI","105393","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,90","22,51",null,"CR",{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2054003%"},{"$f":"IF($B146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6798030%"}]
["SINAPI 105394","SINAPI","105394","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,36","26,27",null,"CR",{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6115703%"},{"$f":"IF($B147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1340997%"}]
["SINAPI 105395","SINAPI","105395","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","27,84","30,03",null,"CR",{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0043338%"},{"$f":"IF($B148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5220885%"}]
["SINAPI 105396","SINAPI","105396","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","31,32","33,79",null,"CR",{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3091726%"},{"$f":"IF($B149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8098070%"}]
["SINAPI 105397","SINAPI","105397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","34,92","37,68",null,"CR",{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3576769%"},{"$f":"IF($B150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8486546%"}]
["SINAPI 105398","SINAPI","105398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","46,08","49,12",null,"CR",{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7500001%"},{"$f":"IF($B151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2749542%"}]
["SINAPI 105399","SINAPI","105399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","54,41","58,03",null,"CR",{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0574905%"},{"$f":"IF($B152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5466483%"}]
["SINAPI 105400","SINAPI","105400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","62,01","66,20",null,"CR",{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8091851%"},{"$f":"IF($B153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3113737%"}]
["SINAPI 105401","SINAPI","105401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","69,87","74,63",null,"CR",{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1793401%"},{"$f":"IF($B154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6976370%"}]
["SINAPI 105402","SINAPI","105402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","77,96","83,30",null,"CR",{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3809586%"},{"$f":"IF($B155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8878202%"}]
["SINAPI 97173","SINAPI","97173","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","40,04","42,96",null,"CR",{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5319950%"},{"$f":"IF($B156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0570361%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97174"},"SINAPI","97174","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","47,46","50,98",null,"CR",{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4179895%"},{"$f":"IF($B157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9434929%"}]
["SINAPI 97175","SINAPI","97175","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","54,87","59,01",null,"CR",{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0182884%"},{"$f":"IF($B158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5362122%"}]
["SINAPI 97176","SINAPI","97176","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","62,30","67,04",null,"CR",{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5312300%"},{"$f":"IF($B159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0314137%"}]
["SINAPI 97177","SINAPI","97177","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","69,72","75,06",null,"CR",{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9352519%"},{"$f":"IF($B160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4543877%"}]
["SINAPI 97178","SINAPI","97178","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","84,56","91,12",null,"CR",{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4634436%"},{"$f":"IF($B161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9642662%"}]
["SINAPI 97179","SINAPI","97179","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","99,40","107,18",null,"CR",{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8746221%"},{"$f":"IF($B162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3613164%"}]
["SINAPI 97180","SINAPI","97180","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","114,23","123,23",null,"CR",{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,1525648%"},{"$f":"IF($B163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6485696%"}]
["SINAPI 97181","SINAPI","97181","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","129,08","139,29",null,"CR",{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,3898200%"},{"$f":"IF($B164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8751619%"}]
["SINAPI 97182","SINAPI","97182","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","147,98","159,41",null,"CR",{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1093075%"},{"$f":"IF($B165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,6093947%"}]
["SINAPI 97183","SINAPI","97183","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM (24\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","35,58","38,28",null,"CR",{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,5513148%"},{"$f":"IF($B166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0944882%"}]
["SINAPI 97184","SINAPI","97184","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM (28\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,26","45,51",null,"CR",{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3783271%"},{"$f":"IF($B167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8643283%"}]
["SINAPI 97185","SINAPI","97185","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM (32\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","48,93","52,75",null,"CR",{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9597785%"},{"$f":"IF($B168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4604263%"}]
["SINAPI 97186","SINAPI","97186","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM (36\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","55,60","59,99",null,"CR",{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4178998%"},{"$f":"IF($B169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9030101%"}]
["SINAPI 97187","SINAPI","97187","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM (40\") OU DN 1100 MM (44\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","62,27","67,22",null,"CR",{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,7697264%"},{"$f":"IF($B170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2630481%"}]
["SINAPI 97188","SINAPI","97188","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM (48\") OU DN 1300 MM (52\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","75,63","81,71",null,"CR",{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2661985%"},{"$f":"IF($B171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7557628%"}]
["SINAPI 97189","SINAPI","97189","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1400 MM (56'') OU DN 1500 MM (60\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","88,99","96,18",null,"CR",{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6538679%"},{"$f":"IF($B172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,1250000%"}]
["SINAPI 97190","SINAPI","97190","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1600 MM (64\") OU DN 1700 MM (68\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","102,33","110,67",null,"CR",{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9259840%"},{"$f":"IF($B173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,4001992%"}]
["SINAPI 97191","SINAPI","97191","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1800 MM (72\") OU DN 1900 MM (76\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","115,69","125,14",null,"CR",{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1258984%"},{"$f":"IF($B174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5922518%"}]
["SINAPI 97192","SINAPI","97192","ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO CARBONO PARA REDE DE ÁGUA, DN 2000 MM (80\") OU DN 2100 MM (84\"), JUNTA SOLDADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","132,17","142,75",null,"CR",{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0040155%"},{"$f":"IF($B175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4854438%"}]
["SINAPI 90694","SINAPI","90694","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","34,55","34,88",null,"CR",{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2608695%"},{"$f":"IF($B176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1490094%"}]
["SINAPI 90695","SINAPI","90695","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","65,53","65,92",null,"CR",{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9107852%"},{"$f":"IF($B177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4943820%"}]
["SINAPI 90696","SINAPI","90696","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","109,33","109,78",null,"CR",{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7180378%"},{"$f":"IF($B178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1081943%"}]
["SINAPI 90697","SINAPI","90697","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","169,52","170,04",null,"CR",{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9885525%"},{"$f":"IF($B179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2826214%"}]
["SINAPI 90698","SINAPI","90698","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA,  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","258,98","259,56",null,"CR",{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4560482%"},{"$f":"IF($B180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6725114%"}]
["SINAPI 90699","SINAPI","90699","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","364,40","365,04",null,"CR",{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1417906%"},{"$f":"IF($B181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3151405%"}]
["SINAPI 90700","SINAPI","90700","TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","426,69","427,24",null,"CR",{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8486894%"},{"$f":"IF($B182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9786935%"}]
["SINAPI 90701","SINAPI","90701","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","51,87","52,30",null,"CR",{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4815672%"},{"$f":"IF($B183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3133728%"}]
["SINAPI 90702","SINAPI","90702","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","85,71","86,20",null,"CR",{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8057436%"},{"$f":"IF($B184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3528728%"}]
["SINAPI 90703","SINAPI","90703","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","134,59","135,14",null,"CR",{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7205827%"},{"$f":"IF($B185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1238433%"}]
["SINAPI 90704","SINAPI","90704","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","200,82","201,43",null,"CR",{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0224159%"},{"$f":"IF($B186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3240800%"}]
["SINAPI 90705","SINAPI","90705","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","260,75","261,44",null,"CR",{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7146144%"},{"$f":"IF($B187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9665608%"}]
["SINAPI 90706","SINAPI","90706","TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","346,93","347,55",null,"CR",{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1677190%"},{"$f":"IF($B188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3469176%"}]
["SINAPI 90708","SINAPI","90708","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","559,61","560,43",null,"CR",{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9705614%"},{"$f":"IF($B189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1137288%"}]
["SINAPI 90724","SINAPI","90724","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","19,48","21,75",null,"CR",{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0221536%"},{"$f":"IF($B190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,4280443%"}]
["SINAPI 90725","SINAPI","90725","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 150 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","24,03","26,80",null,"CR",{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6304348%"},{"$f":"IF($B191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,0479761%"}]
["SINAPI 90726","SINAPI","90726","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 200 MM E O POÇO/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","28,64","31,93",null,"CR",{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1837952%"},{"$f":"IF($B192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6477988%"}]
["SINAPI 90727","SINAPI","90727","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 250 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","33,20","36,99",null,"CR",{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,8464329%"},{"$f":"IF($B193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,3351410%"}]
["SINAPI 90728","SINAPI","90728","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 300 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","37,74","42,05",null,"CR",{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,6914894%"},{"$f":"IF($B194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1965649%"}]
["SINAPI 90729","SINAPI","90729","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 350 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","42,29","47,10",null,"CR",{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4623045%"},{"$f":"IF($B195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9834078%"}]
["SINAPI 90730","SINAPI","90730","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 400 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","46,83","52,16",null,"CR",{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3155081%"},{"$f":"IF($B196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8460358%"}]
["SINAPI 90731","SINAPI","90731","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 450 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","51,38","57,22",null,"CR",{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2535102%"},{"$f":"IF($B197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7836135%"}]
["SINAPI 90732","SINAPI","90732","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 600 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","65,02","72,39",null,"CR",{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0231125%"},{"$f":"IF($B198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5733260%"}]
["SINAPI 90733","SINAPI","90733","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,69","3,02",null,"CR",{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8181819%"},{"$f":"IF($B199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8383839%"}]
["SINAPI 90734","SINAPI","90734","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA,  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,18","3,57",null,"CR",{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,3151126%"},{"$f":"IF($B200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3304844%"}]
["SINAPI 90735","SINAPI","90735","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,68","4,13",null,"CR",{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,0441989%"},{"$f":"IF($B201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9901478%"}]
["SINAPI 90736","SINAPI","90736","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,18","4,70",null,"CR",{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5980630%"},{"$f":"IF($B202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6206897%"}]
["SINAPI 90737","SINAPI","90737","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,68","5,26",null,"CR",{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,6017317%"},{"$f":"IF($B203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6223507%"}]
["SINAPI 90738","SINAPI","90738","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,17","5,81",null,"CR",{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4090020%"},{"$f":"IF($B204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4782609%"}]
["SINAPI 90739","SINAPI","90739","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","8,35","8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1463416%"},{"$f":"IF($B205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7168951%"}]
["SINAPI 90740","SINAPI","90740","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","3,55","3,98",null,"CR",{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3753582%"},{"$f":"IF($B206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5443038%"}]
["SINAPI 90741","SINAPI","90741","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,05","4,54",null,"CR",{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5000000%"},{"$f":"IF($B207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5189310%"}]
["SINAPI 90742","SINAPI","90742","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","4,55","5,10",null,"CR",{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5144767%"},{"$f":"IF($B208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5643565%"}]
["SINAPI 90743","SINAPI","90743","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,05","5,66",null,"CR",{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5261045%"},{"$f":"IF($B209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5714286%"}]
["SINAPI 90744","SINAPI","90744","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","5,54","6,23",null,"CR",{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,4207651%"},{"$f":"IF($B210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4415585%"}]
["SINAPI 90745","SINAPI","90745","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","9,31","9,93",null,"CR",{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9739415%"},{"$f":"IF($B211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5609757%"}]
["SINAPI 90746","SINAPI","90746","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,90","3,27",null,"CR",{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,1052632%"},{"$f":"IF($B212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,0625000%"}]
["SINAPI 90747","SINAPI","90747","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","16,30","17,12",null,"CR",{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6014851%"},{"$f":"IF($B213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7707719%"}]
["SINAPI 94869","SINAPI","94869","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","98,21","98,30",null,"CR",{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5704390%"},{"$f":"IF($B214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6513994%"}]
["SINAPI 94870","SINAPI","94870","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","1,75","1,84",null,"CR",{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7485380%"},{"$f":"IF($B215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7541899%"}]
["SINAPI 94871","SINAPI","94871","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","153,52","153,67",null,"CR",{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6450351%"},{"$f":"IF($B216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7420425%"}]
["SINAPI 94872","SINAPI","94872","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","2,39","2,54",null,"CR",{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1276595%"},{"$f":"IF($B217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6000000%"}]
["SINAPI 94875","SINAPI","94875","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","908,14","909,40",null,"CR",{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9074590%"},{"$f":"IF($B218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0425946%"}]
["SINAPI 94876","SINAPI","94876","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","27,55","28,81",null,"CR",{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0291545%"},{"$f":"IF($B219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0543933%"}]
["SINAPI 94878","SINAPI","94878","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","31,84","33,32",null,"CR",{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4854981%"},{"$f":"IF($B220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5443037%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94879"},"SINAPI","94879","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.397,76","1.399,55",null,"CR",{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8471726%"},{"$f":"IF($B221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9747104%"}]
["SINAPI 94880","SINAPI","94880","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","41,23","43,02",null,"CR",{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8358499%"},{"$f":"IF($B222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8245450%"}]
["SINAPI 94881","SINAPI","94881","TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","1.922,64","1.924,76",null,"CR",{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7313432%"},{"$f":"IF($B223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8417202%"}]
["SINAPI 94882","SINAPI","94882","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","47,83","49,95",null,"CR",{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4882550%"},{"$f":"IF($B224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5170614%"}]
["SINAPI 94884","SINAPI","94884","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021","M","61,21","64,03",null,"CR",{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3635768%"},{"$f":"IF($B225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4376956%"}]
["SINAPI 97121","SINAPI","97121","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,40","2,68",null,"CR",{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,2978724%"},{"$f":"IF($B226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5343512%"}]
["SINAPI 97122","SINAPI","97122","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,90","3,23",null,"CR",{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1403509%"},{"$f":"IF($B227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6163523%"}]
["SINAPI 97123","SINAPI","97123","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,37","3,76",null,"CR",{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5287010%"},{"$f":"IF($B228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0487805%"}]
["SINAPI 97124","SINAPI","97124","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","1,96","2,19",null,"CR",{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,1250000%"},{"$f":"IF($B229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2816902%"}]
["SINAPI 97125","SINAPI","97125","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,38","2,66",null,"CR",{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2136753%"},{"$f":"IF($B230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,6923077%"}]
["SINAPI 97126","SINAPI","97126","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,79","3,09",null,"CR",{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0875913%"},{"$f":"IF($B231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7213115%"}]
["SINAPI 102264","SINAPI","102264","TUBO DE PVC BRANCO PARA REDE COLETORA DE ESGOTO CONDOMINIAL DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021","M","15,19","15,52",null,"CR",{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2668428%"},{"$f":"IF($B232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0956690%"}]
["SINAPI 102265","SINAPI","102265","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 800 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","83,21","92,62",null,"CR",{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8375452%"},{"$f":"IF($B233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3994812%"}]
["SINAPI 102266","SINAPI","102266","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 900 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","92,30","102,73",null,"CR",{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7830803%"},{"$f":"IF($B234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3458054%"}]
["SINAPI 102267","SINAPI","102267","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1000 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","106,01","117,98",null,"CR",{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6812731%"},{"$f":"IF($B235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2488120%"}]
["SINAPI 102268","SINAPI","102268","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1200 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","119,65","133,14",null,"CR",{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,6484768%"},{"$f":"IF($B236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2221387%"}]
["SINAPI 102269","SINAPI","102269","JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 1500 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021","UN","146,92","163,48",null,"CR",{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5521423%"},{"$f":"IF($B237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,1316644%"}]
["SINAPI 105260","SINAPI","105260","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,45","19,73",null,"AS",{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4845360%"},{"$f":"IF($B238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7269954%"}]
["SINAPI 105285","SINAPI","105285","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,01","19,24",null,"AS",{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9072219%"},{"$f":"IF($B239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9155370%"}]
["SINAPI 105286","SINAPI","105286","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,33","24,47",null,"AS",{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0876288%"},{"$f":"IF($B240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,2314625%"}]
["SINAPI 105287","SINAPI","105287","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","21,59","22,51",null,"AS",{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1467719%"},{"$f":"IF($B241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0913140%"}]
["SINAPI 105288","SINAPI","105288","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","37,97","39,31",null,"AS",{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2779097%"},{"$f":"IF($B242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8985470%"}]
["SINAPI 105289","SINAPI","105289","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,91","36,99",null,"AS",{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9497767%"},{"$f":"IF($B243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3124830%"}]
["SINAPI 105290","SINAPI","105290","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","50,82","52,36",null,"AS",{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0748620%"},{"$f":"IF($B244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4134633%"}]
["SINAPI 105291","SINAPI","105291","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE LUVA SIMPLES, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","48,44","49,69",null,"AS",{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0696424%"},{"$f":"IF($B245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1416481%"}]
["SINAPI 105292","SINAPI","105292","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","38,60","40,30",null,"AS",{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0942123%"},{"$f":"IF($B246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0904797%"}]
["SINAPI 105293","SINAPI","105293","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,98","37,36",null,"AS",{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2991928%"},{"$f":"IF($B247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0621817%"}]
["SINAPI 105294","SINAPI","105294","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","76,90","78,90",null,"AS",{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2481124%"},{"$f":"IF($B248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,3478812%"}]
["SINAPI 105295","SINAPI","105295","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","73,80","75,43",null,"AS",{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5666621%"},{"$f":"IF($B249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4034505%"}]
["SINAPI 105296","SINAPI","105296","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","130,52","132,83",null,"AS",{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7124022%"},{"$f":"IF($B250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2484748%"}]
["SINAPI 105308","SINAPI","105308","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,90","4,33",null,"CR",{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5751296%"},{"$f":"IF($B251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2790698%"}]
["SINAPI 105309","SINAPI","105309","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,21","4,67",null,"CR",{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1414869%"},{"$f":"IF($B252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7575758%"}]
["SINAPI 105310","SINAPI","105310","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,97","5,51",null,"CR",{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,9124237%"},{"$f":"IF($B253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5963303%"}]
["SINAPI 105311","SINAPI","105311","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,14","3,50",null,"CR",{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3246754%"},{"$f":"IF($B254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,7777778%"}]
["SINAPI 105312","SINAPI","105312","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 125, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,24","3,59",null,"CR",{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6415095%"},{"$f":"IF($B255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,2840910%"}]
["SINAPI 105313","SINAPI","105313","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 140, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,49","3,88",null,"CR",{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,5942029%"},{"$f":"IF($B256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4125327%"}]
["SINAPI 105314","SINAPI","105314","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 180, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,13","4,57",null,"CR",{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2530713%"},{"$f":"IF($B257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0576497%"}]
["SINAPI 105315","SINAPI","105315","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,20","9,12",null,"CR",{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4471745%"},{"$f":"IF($B258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0419427%"}]
["SINAPI 105316","SINAPI","105316","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,75","18,06",null,"CR",{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7179024%"},{"$f":"IF($B259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,2013424%"}]
["SINAPI 105327","SINAPI","105327","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,40","36,73",null,"AS",{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9697386%"},{"$f":"IF($B260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8157033%"}]
["SINAPI 105328","SINAPI","105328","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","35,88","36,16",null,"AS",{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9107142%"},{"$f":"IF($B261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5955678%"}]
["SINAPI 105329","SINAPI","105329","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","59,35","59,74",null,"AS",{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2165626%"},{"$f":"IF($B262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8265460%"}]
["SINAPI 105330","SINAPI","105330","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","58,77","59,07",null,"AS",{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4570844%"},{"$f":"IF($B263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9640860%"}]
["SINAPI 105331","SINAPI","105331","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","42,07","42,43",null,"AS",{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5224946%"},{"$f":"IF($B264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2809917%"}]
["SINAPI 105332","SINAPI","105332","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","41,53","41,81",null,"AS",{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,5103714%"},{"$f":"IF($B265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1509343%"}]
["SINAPI 105333","SINAPI","105333","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","186,24","186,98",null,"AS",{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5737467%"},{"$f":"IF($B266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9647864%"}]
["SINAPI 105334","SINAPI","105334","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","184,19","184,75",null,"AS",{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9722901%"},{"$f":"IF($B267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2590606%"}]
["SINAPI 105335","SINAPI","105335","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","280,61","281,46",null,"AS",{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0287374%"},{"$f":"IF($B268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3247547%"}]
["SINAPI 105336","SINAPI","105336","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","278,19","278,83",null,"AS",{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5464844%"},{"$f":"IF($B269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7761033%"}]
["SINAPI 105337","SINAPI","105337","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","395,78","396,78",null,"AS",{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6581149%"},{"$f":"IF($B270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9060585%"}]
["SINAPI 105338","SINAPI","105338","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","392,98","393,74",null,"AS",{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2626326%"},{"$f":"IF($B271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4557926%"}]
["SINAPI 105339","SINAPI","105339","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","2,60","2,88",null,"CR",{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,9130435%"},{"$f":"IF($B272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,5124556%"}]
["SINAPI 105359","SINAPI","105359","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","9,94","11,08",null,"CR",{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5308393%"},{"$f":"IF($B273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0399275%"}]
["SINAPI 105360","SINAPI","105360","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","12,15","13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0737366%"},{"$f":"IF($B274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,7643550%"}]
["SINAPI 105361","SINAPI","105361","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,18","15,72",null,"CR",{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1671389%"},{"$f":"IF($B275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8881790%"}]
["SINAPI 105362","SINAPI","105362","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,58","16,28",null,"CR",{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,2570641%"},{"$f":"IF($B276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6421962%"}]
["SINAPI 105363","SINAPI","105363","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","17,62","19,62",null,"CR",{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5416192%"},{"$f":"IF($B277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,0450359%"}]
["SINAPI 105364","SINAPI","105364","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,49","22,80",null,"CR",{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7919726%"},{"$f":"IF($B278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3526825%"}]
["SINAPI 105365","SINAPI","105365","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","19,90","22,16",null,"CR",{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3528226%"},{"$f":"IF($B279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8833108%"}]
["SINAPI 105366","SINAPI","105366","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","24,31","26,99",null,"CR",{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,8848535%"},{"$f":"IF($B280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,5852843%"}]
["SINAPI 105367","SINAPI","105367","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","28,36","31,45",null,"CR",{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0905554%"},{"$f":"IF($B281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,8325359%"}]
["SINAPI 105368","SINAPI","105368","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 80 MM (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","36,38","37,11",null,"AS",{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1106817%"},{"$f":"IF($B282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8268398%"}]
["SINAPI 105370","SINAPI","105370","FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TE RANHURADO EM FERRO FUNDIDO, DN 80 (3\") PARA REDE DE ÁGUA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","57,92","58,90",null,"AS",{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9553478%"},{"$f":"IF($B283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4404356%"}]
["SINAPI 105371","SINAPI","105371","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","23,60","26,10",null,"CR",{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2335457%"},{"$f":"IF($B284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,0798772%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105372"},"SINAPI","105372","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","7,18","7,67",null,"CR",{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8226952%"},{"$f":"IF($B285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3399735%"}]
["SINAPI 105373","SINAPI","105373","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","8,31","8,90",null,"CR",{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2759464%"},{"$f":"IF($B286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8289625%"}]
["SINAPI 105374","SINAPI","105374","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE CURVA PVC PBA, JE, PB, 45 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","126,95","128,83",null,"AS",{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7659021%"},{"$f":"IF($B287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0904007%"}]
["SINAPI 105375","SINAPI","105375","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","102,86","105,95",null,"AS",{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8306898%"},{"$f":"IF($B288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1634388%"}]
["SINAPI 105376","SINAPI","105376","ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TE DE REDUCAO, PVC PBA, BBB, JE, DN 100 X 50 / DE 110 X 60 MM, PARA REDE AGUA, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","98,10","100,60",null,"AS",{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8689444%"},{"$f":"IF($B289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9277899%"}]
["SINAPI 105381","SINAPI","105381","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","10,09","11,17",null,"CR",{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,3572855%"},{"$f":"IF($B290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1674168%"}]
["SINAPI 105382","SINAPI","105382","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS ALINHADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,80","13,05",null,"CR",{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,2978724%"},{"$f":"IF($B291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,1331794%"}]
["SINAPI 105383","SINAPI","105383","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","11,96","13,34",null,"CR",{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3224182%"},{"$f":"IF($B292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7810384%"}]
["SINAPI 105384","SINAPI","105384","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","14,52","16,15",null,"CR",{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,3252596%"},{"$f":"IF($B293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9135035%"}]
["SINAPI 105385","SINAPI","105385","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 2 ACESSOS INCLINADOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,92","18,80",null,"CR",{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,5748219%"},{"$f":"IF($B294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,2413241%"}]
["SINAPI 105386","SINAPI","105386","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","16,40","18,24",null,"CR",{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,1896025%"},{"$f":"IF($B295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7876788%"}]
["SINAPI 105387","SINAPI","105387","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO 3 ACESSOS DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","UN","20,18","22,35",null,"CR",{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,2580806%"},{"$f":"IF($B296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0574507%"}]
["SINAPI 92833","SINAPI","92833","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","224,86","225,54",null,"AS",{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9486586%"},{"$f":"IF($B297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2357272%"}]
["SINAPI 92834","SINAPI","92834","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","18,45","19,13",null,"CR",{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8562091%"},{"$f":"IF($B298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4984227%"}]
["SINAPI 92835","SINAPI","92835","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","236,12","237,09",null,"AS",{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6485295%"},{"$f":"IF($B299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0429644%"}]
["SINAPI 92836","SINAPI","92836","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","24,42","25,39",null,"CR",{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7413509%"},{"$f":"IF($B300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5657686%"}]
["SINAPI 92837","SINAPI","92837","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","422,40","423,64",null,"AS",{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9254452%"},{"$f":"IF($B301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2149283%"}]
["SINAPI 92838","SINAPI","92838","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","30,74","31,98",null,"CR",{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5860039%"},{"$f":"IF($B302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4690543%"}]
["SINAPI 92839","SINAPI","92839","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","517,87","519,40",null,"AS",{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9372658%"},{"$f":"IF($B303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2205531%"}]
["SINAPI 92840","SINAPI","92840","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","37,30","38,83",null,"CR",{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9841269%"},{"$f":"IF($B304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8163951%"}]
["SINAPI 92841","SINAPI","92841","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","674,41","676,22",null,"AS",{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7634670%"},{"$f":"IF($B305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0279265%"}]
["SINAPI 92842","SINAPI","92842","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","46,69","48,50",null,"CR",{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5588993%"},{"$f":"IF($B306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3616052%"}]
["SINAPI 92843","SINAPI","92843","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","697,01","699,10",null,"AS",{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9773565%"},{"$f":"IF($B307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2718493%"}]
["SINAPI 92844","SINAPI","92844","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","55,43","57,52",null,"CR",{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9141204%"},{"$f":"IF($B308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6606862%"}]
["SINAPI 92845","SINAPI","92845","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.036,36","1.038,75",null,"AS",{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5112475%"},{"$f":"IF($B309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7378829%"}]
["SINAPI 92846","SINAPI","92846","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","63,55","65,94",null,"CR",{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6925260%"},{"$f":"IF($B310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4274426%"}]
["SINAPI 92847","SINAPI","92847","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.061,37","1.064,02",null,"AS",{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6546525%"},{"$f":"IF($B311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8986925%"}]
["SINAPI 92848","SINAPI","92848","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","74,80","77,45",null,"CR",{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5136582%"},{"$f":"IF($B312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1251939%"}]
["SINAPI 92849","SINAPI","92849","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","227,18","228,00",null,"AS",{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3606095%"},{"$f":"IF($B313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7119536%"}]
["SINAPI 92850","SINAPI","92850","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","20,77","21,59",null,"CR",{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9564164%"},{"$f":"IF($B314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7843502%"}]
["SINAPI 92851","SINAPI","92851","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","239,44","240,59",null,"AS",{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1969576%"},{"$f":"IF($B315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6719757%"}]
["SINAPI 92852","SINAPI","92852","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","27,74","28,89",null,"CR",{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7274374%"},{"$f":"IF($B316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6916927%"}]
["SINAPI 92853","SINAPI","92853","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","426,68","428,19",null,"AS",{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3373578%"},{"$f":"IF($B317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6795935%"}]
["SINAPI 92854","SINAPI","92854","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","35,02","36,53",null,"CR",{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5755230%"},{"$f":"IF($B318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5196482%"}]
["SINAPI 92855","SINAPI","92855","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","523,15","525,01",null,"AS",{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3423905%"},{"$f":"IF($B319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6903437%"}]
["SINAPI 92856","SINAPI","92856","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","42,58","44,44",null,"CR",{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8915094%"},{"$f":"IF($B320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8951886%"}]
["SINAPI 92857","SINAPI","92857","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","680,70","682,91",null,"AS",{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1395717%"},{"$f":"IF($B321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4549222%"}]
["SINAPI 92858","SINAPI","92858","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","52,98","55,19",null,"CR",{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5809812%"},{"$f":"IF($B322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4782687%"}]
["SINAPI 92859","SINAPI","92859","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","704,29","706,84",null,"AS",{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3944782%"},{"$f":"IF($B323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7480613%"}]
["SINAPI 92860","SINAPI","92860","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","62,71","65,26",null,"CR",{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9587464%"},{"$f":"IF($B324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8310291%"}]
["SINAPI 92861","SINAPI","92861","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.044,61","1.047,52",null,"AS",{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8372954%"},{"$f":"IF($B325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1090922%"}]
["SINAPI 92862","SINAPI","92862","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","71,80","74,71",null,"CR",{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7792352%"},{"$f":"IF($B326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6271459%"}]
["SINAPI 92863","SINAPI","92863","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.070,59","1.073,85",null,"AS",{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0048205%"},{"$f":"IF($B327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3014520%"}]
["SINAPI 92864","SINAPI","92864","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITÁRIO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","84,02","87,28",null,"CR",{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5933214%"},{"$f":"IF($B328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3696900%"}]
["SINAPI 92210","SINAPI","92210","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","162,50","164,54",null,"AS",{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2691478%"},{"$f":"IF($B329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4189230%"}]
["SINAPI 92211","SINAPI","92211","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","197,37","199,99",null,"AS",{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7428368%"},{"$f":"IF($B330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9394424%"}]
["SINAPI 92212","SINAPI","92212","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","303,39","306,58",null,"AS",{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9558047%"},{"$f":"IF($B331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9245406%"}]
["SINAPI 92213","SINAPI","92213","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","404,81","408,61",null,"AS",{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1763179%"},{"$f":"IF($B332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0492887%"}]
["SINAPI 92214","SINAPI","92214","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","490,84","495,23",null,"AS",{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9022541%"},{"$f":"IF($B333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7329252%"}]
["SINAPI 92215","SINAPI","92215","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","563,80","568,80",null,"AS",{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8498935%"},{"$f":"IF($B334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6761638%"}]
["SINAPI 92216","SINAPI","92216","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","584,07","589,68",null,"AS",{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3405610%"},{"$f":"IF($B335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2287725%"}]
["SINAPI 92219","SINAPI","92219","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","165,82","168,06",null,"AS",{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9613526%"},{"$f":"IF($B336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1817098%"}]
["SINAPI 92220","SINAPI","92220","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","201,66","204,57",null,"AS",{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4694525%"},{"$f":"IF($B337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7539507%"}]
["SINAPI 92221","SINAPI","92221","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","308,66","312,20",null,"AS",{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5633793%"},{"$f":"IF($B338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6092502%"}]
["SINAPI 92222","SINAPI","92222","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","411,07","415,26",null,"AS",{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7341624%"},{"$f":"IF($B339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6711800%"}]
["SINAPI 92223","SINAPI","92223","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","498,08","502,95",null,"AS",{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4317853%"},{"$f":"IF($B340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3363835%"}]
["SINAPI 92224","SINAPI","92224","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","572,07","577,60",null,"AS",{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3804860%"},{"$f":"IF($B341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2706489%"}]
["SINAPI 92226","SINAPI","92226","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","593,33","599,51",null,"AS",{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9040513%"},{"$f":"IF($B342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8686555%"}]
["SINAPI 92808","SINAPI","92808","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","23,19","24,65",null,"CR",{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2241530%"},{"$f":"IF($B343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6921194%"}]
["SINAPI 92809","SINAPI","92809","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","32,30","34,34",null,"CR",{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8198817%"},{"$f":"IF($B344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3294291%"}]
["SINAPI 92810","SINAPI","92810","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","41,77","44,39",null,"CR",{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4522723%"},{"$f":"IF($B345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9219634%"}]
["SINAPI 92811","SINAPI","92811","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","51,46","54,65",null,"CR",{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1351668%"},{"$f":"IF($B346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5831804%"}]
["SINAPI 92812","SINAPI","92812","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","61,42","65,22",null,"CR",{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8199936%"},{"$f":"IF($B347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2786836%"}]
["SINAPI 92813","SINAPI","92813","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","71,66","76,05",null,"CR",{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5148295%"},{"$f":"IF($B348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9419909%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92814"},"SINAPI","92814","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","82,17","87,17",null,"CR",{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2220326%"},{"$f":"IF($B349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6522541%"}]
["SINAPI 92815","SINAPI","92815","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","92,91","98,52",null,"CR",{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9352752%"},{"$f":"IF($B350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3513075%"}]
["SINAPI 92816","SINAPI","92816","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","848,81","855,67",null,"AS",{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3382041%"},{"$f":"IF($B351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0951089%"}]
["SINAPI 92817","SINAPI","92817","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","115,24","122,10",null,"CR",{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3810312%"},{"$f":"IF($B352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7832937%"}]
["SINAPI 92818","SINAPI","92818","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.213,45","1.222,24",null,"AS",{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7897331%"},{"$f":"IF($B353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4761339%"}]
["SINAPI 92819","SINAPI","92819","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","150,66","159,45",null,"CR",{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6292629%"},{"$f":"IF($B354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0246171%"}]
["SINAPI 92820","SINAPI","92820","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","25,52","27,14",null,"CR",{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2090730%"},{"$f":"IF($B355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7005190%"}]
["SINAPI 92821","SINAPI","92821","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","35,62","37,86",null,"CR",{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9209041%"},{"$f":"IF($B356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3917663%"}]
["SINAPI 92822","SINAPI","92822","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","46,06","48,97",null,"CR",{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5776859%"},{"$f":"IF($B357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0502153%"}]
["SINAPI 92824","SINAPI","92824","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","56,73","60,27",null,"CR",{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2701222%"},{"$f":"IF($B358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7219448%"}]
["SINAPI 92825","SINAPI","92825","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 700 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","67,68","71,87",null,"CR",{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9925927%"},{"$f":"IF($B359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4258408%"}]
["SINAPI 92826","SINAPI","92826","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","78,90","83,77",null,"CR",{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7068396%"},{"$f":"IF($B360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1570882%"}]
["SINAPI 92827","SINAPI","92827","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","90,44","95,97",null,"CR",{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4231750%"},{"$f":"IF($B361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8387637%"}]
["SINAPI 92828","SINAPI","92828","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","102,17","108,35",null,"CR",{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1588704%"},{"$f":"IF($B362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5940100%"}]
["SINAPI 92829","SINAPI","92829","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","860,01","867,60",null,"AS",{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8232441%"},{"$f":"IF($B363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6462226%"}]
["SINAPI 92830","SINAPI","92830","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","126,44","134,03",null,"CR",{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6562650%"},{"$f":"IF($B364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0738196%"}]
["SINAPI 92831","SINAPI","92831","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","1.227,63","1.237,34",null,"AS",{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2256377%"},{"$f":"IF($B365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9695098%"}]
["SINAPI 92832","SINAPI","92832","ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_03/2024","M","164,84","174,55",null,"CR",{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9624591%"},{"$f":"IF($B366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3621867%"}]
["SINAPI 95565","SINAPI","95565","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","138,57","140,03",null,"AS",{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0231213%"},{"$f":"IF($B367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0002859%"}]
["SINAPI 95566","SINAPI","95566","TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","140,90","142,52",null,"AS",{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6032118%"},{"$f":"IF($B368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6611407%"}]
["SINAPI 95567","SINAPI","95567","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","67,37","68,83",null,"CR",{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4642857%"},{"$f":"IF($B369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2953254%"}]
["SINAPI 95568","SINAPI","95568","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","84,51","86,55",null,"CR",{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9193357%"},{"$f":"IF($B370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9249652%"}]
["SINAPI 95569","SINAPI","95569","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","119,48","122,10",null,"CR",{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4509639%"},{"$f":"IF($B371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2893700%"}]
["SINAPI 95570","SINAPI","95570","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","69,70","71,32",null,"CR",{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3890407%"},{"$f":"IF($B372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3271500%"}]
["SINAPI 95571","SINAPI","95571","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","87,83","90,07",null,"CR",{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9387056%"},{"$f":"IF($B373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0184731%"}]
["SINAPI 95572","SINAPI","95572","TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024","M","123,77","126,68",null,"CR",{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4368932%"},{"$f":"IF($B374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3754940%"}]
["SINAPI 97127","SINAPI","97127","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","4,11","4,57",null,"CR",{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,0740741%"},{"$f":"IF($B375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,6146994%"}]
["SINAPI 97128","SINAPI","97128","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","8,63","9,37",null,"CR",{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3529412%"},{"$f":"IF($B376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,8918920%"}]
["SINAPI 97129","SINAPI","97129","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,23","11,08",null,"CR",{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3924679%"},{"$f":"IF($B377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7806217%"}]
["SINAPI 97130","SINAPI","97130","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,84","12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1163388%"},{"$f":"IF($B378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5744682%"}]
["SINAPI 97131","SINAPI","97131","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,44","14,56",null,"CR",{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0331826%"},{"$f":"IF($B379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5419849%"}]
["SINAPI 97132","SINAPI","97132","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","15,06","16,31",null,"CR",{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0402686%"},{"$f":"IF($B380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4427246%"}]
["SINAPI 97133","SINAPI","97133","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","18,24","19,77",null,"CR",{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7639273%"},{"$f":"IF($B381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1857507%"}]
["SINAPI 97134","SINAPI","97134","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","3,41","3,78",null,"CR",{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"71,8100891%"},{"$f":"IF($B382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,5989305%"}]
["SINAPI 97135","SINAPI","97135","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","6,58","7,14",null,"CR",{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3664597%"},{"$f":"IF($B383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7421204%"}]
["SINAPI 97136","SINAPI","97136","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","7,81","8,45",null,"CR",{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0625815%"},{"$f":"IF($B384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4951924%"}]
["SINAPI 97137","SINAPI","97137","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","9,04","9,80",null,"CR",{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7930260%"},{"$f":"IF($B385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3167703%"}]
["SINAPI 97138","SINAPI","97138","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","10,27","11,12",null,"CR",{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7312254%"},{"$f":"IF($B386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1985429%"}]
["SINAPI 97139","SINAPI","97139","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","11,50","12,46",null,"CR",{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,6437391%"},{"$f":"IF($B387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1389115%"}]
["SINAPI 97140","SINAPI","97140","ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_05/2024","M","13,95","15,10",null,"CR",{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3946416%"},{"$f":"IF($B388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,8785048%"}]
["SINAPI 103089","SINAPI","103089","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","11,56","12,36",null,"CR",{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8369852%"},{"$f":"IF($B389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3857495%"}]
["SINAPI 103090","SINAPI","103090","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","13,81","14,78",null,"CR",{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5884081%"},{"$f":"IF($B390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1028103%"}]
["SINAPI 103091","SINAPI","103091","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","19,43","20,84",null,"CR",{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5350286%"},{"$f":"IF($B391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,9936986%"}]
["SINAPI 103092","SINAPI","103092","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","25,08","26,88",null,"CR",{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9501609%"},{"$f":"IF($B392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5344313%"}]
["SINAPI 103093","SINAPI","103093","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","38,33","41,10",null,"CR",{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0587619%"},{"$f":"IF($B393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,5892422%"}]
["SINAPI 103094","SINAPI","103094","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","43,99","47,18",null,"CR",{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2648403%"},{"$f":"IF($B394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7564404%"}]
["SINAPI 103095","SINAPI","103095","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","57,22","61,39",null,"CR",{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2286918%"},{"$f":"IF($B395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,7647060%"}]
["SINAPI 103096","SINAPI","103096","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","62,88","67,47",null,"CR",{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3649706%"},{"$f":"IF($B396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8876339%"}]
["SINAPI 103097","SINAPI","103097","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","76,13","81,68",null,"CR",{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3076518%"},{"$f":"IF($B397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8404909%"}]
["SINAPI 103098","SINAPI","103098","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","81,78","87,75",null,"CR",{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4072532%"},{"$f":"IF($B398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9182462%"}]
["SINAPI 103099","SINAPI","103099","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","93,04","99,86",null,"CR",{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5732745%"},{"$f":"IF($B399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0914837%"}]
["SINAPI 103100","SINAPI","103100","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","99,29","106,59",null,"CR",{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7740895%"},{"$f":"IF($B400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2972847%"}]
["SINAPI 103101","SINAPI","103101","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","109,38","117,44",null,"CR",{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9145371%"},{"$f":"IF($B401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4268533%"}]
["SINAPI 103102","SINAPI","103102","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","125,95","135,25",null,"CR",{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9028463%"},{"$f":"IF($B402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4066944%"}]
["SINAPI 103103","SINAPI","103103","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","136,03","146,08",null,"CR",{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9911636%"},{"$f":"IF($B403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5027429%"}]
["SINAPI 103104","SINAPI","103104","ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","M","162,70","174,73",null,"CR",{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0337274%"},{"$f":"IF($B404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5525699%"}]
["SINAPI 103105","SINAPI","103105","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","48,39","51,14",null,"CR",{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4974062%"},{"$f":"IF($B405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8600040%"}]
["SINAPI 103106","SINAPI","103106","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","57,81","61,22",null,"CR",{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0595177%"},{"$f":"IF($B406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4451001%"}]
["SINAPI 103107","SINAPI","103107","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","81,36","86,42",null,"CR",{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3555146%"},{"$f":"IF($B407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7911834%"}]
["SINAPI 103108","SINAPI","103108","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","104,88","111,63",null,"CR",{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6127677%"},{"$f":"IF($B408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0903134%"}]
["SINAPI 103109","SINAPI","103109","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","172,66","184,19",null,"CR",{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3046051%"},{"$f":"IF($B409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7955967%"}]
["SINAPI 103110","SINAPI","103110","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","196,19","209,39",null,"CR",{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6196236%"},{"$f":"IF($B410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1116742%"}]
["SINAPI 103111","SINAPI","103111","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","263,95","281,95",null,"CR",{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2142587%"},{"$f":"IF($B411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7185860%"}]
["SINAPI 103112","SINAPI","103112","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","287,49","307,16",null,"CR",{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3545447%"},{"$f":"IF($B412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8547879%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103113"},"SINAPI","103113","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","355,25","379,73",null,"CR",{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6527250%"},{"$f":"IF($B413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1595090%"}]
["SINAPI 103114","SINAPI","103114","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","378,79","404,93",null,"CR",{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7304352%"},{"$f":"IF($B414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2353305%"}]
["SINAPI 103115","SINAPI","103115","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","425,86","455,33",null,"CR",{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8673998%"},{"$f":"IF($B415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3715668%"}]
["SINAPI 103116","SINAPI","103116","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","517,17","553,11",null,"CR",{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0557878%"},{"$f":"IF($B416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5613956%"}]
["SINAPI 103117","SINAPI","103117","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","564,24","603,52",null,"CR",{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1276597%"},{"$f":"IF($B417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6353270%"}]
["SINAPI 103118","SINAPI","103118","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","655,52","701,27",null,"CR",{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2427130%"},{"$f":"IF($B418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7496399%"}]
["SINAPI 103119","SINAPI","103119","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","702,61","751,69",null,"CR",{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2829566%"},{"$f":"IF($B419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7910901%"}]
["SINAPI 103120","SINAPI","103120","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","840,98","899,87",null,"CR",{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3896192%"},{"$f":"IF($B420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8982939%"}]
["SINAPI 103121","SINAPI","103121","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","63,64","67,46",null,"CR",{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7540984%"},{"$f":"IF($B421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1757361%"}]
["SINAPI 103122","SINAPI","103122","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","77,76","82,57",null,"CR",{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0877692%"},{"$f":"IF($B422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5199661%"}]
["SINAPI 103123","SINAPI","103123","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","113,08","120,39",null,"CR",{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9103156%"},{"$f":"IF($B423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3836871%"}]
["SINAPI 103124","SINAPI","103124","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","148,37","158,18",null,"CR",{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8757597%"},{"$f":"IF($B424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,3690877%"}]
["SINAPI 103125","SINAPI","103125","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","250,04","267,04",null,"CR",{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1106753%"},{"$f":"IF($B425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6115796%"}]
["SINAPI 103126","SINAPI","103126","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","285,33","304,84",null,"CR",{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3384778%"},{"$f":"IF($B426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8462171%"}]
["SINAPI 103127","SINAPI","103127","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","386,97","413,70",null,"CR",{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7544731%"},{"$f":"IF($B427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2611672%"}]
["SINAPI 103128","SINAPI","103128","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","422,27","451,49",null,"CR",{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8571261%"},{"$f":"IF($B428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3629092%"}]
["SINAPI 103129","SINAPI","103129","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","523,93","560,35",null,"CR",{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0655707%"},{"$f":"IF($B429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5715205%"}]
["SINAPI 103130","SINAPI","103130","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","559,22","598,15",null,"CR",{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1215071%"},{"$f":"IF($B430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6295430%"}]
["SINAPI 103131","SINAPI","103131","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","629,82","673,76",null,"CR",{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2134689%"},{"$f":"IF($B431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7193765%"}]
["SINAPI 103132","SINAPI","103132","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","766,77","820,40",null,"CR",{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3393954%"},{"$f":"IF($B432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8482023%"}]
["SINAPI 103133","SINAPI","103133","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","837,38","896,01",null,"CR",{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3874058%"},{"$f":"IF($B433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8961869%"}]
["SINAPI 103134","SINAPI","103134","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","974,33","1.042,67",null,"CR",{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4668865%"},{"$f":"IF($B434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9760170%"}]
["SINAPI 103135","SINAPI","103135","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.044,96","1.118,28",null,"CR",{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4971141%"},{"$f":"IF($B435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0062611%"}]
["SINAPI 103136","SINAPI","103136","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","1.252,50","1.340,55",null,"CR",{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5687137%"},{"$f":"IF($B436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0779660%"}]
["SINAPI 103137","SINAPI","103137","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  80 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","33,18","34,83",null,"CR",{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1414722%"},{"$f":"IF($B437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3242932%"}]
["SINAPI 103138","SINAPI","103138","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  100 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","37,87","39,87",null,"CR",{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8633591%"},{"$f":"IF($B438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1300405%"}]
["SINAPI 103139","SINAPI","103139","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  150 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","49,66","52,48",null,"CR",{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7198303%"},{"$f":"IF($B439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0898662%"}]
["SINAPI 103140","SINAPI","103140","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","61,41","65,07",null,"CR",{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4968966%"},{"$f":"IF($B440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9187857%"}]
["SINAPI 103141","SINAPI","103141","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  250 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","95,30","101,36",null,"CR",{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1451105%"},{"$f":"IF($B441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6109135%"}]
["SINAPI 103142","SINAPI","103142","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","107,06","113,95",null,"CR",{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6766496%"},{"$f":"IF($B442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1585795%"}]
["SINAPI 103143","SINAPI","103143","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  350 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","140,96","150,24",null,"CR",{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7149152%"},{"$f":"IF($B443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1968537%"}]
["SINAPI 103144","SINAPI","103144","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  400 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","152,71","162,84",null,"CR",{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9766543%"},{"$f":"IF($B444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4600247%"}]
["SINAPI 103145","SINAPI","103145","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  450 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","186,60","199,12",null,"CR",{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4980955%"},{"$f":"IF($B445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9941686%"}]
["SINAPI 103146","SINAPI","103146","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  500 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","198,36","211,71",null,"CR",{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6406945%"},{"$f":"IF($B446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1397439%"}]
["SINAPI 103147","SINAPI","103147","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  600 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","221,91","236,92",null,"CR",{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8874657%"},{"$f":"IF($B447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3842353%"}]
["SINAPI 103148","SINAPI","103148","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  700 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","267,55","285,81",null,"CR",{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2413020%"},{"$f":"IF($B448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7428213%"}]
["SINAPI 103149","SINAPI","103149","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  800 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","291,09","311,02",null,"CR",{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3801453%"},{"$f":"IF($B449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,8833109%"}]
["SINAPI 103150","SINAPI","103150","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  900 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","336,68","359,84",null,"CR",{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5860943%"},{"$f":"IF($B450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0881291%"}]
["SINAPI 103151","SINAPI","103151","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1000 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","360,28","385,10",null,"CR",{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6701661%"},{"$f":"IF($B451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1750891%"}]
["SINAPI 103152","SINAPI","103152","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 1 ACESSO, FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN  1200 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO). AF_09/2021","UN","429,45","459,19",null,"CR",{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8755563%"},{"$f":"IF($B452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,3790580%"}]
["SINAPI 103372","SINAPI","103372","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5,29","5,31",null,"AS",{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6666666%"},{"$f":"IF($B453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0360531%"}]
["SINAPI 103373","SINAPI","103373","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","10,39","10,42",null,"AS",{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2243713%"},{"$f":"IF($B454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5072324%"}]
["SINAPI 103376","SINAPI","103376","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","124,10","124,23",null,"AS",{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6610237%"},{"$f":"IF($B455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7650185%"}]
["SINAPI 103377","SINAPI","103377","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","265,68","265,86",null,"AS",{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4555036%"},{"$f":"IF($B456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5229102%"}]
["SINAPI 103379","SINAPI","103379","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","413,69","413,92",null,"AS",{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3650517%"},{"$f":"IF($B457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4228278%"}]
["SINAPI 103383","SINAPI","103383","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.014,95","1.015,22",null,"AS",{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1744220%"},{"$f":"IF($B458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2019585%"}]
["SINAPI 103385","SINAPI","103385","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","1.636,50","1.637,03",null,"AS",{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2096167%"},{"$f":"IF($B459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2425375%"}]
["SINAPI 103387","SINAPI","103387","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.870,91","2.871,73",null,"AS",{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1874081%"},{"$f":"IF($B460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2162580%"}]
["SINAPI 103389","SINAPI","103389","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 630 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.269,50","4.270,73",null,"AS",{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,1857438%"},{"$f":"IF($B461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2135576%"}]
["SINAPI 103391","SINAPI","103391","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","2.813,21","2.814,90",null,"AS",{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4002843%"},{"$f":"IF($B462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4604398%"}]
["SINAPI 103392","SINAPI","103392","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 900 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","4.597,63","4.599,63",null,"AS",{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2873338%"},{"$f":"IF($B463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3306924%"}]
["SINAPI 103393","SINAPI","103393","TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2021","M","5.071,01","5.073,31",null,"AS",{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,2991603%"},{"$f":"IF($B464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,3439684%"}]
["SINAPI 103397","SINAPI","103397","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","3,24","3,64",null,"CR",{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,7610063%"},{"$f":"IF($B465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7988827%"}]
["SINAPI 103398","SINAPI","103398","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","5,18","5,82",null,"CR",{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2865498%"},{"$f":"IF($B466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3622184%"}]
["SINAPI 103399","SINAPI","103399","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,22","11,46",null,"CR",{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0837439%"},{"$f":"IF($B467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1578948%"}]
["SINAPI 103400","SINAPI","103400","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,59","16,38",null,"CR",{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9491060%"},{"$f":"IF($B468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0269608%"}]
["SINAPI 103401","SINAPI","103401","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,85","20,02",null,"CR",{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8773904%"},{"$f":"IF($B469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9659319%"}]
["SINAPI 103402","SINAPI","103402","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","25,96","29,13",null,"CR",{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8806489%"},{"$f":"IF($B470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9604131%"}]
["SINAPI 103403","SINAPI","103403","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,21","32,77",null,"CR",{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7890223%"},{"$f":"IF($B471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8798533%"}]
["SINAPI 103404","SINAPI","103404","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","32,46","36,41",null,"CR",{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7965422%"},{"$f":"IF($B472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8885833%"}]
["SINAPI 103405","SINAPI","103405","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","36,51","40,97",null,"CR",{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7628980%"},{"$f":"IF($B473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8648253%"}]
["SINAPI 103406","SINAPI","103406","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","40,57","45,52",null,"CR",{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,8100766%"},{"$f":"IF($B474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9005282%"}]
["SINAPI 103407","SINAPI","103407","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","45,44","50,99",null,"CR",{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7666887%"},{"$f":"IF($B475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8554596%"}]
["SINAPI 103408","SINAPI","103408","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","51,12","57,36",null,"CR",{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7797806%"},{"$f":"IF($B476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8706129%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 103409"},"SINAPI","103409","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","57,62","64,65",null,"CR",{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7017544%"},{"$f":"IF($B477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8045195%"}]
["SINAPI 103410","SINAPI","103410","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 2 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","64,92","72,84",null,"CR",{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7182491%"},{"$f":"IF($B478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8112119%"}]
["SINAPI 103411","SINAPI","103411","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","6,48","7,27",null,"CR",{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3084113%"},{"$f":"IF($B479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3564494%"}]
["SINAPI 103412","SINAPI","103412","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","10,38","11,64",null,"CR",{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0077520%"},{"$f":"IF($B480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0742660%"}]
["SINAPI 103413","SINAPI","103413","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","20,44","22,94",null,"CR",{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9032892%"},{"$f":"IF($B481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9833771%"}]
["SINAPI 103414","SINAPI","103414","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 90 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","29,21","32,77",null,"CR",{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7890223%"},{"$f":"IF($B482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8798533%"}]
["SINAPI 103415","SINAPI","103415","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 110 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","35,70","40,06",null,"CR",{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7746282%"},{"$f":"IF($B483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8750000%"}]
["SINAPI 103416","SINAPI","103416","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 160 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","51,94","58,27",null,"CR",{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7751640%"},{"$f":"IF($B484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8694159%"}]
["SINAPI 103417","SINAPI","103417","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 180 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","58,42","65,56",null,"CR",{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7125728%"},{"$f":"IF($B485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8091604%"}]
["SINAPI 103418","SINAPI","103418","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","64,92","72,84",null,"CR",{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7182491%"},{"$f":"IF($B486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8112119%"}]
["SINAPI 103419","SINAPI","103419","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 225 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","73,04","81,95",null,"CR",{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7181034%"},{"$f":"IF($B487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8184150%"}]
["SINAPI 103420","SINAPI","103420","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 250 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","81,15","91,06",null,"CR",{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7327002%"},{"$f":"IF($B488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8295043%"}]
["SINAPI 103421","SINAPI","103421","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 280 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","90,89","101,99",null,"CR",{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7044579%"},{"$f":"IF($B489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8002355%"}]
["SINAPI 103422","SINAPI","103422","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 315 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","102,26","114,74",null,"CR",{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7184105%"},{"$f":"IF($B490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8172700%"}]
["SINAPI 103423","SINAPI","103423","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 355 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","115,24","129,30",null,"CR",{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6840872%"},{"$f":"IF($B491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7879632%"}]
["SINAPI 103424","SINAPI","103424","ASSENTAMENTO DE CONEXÃO COM 3 ACESSOS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","129,85","145,69",null,"CR",{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6995917%"},{"$f":"IF($B492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7988739%"}]
["SINAPI 103425","SINAPI","103425","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","14,82","15,22",null,"AS",{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6151761%"},{"$f":"IF($B493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7889182%"}]
["SINAPI 103426","SINAPI","103426","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","17,66","18,30",null,"AS",{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6797274%"},{"$f":"IF($B494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3561643%"}]
["SINAPI 103427","SINAPI","103427","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","35,42","36,66",null,"AS",{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2814710%"},{"$f":"IF($B495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9016393%"}]
["SINAPI 103428","SINAPI","103428","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","239,63","243,58",null,"AS",{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9241943%"},{"$f":"IF($B496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3727003%"}]
["SINAPI 103429","SINAPI","103429","LUVA, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.684,74","2.692,66",null,"AS",{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9506835%"},{"$f":"IF($B497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2383569%"}]
["SINAPI 103430","SINAPI","103430","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","32,00","32,64",null,"AS",{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0516431%"},{"$f":"IF($B498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7591285%"}]
["SINAPI 103431","SINAPI","103431","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","56,00","57,24",null,"AS",{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7148220%"},{"$f":"IF($B499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5792235%"}]
["SINAPI 103432","SINAPI","103432","COTOVELO 45 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","1.524,51","1.528,46",null,"AS",{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7166959%"},{"$f":"IF($B500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9713425%"}]
["SINAPI 103433","SINAPI","103433","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","31,84","32,24",null,"AS",{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1812460%"},{"$f":"IF($B501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3225605%"}]
["SINAPI 103434","SINAPI","103434","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","43,97","44,61",null,"AS",{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4945355%"},{"$f":"IF($B502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7944344%"}]
["SINAPI 103435","SINAPI","103435","COTOVELO 90 GRAUS, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","81,78","83,02",null,"AS",{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0722065%"},{"$f":"IF($B503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4271938%"}]
["SINAPI 103436","SINAPI","103436","COTOVELO 90 GRAUS, POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","2.160,32","2.164,27",null,"AS",{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2114338%"},{"$f":"IF($B504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3921939%"}]
["SINAPI 103437","SINAPI","103437","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","169,73","172,23",null,"AS",{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7135447%"},{"$f":"IF($B505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0194597%"}]
["SINAPI 103438","SINAPI","103438","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","169,73","172,23",null,"AS",{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7135447%"},{"$f":"IF($B506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0194597%"}]
["SINAPI 103439","SINAPI","103439","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 63 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","200,26","202,76",null,"AS",{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2321794%"},{"$f":"IF($B507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3595816%"}]
["SINAPI 103440","SINAPI","103440","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 20 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","381,00","388,92",null,"AS",{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7468500%"},{"$f":"IF($B508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4991513%"}]
["SINAPI 103441","SINAPI","103441","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 32 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","385,94","393,86",null,"AS",{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5708732%"},{"$f":"IF($B509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3047232%"}]
["SINAPI 103442","SINAPI","103442","TÊ DE SERVIÇO, EM PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, DIÂMETRO DE 200 X 63 MM, JUNTA SOLDADA POR ELETROFUSÃO (NÃO INCLUI A EXECUÇÃO DE SOLDA). AF_12/2021","UN","505,25","513,17",null,"AS",{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3659864%"},{"$f":"IF($B510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7460193%"}]
["SINAPI 98441","SINAPI","98441","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","94,84","99,64",null,"AS",{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5094020%"},{"$f":"IF($B511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,7182787%"}]
["SINAPI 98443","SINAPI","98443","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","74,72","77,30",null,"AS",{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8552278%"},{"$f":"IF($B512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4147226%"}]
["SINAPI 98445","SINAPI","98445","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","111,16","117,22",null,"AS",{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0695620%"},{"$f":"IF($B513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,3693385%"}]
["SINAPI 98446","SINAPI","98446","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","141,12","149,83",null,"AS",{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8713545%"},{"$f":"IF($B514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3092962%"}]
["SINAPI 98447","SINAPI","98447","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","87,73","91,18",null,"AS",{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0333409%"},{"$f":"IF($B515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8366472%"}]
["SINAPI 98448","SINAPI","98448","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","111,91","117,22",null,"AS",{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4664042%"},{"$f":"IF($B516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5802374%"}]
["SINAPI 98449","SINAPI","98449","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","133,79","139,17",null,"AS",{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5135074%"},{"$f":"IF($B517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3525179%"}]
["SINAPI 98451","SINAPI","98451","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, SEM VÃO. AF_03/2024","M2","110,99","113,78",null,"AS",{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6862090%"},{"$f":"IF($B518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7384534%"}]
["SINAPI 98453","SINAPI","98453","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","154,00","161,09",null,"AS",{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4466549%"},{"$f":"IF($B519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5073652%"}]
["SINAPI 98454","SINAPI","98454","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","191,38","202,03",null,"AS",{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8253138%"},{"$f":"IF($B520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1555687%"}]
["SINAPI 98455","SINAPI","98455","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","127,10","131,14",null,"AS",{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9767625%"},{"$f":"IF($B521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4198473%"}]
["SINAPI 98456","SINAPI","98456","PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA DUPLA, INTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_03/2024","M2","159,10","165,95",null,"AS",{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4869455%"},{"$f":"IF($B522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4456305%"}]
["SINAPI 98458","SINAPI","98458","TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024","M2","95,65","100,12",null,"AS",{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9626060%"},{"$f":"IF($B523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0438306%"}]
["SINAPI 98459","SINAPI","98459","TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024","M2","85,71","89,89",null,"AS",{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2656067%"},{"$f":"IF($B524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4069119%"}]
["SINAPI 98460","SINAPI","98460","PISO PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM MADEIRA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_03/2024","M2","69,07","72,01",null,"AS",{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1444944%"},{"$f":"IF($B525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0743111%"}]
["SINAPI 98461","SINAPI","98461","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_03/2024","UN","5.587,95","5.785,90",null,"AS",{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4355733%"},{"$f":"IF($B526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0548311%"}]
["SINAPI 98462","SINAPI","98462","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF_03/2024","UN","9.466,29","9.809,83",null,"AS",{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0106062%"},{"$f":"IF($B527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6718656%"}]
["SINAPI 105113","SINAPI","105113","ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 2000 LITROS. AF_03/2024","UN","7.367,21","7.630,32",null,"AS",{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6290608%"},{"$f":"IF($B528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2628486%"}]
["SINAPI 105114","SINAPI","105114","EXECUÇÃO DOS APOIOS PARA CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL. AF_03/2024","M3","1.792,54","1.919,56",null,"AS",{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9478667%"},{"$f":"IF($B529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4595096%"}]
["SINAPI 105115","SINAPI","105115","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MECANIZADA DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL DE USOS DIVERSOS. AF_03/2024","UN","123,99","132,64",null,"CR",{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2476776%"},{"$f":"IF($B530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7583812%"}]
["SINAPI 105116","SINAPI","105116","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO MANUAL DE CONTÊINER OU MÓDULO HABITÁVEL PEQUENO. AF_03/2024","UN","11,36","12,81",null,"CR",{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6902655%"},{"$f":"IF($B531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4313726%"}]
["SINAPI 105126","SINAPI","105126","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA SIMPLES, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","36,71","37,33",null,"CR",{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4082969%"},{"$f":"IF($B532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8824476%"}]
["SINAPI 105127","SINAPI","105127","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","33,05","33,57",null,"CR",{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4242424%"},{"$f":"IF($B533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8138424%"}]
["SINAPI 105128","SINAPI","105128","INSTALAÇÃO DE CONCERTINA FLAT, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024","M","106,23","109,15",null,"CR",{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2743029%"},{"$f":"IF($B534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4693372%"}]
["SINAPI 105130","SINAPI","105130","EXECUÇÃO DE PILARETES PARA TAPUMES E CONSTRUÇÕES TEMPORÁRIAS. AF_03/2024","M","28,42","30,66",null,"AS",{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9787986%"},{"$f":"IF($B535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,5009824%"}]
["SINAPI 5631","SINAPI","5631","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","219,10","222,85",null,"C",{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3190324%"},{"$f":"IF($B536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8113080%"}]
["SINAPI 5678","SINAPI","5678","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","146,51","150,26",null,"CR",{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9271722%"},{"$f":"IF($B537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0003993%"}]
["SINAPI 5680","SINAPI","5680","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","133,82","137,57",null,"CR",{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5323568%"},{"$f":"IF($B538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7530711%"}]
["SINAPI 5684","SINAPI","5684","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","152,52","156,24",null,"CR",{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1683713%"},{"$f":"IF($B539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1643625%"}]
["SINAPI 5689","SINAPI","5689","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","6,32","6,32",null,"AS",{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5795"},"SINAPI","5795","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","24,63","27,43",null,"CR",{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,0304507%"},{"$f":"IF($B541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,5792929%"}]
["SINAPI 5811","SINAPI","5811","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","199,93","204,01",null,"AS",{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4697144%"},{"$f":"IF($B542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2002352%"}]
["SINAPI 5823","SINAPI","5823","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","214,18","229,30",null,"AS",{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6943694%"},{"$f":"IF($B543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2093329%"}]
["SINAPI 5824","SINAPI","5824","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","211,46","215,38",null,"AS",{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2623664%"},{"$f":"IF($B544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8592255%"}]
["SINAPI 5835","SINAPI","5835","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","364,71","368,64",null,"AS",{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1097584%"},{"$f":"IF($B545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1000434%"}]
["SINAPI 5839","SINAPI","5839","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","9,31","9,31",null,"AS",{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5843","SINAPI","5843","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","166,20","169,94",null,"AS",{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8796630%"},{"$f":"IF($B547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7529716%"}]
["SINAPI 5847","SINAPI","5847","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","259,35","263,09",null,"AS",{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5353769%"},{"$f":"IF($B548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8213919%"}]
["SINAPI 5851","SINAPI","5851","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","247,71","251,45",null,"AS",{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9834483%"},{"$f":"IF($B549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3223304%"}]
["SINAPI 5855","SINAPI","5855","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","658,90","662,64",null,"AS",{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7532250%"},{"$f":"IF($B550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2964505%"}]
["SINAPI 5863","SINAPI","5863","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","20,59","20,59",null,"CR",{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5867","SINAPI","5867","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","151,93","155,65",null,"CR",{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2311590%"},{"$f":"IF($B552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2332155%"}]
["SINAPI 5875","SINAPI","5875","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","134,92","138,67",null,"C",{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3812629%"},{"$f":"IF($B553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5884473%"}]
["SINAPI 5879","SINAPI","5879","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","132,68","136,40",null,"CR",{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5860717%"},{"$f":"IF($B554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8064516%"}]
["SINAPI 5882","SINAPI","5882","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","122,74","125,22",null,"AS",{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3615773%"},{"$f":"IF($B555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0774636%"}]
["SINAPI 5890","SINAPI","5890","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","199,14","203,06",null,"CR",{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0209902%"},{"$f":"IF($B556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7000886%"}]
["SINAPI 5894","SINAPI","5894","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","207,16","211,08",null,"CR",{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5168951%"},{"$f":"IF($B557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1415577%"}]
["SINAPI 5901","SINAPI","5901","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","310,89","314,81",null,"AS",{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3405706%"},{"$f":"IF($B558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4819097%"}]
["SINAPI 5909","SINAPI","5909","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","33,10","35,58",null,"AS",{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,5468279%"},{"$f":"IF($B559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,0635189%"}]
["SINAPI 5921","SINAPI","5921","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","4,94","4,94",null,"AS",{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5928","SINAPI","5928","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","271,89","276,33",null,"CR",{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8279083%"},{"$f":"IF($B561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2607027%"}]
["SINAPI 5932","SINAPI","5932","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","277,06","282,26",null,"CR",{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4196924%"},{"$f":"IF($B562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0331609%"}]
["SINAPI 5940","SINAPI","5940","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","212,15","216,08",null,"CR",{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2224840%"},{"$f":"IF($B563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8189559%"}]
["SINAPI 5944","SINAPI","5944","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","256,36","260,29",null,"CR",{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1146824%"},{"$f":"IF($B564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4718198%"}]
["SINAPI 5953","SINAPI","5953","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","60,14","60,14",null,"AS",{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 6259","SINAPI","6259","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","251,06","254,98",null,"AS",{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3282083%"},{"$f":"IF($B566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7068005%"}]
["SINAPI 6879","SINAPI","6879","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHP DIURNO. AF_07/2014","CHP","198,19","201,91",null,"CR",{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4426055%"},{"$f":"IF($B567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0557674%"}]
["SINAPI 7030","SINAPI","7030","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","266,17","266,17",null,"AS",{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7042","SINAPI","7042","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","24,58","24,58",null,"CR",{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7049","SINAPI","7049","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","210,85","214,57",null,"CR",{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6955181%"},{"$f":"IF($B570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2264529%"}]
["SINAPI 67826","SINAPI","67826","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","182,70","186,78",null,"AS",{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7400109%"},{"$f":"IF($B571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6024199%"}]
["SINAPI 73417","SINAPI","73417","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","190,36","190,36",null,"AS",{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73436","SINAPI","73436","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","155,29","159,01",null,"CR",{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8799665%"},{"$f":"IF($B573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8479340%"}]
["SINAPI 73467","SINAPI","73467","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","243,60","247,52",null,"AS",{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6444991%"},{"$f":"IF($B574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0596315%"}]
["SINAPI 73536","SINAPI","73536","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","20,80","20,80",null,"CR",{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83362","SINAPI","83362","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","270,27","274,19",null,"AS",{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5941095%"},{"$f":"IF($B576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8866114%"}]
["SINAPI 83765","SINAPI","83765","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","99,27","102,74",null,"AS",{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1792082%"},{"$f":"IF($B577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7737979%"}]
["SINAPI 87445","SINAPI","87445","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,36","5,36",null,"CR",{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88386","SINAPI","88386","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","4,35","4,35",null,"CR",{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88393","SINAPI","88393","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,87","5,87",null,"CR",{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88399","SINAPI","88399","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,33","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88418","SINAPI","88418","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","15,03","15,03",null,"CR",{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88433","SINAPI","88433","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","19,67","19,67",null,"CR",{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88830","SINAPI","88830","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,69","1,69",null,"CR",{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88843","SINAPI","88843","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","207,74","211,48",null,"AS",{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9043034%"},{"$f":"IF($B585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4622659%"}]
["SINAPI 88907","SINAPI","88907","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","258,74","262,49",null,"CR",{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5849114%"},{"$f":"IF($B586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8766048%"}]
["SINAPI 89021","SINAPI","89021","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","2,51","2,51",null,"CR",{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89028","SINAPI","89028","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","179,13","179,13",null,"AS",{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89032","SINAPI","89032","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","187,60","191,34",null,"AS",{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1823027%"},{"$f":"IF($B589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8792724%"}]
["SINAPI 89035","SINAPI","89035","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","125,70","129,44",null,"AS",{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6738265%"},{"$f":"IF($B590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9947466%"}]
["SINAPI 89225","SINAPI","89225","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","5,04","5,04",null,"CR",{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89234","SINAPI","89234","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","555,12","559,05",null,"AS",{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6710621%"},{"$f":"IF($B592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3412038%"}]
["SINAPI 89242","SINAPI","89242","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.309,42","1.313,35",null,"AS",{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,9802660%"},{"$f":"IF($B593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2735752%"}]
["SINAPI 89250","SINAPI","89250","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","1.134,34","1.138,27",null,"AS",{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2859107%"},{"$f":"IF($B594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6232791%"}]
["SINAPI 89257","SINAPI","89257","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP CAPACIDADE 400 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","315,81","319,74",null,"AS",{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2106329%"},{"$f":"IF($B595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3388378%"}]
["SINAPI 89272","SINAPI","89272","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","211,24","215,05",null,"CR",{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9437606%"},{"$f":"IF($B596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5038363%"}]
["SINAPI 89278","SINAPI","89278","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","12,62","12,62",null,"CR",{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89843","SINAPI","89843","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014","CHP","213,46","221,18",null,"CR",{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0138667%"},{"$f":"IF($B598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6660638%"}]
["SINAPI 89876","SINAPI","89876","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","321,55","325,63",null,"AS",{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3750583%"},{"$f":"IF($B599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5230783%"}]
["SINAPI 89883","SINAPI","89883","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014","CHP","355,85","359,93",null,"AS",{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5677954%"},{"$f":"IF($B600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6155641%"}]
["SINAPI 90586","SINAPI","90586","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","1,23","1,23",null,"AS",{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90625","SINAPI","90625","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","6,57","6,57",null,"CR",{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90631","SINAPI","90631","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","158,70","162,44",null,"CR",{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5828607%"},{"$f":"IF($B603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5264713%"}]
["SINAPI 90637","SINAPI","90637","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,78","14,78",null,"CR",{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90643"},"SINAPI","90643","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","27,81","27,81",null,"CR",{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90650","SINAPI","90650","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","8,47","8,47",null,"CR",{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90656","SINAPI","90656","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","14,62","14,62",null,"CR",{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90662","SINAPI","90662","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","15,34","15,34",null,"CR",{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90668","SINAPI","90668","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","33,21","33,21",null,"AS",{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90674","SINAPI","90674","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","742,94","746,68",null,"CR",{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3286671%"},{"$f":"IF($B610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8128783%"}]
["SINAPI 90680","SINAPI","90680","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","430,39","434,13",null,"CR",{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7459513%"},{"$f":"IF($B611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5579434%"}]
["SINAPI 90686","SINAPI","90686","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","159,91","163,84",null,"AS",{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2153711%"},{"$f":"IF($B612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2250976%"}]
["SINAPI 90692","SINAPI","90692","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","128,11","132,04",null,"AS",{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2404183%"},{"$f":"IF($B613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6143592%"}]
["SINAPI 90964","SINAPI","90964","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","32,66","32,66",null,"AS",{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90972","SINAPI","90972","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","78,04","78,04",null,"AS",{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90979","SINAPI","90979","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","201,49","201,49",null,"AS",{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90991","SINAPI","90991","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014","CHP","212,67","216,42",null,"CR",{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6612592%"},{"$f":"IF($B617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1919415%"}]
["SINAPI 90999","SINAPI","90999","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","102,92","102,92",null,"AS",{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91031","SINAPI","91031","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015","CHP","253,40","257,32",null,"AS",{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2328334%"},{"$f":"IF($B619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6003419%"}]
["SINAPI 91277","SINAPI","91277","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","9,88","9,88",null,"AS",{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91283","SINAPI","91283","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","10,84","10,84",null,"AS",{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91386","SINAPI","91386","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014","CHP","262,01","266,09",null,"AS",{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2782336%"},{"$f":"IF($B622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6539516%"}]
["SINAPI 91533","SINAPI","91533","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","35,75","39,49",null,"AS",{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1748252%"},{"$f":"IF($B623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0942012%"}]
["SINAPI 91634","SINAPI","91634","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","231,08","235,52",null,"CR",{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7401765%"},{"$f":"IF($B624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3851902%"}]
["SINAPI 91645","SINAPI","91645","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","459,88","464,76",null,"AS",{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0105244%"},{"$f":"IF($B625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9869179%"}]
["SINAPI 91692","SINAPI","91692","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHP DIURNO. AF_08/2015","CHP","28,80","32,54",null,"AS",{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8680557%"},{"$f":"IF($B626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4923173%"}]
["SINAPI 92043","SINAPI","92043","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","13,19","13,19",null,"AS",{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92106","SINAPI","92106","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","332,03","335,95",null,"AS",{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8095352%"},{"$f":"IF($B628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8852507%"}]
["SINAPI 92112","SINAPI","92112","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","3,39","3,39",null,"CR",{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92118","SINAPI","92118","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92138","SINAPI","92138","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","97,24","100,82",null,"CR",{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3212669%"},{"$f":"IF($B631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0085300%"}]
["SINAPI 92145","SINAPI","92145","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015","CHP","79,29","82,87",null,"CR",{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8272165%"},{"$f":"IF($B632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8586943%"}]
["SINAPI 92242","SINAPI","92242","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","400,65","405,53",null,"AS",{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0469237%"},{"$f":"IF($B633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1534535%"}]
["SINAPI 92716","SINAPI","92716","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","78,70","78,70",null,"CR",{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92960","SINAPI","92960","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","19,19","19,19",null,"AS",{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92966","SINAPI","92966","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHP DIURNO. AF_12/2015","CHP","24,72","27,52",null,"CR",{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,7572817%"},{"$f":"IF($B636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,3255815%"}]
["SINAPI 93224","SINAPI","93224","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHP DIURNO. AF_01/2016","CHP","1.110,36","1.114,10",null,"CR",{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,2272055%"},{"$f":"IF($B637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5554259%"}]
["SINAPI 93233","SINAPI","93233","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_02/2016","CHP","5,65","5,65",null,"CR",{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93272","SINAPI","93272","GRUA ASCENSIONAL, LANCA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","101,35","105,16",null,"CR",{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8939319%"},{"$f":"IF($B639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6150627%"}]
["SINAPI 93281","SINAPI","93281","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","28,98","32,73",null,"AS",{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,8178056%"},{"$f":"IF($B640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,4427132%"}]
["SINAPI 93287","SINAPI","93287","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","334,25","338,06",null,"CR",{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5482423%"},{"$f":"IF($B641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5901910%"}]
["SINAPI 93402","SINAPI","93402","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","266,13","270,57",null,"CR",{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0622628%"},{"$f":"IF($B642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5217134%"}]
["SINAPI 93408","SINAPI","93408","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","88,60","91,60",null,"AS",{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4040632%"},{"$f":"IF($B643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9454148%"}]
["SINAPI 93415","SINAPI","93415","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","15,52","15,52",null,"AS",{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93421","SINAPI","93421","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","76,66","76,66",null,"AS",{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93427","SINAPI","93427","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016","CHP","173,41","173,41",null,"AS",{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93433","SINAPI","93433","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2.684,96","2.700,08",null,"AS",{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7248227%"},{"$f":"IF($B647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2639477%"}]
["SINAPI 93439","SINAPI","93439","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","254,81","269,93",null,"AS",{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2488520%"},{"$f":"IF($B648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6517986%"}]
["SINAPI 95121","SINAPI","95121","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","357,30","372,42",null,"AS",{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9904841%"},{"$f":"IF($B649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9140218%"}]
["SINAPI 95127","SINAPI","95127","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","216,76","220,50",null,"AS",{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4089315%"},{"$f":"IF($B650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9115646%"}]
["SINAPI 95133","SINAPI","95133","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","182,49","186,42",null,"AS",{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2089977%"},{"$f":"IF($B651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0175946%"}]
["SINAPI 95139","SINAPI","95139","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016","CHP","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95212","SINAPI","95212","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","111,23","115,04",null,"CR",{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6827294%"},{"$f":"IF($B653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2433936%"}]
["SINAPI 95258","SINAPI","95258","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","24,26","27,06",null,"CR",{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,1747734%"},{"$f":"IF($B654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,6400592%"}]
["SINAPI 95264","SINAPI","95264","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","6,23","6,23",null,"AS",{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95270","SINAPI","95270","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016","CHP","9,49","9,49",null,"AS",{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95276","SINAPI","95276","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","2,65","2,65",null,"AS",{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95282","SINAPI","95282","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","9,63","9,63",null,"AS",{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95620","SINAPI","95620","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","23,75","26,55",null,"CR",{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,8105264%"},{"$f":"IF($B659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,1506593%"}]
["SINAPI 95631","SINAPI","95631","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","218,27","221,99",null,"CR",{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2979337%"},{"$f":"IF($B660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7843596%"}]
["SINAPI 95702","SINAPI","95702","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","39,49","43,23",null,"CR",{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,6234492%"},{"$f":"IF($B661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8570438%"}]
["SINAPI 95708","SINAPI","95708","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","155,16","158,90",null,"CR",{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9383861%"},{"$f":"IF($B662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9169288%"}]
["SINAPI 95714","SINAPI","95714","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","266,38","270,13",null,"CR",{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3100082%"},{"$f":"IF($B663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5689853%"}]
["SINAPI 95720","SINAPI","95720","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHP DIURNO. AF_11/2016","CHP","260,82","264,57",null,"CR",{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5084732%"},{"$f":"IF($B664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7910949%"}]
["SINAPI 95872","SINAPI","95872","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016","CHP","293,93","293,93",null,"AS",{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96013","SINAPI","96013","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","174,50","178,24",null,"AS",{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1719197%"},{"$f":"IF($B666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9728456%"}]
["SINAPI 96020","SINAPI","96020","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","174,03","177,77",null,"AS",{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2101936%"},{"$f":"IF($B667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0150756%"}]
["SINAPI 96028","SINAPI","96028","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","133,56","137,30",null,"AS",{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5160227%"},{"$f":"IF($B668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7356154%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96035"},"SINAPI","96035","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017","CHP","272,45","276,53",null,"AS",{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8843824%"},{"$f":"IF($B669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2139731%"}]
["SINAPI 96157","SINAPI","96157","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","134,03","137,77",null,"AS",{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4510930%"},{"$f":"IF($B670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6648762%"}]
["SINAPI 96158","SINAPI","96158","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017","CHP","141,00","144,93",null,"AS",{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,3900709%"},{"$f":"IF($B671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6030497%"}]
["SINAPI 96245","SINAPI","96245","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017","CHP","110,16","113,91",null,"AS",{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5127087%"},{"$f":"IF($B672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0636467%"}]
["SINAPI 96463","SINAPI","96463","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017","CHP","204,15","207,87",null,"CR",{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0793534%"},{"$f":"IF($B673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6527637%"}]
["SINAPI 98764","SINAPI","98764","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018","CHP","3,49","3,49",null,"CR",{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99833","SINAPI","99833","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023","CHP","1,71","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100641","SINAPI","100641","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","4.863,29","4.868,49",null,"AS",{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7075457%"},{"$f":"IF($B676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8135992%"}]
["SINAPI 100647","SINAPI","100647","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP DIURNO. AF_12/2019","CHP","6.685,25","6.690,45",null,"AS",{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5147152%"},{"$f":"IF($B677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5920379%"}]
["SINAPI 102275","SINAPI","102275","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021","CHP","24,02","26,82",null,"CR",{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,9358869%"},{"$f":"IF($B678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,3437735%"}]
["SINAPI 104091","SINAPI","104091","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,64","0,64",null,"AS",{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104097","SINAPI","104097","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHP DIURNO. AF_05/2022","CHP","0,91","0,91",null,"AS",{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5632","SINAPI","5632","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","91,78","95,53",null,"C",{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0211375%"},{"$f":"IF($B681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8858997%"}]
["SINAPI 5679","SINAPI","5679","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,97","65,72",null,"CR",{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0193642%"},{"$f":"IF($B682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4418746%"}]
["SINAPI 5681","SINAPI","5681","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","58,19","61,94",null,"CR",{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6190067%"},{"$f":"IF($B683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0929932%"}]
["SINAPI 5685","SINAPI","5685","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,91","65,63",null,"CR",{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8320142%"},{"$f":"IF($B684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2424196%"}]
["SINAPI 5690","SINAPI","5690","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,09","4,09",null,"AS",{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5806","SINAPI","5806","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5826","SINAPI","5826","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","59,71","63,63",null,"AS",{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4265617%"},{"$f":"IF($B687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9118340%"}]
["SINAPI 5829","SINAPI","5829","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","161,43","176,55",null,"AS",{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,9525492%"},{"$f":"IF($B688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2109885%"}]
["SINAPI 5837","SINAPI","5837","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","141,92","145,85",null,"AS",{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2708568%"},{"$f":"IF($B689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4730887%"}]
["SINAPI 5841","SINAPI","5841","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","4,68","4,68",null,"AS",{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5845","SINAPI","5845","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","50,51","54,25",null,"AS",{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9606020%"},{"$f":"IF($B691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4792628%"}]
["SINAPI 5849","SINAPI","5849","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","83,96","87,70",null,"AS",{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4545021%"},{"$f":"IF($B692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4629418%"}]
["SINAPI 5853","SINAPI","5853","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","84,31","88,05",null,"AS",{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3322263%"},{"$f":"IF($B693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3339011%"}]
["SINAPI 5857","SINAPI","5857","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","213,26","217,00",null,"AS",{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5961736%"},{"$f":"IF($B694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1198156%"}]
["SINAPI 5865","SINAPI","5865","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","10,36","10,36",null,"CR",{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5869","SINAPI","5869","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","69,74","73,46",null,"CR",{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3599082%"},{"$f":"IF($B696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6332698%"}]
["SINAPI 5877","SINAPI","5877","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","60,77","64,52",null,"C",{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8096100%"},{"$f":"IF($B697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2498450%"}]
["SINAPI 5881","SINAPI","5881","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","74,49","78,21",null,"CR",{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1051147%"},{"$f":"IF($B698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2869198%"}]
["SINAPI 5884","SINAPI","5884","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","52,58","55,06",null,"AS",{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1905667%"},{"$f":"IF($B699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2898656%"}]
["SINAPI 5892","SINAPI","5892","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","54,92","58,84",null,"CR",{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2141296%"},{"$f":"IF($B700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7307955%"}]
["SINAPI 5896","SINAPI","5896","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,47","61,39",null,"CR",{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1191926%"},{"$f":"IF($B701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,6235545%"}]
["SINAPI 5903","SINAPI","5903","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,21","75,13",null,"AS",{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4134250%"},{"$f":"IF($B702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7311327%"}]
["SINAPI 5911","SINAPI","5911","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","25,62","28,10",null,"AS",{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,0124904%"},{"$f":"IF($B703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,1886122%"}]
["SINAPI 5923","SINAPI","5923","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","3,20","3,20",null,"AS",{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5930","SINAPI","5930","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,36","75,80",null,"CR",{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2556053%"},{"$f":"IF($B705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6965699%"}]
["SINAPI 5934","SINAPI","5934","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,89","114,09",null,"CR",{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6006979%"},{"$f":"IF($B706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7182049%"}]
["SINAPI 5942","SINAPI","5942","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","86,01","89,94",null,"CR",{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1476572%"},{"$f":"IF($B707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1999110%"}]
["SINAPI 5946","SINAPI","5946","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","108,12","112,05",null,"CR",{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9826119%"},{"$f":"IF($B708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6488174%"}]
["SINAPI 5952","SINAPI","5952","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","23,00","25,80",null,"CR",{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,3478261%"},{"$f":"IF($B709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4806203%"}]
["SINAPI 5954","SINAPI","5954","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","6,71","6,71",null,"AS",{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5961","SINAPI","5961","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","61,86","65,94",null,"AS",{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5337859%"},{"$f":"IF($B711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,0276008%"}]
["SINAPI 6260","SINAPI","6260","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","59,29","63,21",null,"AS",{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7341878%"},{"$f":"IF($B712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2235405%"}]
["SINAPI 6880","SINAPI","6880","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014","CHI","81,25","84,97",null,"CR",{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3507692%"},{"$f":"IF($B713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4000235%"}]
["SINAPI 7031","SINAPI","7031","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","5,86","5,86",null,"AS",{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7043","SINAPI","7043","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","0,27","0,27",null,"CR",{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7050","SINAPI","7050","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","75,25","78,97",null,"CR",{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7707641%"},{"$f":"IF($B716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9376978%"}]
["SINAPI 67827","SINAPI","67827","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","62,99","67,07",null,"AS",{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7528179%"},{"$f":"IF($B717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2352765%"}]
["SINAPI 73395","SINAPI","73395","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","9,67","9,67",null,"AS",{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83766","SINAPI","83766","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","40,94","44,41",null,"AS",{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2042014%"},{"$f":"IF($B719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6262104%"}]
["SINAPI 84013","SINAPI","84013","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","88,85","92,60",null,"CR",{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9122115%"},{"$f":"IF($B720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8315334%"}]
["SINAPI 87446","SINAPI","87446","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,56","0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88392","SINAPI","88392","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,08","1,08",null,"CR",{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88398","SINAPI","88398","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,29","1,29",null,"CR",{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88404","SINAPI","88404","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,02","1,02",null,"CR",{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88430","SINAPI","88430","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","7,08","7,08",null,"CR",{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88438","SINAPI","88438","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","9,38","9,38",null,"CR",{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88831","SINAPI","88831","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,41","0,41",null,"C",{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88844","SINAPI","88844","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - CHI DIURNO. AF_10/2014","CHI","73,39","77,13",null,"AS",{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6966889%"},{"$f":"IF($B728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9117075%"}]
["SINAPI 88908","SINAPI","88908","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","98,99","102,74",null,"CR",{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0530356%"},{"$f":"IF($B729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7885925%"}]
["SINAPI 89022","SINAPI","89022","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","0,59","0,59",null,"CR",{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89027","SINAPI","89027","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","4,76","4,76",null,"AS",{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89031","SINAPI","89031","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,34","75,08",null,"AS",{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6649845%"},{"$f":"IF($B732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9195524%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89036"},"SINAPI","89036","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","44,38","48,12",null,"AS",{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7232989%"},{"$f":"IF($B733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,1645886%"}]
["SINAPI 89218","SINAPI","89218","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","94,46","102,18",null,"CR",{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2663562%"},{"$f":"IF($B734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,7216678%"}]
["SINAPI 89226","SINAPI","89226","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,67","1,67",null,"CR",{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89235","SINAPI","89235","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","181,18","185,11",null,"AS",{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3117341%"},{"$f":"IF($B736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1309491%"}]
["SINAPI 89243","SINAPI","89243","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","384,71","388,64",null,"AS",{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7401419%"},{"$f":"IF($B737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6832029%"}]
["SINAPI 89251","SINAPI","89251","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","338,07","342,00",null,"AS",{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6700091%"},{"$f":"IF($B738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7309941%"}]
["SINAPI 89258","SINAPI","89258","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","121,51","125,44",null,"AS",{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3398074%"},{"$f":"IF($B739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8042091%"}]
["SINAPI 89273","SINAPI","89273","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHI DIURNO. AF_11/2014","CHI","102,49","106,30",null,"CR",{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6170358%"},{"$f":"IF($B740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3189087%"}]
["SINAPI 89279","SINAPI","89279","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 HP, COM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","2,03","2,03",null,"CR",{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89877","SINAPI","89877","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","84,25","88,33",null,"AS",{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9643916%"},{"$f":"IF($B742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1069851%"}]
["SINAPI 89884","SINAPI","89884","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014","CHI","87,83","91,91",null,"AS",{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6615051%"},{"$f":"IF($B743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7395277%"}]
["SINAPI 90587","SINAPI","90587","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90626","SINAPI","90626","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","2,14","2,14",null,"CR",{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90632","SINAPI","90632","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","93,07","96,81",null,"CR",{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5713978%"},{"$f":"IF($B746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4081189%"}]
["SINAPI 90638","SINAPI","90638","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,44","5,44",null,"CR",{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90644","SINAPI","90644","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,12","8,12",null,"CR",{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90651","SINAPI","90651","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90657","SINAPI","90657","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,29","5,29",null,"CR",{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90663","SINAPI","90663","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","5,67","5,67",null,"CR",{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90669","SINAPI","90669","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","9,01","9,01",null,"AS",{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90675","SINAPI","90675","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","327,92","331,66",null,"CR",{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5414735%"},{"$f":"IF($B753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5840921%"}]
["SINAPI 90681","SINAPI","90681","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","185,91","189,65",null,"CR",{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3021354%"},{"$f":"IF($B754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0118639%"}]
["SINAPI 90687","SINAPI","90687","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","67,36","71,29",null,"AS",{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4946555%"},{"$f":"IF($B755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8852573%"}]
["SINAPI 90693","SINAPI","90693","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","58,05","61,98",null,"AS",{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6683893%"},{"$f":"IF($B756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1768313%"}]
["SINAPI 90965","SINAPI","90965","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,96","8,96",null,"AS",{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90973","SINAPI","90973","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","8,99","8,99",null,"AS",{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90982","SINAPI","90982","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","22,84","22,84",null,"AS",{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91001","SINAPI","91001","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","10,66","10,66",null,"AS",{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91032","SINAPI","91032","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. AF_06/2015","CHI","65,15","69,07",null,"AS",{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8004604%"},{"$f":"IF($B761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2170262%"}]
["SINAPI 91278","SINAPI","91278","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","0,68","0,68",null,"AS",{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91285","SINAPI","91285","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","1,11","1,11",null,"AS",{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91387","SINAPI","91387","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","71,97","76,05",null,"AS",{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4183687%"},{"$f":"IF($B764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7758053%"}]
["SINAPI 91395","SINAPI","91395","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014","CHI","57,01","60,93",null,"AS",{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,4832485%"},{"$f":"IF($B765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9906451%"}]
["SINAPI 91486","SINAPI","91486","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","67,49","71,41",null,"AS",{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4205067%"},{"$f":"IF($B766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8008682%"}]
["SINAPI 91534","SINAPI","91534","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","28,65","32,39",null,"AS",{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3176266%"},{"$f":"IF($B767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,8974994%"}]
["SINAPI 91635","SINAPI","91635","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","63,36","67,80",null,"CR",{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,4646464%"},{"$f":"IF($B768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9705016%"}]
["SINAPI 91646","SINAPI","91646","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","93,66","98,54",null,"AS",{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4223788%"},{"$f":"IF($B769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6699817%"}]
["SINAPI 91693","SINAPI","91693","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - CHI DIURNO. AF_08/2015","CHI","27,76","31,50",null,"AS",{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,0850145%"},{"$f":"IF($B770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3809525%"}]
["SINAPI 92044","SINAPI","92044","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","7,80","7,80",null,"AS",{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92107","SINAPI","92107","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","91,71","95,63",null,"AS",{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2739068%"},{"$f":"IF($B772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2140541%"}]
["SINAPI 92113","SINAPI","92113","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","1,20","1,20",null,"CR",{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92119","SINAPI","92119","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92139","SINAPI","92139","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","45,63","49,21",null,"CR",{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,8299365%"},{"$f":"IF($B775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,3342817%"}]
["SINAPI 92146","SINAPI","92146","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHI DIURNO. AF_11/2015","CHI","33,53","37,11",null,"CR",{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5338503%"},{"$f":"IF($B776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3764485%"}]
["SINAPI 92243","SINAPI","92243","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","77,77","82,65",null,"AS",{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4555741%"},{"$f":"IF($B777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9122807%"}]
["SINAPI 92717","SINAPI","92717","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92961","SINAPI","92961","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92967","SINAPI","92967","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - CHI DIURNO. AF_12/2015","CHI","23,04","25,84",null,"CR",{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,2083334%"},{"$f":"IF($B780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,3529412%"}]
["SINAPI 93225","SINAPI","93225","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016","CHI","494,56","498,30",null,"CR",{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0004043%"},{"$f":"IF($B781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7134256%"}]
["SINAPI 93234","SINAPI","93234","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 HP, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93244","SINAPI","93244","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016","CHI","63,33","67,05",null,"CR",{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9388915%"},{"$f":"IF($B783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3266219%"}]
["SINAPI 93274","SINAPI","93274","GRUA ASCENSIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","66,18","69,99",null,"CR",{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1233000%"},{"$f":"IF($B784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4916416%"}]
["SINAPI 93282","SINAPI","93282","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","28,14","31,89",null,"AS",{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,3795311%"},{"$f":"IF($B785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,7460020%"}]
["SINAPI 93288","SINAPI","93288","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","171,13","174,94",null,"CR",{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7431777%"},{"$f":"IF($B786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5999771%"}]
["SINAPI 93403","SINAPI","93403","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","68,35","72,79",null,"CR",{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0724213%"},{"$f":"IF($B787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5448550%"}]
["SINAPI 93409","SINAPI","93409","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","32,08","35,08",null,"AS",{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8765587%"},{"$f":"IF($B788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,1368302%"}]
["SINAPI 93416","SINAPI","93416","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","0,46","0,46",null,"AS",{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93422","SINAPI","93422","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","6,07","6,07",null,"AS",{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93428","SINAPI","93428","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHI DIURNO. AF_03/2016","CHI","8,60","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93434","SINAPI","93434","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","342,56","357,68",null,"AS",{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1948855%"},{"$f":"IF($B792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1879892%"}]
["SINAPI 93440","SINAPI","93440","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","132,59","147,71",null,"AS",{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,4280112%"},{"$f":"IF($B793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,9432673%"}]
["SINAPI 95122","SINAPI","95122","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","223,71","238,83",null,"AS",{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7051986%"},{"$f":"IF($B794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2058369%"}]
["SINAPI 95128","SINAPI","95128","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","51,02","54,76",null,"AS",{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,4711878%"},{"$f":"IF($B795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9905041%"}]
["SINAPI 95140","SINAPI","95140","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","0,04","0,04",null,"AS",{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95213"},"SINAPI","95213","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","72,28","76,09",null,"CR",{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9059214%"},{"$f":"IF($B797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1653305%"}]
["SINAPI 95259","SINAPI","95259","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","22,81","25,61",null,"CR",{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,0170979%"},{"$f":"IF($B798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0925421%"}]
["SINAPI 95265","SINAPI","95265","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,81","0,81",null,"AS",{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95271","SINAPI","95271","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016","CHI","0,53","0,53",null,"AS",{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95277","SINAPI","95277","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,50","0,50",null,"AS",{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95283","SINAPI","95283","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,61","0,61",null,"AS",{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95621","SINAPI","95621","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","22,56","25,36",null,"CR",{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9148937%"},{"$f":"IF($B803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9116720%"}]
["SINAPI 95632","SINAPI","95632","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","78,95","82,67",null,"CR",{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2349588%"},{"$f":"IF($B804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3292609%"}]
["SINAPI 95703","SINAPI","95703","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","32,40","36,14",null,"CR",{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,3271606%"},{"$f":"IF($B805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"78,7769785%"}]
["SINAPI 95709","SINAPI","95709","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","90,34","94,08",null,"CR",{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3743635%"},{"$f":"IF($B806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2614795%"}]
["SINAPI 95715","SINAPI","95715","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","102,83","106,58",null,"CR",{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1174754%"},{"$f":"IF($B807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7873897%"}]
["SINAPI 95721","SINAPI","95721","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - CHI DIURNO. AF_11/2016","CHI","100,04","103,79",null,"CR",{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7900839%"},{"$f":"IF($B808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5074670%"}]
["SINAPI 95873","SINAPI","95873","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016","CHI","13,75","13,75",null,"AS",{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96014","SINAPI","96014","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","54,95","58,69",null,"AS",{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0045495%"},{"$f":"IF($B810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5091158%"}]
["SINAPI 96021","SINAPI","96021","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","54,70","58,44",null,"AS",{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2102376%"},{"$f":"IF($B811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7166325%"}]
["SINAPI 96029","SINAPI","96029","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","48,60","52,34",null,"AS",{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,8847737%"},{"$f":"IF($B812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3943448%"}]
["SINAPI 96036","SINAPI","96036","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","77,92","82,00",null,"AS",{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5610882%"},{"$f":"IF($B813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8170731%"}]
["SINAPI 96155","SINAPI","96155","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017","CHI","48,85","52,59",null,"AS",{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6243604%"},{"$f":"IF($B814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1357674%"}]
["SINAPI 96156","SINAPI","96156","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017","CHI","64,32","68,25",null,"AS",{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3140547%"},{"$f":"IF($B815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7509157%"}]
["SINAPI 96159","SINAPI","96159","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016","CHI","94,10","98,03",null,"AS",{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5557917%"},{"$f":"IF($B816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4600632%"}]
["SINAPI 96246","SINAPI","96246","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017","CHI","60,48","64,23",null,"AS",{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0052910%"},{"$f":"IF($B817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4496341%"}]
["SINAPI 96464","SINAPI","96464","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017","CHI","84,55","88,27",null,"CR",{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1661738%"},{"$f":"IF($B818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1513538%"}]
["SINAPI 98765","SINAPI","98765","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI DIURNO. AF_06/2018","CHI","0,09","0,09",null,"C",{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99834","SINAPI","99834","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHI DIURNO. AF_05/2023","CHI","0,23","0,23",null,"C",{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100642","SINAPI","100642","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","317,96","323,16",null,"AS",{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8221159%"},{"$f":"IF($B821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2570862%"}]
["SINAPI 100648","SINAPI","100648","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI DIURNO. AF_12/2019","CHI","632,20","637,40",null,"AS",{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4428978%"},{"$f":"IF($B822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2143081%"}]
["SINAPI 102274","SINAPI","102274","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG -  CHI DIURNO. AF_01/2021","CHI","22,09","24,89",null,"CR",{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,6577638%"},{"$f":"IF($B823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,4961833%"}]
["SINAPI 104092","SINAPI","104092","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,08","0,08",null,"AS",{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104098","SINAPI","104098","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - CHI DIURNO. AF_05/2022","CHI","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5089","SINAPI","5089","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","35,24","35,24",null,"CR",{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5627","SINAPI","5627","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","50,68","50,68",null,"C",{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5628","SINAPI","5628","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014","H","13,39","13,39",null,"C",{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5629","SINAPI","5629","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","63,35","63,35",null,"C",{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5630","SINAPI","5630","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","63,97","63,97",null,"C",{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5658","SINAPI","5658","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","2,23","2,23",null,"AS",{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5664","SINAPI","5664","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,88","33,88",null,"CR",{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5667","SINAPI","5667","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","30,13","30,13",null,"CR",{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5668","SINAPI","5668","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,50","45,50",null,"C",{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5674","SINAPI","5674","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","33,89","33,89",null,"CR",{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5692","SINAPI","5692","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5693","SINAPI","5693","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","20,39","20,39",null,"C",{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5695","SINAPI","5695","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","37,51","37,51",null,"AS",{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5703","SINAPI","5703","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","17,13","17,13",null,"CR",{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5705","SINAPI","5705","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","36,10","36,10",null,"AS",{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5707","SINAPI","5707","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","87,69","87,69",null,"AS",{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5710","SINAPI","5710","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","134,41","134,41",null,"AS",{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5711","SINAPI","5711","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","88,38","88,38",null,"C",{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5714","SINAPI","5714","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","14,44","14,44",null,"AS",{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5715","SINAPI","5715","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","66,88","66,88",null,"C",{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5718","SINAPI","5718","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","105,49","105,49",null,"C",{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5721","SINAPI","5721","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","93,07","93,07",null,"C",{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5722","SINAPI","5722","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","215,26","215,26",null,"C",{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5724","SINAPI","5724","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","54,25","54,25",null,"AS",{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5727","SINAPI","5727","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","10,23","10,23",null,"CR",{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5729","SINAPI","5729","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","41,62","41,62",null,"CR",{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5730","SINAPI","5730","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","40,57","40,57",null,"C",{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5735","SINAPI","5735","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,69","32,69",null,"C",{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5736","SINAPI","5736","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","41,46","41,46",null,"C",{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5738","SINAPI","5738","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","37,00","37,00",null,"CR",{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5739","SINAPI","5739","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","46,31","46,31",null,"CR",{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5741","SINAPI","5741","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","42,78","42,78",null,"AS",{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5742","SINAPI","5742","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","27,38","27,38",null,"C",{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5747","SINAPI","5747","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","156,99","156,99",null,"C",{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5751","SINAPI","5751","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","31,01","31,01",null,"CR",{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 5754"},"SINAPI","5754","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,04","34,04",null,"CR",{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5763","SINAPI","5763","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","48,65","48,65",null,"AS",{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5765","SINAPI","5765","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5766","SINAPI","5766","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","2,84","2,84",null,"C",{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5779","SINAPI","5779","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","85,07","85,07",null,"C",{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5787","SINAPI","5787","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","69,85","69,85",null,"C",{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5797","SINAPI","5797","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","6,63","6,63",null,"AS",{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 5800","SINAPI","5800","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","0,53","0,53",null,"CR",{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7032","SINAPI","7032","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","4,28","4,28",null,"AS",{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7033","SINAPI","7033","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7034","SINAPI","7034","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","5,71","5,71",null,"AS",{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7035","SINAPI","7035","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","254,60","254,60",null,"C",{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7038","SINAPI","7038","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","42,33","42,33",null,"C",{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7039","SINAPI","7039","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - JUROS. AF_07/2014","H","11,35","11,35",null,"C",{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7040","SINAPI","7040","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2014","H","52,97","52,97",null,"C",{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7044","SINAPI","7044","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7045","SINAPI","7045","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - JUROS. AF_10/2014","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7046","SINAPI","7046","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","0,24","0,24",null,"CR",{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7047","SINAPI","7047","MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3\" X 3\", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","24,07","24,07",null,"C",{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7051","SINAPI","7051","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","37,54","37,54",null,"CR",{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7052","SINAPI","7052","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - JUROS. AF_06/2014","H","10,14","10,14",null,"CR",{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7053","SINAPI","7053","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","46,98","46,98",null,"CR",{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7054","SINAPI","7054","ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 11,95 / 13,30 T, IMPACTO DINAMICO 38,5 / 22,5 T, LARGURA DE TRABALHO 2,15 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","88,62","88,62",null,"C",{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7058","SINAPI","7058","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","21,53","21,53",null,"AS",{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7059","SINAPI","7059","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","8,28","8,28",null,"AS",{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7060","SINAPI","7060","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","38,81","38,81",null,"AS",{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7061","SINAPI","7061","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","80,90","80,90",null,"C",{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7063","SINAPI","7063","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,01","18,01",null,"AS",{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7064","SINAPI","7064","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - JUROS. AF_06/2014","H","4,86","4,86",null,"AS",{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7065","SINAPI","7065","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","19,70","19,70",null,"AS",{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 7066","SINAPI","7066","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","95,99","95,99",null,"C",{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53786","SINAPI","53786","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","50,66","50,66",null,"C",{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53788","SINAPI","53788","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","56,72","56,72",null,"C",{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53792","SINAPI","53792","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","100,56","100,56",null,"C",{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53794","SINAPI","53794","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","35,62","35,62",null,"AS",{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53797","SINAPI","53797","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","115,65","115,65",null,"C",{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53804","SINAPI","53804","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","4,63","4,63",null,"AS",{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53806","SINAPI","53806","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","69,90","69,90",null,"AS",{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53810","SINAPI","53810","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","70,33","70,33",null,"AS",{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53814","SINAPI","53814","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","230,38","230,38",null,"AS",{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53817","SINAPI","53817","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","62,01","62,01",null,"C",{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53818","SINAPI","53818","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","8,17","8,17",null,"CR",{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53827","SINAPI","53827","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","113,21","113,21",null,"C",{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53829","SINAPI","53829","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","115,65","115,65",null,"C",{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53831","SINAPI","53831","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","191,03","191,03",null,"C",{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53840","SINAPI","53840","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","2,51","2,51",null,"AS",{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53841","SINAPI","53841","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","1,74","1,74",null,"AS",{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53849","SINAPI","53849","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","83,10","83,10",null,"C",{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53857","SINAPI","53857","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","80,76","80,76",null,"C",{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53858","SINAPI","53858","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","45,38","45,38",null,"C",{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53861","SINAPI","53861","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","78,39","78,39",null,"CR",{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53863","SINAPI","53863","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53865","SINAPI","53865","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","46,80","46,80",null,"C",{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53866","SINAPI","53866","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","1,39","1,39",null,"C",{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 53882","SINAPI","53882","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","34,78","34,78",null,"AS",{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 55263","SINAPI","55263","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTÁTICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTÊNCIA 111 HP, PESO SEM/COM LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2014","H","63,97","63,97",null,"C",{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73303","SINAPI","73303","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","7,15","7,15",null,"AS",{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73307","SINAPI","73307","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","6,38","6,38",null,"AS",{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73309","SINAPI","73309","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","28,16","28,16",null,"CR",{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73311","SINAPI","73311","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","176,83","176,83",null,"C",{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73313","SINAPI","73313","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016","H","7,60","7,60",null,"CR",{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73315","SINAPI","73315","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","56,72","56,72",null,"C",{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73335","SINAPI","73335","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","32,93","32,93",null,"AS",{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 73340","SINAPI","73340","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","153,66","153,66",null,"C",{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 83361"},"SINAPI","83361","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","40,80","40,80",null,"AS",{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83761","SINAPI","83761","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","9,52","9,52",null,"AS",{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83762","SINAPI","83762","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","8,50","8,50",null,"AS",{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83763","SINAPI","83763","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","49,83","49,83",null,"C",{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 83764","SINAPI","83764","GRUPO DE SOLDAGEM COM GERADOR A DIESEL 60 CV PARA SOLDA ELÉTRICA, SOBRE 04 RODAS, COM MOTOR 4 CILINDROS 600 A - JUROS. AF_02/2016","H","3,35","3,35",null,"AS",{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87026","SINAPI","87026","GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,69","0,69",null,"AS",{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87441","SINAPI","87441","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87442","SINAPI","87442","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87443","SINAPI","87443","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,60","0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 87444","SINAPI","87444","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 5,0 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,20","4,20",null,"C",{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88387","SINAPI","88387","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,87","0,87",null,"CR",{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88389","SINAPI","88389","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,21","0,21",null,"CR",{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88390","SINAPI","88390","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,02","1,02",null,"CR",{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88391","SINAPI","88391","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,25","2,25",null,"CR",{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88394","SINAPI","88394","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,04","1,04",null,"CR",{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88395","SINAPI","88395","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88396","SINAPI","88396","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,21","1,21",null,"CR",{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88397","SINAPI","88397","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 600 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","3,37","3,37",null,"CR",{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88400","SINAPI","88400","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,82","0,82",null,"CR",{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88401","SINAPI","88401","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_05/2023","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88402","SINAPI","88402","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,96","0,96",null,"CR",{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88403","SINAPI","88403","MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 160 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,35","1,35",null,"CR",{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88419","SINAPI","88419","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","5,75","5,75",null,"CR",{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88422","SINAPI","88422","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,33","1,33",null,"CR",{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88425","SINAPI","88425","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","7,19","7,19",null,"CR",{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88427","SINAPI","88427","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 1,5 M3/H, ALCANCE DE 30 ATÉ 60 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88434","SINAPI","88434","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","7,62","7,62",null,"CR",{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88435","SINAPI","88435","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - JUROS. AF_06/2014","H","1,76","1,76",null,"CR",{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88436","SINAPI","88436","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","9,53","9,53",null,"CR",{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88437","SINAPI","88437","PROJETOR DE ARGAMASSA, CAPACIDADE DE PROJEÇÃO 2 M3/H, ALCANCE ATÉ 50 M, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 7,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","0,76","0,76",null,"CR",{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88569","SINAPI","88569","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2014","H","3,96","3,96",null,"AS",{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88570","SINAPI","88570","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCÁVEL COM MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 3,4 HP - JUROS. AF_07/2014","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88826","SINAPI","88826","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"C",{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88827","SINAPI","88827","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,08","0,08",null,"C",{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88828","SINAPI","88828","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,38","0,38",null,"C",{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88829","SINAPI","88829","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88832","SINAPI","88832","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","48,36","48,36",null,"CR",{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88834","SINAPI","88834","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - JUROS. AF_10/2014","H","12,78","12,78",null,"CR",{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88835","SINAPI","88835","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","60,45","60,45",null,"CR",{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88836","SINAPI","88836","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 110 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","63,37","63,37",null,"C",{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88839","SINAPI","88839","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","31,76","31,76",null,"AS",{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88840","SINAPI","88840","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - JUROS. AF_10/2014","H","13,99","13,99",null,"AS",{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88841","SINAPI","88841","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MANUTENÇÃO. AF_10/2014","H","56,78","56,78",null,"AS",{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88842","SINAPI","88842","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 125 HP, PESO OPERACIONAL 12,9 T, COM LÂMINA 2,7 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014","H","77,57","77,57",null,"C",{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88847","SINAPI","88847","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014","H","22,82","22,82",null,"AS",{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88848","SINAPI","88848","USINA DE LAMA ASFÁLTICA, PROD 30 A 50 T/H, SILO DE AGREGADO 7 M3, RESERVATÓRIOS PARA EMULSÃO E ÁGUA DE 2,3 M3 CADA, MISTURADOR TIPO PUG MILL A SER MONTADO SOBRE CAMINHÃO - JUROS. AF_10/2014","H","9,38","9,38",null,"AS",{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88853","SINAPI","88853","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88854","SINAPI","88854","MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,42 HP, BOCAIS 1 1/2\" X 1\", DIÂMETRO ROTOR 143 MM HM/Q = 6 MCA / 16,8 M3/H A 38 MCA / 6,6 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,04","0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88855","SINAPI","88855","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,21","3,21",null,"AS",{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88856","SINAPI","88856","GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCÁVEL, COM 24 DISCOS 24\" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014","H","0,88","0,88",null,"AS",{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88857","SINAPI","88857","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,10","27,10",null,"CR",{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88858","SINAPI","88858","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,16","7,16",null,"CR",{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88859","SINAPI","88859","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","24,11","24,11",null,"CR",{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88860","SINAPI","88860","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,37","6,37",null,"CR",{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88900","SINAPI","88900","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","56,38","56,38",null,"CR",{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88902","SINAPI","88902","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - JUROS. AF_06/2014","H","14,90","14,90",null,"CR",{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88903","SINAPI","88903","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","70,48","70,48",null,"CR",{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 88904","SINAPI","88904","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTÊNCIA BRUTA 155 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","89,27","89,27",null,"C",{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89009","SINAPI","89009","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,34","39,34",null,"AS",{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89010","SINAPI","89010","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","17,33","17,33",null,"AS",{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89011","SINAPI","89011","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","26,15","26,15",null,"C",{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89012","SINAPI","89012","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","6,91","6,91",null,"C",{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89013","SINAPI","89013","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","128,86","128,86",null,"AS",{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89014","SINAPI","89014","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL 38,5 T, COM LÂMINA 8,70 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","56,76","56,76",null,"AS",{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89015"},"SINAPI","89015","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","3,70","3,70",null,"AS",{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89016","SINAPI","89016","VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - JUROS. AF_06/2014","H","0,98","0,98",null,"AS",{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89017","SINAPI","89017","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","39,10","39,10",null,"AS",{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89018","SINAPI","89018","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","17,22","17,22",null,"AS",{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89019","SINAPI","89019","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89020","SINAPI","89020","BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2\", HM/Q = 2 MCA / 38,8 M3/H A 28 MCA / 5 M3/H - JUROS. AF_06/2014","H","0,11","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89023","SINAPI","89023","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","3,48","3,48",null,"AS",{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89024","SINAPI","89024","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - JUROS. AF_05/2023","H","1,28","1,28",null,"AS",{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89025","SINAPI","89025","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","4,64","4,64",null,"AS",{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89026","SINAPI","89026","TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM MAÇARICO, CAPACIDADE 20.000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","169,73","169,73",null,"C",{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89029","SINAPI","89029","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","30,34","30,34",null,"AS",{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89030","SINAPI","89030","TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","13,36","13,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89033","SINAPI","89033","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","13,20","13,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1001=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1001,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89034","SINAPI","89034","TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014","H","3,54","3,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89128","SINAPI","89128","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","45,22","45,22",null,"C",{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1003=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1003,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89129","SINAPI","89129","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014","H","11,95","11,95",null,"C",{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89130","SINAPI","89130","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","62,71","62,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1005=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1005,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89131","SINAPI","89131","PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - JUROS. AF_06/2014","H","16,57","16,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89210","SINAPI","89210","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,08","27,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1007=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1007,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89211","SINAPI","89211","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,26","7,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89212","SINAPI","89212","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","28,57","28,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89213","SINAPI","89213","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014","H","8,81","8,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1010=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1010,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89214","SINAPI","89214","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","26,82","26,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89215","SINAPI","89215","BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","92,18","92,18",null,"C",{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89221","SINAPI","89221","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,34","1,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89222","SINAPI","89222","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1014=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1014,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89223","SINAPI","89223","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,57","1,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89224","SINAPI","89224","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,80","1,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89228","SINAPI","89228","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","52,92","52,92",null,"C",{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89229","SINAPI","89229","MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014","H","18,65","18,65",null,"C",{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1018=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1018,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89230","SINAPI","89230","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","116,63","116,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1019=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1019,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89231","SINAPI","89231","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - JUROS. AF_11/2014","H","35,71","35,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89232","SINAPI","89232","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","208,04","208,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89233","SINAPI","89233","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 1,0 M, POTÊNCIA 208 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","165,90","165,90",null,"C",{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89236","SINAPI","89236","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","272,45","272,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89237","SINAPI","89237","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - JUROS. AF_11/2014","H","83,42","83,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89238","SINAPI","89238","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","485,99","485,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1025=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1025,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89239","SINAPI","89239","FRESADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 550 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","438,72","438,72",null,"C",{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1026=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1026,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89240","SINAPI","89240","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","83,61","83,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89241","SINAPI","89241","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","29,47","29,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89246","SINAPI","89246","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","236,74","236,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89247","SINAPI","89247","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - JUROS. AF_11/2014","H","72,49","72,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89248","SINAPI","89248","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","422,29","422,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89249","SINAPI","89249","RECICLADORA DE ASFALTO A FRIO SOBRE RODAS, LARGURA FRESAGEM DE 2,0 M, POTÊNCIA 422 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","373,98","373,98",null,"C",{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89253","SINAPI","89253","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","68,52","68,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1033=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1033,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89254","SINAPI","89254","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - JUROS. AF_11/2014","H","24,15","24,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1034=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1034,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89255","SINAPI","89255","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","110,14","110,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89256","SINAPI","89256","VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 2,13 M A 4,55 M, POTÊNCIA 100 HP, CAPACIDADE 400 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","84,16","84,16",null,"C",{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1036=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1036,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89259","SINAPI","89259","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","25,76","25,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89260","SINAPI","89260","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014","H","9,44","9,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89262","SINAPI","89262","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","43,54","43,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89264","SINAPI","89264","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,80","19,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1040=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1040,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89265","SINAPI","89265","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,89","7,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89266","SINAPI","89266","CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,18","3,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89267","SINAPI","89267","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014","H","49,74","49,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89268","SINAPI","89268","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - JUROS. AF_11/2014","H","17,53","17,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89269","SINAPI","89269","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2014","H","7,08","7,08",null,"CR",{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1045=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1045,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89270","SINAPI","89270","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2014","H","79,95","79,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89271","SINAPI","89271","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014","H","28,80","28,80",null,"C",{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1047=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1047,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89274","SINAPI","89274","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","1,63","1,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89275","SINAPI","89275","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023","H","0,40","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1049=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1049,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89276","SINAPI","89276","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","2,18","2,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1050=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1050,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89277","SINAPI","89277","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 10 CV, COM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,41","8,41",null,"C",{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89280","SINAPI","89280","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","33,25","33,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1052=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1052,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89281"},"SINAPI","89281","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO TANDEM AÇO LISO, POTÊNCIA 58 HP, PESO SEM/COM LASTRO 6,5 / 9,4 T, LARGURA DE TRABALHO 1,2 M - JUROS. AF_06/2014","H","8,92","8,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89870","SINAPI","89870","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","36,48","36,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1054=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1054,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89871","SINAPI","89871","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","12,77","12,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89872","SINAPI","89872","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,16","5,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1056=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1056,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89873","SINAPI","89873","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","62,25","62,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89874","SINAPI","89874","CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","175,05","175,05",null,"C",{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89878","SINAPI","89878","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014","H","39,10","39,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89879","SINAPI","89879","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014","H","13,45","13,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89880","SINAPI","89880","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014","H","5,44","5,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89881","SINAPI","89881","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014","H","66,06","66,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 89882","SINAPI","89882","CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014","H","201,96","201,96",null,"C",{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90582","SINAPI","90582","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,43","0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1064=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1064,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90583","SINAPI","90583","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1065=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1065,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90584","SINAPI","90584","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1066=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1066,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90585","SINAPI","90585","VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","0,37","0,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90621","SINAPI","90621","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","1,74","1,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90622","SINAPI","90622","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - JUROS. AF_06/2015","H","0,40","0,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90623","SINAPI","90623","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","2,18","2,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90624","SINAPI","90624","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","2,25","2,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1071=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1071,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90627","SINAPI","90627","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","51,59","51,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1072=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1072,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90628","SINAPI","90628","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_06/2015","H","13,84","13,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90629","SINAPI","90629","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","64,56","64,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90630","SINAPI","90630","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, PESO MÉDIO 1000 KG, POTÊNCIA 20 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","1,07","1,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90633","SINAPI","90633","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,42","4,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90634","SINAPI","90634","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - JUROS. AF_06/2015","H","1,02","1,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90635","SINAPI","90635","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,84","4,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1078=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1078,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90636","SINAPI","90636","MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,50","4,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90639","SINAPI","90639","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","6,60","6,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1080=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1080,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90640","SINAPI","90640","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - JUROS. AF_06/2015","H","1,52","1,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90641","SINAPI","90641","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","7,22","7,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1082=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1082,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90642","SINAPI","90642","BOMBA TRIPLEX, PARA INJEÇÃO DE NATA DE CIMENTO, VAZÃO MÁXIMA DE 100 LITROS/MINUTO, PRESSÃO MÁXIMA DE 70 BAR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","12,47","12,47",null,"C",{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1083=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1083,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90646","SINAPI","90646","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","0,62","0,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90647","SINAPI","90647","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,14","0,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1085=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1085,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90648","SINAPI","90648","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","0,68","0,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90649","SINAPI","90649","BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","7,03","7,03",null,"C",{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1087=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1087,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90652","SINAPI","90652","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,30","4,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90653","SINAPI","90653","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","0,99","0,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90654","SINAPI","90654","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","4,70","4,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90655","SINAPI","90655","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 3 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,63","4,63",null,"C",{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90658","SINAPI","90658","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","4,61","4,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1092=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1092,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90659","SINAPI","90659","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - JUROS. AF_06/2015","H","1,06","1,06",null,"CR",{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90660","SINAPI","90660","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","5,04","5,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1094=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1094,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90661","SINAPI","90661","BOMBA DE PROJEÇÃO DE CONCRETO SECO, POTÊNCIA 10 CV, VAZÃO 6 M3/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","4,63","4,63",null,"C",{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90664","SINAPI","90664","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,12","7,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1096=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1096,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90665","SINAPI","90665","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - JUROS. AF_05/2023","H","1,89","1,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90666","SINAPI","90666","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,34","9,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1098=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1098,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90667","SINAPI","90667","PROJETOR PNEUMÁTICO DE ARGAMASSA PARA CHAPISCO E REBOCO COM RECIPIENTE ACOPLADO, TIPO CANEQUINHA, COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL VAZÃO 89 PCM E MOTOR DIESEL DE 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","14,86","14,86",null,"C",{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90670","SINAPI","90670","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","236,76","236,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90671","SINAPI","90671","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","63,52","63,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1101=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1101,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90672","SINAPI","90672","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","296,28","296,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1102=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1102,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90673","SINAPI","90673","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 30 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 800 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 170 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","118,74","118,74",null,"C",{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1103=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1103,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90676","SINAPI","90676","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","111,77","111,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90677","SINAPI","90677","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - JUROS. AF_06/2015","H","33,10","33,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90678","SINAPI","90678","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","153,42","153,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90679","SINAPI","90679","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","91,06","91,06",null,"C",{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90682","SINAPI","90682","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","30,90","30,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90683","SINAPI","90683","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - JUROS. AF_05/2023","H","7,62","7,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1109=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1109,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90684","SINAPI","90684","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","36,05","36,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90685","SINAPI","90685","MANIPULADOR TELESCÓPICO, POTÊNCIA DE 85 HP, CAPACIDADE DE CARGA DE 3.500 KG, ALTURA MÁXIMA DE ELEVAÇÃO DE 12,3 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","56,50","56,50",null,"C",{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1111=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1111,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90688","SINAPI","90688","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","24,40","24,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90689","SINAPI","90689","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - JUROS. AF_06/2015","H","4,81","4,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90690","SINAPI","90690","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","30,50","30,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90691","SINAPI","90691","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","39,56","39,56",null,"C",{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1115=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1115,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90957","SINAPI","90957","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","5,29","5,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 90958"},"SINAPI","90958","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 189 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 63 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,42","1,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90960","SINAPI","90960","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,07","7,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1118=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1118,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90961","SINAPI","90961","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,89","1,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90962","SINAPI","90962","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,85","8,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1120=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1120,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90963","SINAPI","90963","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 20 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","14,85","14,85",null,"C",{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90968","SINAPI","90968","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","7,09","7,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90969","SINAPI","90969","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - JUROS. AF_06/2015","H","1,90","1,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90970","SINAPI","90970","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","8,88","8,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90971","SINAPI","90971","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 250 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 81 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","60,17","60,17",null,"C",{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1125=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1125,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90975","SINAPI","90975","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","18,01","18,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90976","SINAPI","90976","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - JUROS. AF_06/2015","H","4,83","4,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1127=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1127,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90977","SINAPI","90977","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","22,55","22,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90978","SINAPI","90978","COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 748 PCM, PRESSÃO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTÊNCIA 210 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","156,10","156,10",null,"C",{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1129=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1129,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90992","SINAPI","90992","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","8,41","8,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90993","SINAPI","90993","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - JUROS. AF_06/2015","H","2,25","2,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1131=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1131,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90994","SINAPI","90994","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","10,53","10,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 90995","SINAPI","90995","COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZÃO 400 PCM, PRESSAO DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTÊNCIA 110 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","81,73","81,73",null,"C",{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91021","SINAPI","91021","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","13,40","13,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1134=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1134,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91026","SINAPI","91026","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015","H","23,23","23,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91027","SINAPI","91027","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - JUROS. AF_06/2015","H","9,32","9,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1136=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1136,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91028","SINAPI","91028","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015","H","3,76","3,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91029","SINAPI","91029","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MANUTENÇÃO. AF_06/2015","H","42,61","42,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1138=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1138,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91030","SINAPI","91030","CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015","H","145,64","145,64",null,"C",{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91273","SINAPI","91273","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,54","0,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1140=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1140,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91274","SINAPI","91274","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,14","0,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1141=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1141,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91275","SINAPI","91275","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,67","0,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91276","SINAPI","91276","PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,53","8,53",null,"C",{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1143=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1143,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91279","SINAPI","91279","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,91","0,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91280","SINAPI","91280","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - JUROS. AF_08/2015","H","0,20","0,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91281","SINAPI","91281","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,14","1,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91282","SINAPI","91282","CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1\") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","8,59","8,59",null,"C",{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91354","SINAPI","91354","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","16,54","16,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1148=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1148,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91355","SINAPI","91355","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - JUROS. AF_06/2014","H","6,80","6,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1149=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1149,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91356","SINAPI","91356","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 9590 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTÊNCIA 185 CV (NÃO INCLUI CARROCERIA) - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,74","2,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91359","SINAPI","91359","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","19,83","19,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91360","SINAPI","91360","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - JUROS. AF_06/2014","H","7,57","7,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91361","SINAPI","91361","CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,05","3,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91367","SINAPI","91367","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","20,81","20,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91368","SINAPI","91368","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","7,99","7,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1155=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1155,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91369","SINAPI","91369","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,22","3,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91375","SINAPI","91375","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,16","18,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91376","SINAPI","91376","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - JUROS. AF_06/2014","H","7,46","7,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1158=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1158,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91377","SINAPI","91377","CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA DE 10.685 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV EXCLUSIVE CARROCERIA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,01","3,01",null,"CR",{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91380","SINAPI","91380","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,38","27,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91381","SINAPI","91381","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014","H","10,51","10,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91382","SINAPI","91382","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,24","4,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91383","SINAPI","91383","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014","H","49,27","49,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91384","SINAPI","91384","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014","H","140,77","140,77",null,"C",{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1164=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1164,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91390","SINAPI","91390","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","18,07","18,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1165=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1165,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91391","SINAPI","91391","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - JUROS. AF_06/2014","H","7,20","7,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91392","SINAPI","91392","CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","2,90","2,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1167=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1167,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91396","SINAPI","91396","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014","H","27,48","27,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91397","SINAPI","91397","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014","H","10,61","10,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1169=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1169,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91398","SINAPI","91398","CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","4,28","4,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91402","SINAPI","91402","CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014","H","3,34","3,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1171=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1171,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91466","SINAPI","91466","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,81","3,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91467","SINAPI","91467","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","156,99","156,99",null,"C",{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91468","SINAPI","91468","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","21,84","21,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1174=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1174,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91469","SINAPI","91469","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - JUROS. AF_05/2023","H","9,53","9,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91484","SINAPI","91484","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","7,28","7,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1176=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1176,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91485","SINAPI","91485","ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO  TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","161,98","161,98",null,"C",{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91529","SINAPI","91529","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,80","0,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91530","SINAPI","91530","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015","H","0,21","0,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91531","SINAPI","91531","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","1,00","1,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1180=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1180,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91532"},"SINAPI","91532","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","6,10","6,10",null,"C",{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1181=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1181,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91629","SINAPI","91629","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","20,39","20,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91630","SINAPI","91630","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015","H","7,57","7,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91631","SINAPI","91631","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","3,05","3,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91632","SINAPI","91632","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","34,85","34,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1185=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1185,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91633","SINAPI","91633","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","132,87","132,87",null,"C",{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1186=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1186,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91640","SINAPI","91640","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","37,36","37,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1187=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1187,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91641","SINAPI","91641","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - JUROS. AF_08/2015","H","15,06","15,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91642","SINAPI","91642","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015","H","6,09","6,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91643","SINAPI","91643","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","67,21","67,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91644","SINAPI","91644","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 30.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66.000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM SERPENTINA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","299,01","299,01",null,"C",{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91688","SINAPI","91688","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91689","SINAPI","91689","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - JUROS. AF_08/2015","H","0,02","0,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1193=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1193,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91690","SINAPI","91690","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015","H","0,07","0,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1194=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1194,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 91691","SINAPI","91691","SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1195=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1195,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92040","SINAPI","92040","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","6,47","6,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92041","SINAPI","92041","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - JUROS. AF_11/2015","H","1,33","1,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1197=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1197,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92042","SINAPI","92042","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS REBOCAVEL, CAPACIDADE 1,9 M³, LARGURA DE TRABALHO 3,66 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","5,39","5,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92101","SINAPI","92101","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","40,01","40,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92102","SINAPI","92102","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS. AF_05/2023","H","13,46","13,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1200=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1200,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92103","SINAPI","92103","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023","H","9,40","9,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92104","SINAPI","92104","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","65,28","65,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1202=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1202,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92105","SINAPI","92105","CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","175,04","175,04",null,"C",{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92108","SINAPI","92108","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,97","0,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1204=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1204,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92109","SINAPI","92109","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - JUROS. AF_05/2023","H","0,23","0,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92110","SINAPI","92110","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","1,29","1,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92111","SINAPI","92111","PENEIRA ROTATIVA COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 CV, CILINDRO DE 1 M X 0,60 M, COM FUROS DE 3,17 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1207=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1207,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92114","SINAPI","92114","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,25","0,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92115","SINAPI","92115","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - JUROS. AF_05/2023","H","0,05","0,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92116","SINAPI","92116","DOSADOR DE AREIA, CAPACIDADE DE 26 LITROS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,18","0,18",null,"CR",{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92133","SINAPI","92133","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","13,31","13,31",null,"C",{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1211=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1211,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92134","SINAPI","92134","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - JUROS. AF_11/2015","H","4,10","4,10",null,"C",{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92135","SINAPI","92135","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","1,66","1,66",null,"C",{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1213=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1213,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92136","SINAPI","92136","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","16,63","16,63",null,"C",{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1214=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1214,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92137","SINAPI","92137","CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 180 CV, CABINE DUPLA, 4X4 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","34,98","34,98",null,"C",{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92140","SINAPI","92140","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2015","H","4,87","4,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1216=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1216,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92141","SINAPI","92141","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - JUROS. AF_11/2015","H","1,50","1,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92142","SINAPI","92142","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_11/2015","H","0,60","0,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1218=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1218,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92143","SINAPI","92143","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2015","H","6,09","6,09",null,"CR",{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92144","SINAPI","92144","CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CÂMBIO MANUAL, POTÊNCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2015","H","39,67","39,67",null,"C",{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92237","SINAPI","92237","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","27,24","27,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92238","SINAPI","92238","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015","H","10,95","10,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92239","SINAPI","92239","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015","H","4,43","4,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1223=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1223,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92240","SINAPI","92240","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","48,75","48,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1224=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1224,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92241","SINAPI","92241","CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","274,13","274,13",null,"C",{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1225=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1225,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92712","SINAPI","92712","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,19","0,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92713","SINAPI","92713","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1227=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1227,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92714","SINAPI","92714","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,26","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92715","SINAPI","92715","APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","78,21","78,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92956","SINAPI","92956","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","4,30","4,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92957","SINAPI","92957","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015","H","0,99","0,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1231=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1231,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92958","SINAPI","92958","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","4,70","4,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1232=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1232,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92959","SINAPI","92959","MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015","H","9,20","9,20",null,"C",{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1233=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1233,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92963","SINAPI","92963","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015","H","1,34","1,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92964","SINAPI","92964","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - JUROS. AF_12/2015","H","0,31","0,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92965","SINAPI","92965","MARTELO PERFURADOR PNEUMÁTICO MANUAL, HASTE 25 X 75 MM, 21 KG - MANUTENÇÃO. AF_12/2015","H","1,68","1,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93220","SINAPI","93220","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2016","H","368,15","368,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93221","SINAPI","93221","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - JUROS. AF_01/2016","H","98,77","98,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93222","SINAPI","93222","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MANUTENÇÃO. AF_01/2016","H","460,71","460,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93223","SINAPI","93223","PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2016","H","155,09","155,09",null,"C",{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1240=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1240,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93229","SINAPI","93229","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016","H","0,44","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93230","SINAPI","93230","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_02/2016","H","0,10","0,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1242=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1242,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93231","SINAPI","93231","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_02/2016","H","0,55","0,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93232","SINAPI","93232","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR A GASOLINA POTÊNCIA 5,5 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","4,56","4,56",null,"C",{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93235"},"SINAPI","93235","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - JUROS. AF_02/2016","H","2,52","2,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93238","SINAPI","93238","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO REBOCÁVEL, CILINDRO DE AÇO LISO, POTÊNCIA DE TRAÇÃO DE 65 CV, PESO 4,7 T, IMPACTO DINÂMICO 18,3 T, LARGURA DE TRABALHO 1,67 M - JUROS. AF_02/2016","H","2,19","2,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93239","SINAPI","93239","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - JUROS. AF_02/2016","H","9,92","9,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1247=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1247,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93240","SINAPI","93240","ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO, OPERADO POR CONTROLE REMOTO, POTÊNCIA 12,5 KW, PESO OPERACIONAL 1,675 T, LARGURA DE TRABALHO 0,85 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016","H","11,88","11,88",null,"C",{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93267","SINAPI","93267","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","28,44","28,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1249=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1249,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93269","SINAPI","93269","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","9,60","9,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93270","SINAPI","93270","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","28,44","28,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1251=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1251,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93271","SINAPI","93271","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,73","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93277","SINAPI","93277","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1253=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1253,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93278","SINAPI","93278","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,06","0,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93279","SINAPI","93279","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,28","0,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93280","SINAPI","93280","GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","0,56","0,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1256=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1256,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93283","SINAPI","93283","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","95,65","95,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93284","SINAPI","93284","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016","H","33,71","33,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1258=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1258,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93285","SINAPI","93285","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","153,76","153,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93286","SINAPI","93286","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","9,36","9,36",null,"CR",{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1260=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1260,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93296","SINAPI","93296","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","13,63","13,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93397","SINAPI","93397","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","23,56","23,56",null,"CR",{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1262=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1262,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93398","SINAPI","93398","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_03/2016","H","8,87","8,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1263=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1263,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93399","SINAPI","93399","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016","H","3,57","3,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93400","SINAPI","93400","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","40,79","40,79",null,"CR",{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1265=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1265,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93401","SINAPI","93401","GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","156,99","156,99",null,"C",{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93404","SINAPI","93404","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","7,32","7,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93405","SINAPI","93405","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023","H","2,00","2,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93406","SINAPI","93406","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","9,70","9,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1269=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1269,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93407","SINAPI","93407","MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16\" , MANGUEIRA DE 1\" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","46,82","46,82",null,"C",{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1270=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1270,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93411","SINAPI","93411","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","0,34","0,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1271=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1271,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93412","SINAPI","93412","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - JUROS. AF_03/2016","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93413","SINAPI","93413","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","0,30","0,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93414","SINAPI","93414","GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","14,76","14,76",null,"C",{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93417","SINAPI","93417","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","4,49","4,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93418","SINAPI","93418","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - JUROS. AF_03/2016","H","1,58","1,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93419","SINAPI","93419","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","4,01","4,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1277=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1277,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93420","SINAPI","93420","GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","66,58","66,58",null,"C",{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1278=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1278,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93423","SINAPI","93423","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016","H","6,36","6,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1279=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1279,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93424","SINAPI","93424","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016","H","2,24","2,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1280=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1280,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93425","SINAPI","93425","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016","H","5,68","5,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93426","SINAPI","93426","GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016","H","159,13","159,13",null,"C",{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93429","SINAPI","93429","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","170,00","170,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93430","SINAPI","93430","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - JUROS. AF_05/2023","H","53,72","53,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1284=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1284,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93431","SINAPI","93431","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","204,00","204,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93432","SINAPI","93432","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2.138,40","2.138,40",null,"C",{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1286=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1286,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93435","SINAPI","93435","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93436","SINAPI","93436","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - JUROS. AF_05/2023","H","3,02","3,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93437","SINAPI","93437","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","10,73","10,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1289=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1289,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 93438","SINAPI","93438","USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","111,49","111,49",null,"C",{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95114","SINAPI","95114","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","1,31","1,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1291=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1291,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95115","SINAPI","95115","MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016","H","0,30","0,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95116","SINAPI","95116","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","32,55","32,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1293=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1293,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95117","SINAPI","95117","USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 90 A 120 M3/H, SEM SILO - JUROS. AF_07/2016","H","10,04","10,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95118","SINAPI","95118","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","80,15","80,15",null,"AS",{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1295=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1295,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95119","SINAPI","95119","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016","H","24,72","24,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1296=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1296,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95120","SINAPI","95120","USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","45,90","45,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95123","SINAPI","95123","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","17,87","17,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1298=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1298,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95124","SINAPI","95124","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, C/AP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - JUROS. AF_07/2016","H","5,51","5,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95125","SINAPI","95125","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","19,56","19,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1300=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1300,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95126","SINAPI","95126","DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS AUTOPROPELIDO, CAP 3 M3, A DIESEL, POTÊNCIA 176CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","146,18","146,18",null,"C",{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95129","SINAPI","95129","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","47,90","47,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1302=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1302,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95130","SINAPI","95130","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - JUROS. AF_07/2016","H","17,36","17,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95131","SINAPI","95131","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","56,38","56,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95132","SINAPI","95132","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016","H","32,01","32,01",null,"C",{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95136","SINAPI","95136","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016","H","0,03","0,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95137","SINAPI","95137","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - JUROS. AF_07/2016","H","0,01","0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1307=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1307,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95138","SINAPI","95138","TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - MANUTENÇÃO. AF_07/2016","H","0,02","0,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95208"},"SINAPI","95208","GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M   DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","32,22","32,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1309=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1309,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95209","SINAPI","95209","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   JUROS. AF_05/2023","H","11,92","11,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95210","SINAPI","95210","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","32,22","32,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1311=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1311,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95211","SINAPI","95211","GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,73","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1312=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1312,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95217","SINAPI","95217","PULVERIZADOR DE TINTA ELÉTRICO/MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS, VAZÃO 2 L/MIN - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,54","0,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95255","SINAPI","95255","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","1,16","1,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95256","SINAPI","95256","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - JUROS. AF_09/2016","H","0,26","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1315=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1315,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95257","SINAPI","95257","MARTELO DEMOLIDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 32 KG - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","1,45","1,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1316=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1316,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95260","SINAPI","95260","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,64","0,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1317=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1317,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95261","SINAPI","95261","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - JUROS. AF_09/2016","H","0,17","0,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95262","SINAPI","95262","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,80","0,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95263","SINAPI","95263","COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 3 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","4,62","4,62",null,"C",{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95266","SINAPI","95266","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_09/2016","H","0,44","0,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95267","SINAPI","95267","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_09/2016","H","0,09","0,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1322=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1322,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95268","SINAPI","95268","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_09/2016","H","0,43","0,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95269","SINAPI","95269","RÉGUA VIBRATÓRIA DUPLA PARA CONCRETO, PESO DE 60KG, COMPRIMENTO 4 M, COM MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_09/2016","H","8,53","8,53",null,"C",{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1324=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1324,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95272","SINAPI","95272","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,40","0,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95273","SINAPI","95273","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1326=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1326,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95274","SINAPI","95274","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,33","0,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95275","SINAPI","95275","POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,82","1,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95278","SINAPI","95278","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95279","SINAPI","95279","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - JUROS. AF_05/2023","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95280","SINAPI","95280","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,51","0,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1331=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1331,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95281","SINAPI","95281","DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP   MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","8,51","8,51",null,"C",{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95617","SINAPI","95617","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","0,95","0,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1333=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1333,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95618","SINAPI","95618","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - JUROS. AF_11/2016","H","0,22","0,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95619","SINAPI","95619","PERFURATRIZ PNEUMATICA MANUAL DE PESO MEDIO, MARTELETE, 18KG, COMPRIMENTO MÁXIMO DE CURSO DE 6 M, DIAMETRO DO PISTAO DE 5,5 CM - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","1,19","1,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1335=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1335,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95627","SINAPI","95627","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","40,51","40,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95628","SINAPI","95628","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016","H","10,87","10,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95629","SINAPI","95629","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","50,70","50,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1338=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1338,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95630","SINAPI","95630","ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","88,62","88,62",null,"C",{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95698","SINAPI","95698","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","3,87","3,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95699","SINAPI","95699","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - JUROS. AF_11/2016","H","0,89","0,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95700","SINAPI","95700","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","4,84","4,84",null,"CR",{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1342=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1342,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95701","SINAPI","95701","PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MAXIMO 55 KGF.M, POTENCIA 5 CV, COM DIAMETRO MAXIMO 8 1/2\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,25","2,25",null,"CR",{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95704","SINAPI","95704","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","49,44","49,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1344=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1344,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95705","SINAPI","95705","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - JUROS. AF_11/2016","H","13,26","13,26",null,"CR",{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1345=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1345,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95706","SINAPI","95706","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","61,87","61,87",null,"CR",{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95707","SINAPI","95707","PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 600 KGF, POTÊNCIA ENTRE 50 E 60 HP, DIÂMETRO MÁXIMO 10\" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","2,95","2,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1347=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1347,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95710","SINAPI","95710","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","59,42","59,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95711","SINAPI","95711","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,70","15,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1349=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1349,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95712","SINAPI","95712","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","74,28","74,28",null,"CR",{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95713","SINAPI","95713","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,27","89,27",null,"C",{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95716","SINAPI","95716","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016","H","57,21","57,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95717","SINAPI","95717","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - JUROS. AF_11/2016","H","15,12","15,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1353=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1353,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95718","SINAPI","95718","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MANUTENÇÃO. AF_11/2016","H","71,51","71,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1354=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1354,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95719","SINAPI","95719","ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, EQUIPADA COM CLAMSHELL, COM CAPACIDADE DA CAÇAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016","H","89,27","89,27",null,"C",{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95869","SINAPI","95869","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - JUROS. AF_12/2016","H","3,58","3,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1356=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1356,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95870","SINAPI","95870","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MANUTENÇÃO. AF_12/2016","H","9,08","9,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95871","SINAPI","95871","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2016","H","271,10","271,10",null,"C",{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 95874","SINAPI","95874","GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTÊNCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2016","H","10,17","10,17",null,"AS",{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96008","SINAPI","96008","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","21,54","21,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96009","SINAPI","96009","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","5,77","5,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1361=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1361,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96011","SINAPI","96011","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","23,56","23,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1362=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1362,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96012","SINAPI","96012","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","95,99","95,99",null,"C",{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96015","SINAPI","96015","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","21,34","21,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1364=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1364,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96016","SINAPI","96016","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","5,72","5,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96018","SINAPI","96018","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","23,34","23,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96019","SINAPI","96019","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 122 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","95,99","95,99",null,"C",{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96023","SINAPI","96023","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","16,53","16,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1368=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1368,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96024","SINAPI","96024","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017","H","4,43","4,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96026","SINAPI","96026","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","18,08","18,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96027","SINAPI","96027","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM GRADE DE DISCOS ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","66,88","66,88",null,"C",{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1371=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1371,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96030","SINAPI","96030","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2017","H","31,49","31,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96031"},"SINAPI","96031","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - JUROS. AF_02/2017","H","11,84","11,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1373=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1373,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96032","SINAPI","96032","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_02/2017","H","4,75","4,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96033","SINAPI","96033","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MANUTENÇÃO. AF_02/2017","H","53,76","53,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96034","SINAPI","96034","CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2017","H","140,77","140,77",null,"C",{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96053","SINAPI","96053","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","16,73","16,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1377=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1377,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96054","SINAPI","96054","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017","H","29,69","29,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1378=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1378,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96055","SINAPI","96055","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","4,48","4,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96056","SINAPI","96056","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","18,30","18,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1380=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1380,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96057","SINAPI","96057","TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","66,88","66,88",null,"C",{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96060","SINAPI","96060","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017","H","5,79","5,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1382=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1382,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96061","SINAPI","96061","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017","H","37,12","37,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96062","SINAPI","96062","MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2017","H","39,56","39,56",null,"C",{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1384=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1384,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96241","SINAPI","96241","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - DEPRECIACAO. AF_04/2017","H","25,92","25,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96242","SINAPI","96242","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - JUROS. AF_04/2017","H","6,85","6,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96243","SINAPI","96243","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MANUTENCAO. AF_04/2017","H","32,40","32,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96244","SINAPI","96244","MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_04/2017","H","17,28","17,28",null,"C",{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96301","SINAPI","96301","PERFURATRIZ ROTATIVA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MAXIMO 2500 KGM, POTENCIA 110 HP, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2017","H","48,76","48,76",null,"C",{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96457","SINAPI","96457","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017","H","63,37","63,37",null,"C",{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96458","SINAPI","96458","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017","H","56,23","56,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1391=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1391,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96459","SINAPI","96459","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017","H","12,05","12,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 96460","SINAPI","96460","ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017","H","44,93","44,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1393=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1393,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98760","SINAPI","98760","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2018","H","0,08","0,08",null,"C",{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1394=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1394,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98761","SINAPI","98761","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - JUROS. AF_06/2018","H","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98762","SINAPI","98762","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MANUTENÇÃO. AF_06/2018","H","0,10","0,10",null,"C",{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 98763","SINAPI","98763","INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2018","H","3,30","3,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99829","SINAPI","99829","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023","H","0,19","0,19",null,"C",{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99830","SINAPI","99830","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - JUROS. AF_05/2023","H","0,04","0,04",null,"C",{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1399=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1399,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99831","SINAPI","99831","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MANUTENÇÃO. AF_05/2023","H","0,13","0,13",null,"C",{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1400=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1400,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 99832","SINAPI","99832","LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,35","1,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100637","SINAPI","100637","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","214,66","214,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100638","SINAPI","100638","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","65,98","65,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100639","SINAPI","100639","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","268,53","268,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100640","SINAPI","100640","USINA DE MISTURA ASFÁLTICA À QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 100 A 140 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","4.276,80","4.276,80",null,"C",{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100643","SINAPI","100643","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2019","H","439,84","439,84",null,"AS",{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1406=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1406,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100644","SINAPI","100644","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - JUROS. AF_12/2019","H","155,04","155,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100645","SINAPI","100645","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MANUTENÇÃO. AF_12/2019","H","707,05","707,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1408=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1408,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 100646","SINAPI","100646","USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMÉTRICA, PROD 150 TON/HORA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2019","H","5.346,00","5.346,00",null,"C",{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102270","SINAPI","102270","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_01/2021","H","0,57","0,57",null,"C",{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1410=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1410,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102271","SINAPI","102271","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - JUROS. AF_01/2021","H","0,13","0,13",null,"C",{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1411=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1411,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102272","SINAPI","102272","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MANUTENÇÃO. AF_01/2021","H","0,71","0,71",null,"C",{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102273","SINAPI","102273","MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2021","H","1,22","1,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1413=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1413,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102809","SINAPI","102809","CALDEIRA A GÁS COM TERMOSTATO, CAPACIDADE 100 LITROS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","18,51","18,51",null,"C",{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102815","SINAPI","102815","CENTRAL DE LAMA BENTONÍTICA (DEPÓSITO DE BENTONITA, MISTURADOR DE ALTA TURBULÊNCIA, SILOS DE ARMAZENAMENTO DE LAMA E ÁGUA, LABORATÓRIO DE CONTROLE DE QUALIDADE DA LAMA) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","2,44","2,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1415=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1415,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102826","SINAPI","102826","CONJUNTO MACACO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSAO DE CORDOALHAS, ESFORÇO MAXIMO DE 115 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","4,59","4,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102832","SINAPI","102832","CONJUNTO CILINDRO E BOMBA HIDRÁULICA PARA PROTENSÃO DE MONOBARRAS PARA TIRANTES, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,12","6,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1417=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1417,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102843","SINAPI","102843","GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","133,65","133,65",null,"C",{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102849","SINAPI","102849","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,34","65,34",null,"C",{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102855","SINAPI","102855","GUINDASTE SOBRE ESTEIRAS, COM LANÇA TRELIÇADA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 75 T, EQUIPADO COM CLAMSHELL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","65,34","65,34",null,"C",{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1420=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1420,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102861","SINAPI","102861","MÁQUINA FORMER DOBRAS DIVERSAS: 220V/380V TRIFÁSICO OU MONOFÁSICO, CAPACIDADE 0,5-1,27MM, MOTOR 2CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,90","0,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102867","SINAPI","102867","MÁQUINA SOLDA ARCO COM PISTOLA DE SOLDAGEM PARA STUD BOLT DE 5 MM A 22 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1422=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1422,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102873","SINAPI","102873","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 161 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 54 M, DIÂMETRO MÁXIMO 1500 MM, POTÊNCIA MOTOR 268 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","118,74","118,74",null,"C",{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102879","SINAPI","102879","PERFURATRIZ PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS SECANTES, TIPO HÉLICE CONTÍNUA COM CABEÇOTE DUPLO E TUBO METÁLICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","178,20","178,20",null,"C",{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1424=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1424,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102885","SINAPI","102885","PLATAFORMA ELEVATÓRIA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102891","SINAPI","102891","PÓRTICO ROLANTE MONOVIGA, PERFIL I, 4 PERNAS, CAPACIDADE 5 T  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","0,92","0,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1426=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1426,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102897","SINAPI","102897","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 23,50 T, POTÊNCIA NOMINAL 139 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO 1700 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_04/2019","H","89,27","89,27",null,"C",{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1427=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1427,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102903","SINAPI","102903","TORRE, COMPOSTA POR GUINCHO MECÂNICO, GUINCHO MANUAL, CABOS DE AÇO, PITEIRA E SOQUETE  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,58","11,58",null,"C",{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102909","SINAPI","102909","UNIDADE DOSADORA AIRLESS TIPO HOT SPRAY - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,93","2,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1429=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1429,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102915","SINAPI","102915","ENCERADEIRA INDUSTRIAL, 400 MM, 220V, 1 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102927","SINAPI","102927","SERRA FITA HORIZONTAL, ELÉTRICA, COM CONTROLE HIDRÁULICO, PAINEL DE COMANDO EM 24 V, MOTOR ELÉTRICO 1,5 CV, DIMENSÕES DA FITA 3880 X 27 X 0,9 MM, TRIFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,67","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1431=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1431,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102933","SINAPI","102933","FURADEIRA ELETROMAGNÉTICA, VELOCIDADE (SEM CARGA/ COM CARGA) 450/ 270 RPM, ESPESSURA MÁXIMA DA CHAPA A SER FURADA 50 MM, PORÇA DE ADESÃO MAGNÉTICA 17000 N, POTÊNCIA 1100 W, ALIMENTÇÃO 220 - 60 HZ, MONOFÁSICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2019","H","0,67","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102939","SINAPI","102939","MÁQUINA METALEIRA UNIVERSAL MODELO IW 110/180 BTD - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,73","6,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102945","SINAPI","102945","TARTARUGA DE OXICORTE CG1, MONOFÁSICA, 220 V, FREQUÊNCIA 50 HZ, VELOCIDADE DE CORTE (MM/MIN) 50 A 750, DIÂMETRO MÍNIMO DO COMPASSO MM 200 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,02","0,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102951","SINAPI","102951","BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 250 L, CAPACIDADE DE MISTURA DE 175 L, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO POTÊNCIA 1CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,45","0,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102957","SINAPI","102957","RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA , PESO OPERACIONAL MÍN. 6,674, POTÊNCIA LÍQ 88 HP, COM MARTELO ROMPEDOR HIDRÁULICO ENTRE  275 A 362 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","50,66","50,66",null,"C",{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102963"},"SINAPI","102963","PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRA, TORQUE MÁXIMO 98 KNM, PROFUNDIDADE MÁXIMA 25 M, DIÂMETRO MÁXIMO 115 MM, POTÊNCIA MOTOR 190 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2021","H","84,16","84,16",null,"C",{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1437=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1437,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102969","SINAPI","102969","COMPRESSOR DE AR, VAZAO DE 10 PCM, RESERVATORIO 100 L, PRESSAO DE TRABALHO ENTRE 6,9 E 9,7 BAR, POTENCIA 2 HP, TENSAO 110/220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,91","0,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 102985","SINAPI","102985","MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, TRAÇÃO MANUAL, 4 CV, PRESSÃO MAX 3300 PSI, TANQUE 20 L - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2021","H","2,97","2,97",null,"C",{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1439=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1439,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103156","SINAPI","103156","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 800 MM, POTÊNCIA ENTRE 2750 E 3000 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,75","1,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1440=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1440,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103162","SINAPI","103162","MÁQUINA PARA SOLDA POR ELETROFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 20 A 1600 MM, POTÊNCIA DE 3500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,14","2,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103168","SINAPI","103168","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 90 A 315 MM, POTÊNCIA ENTRE 2500 E 5350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","2,40","2,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103174","SINAPI","103174","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 315 A 630 MM, POTÊNCIA ENTRE 8000 E 12350 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,22","6,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103180","SINAPI","103180","MÁQUINA PARA SOLDA POR TERMOFUSÃO PARA TUBOS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) COM DIÂMETRO EXTERNO DE 710 A 1200 MM, POTÊNCIA ENTRE 16000 E 29500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","13,92","13,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1444=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1444,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103223","SINAPI","103223","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","34,83","34,83",null,"C",{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103229","SINAPI","103229","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 90 KN A 200 KN, POTÊNCIA 100 HP A 160 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","96,38","96,38",null,"C",{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1446=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1446,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103235","SINAPI","103235","PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE DE 201 KN A 560 KN, POTÊNCIA 200 HP A 260 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","101,92","101,92",null,"C",{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103241","SINAPI","103241","MISTURADOR PARA PREPARO DE LAMA ESTABILIZANTE COM CAPACIDADE DE *4000* L, COM BOMBA CENTRÍFUGA 5,5 HP A 23,07 HP, PARA SISTEMA DE FURO DIRECIONAL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","6,52","6,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103660","SINAPI","103660","VARREDEIRA DE GRAMA SINTÉTICA A GASOLINA, 2,4 CV, 4 TEMPOS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","11,52","11,52",null,"C",{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103666","SINAPI","103666","BATE ESTACA PARA INSTALAÇÃO DE DEFENSAS METÁLICAS (GUARD RAIL) FIXO, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","159,89","159,89",null,"C",{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103792","SINAPI","103792","MINI GUINDASTE ARANHA SOBRE ESTEIRAS E LANCA TELESCÓPICA, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3,0 TON, RAIO MÁXIMO DE TRABALHO 8,25 M, ALTURA DE LANÇA DO SOLO 9,2 M, 55 M DE CABO DE AÇO 8 MM, MOTOR ELÉTRICO 220/380 VOLTS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2022","H","0,20","0,20",null,"CR",{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103937","SINAPI","103937","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 20 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 103943","SINAPI","103943","CONJUNTO MACACO HIDRÁULICO E CENTRAL DE BOMBEAMENTO MOTORIZADO 1,8 KW PARA PROTENSÃO DE MONOCABOS PARA CONCRETO PROTENDIDO, ESFORÇO MÁXIMO DE 30 TONELADAS  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","1,10","1,10",null,"CR",{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1453=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1453,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104087","SINAPI","104087","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,07","0,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104088","SINAPI","104088","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,01","0,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1455=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1455,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104089","SINAPI","104089","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,08","0,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104090","SINAPI","104090","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 20 A 63 MM, POTÊNCIA DE 800 W, TENSAO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1457=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1457,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104093","SINAPI","104093","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2022","H","0,10","0,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104094","SINAPI","104094","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - JUROS. AF_05/2022","H","0,02","0,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1459=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1459,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104095","SINAPI","104095","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MANUTENÇÃO. AF_05/2022","H","0,12","0,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104096","SINAPI","104096","TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXÕES EM PPR COM DIÂMETROS DE 75 A 110 MM, POTÊNCIA DE *1100* W, TENSÃO 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2022","H","0,67","0,67",null,"CR",{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104519","SINAPI","104519","LIXADEIRA DE PAREDE, COM LED, POTÊNCIA 750 W, FREQUÊNCIA 60 HZ, VELOCIDADE 1000 A 2100 RPM, DIÂMETRO DA LIXA 225 MM - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2022","H","0,46","0,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1462=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1462,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104655","SINAPI","104655","MARTELETE PERFURADOR/ ROMPEDOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 800 W, 220 V - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","0,48","0,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104687","SINAPI","104687","GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTÊNCIA STANDART ENTRE 400 E 460 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUÊNCIA DE 60 HZ - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","446,21","446,21",null,"C",{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1464=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1464,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104694","SINAPI","104694","PERFURATRIZ DE COROA DIAMANTADA PARA CONCRETO, DIÂMETRO ATÉ 250 MM, MOTOR ELÉTRICO 220 V, POTÊNCIA 2.500 W - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023","H","1,53","1,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104703","SINAPI","104703","CAMINHÃO TANQUE PARA HIDROSSEMEADURA, COM CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, INCLUINDO BOMBA PARA LANÇAMENTO COM MOTOR DIESEL COM POTÊNCIA DE 105 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","91,83","91,83",null,"C",{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1466=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1466,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104709","SINAPI","104709","GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TRELICADA 41 M, CAPACIDADE MÁXIMA DE ELEVAÇÃO 43 T, POTÊNCIA 230 KW, EQUIPADO COM CAÇAMBA DE ARRASTO (DRAGLINE) DE 0,76 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","1.161,27","1.161,27",null,"C",{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104715","SINAPI","104715","ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE BRAÇO LONGO (LONGO ALCANCE) SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,52 M3, PESO OPERACIONAL 24 T, POTÊNCIA LÍQUIDA 155 HP  - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2023","H","89,27","89,27",null,"C",{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104906","SINAPI","104906","GUINDASTE HIDRÁULICO RODOVIÁRIO, LANCA TELESCÓPICA DE *50+20* M, CAPACIDADE MÁXIMA DE 90T, 4 EIXOS, POTÊNCIA 330 KW, MOTOR DIESEL - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","98,01","98,01",null,"C",{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1469=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1469,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 104912","SINAPI","104912","GUINDASTE DERRICK, LANÇA DE *20* M, CARGA MÁXIMA 10T, POTÊNCIA 45 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_01/2024","H","27,54","27,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"},{"$f":"IF($B1470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,0000000%"}]
["SINAPI 92259","SINAPI","92259","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","832,35","849,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7310742%"},{"$f":"IF($B1471=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1471,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4869392%"}]
["SINAPI 92260","SINAPI","92260","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","897,69","923,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9270792%"},{"$f":"IF($B1472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1821539%"}]
["SINAPI 92261","SINAPI","92261","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","961,05","994,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2888259%"},{"$f":"IF($B1473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8969951%"}]
["SINAPI 92262","SINAPI","92262","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.063,04","1.109,97",null,"CR",{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2193924%"},{"$f":"IF($B1474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2136524%"}]
["SINAPI 92539","SINAPI","92539","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","153,80","156,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0216089%"},{"$f":"IF($B1475=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1475,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6073117%"}]
["SINAPI 92540","SINAPI","92540","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","164,20","168,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0651140%"},{"$f":"IF($B1476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0682021%"}]
["SINAPI 92541","SINAPI","92541","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","167,66","170,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3724553%"},{"$f":"IF($B1477=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1477,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8806994%"}]
["SINAPI 92542","SINAPI","92542","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","197,71","201,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8583793%"},{"$f":"IF($B1478=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1478,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6263943%"}]
["SINAPI 92543","SINAPI","92543","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","49,07","49,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5784313%"},{"$f":"IF($B1479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7398669%"}]
["SINAPI 92544","SINAPI","92544","TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","39,16","39,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5933503%"},{"$f":"IF($B1480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7246779%"}]
["SINAPI 92545","SINAPI","92545","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.777,82","1.826,60",null,"CR",{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1542529%"},{"$f":"IF($B1481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3402358%"}]
["SINAPI 92546","SINAPI","92546","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.171,81","2.236,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6602489%"},{"$f":"IF($B1482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9790441%"}]
["SINAPI 92547","SINAPI","92547","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.339,87","2.404,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2480285%"},{"$f":"IF($B1483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4426438%"}]
["SINAPI 92548","SINAPI","92548","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.607,65","2.680,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5066578%"},{"$f":"IF($B1484=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1484,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7240045%"}]
["SINAPI 92549","SINAPI","92549","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.167,12","3.271,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8194448%"},{"$f":"IF($B1485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3149554%"}]
["SINAPI 92550","SINAPI","92550","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.815,31","3.927,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5251987%"},{"$f":"IF($B1486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8314861%"}]
["SINAPI 92551","SINAPI","92551","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.032,94","4.145,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4714955%"},{"$f":"IF($B1487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6853128%"}]
["SINAPI 92552","SINAPI","92552","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.386,94","4.512,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9593111%"},{"$f":"IF($B1488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2166474%"}]
["SINAPI 92553","SINAPI","92553","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.961,26","5.118,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9667308%"},{"$f":"IF($B1489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3939791%"}]
["SINAPI 92554","SINAPI","92554","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","5.211,32","5.368,49",null,"CR",{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9606225%"},{"$f":"IF($B1490=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1490,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3042676%"}]
["SINAPI 92555","SINAPI","92555","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.743,45","1.792,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5121871%"},{"$f":"IF($B1491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7303530%"}]
["SINAPI 92556","SINAPI","92556","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.111,58","2.176,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2210897%"},{"$f":"IF($B1492=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1492,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5874350%"}]
["SINAPI 92557","SINAPI","92557","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.279,64","2.344,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7302032%"},{"$f":"IF($B1493=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1493,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9679346%"}]
["SINAPI 92558","SINAPI","92558","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.573,28","2.646,21",null,"CR",{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7538621%"},{"$f":"IF($B1494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9931972%"}]
["SINAPI 92559","SINAPI","92559","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.103,12","3.207,54",null,"CR",{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2694898%"},{"$f":"IF($B1495=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1495,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8001446%"}]
["SINAPI 92560","SINAPI","92560","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.728,15","3.840,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9817055%"},{"$f":"IF($B1496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3269547%"}]
["SINAPI 92561","SINAPI","92561","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.948,15","4.060,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8682112%"},{"$f":"IF($B1497=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1497,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1172598%"}]
["SINAPI 92562","SINAPI","92562","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.241,92","4.367,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6075149%"},{"$f":"IF($B1498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9211518%"}]
["SINAPI 92563","SINAPI","92563","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.791,68","4.948,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7087866%"},{"$f":"IF($B1499=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1499,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1956408%"}]
["SINAPI 92564","SINAPI","92564","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","5.003,60","5.160,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7893048%"},{"$f":"IF($B1500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2020431%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100379"},"SINAPI","100379","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","67,12","68,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4750037%"},{"$f":"IF($B1501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5753344%"}]
["SINAPI 100380","SINAPI","100380","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","85,25","88,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7248266%"},{"$f":"IF($B1502=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1502,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2007054%"}]
["SINAPI 100381","SINAPI","100381","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","93,29","96,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9355946%"},{"$f":"IF($B1503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6611151%"}]
["SINAPI 100383","SINAPI","100383","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","50,17","50,93",null,"CR",{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9720223%"},{"$f":"IF($B1504=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1504,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3363511%"}]
["SINAPI 100384","SINAPI","100384","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","51,72","52,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4612403%"},{"$f":"IF($B1505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0764694%"}]
["SINAPI 100385","SINAPI","100385","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","62,38","63,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0080321%"},{"$f":"IF($B1506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8068575%"}]
["SINAPI 100386","SINAPI","100386","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_07/2019","M2","78,02","80,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7458584%"},{"$f":"IF($B1507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8102692%"}]
["SINAPI 100387","SINAPI","100387","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,70","99,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4435467%"},{"$f":"IF($B1508=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1508,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5680694%"}]
["SINAPI 100388","SINAPI","100388","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","31,59","32,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3534647%"},{"$f":"IF($B1509=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1509,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3014324%"}]
["SINAPI 100389","SINAPI","100389","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,98","26,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7031816%"},{"$f":"IF($B1510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1072651%"}]
["SINAPI 100390","SINAPI","100390","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","35,53","37,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3220338%"},{"$f":"IF($B1511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5671321%"}]
["SINAPI 100391","SINAPI","100391","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO DE ENCAIXE, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,54","29,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5500910%"},{"$f":"IF($B1512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0485802%"}]
["SINAPI 100392","SINAPI","100392","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","24,81","25,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1604538%"},{"$f":"IF($B1513=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1513,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1188811%"}]
["SINAPI 100393","SINAPI","100393","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","28,91","30,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6041666%"},{"$f":"IF($B1514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9658344%"}]
["SINAPI 100394","SINAPI","100394","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","27,87","29,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1858789%"},{"$f":"IF($B1515=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1515,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4100719%"}]
["SINAPI 100395","SINAPI","100395","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","32,87","35,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8789265%"},{"$f":"IF($B1516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3631156%"}]
["SINAPI 94189","SINAPI","94189","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","44,45","45,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8353259%"},{"$f":"IF($B1517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1777777%"}]
["SINAPI 94192","SINAPI","94192","TELHAMENTO COM TELHA DE CONCRETO DE ENCAIXE, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","47,03","48,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8835572%"},{"$f":"IF($B1518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6993736%"}]
["SINAPI 94195","SINAPI","94195","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,29","39,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5441446%"},{"$f":"IF($B1519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8575063%"}]
["SINAPI 94198","SINAPI","94198","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO PORTUGUESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","41,70","43,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7774837%"},{"$f":"IF($B1520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4814471%"}]
["SINAPI 94201","SINAPI","94201","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,47","56,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7375299%"},{"$f":"IF($B1521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2337847%"}]
["SINAPI 94204","SINAPI","94204","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,26","62,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6854007%"},{"$f":"IF($B1522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5936801%"}]
["SINAPI 94224","SINAPI","94224","EMBOÇAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA). AF_07/2019","M","26,27","29,04",null,"CR",{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8163736%"},{"$f":"IF($B1523=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1523,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,7272729%"}]
["SINAPI 94226","SINAPI","94226","SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","22,40","23,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6018808%"},{"$f":"IF($B1524=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1524,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7935153%"}]
["SINAPI 94232","SINAPI","94232","AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019","UN","2,96","3,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9112628%"},{"$f":"IF($B1525=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1525,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8905776%"}]
["SINAPI 94440","SINAPI","94440","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,29","39,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5441446%"},{"$f":"IF($B1526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8575063%"}]
["SINAPI 94441","SINAPI","94441","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","41,70","43,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7774837%"},{"$f":"IF($B1527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4814471%"}]
["SINAPI 94442","SINAPI","94442","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","38,29","39,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5441446%"},{"$f":"IF($B1528=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1528,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8575063%"}]
["SINAPI 94443","SINAPI","94443","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","41,70","43,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7774837%"},{"$f":"IF($B1529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4814471%"}]
["SINAPI 94445","SINAPI","94445","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,47","56,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7375299%"},{"$f":"IF($B1530=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1530,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2337847%"}]
["SINAPI 94446","SINAPI","94446","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,26","62,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6854007%"},{"$f":"IF($B1531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5936801%"}]
["SINAPI 94447","SINAPI","94447","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","54,47","56,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7375299%"},{"$f":"IF($B1532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2337847%"}]
["SINAPI 94448","SINAPI","94448","TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","60,26","62,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6854007%"},{"$f":"IF($B1533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5936801%"}]
["SINAPI 94207","SINAPI","94207","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","44,13","44,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2898682%"},{"$f":"IF($B1534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9130434%"}]
["SINAPI 94210","SINAPI","94210","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","46,86","47,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7941805%"},{"$f":"IF($B1535=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1535,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4775493%"}]
["SINAPI 94218","SINAPI","94218","TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS","M2","111,99","112,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3252323%"},{"$f":"IF($B1536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0721567%"}]
["SINAPI 94213","SINAPI","94213","TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","64,45","65,03",null,"AS",{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8238856%"},{"$f":"IF($B1537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6502463%"}]
["SINAPI 94216","SINAPI","94216","TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","181,21","181,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2972674%"},{"$f":"IF($B1538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4876033%"}]
["SINAPI 94219","SINAPI","94219","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","34,14","36,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7645151%"},{"$f":"IF($B1539=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1539,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2347729%"}]
["SINAPI 94220","SINAPI","94220","CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","59,70","61,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3906538%"},{"$f":"IF($B1540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0752269%"}]
["SINAPI 94221","SINAPI","94221","CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","27,40","28,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6838235%"},{"$f":"IF($B1541=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1541,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8669001%"}]
["SINAPI 94222","SINAPI","94222","CUMEEIRA PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","52,96","54,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8498862%"},{"$f":"IF($B1542=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1542,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9244132%"}]
["SINAPI 94223","SINAPI","94223","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","76,11","76,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5126956%"},{"$f":"IF($B1543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0554683%"}]
["SINAPI 94451","SINAPI","94451","CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","84,67","85,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2277134%"},{"$f":"IF($B1544=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1544,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7285344%"}]
["SINAPI 100325","SINAPI","100325","CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019","M","82,24","82,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3731288%"},{"$f":"IF($B1545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7282648%"}]
["SINAPI 100327","SINAPI","100327","RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M","56,67","57,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2402264%"},{"$f":"IF($B1546=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1546,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0664819%"}]
["SINAPI 100328","SINAPI","100328","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","14,23","15,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1153573%"},{"$f":"IF($B1547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6038234%"}]
["SINAPI 100329","SINAPI","100329","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","17,64","19,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,7834758%"},{"$f":"IF($B1548=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1548,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2436975%"}]
["SINAPI 100330","SINAPI","100330","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","19,32","20,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7766788%"},{"$f":"IF($B1549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,2561864%"}]
["SINAPI 100331","SINAPI","100331","RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","25,15","27,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,8345324%"},{"$f":"IF($B1550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2502761%"}]
["SINAPI 100434","SINAPI","100434","CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","123,35","124,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8895561%"},{"$f":"IF($B1551=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1551,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8541599%"}]
["SINAPI 100435","SINAPI","100435","RUFO EM FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 MM, ABA DE 26 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCETO CONTRARRUFO. AF_07/2019","M","57,19","58,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9702120%"},{"$f":"IF($B1552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3067495%"}]
["SINAPI 94227","SINAPI","94227","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","60,53","62,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1589403%"},{"$f":"IF($B1553=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1553,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1774115%"}]
["SINAPI 94228","SINAPI","94228","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","82,60","84,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1270765%"},{"$f":"IF($B1554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1323233%"}]
["SINAPI 94229","SINAPI","94229","CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","159,70","163,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8765509%"},{"$f":"IF($B1555=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1555,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7494024%"}]
["SINAPI 94231","SINAPI","94231","RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M","50,00","51,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5525260%"},{"$f":"IF($B1556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2848722%"}]
["SINAPI 94449","SINAPI","94449","TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM, PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","M2","64,90","65,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3500540%"},{"$f":"IF($B1557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5092959%"}]
["SINAPI 92255","SINAPI","92255","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","194,37","206,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6548583%"},{"$f":"IF($B1558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1408261%"}]
["SINAPI 92256","SINAPI","92256","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES QUE 8,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","236,52","254,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4717182%"},{"$f":"IF($B1559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,9945771%"}]
["SINAPI 92257","SINAPI","92257","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","278,19","301,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8552727%"},{"$f":"IF($B1560=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1560,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,3077613%"}]
["SINAPI 92258","SINAPI","92258","INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","345,22","377,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7939431%"},{"$f":"IF($B1561=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1561,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0698181%"}]
["SINAPI 92568","SINAPI","92568","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","169,75","171,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4736749%"},{"$f":"IF($B1562=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1562,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3855674%"}]
["SINAPI 92569","SINAPI","92569","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","96,02","96,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9843587%"},{"$f":"IF($B1563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7021628%"}]
["SINAPI 92570","SINAPI","92570","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","61,86","62,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6275303%"},{"$f":"IF($B1564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1861213%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92571"},"SINAPI","92571","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","178,32","180,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6638419%"},{"$f":"IF($B1565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9728444%"}]
["SINAPI 92572","SINAPI","92572","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","108,67","109,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0615441%"},{"$f":"IF($B1566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1744789%"}]
["SINAPI 92573","SINAPI","92573","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","65,44","66,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7146793%"},{"$f":"IF($B1567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7897125%"}]
["SINAPI 92574","SINAPI","92574","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","172,25","174,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9254008%"},{"$f":"IF($B1568=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1568,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8992756%"}]
["SINAPI 92575","SINAPI","92575","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","87,64","88,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3467382%"},{"$f":"IF($B1569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1189801%"}]
["SINAPI 92576","SINAPI","92576","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","48,88","49,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6460467%"},{"$f":"IF($B1570=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1570,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1564792%"}]
["SINAPI 92577","SINAPI","92577","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","181,48","184,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9757361%"},{"$f":"IF($B1571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3253666%"}]
["SINAPI 92578","SINAPI","92578","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","92,72","93,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8867292%"},{"$f":"IF($B1572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1001491%"}]
["SINAPI 92579","SINAPI","92579","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","51,73","52,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7831558%"},{"$f":"IF($B1573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8421052%"}]
["SINAPI 92580","SINAPI","92580","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","63,98","64,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1331245%"},{"$f":"IF($B1574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5188897%"}]
["SINAPI 92581","SINAPI","92581","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","67,08","67,99",null,"AS",{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8709677%"},{"$f":"IF($B1575=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1575,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0928245%"}]
["SINAPI 92582","SINAPI","92582","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","899,52","917,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0547431%"},{"$f":"IF($B1576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7450715%"}]
["SINAPI 92584","SINAPI","92584","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.068,32","1.086,14",null,"CR",{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9915831%"},{"$f":"IF($B1577=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1577,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4530352%"}]
["SINAPI 92586","SINAPI","92586","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.237,14","1.254,96",null,"CR",{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4913938%"},{"$f":"IF($B1578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7775316%"}]
["SINAPI 92588","SINAPI","92588","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.559,24","1.585,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9786917%"},{"$f":"IF($B1579=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1579,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4378548%"}]
["SINAPI 92590","SINAPI","92590","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.728,05","1.754,03",null,"CR",{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9060671%"},{"$f":"IF($B1580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2406703%"}]
["SINAPI 92592","SINAPI","92592","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.938,53","1.969,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6876609%"},{"$f":"IF($B1581=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1581,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1145508%"}]
["SINAPI 92594","SINAPI","92594","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.261,22","2.295,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9270673%"},{"$f":"IF($B1582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2653534%"}]
["SINAPI 92596","SINAPI","92596","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.504,28","2.547,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2766220%"},{"$f":"IF($B1583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,7700341%"}]
["SINAPI 92598","SINAPI","92598","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.673,10","2.715,95",null,"CR",{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5643788%"},{"$f":"IF($B1584=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1584,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9761978%"}]
["SINAPI 92600","SINAPI","92600","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.884,62","2.927,47",null,"CR",{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7896594%"},{"$f":"IF($B1585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1108074%"}]
["SINAPI 92602","SINAPI","92602","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","899,52","917,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0547431%"},{"$f":"IF($B1586=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1586,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7450715%"}]
["SINAPI 92604","SINAPI","92604","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.025,61","1.043,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4494138%"},{"$f":"IF($B1587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9628742%"}]
["SINAPI 92606","SINAPI","92606","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.194,42","1.212,24",null,"CR",{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8309314%"},{"$f":"IF($B1588=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1588,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1574066%"}]
["SINAPI 92608","SINAPI","92608","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.473,82","1.499,80",null,"CR",{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6150922%"},{"$f":"IF($B1589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1463476%"}]
["SINAPI 92610","SINAPI","92610","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.642,63","1.668,61",null,"CR",{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4212711%"},{"$f":"IF($B1590=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1590,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8161820%"}]
["SINAPI 92612","SINAPI","92612","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.853,10","1.884,55",null,"CR",{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1804326%"},{"$f":"IF($B1591=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1591,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6637832%"}]
["SINAPI 92614","SINAPI","92614","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.090,37","2.124,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7385151%"},{"$f":"IF($B1592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1714118%"}]
["SINAPI 92616","SINAPI","92616","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.376,15","2.419,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8847594%"},{"$f":"IF($B1593=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1593,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4465038%"}]
["SINAPI 92618","SINAPI","92618","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.544,96","2.587,81",null,"CR",{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0963528%"},{"$f":"IF($B1594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5692732%"}]
["SINAPI 92620","SINAPI","92620","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.713,77","2.756,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4060408%"},{"$f":"IF($B1595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7994913%"}]
["SINAPI 100357","SINAPI","100357","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.878,68","1.927,46",null,"CR",{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1794980%"},{"$f":"IF($B1596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2757518%"}]
["SINAPI 100358","SINAPI","100358","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.451,95","2.532,23",null,"CR",{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6651983%"},{"$f":"IF($B1597=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1597,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1491937%"}]
["SINAPI 100359","SINAPI","100359","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.625,29","2.705,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2345851%"},{"$f":"IF($B1598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6018814%"}]
["SINAPI 100360","SINAPI","100360","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.930,34","3.019,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0258009%"},{"$f":"IF($B1599=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1599,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3751159%"}]
["SINAPI 100361","SINAPI","100361","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.579,88","3.700,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2152383%"},{"$f":"IF($B1600=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1600,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7418807%"}]
["SINAPI 100362","SINAPI","100362","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.587,64","4.715,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5100492%"},{"$f":"IF($B1601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7274816%"}]
["SINAPI 100363","SINAPI","100363","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.793,59","4.921,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7147506%"},{"$f":"IF($B1602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8601287%"}]
["SINAPI 100364","SINAPI","100364","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","5.234,93","5.376,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8791525%"},{"$f":"IF($B1603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0398054%"}]
["SINAPI 100365","SINAPI","100365","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","6.008,24","6.181,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0479360%"},{"$f":"IF($B1604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3130667%"}]
["SINAPI 100366","SINAPI","100366","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","6.581,72","6.754,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3881862%"},{"$f":"IF($B1605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5034962%"}]
["SINAPI 100367","SINAPI","100367","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","1.809,94","1.858,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8320403%"},{"$f":"IF($B1606=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1606,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9887005%"}]
["SINAPI 100368","SINAPI","100368","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.367,16","2.447,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4413058%"},{"$f":"IF($B1607=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1607,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9859023%"}]
["SINAPI 100369","SINAPI","100369","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 5 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","2.540,50","2.620,78",null,"CR",{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9099820%"},{"$f":"IF($B1608=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1608,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3331806%"}]
["SINAPI 100370","SINAPI","100370","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.108,23","3.196,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8796046%"},{"$f":"IF($B1609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1299813%"}]
["SINAPI 100371","SINAPI","100371","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","3.353,74","3.473,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7132923%"},{"$f":"IF($B1610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3525923%"}]
["SINAPI 100372","SINAPI","100372","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.200,20","4.328,50",null,"CR",{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2175735%"},{"$f":"IF($B1611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5828735%"}]
["SINAPI 100373","SINAPI","100373","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.410,83","4.539,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2520728%"},{"$f":"IF($B1612=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1612,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5349059%"}]
["SINAPI 100374","SINAPI","100374","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","4.735,73","4.877,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7639108%"},{"$f":"IF($B1613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0910610%"}]
["SINAPI 100375","SINAPI","100375","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","5.258,78","5.431,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7626945%"},{"$f":"IF($B1614=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1614,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2539340%"}]
["SINAPI 100376","SINAPI","100376","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NÃO APARELHADA, COM VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","UN","5.084,92","5.257,85",null,"CR",{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,5068244%"},{"$f":"IF($B1615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0559662%"}]
["SINAPI 100377","SINAPI","100377","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","15,28","15,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6560846%"},{"$f":"IF($B1616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0677083%"}]
["SINAPI 100378","SINAPI","100378","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES QUE 6,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019","KG","14,35","14,57",null,"CR",{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4366197%"},{"$f":"IF($B1617=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1617,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7564191%"}]
["SINAPI 100382","SINAPI","100382","FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","46,95","47,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4130202%"},{"$f":"IF($B1618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6714375%"}]
["SINAPI 104314","SINAPI","104314","TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019","KG","14,74","14,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0136239%"},{"$f":"IF($B1619=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1619,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4611260%"}]
["SINAPI 94444","SINAPI","94444","TELHAMENTO COM TELHA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA DE VIDRO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019","M2","543,78","544,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3721811%"},{"$f":"IF($B1620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5767543%"}]
["SINAPI 104482","SINAPI","104482","ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022","H","33,36","37,62",null,"CR",{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,5877063%"},{"$f":"IF($B1621=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1621,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,3334222%"}]
["SINAPI 104184","SINAPI","104184","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES. AF_12/2022","UN","33,00","35,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3788707%"},{"$f":"IF($B1622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7466518%"}]
["SINAPI 104185","SINAPI","104185","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022","UN","27,61","31,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,7876589%"},{"$f":"IF($B1623=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1623,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,3258500%"}]
["SINAPI 104189","SINAPI","104189","INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRANULAR FILTRANTE PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOSA, DIÂMETRO DO POÇO DE 400 MM. AF_12/2022","M3","209,94","214,89",null,"CR",{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6008767%"},{"$f":"IF($B1624=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1624,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5457380%"}]
["SINAPI 104190","SINAPI","104190","INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE SISTEMA DE BOMBA PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR POÇOS PROFUNDOS (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBA). AF_12/2022","UN","694,76","783,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6622235%"},{"$f":"IF($B1625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,4000715%"}]
["SINAPI 102661","SINAPI","102661","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","45,01","45,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4183764%"},{"$f":"IF($B1626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9329241%"}]
["SINAPI 102662","SINAPI","102662","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","82,49","83,58",null,"CR",{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7099125%"},{"$f":"IF($B1627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9136897%"}]
["SINAPI 102663","SINAPI","102663","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","60,46","61,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1185652%"},{"$f":"IF($B1628=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1628,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8437500%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 102664"},"SINAPI","102664","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","51,63","52,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8172628%"},{"$f":"IF($B1629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1643048%"}]
["SINAPI 102665","SINAPI","102665","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA. AF_07/2021","M","26,26","26,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0283851%"},{"$f":"IF($B1630=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1630,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,2314296%"}]
["SINAPI 102666","SINAPI","102666","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","62,93","63,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7635436%"},{"$f":"IF($B1631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9402327%"}]
["SINAPI 102668","SINAPI","102668","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","100,41","101,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5211970%"},{"$f":"IF($B1632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5700197%"}]
["SINAPI 102669","SINAPI","102669","DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","79,54","80,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4400453%"},{"$f":"IF($B1633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8296921%"}]
["SINAPI 102670","SINAPI","102670","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","144,25","145,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9730255%"},{"$f":"IF($B1634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9647843%"}]
["SINAPI 102672","SINAPI","102672","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","195,04","197,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5529290%"},{"$f":"IF($B1635=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1635,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8448991%"}]
["SINAPI 102673","SINAPI","102673","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","186,12","189,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4231079%"},{"$f":"IF($B1636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1551942%"}]
["SINAPI 102674","SINAPI","102674","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","160,90","162,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6738913%"},{"$f":"IF($B1637=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1637,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4950299%"}]
["SINAPI 102676","SINAPI","102676","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","201,85","203,75",null,"CR",{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2360470%"},{"$f":"IF($B1638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1116135%"}]
["SINAPI 102677","SINAPI","102677","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM AREIA. AF_07/2021","M","182,31","184,51",null,"CR",{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0191271%"},{"$f":"IF($B1639=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1639,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1328663%"}]
["SINAPI 102678","SINAPI","102678","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","148,27","149,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6702746%"},{"$f":"IF($B1640=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1640,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6263809%"}]
["SINAPI 102679","SINAPI","102679","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), CEGO, ENCHIMENTO DE BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","162,95","164,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3673532%"},{"$f":"IF($B1641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1291699%"}]
["SINAPI 102680","SINAPI","102680","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","160,78","162,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7860038%"},{"$f":"IF($B1642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7412185%"}]
["SINAPI 102681","SINAPI","102681","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","201,74","203,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,1094992%"},{"$f":"IF($B1643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1093035%"}]
["SINAPI 102683","SINAPI","102683","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021","M","188,43","191,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2364990%"},{"$f":"IF($B1644=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1644,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5031215%"}]
["SINAPI 102684","SINAPI","102684","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","175,46","176,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5549212%"},{"$f":"IF($B1645=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1645,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3462409%"}]
["SINAPI 102685","SINAPI","102685","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","216,41","218,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0984638%"},{"$f":"IF($B1646=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1646,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9594718%"}]
["SINAPI 102687","SINAPI","102687","DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","198,03","200,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6891946%"},{"$f":"IF($B1647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7600000%"}]
["SINAPI 102688","SINAPI","102688","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","50,24","51,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6612065%"},{"$f":"IF($B1648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6195121%"}]
["SINAPI 102689","SINAPI","102689","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","85,45","86,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9906191%"},{"$f":"IF($B1649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3318701%"}]
["SINAPI 102690","SINAPI","102690","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","68,17","69,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0753051%"},{"$f":"IF($B1650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6501516%"}]
["SINAPI 102693","SINAPI","102693","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","103,37","104,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5957941%"},{"$f":"IF($B1651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7761622%"}]
["SINAPI 102694","SINAPI","102694","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","101,29","102,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7674418%"},{"$f":"IF($B1652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0786034%"}]
["SINAPI 102696","SINAPI","102696","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","136,75","138,42",null,"CR",{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0530519%"},{"$f":"IF($B1653=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1653,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1646156%"}]
["SINAPI 102697","SINAPI","102697","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","116,85","118,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9879931%"},{"$f":"IF($B1654=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1654,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2047723%"}]
["SINAPI 102703","SINAPI","102703","DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO 0,50 X 0,80 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021","M","152,30","154,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6290693%"},{"$f":"IF($B1655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6801040%"}]
["SINAPI 102704","SINAPI","102704","TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","12,18","12,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8075970%"},{"$f":"IF($B1656=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1656,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2867707%"}]
["SINAPI 102705","SINAPI","102705","TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","46,34","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7348173%"},{"$f":"IF($B1657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8633714%"}]
["SINAPI 102707","SINAPI","102707","TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021","M","32,84","33,45",null,"CR",{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4045218%"},{"$f":"IF($B1658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0071985%"}]
["SINAPI 102708","SINAPI","102708","LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","21,96","24,07",null,"CR",{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8482633%"},{"$f":"IF($B1659=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1659,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0279284%"}]
["SINAPI 102710","SINAPI","102710","JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","52,10","56,34",null,"CR",{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,7382280%"},{"$f":"IF($B1660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2164949%"}]
["SINAPI 102711","SINAPI","102711","JUNÇÃO DUPLA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 X 100 MM, INSTALADA EM DRENO  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","UN","65,49","69,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,7392234%"},{"$f":"IF($B1661=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1661,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2167982%"}]
["SINAPI 102712","SINAPI","102712","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","9,84","9,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4800409%"},{"$f":"IF($B1662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0691759%"}]
["SINAPI 102713","SINAPI","102713","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","13,55","13,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5222551%"},{"$f":"IF($B1663=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1663,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9542097%"}]
["SINAPI 102715","SINAPI","102715","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 26 KN/M (RT - 26), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","26,85","26,90",null,"AS",{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2696041%"},{"$f":"IF($B1664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4903129%"}]
["SINAPI 102716","SINAPI","102716","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","197,02","198,65",null,"CR",{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4756946%"},{"$f":"IF($B1665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2660555%"}]
["SINAPI 102717","SINAPI","102717","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021","M3","148,05","149,68",null,"CR",{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2887085%"},{"$f":"IF($B1666=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1666,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3177320%"}]
["SINAPI 102718","SINAPI","102718","ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","205,84","209,94",null,"CR",{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1979202%"},{"$f":"IF($B1667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8935156%"}]
["SINAPI 102719","SINAPI","102719","ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021","M3","156,87","160,97",null,"C",{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3192194%"},{"$f":"IF($B1668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4258016%"}]
["SINAPI 102722","SINAPI","102722","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","56,75","58,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4429932%"},{"$f":"IF($B1669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4250258%"}]
["SINAPI 102723","SINAPI","102723","DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021","M","90,91","92,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6344417%"},{"$f":"IF($B1670=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1670,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9676719%"}]
["SINAPI 102724","SINAPI","102724","DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","28,16","29,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7547102%"},{"$f":"IF($B1671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8119687%"}]
["SINAPI 102725","SINAPI","102725","DRENO BARBACÃ, DN 75 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","27,60","28,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3590859%"},{"$f":"IF($B1672=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1672,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4488734%"}]
["SINAPI 102726","SINAPI","102726","DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021","UN","26,07","27,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1428571%"},{"$f":"IF($B1673=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1673,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3221083%"}]
["SINAPI 103653","SINAPI","103653","GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 31 KN/M (RT-31), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021","M2","32,08","32,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0621680%"},{"$f":"IF($B1674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2472715%"}]
["SINAPI 92743","SINAPI","92743","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","739,92","761,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9596907%"},{"$f":"IF($B1675=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1675,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2153069%"}]
["SINAPI 92744","SINAPI","92744","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","711,65","723,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9629088%"},{"$f":"IF($B1676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4118574%"}]
["SINAPI 92745","SINAPI","92745","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","900,61","925,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1373964%"},{"$f":"IF($B1677=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1677,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3212486%"}]
["SINAPI 92746","SINAPI","92746","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","837,29","853,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5701794%"},{"$f":"IF($B1678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1967855%"}]
["SINAPI 92747","SINAPI","92747","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","997,80","1.025,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1441831%"},{"$f":"IF($B1679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3268452%"}]
["SINAPI 92748","SINAPI","92748","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M- FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","911,00","929,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5272224%"},{"$f":"IF($B1680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2577386%"}]
["SINAPI 92749","SINAPI","92749","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.080,79","1.105,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9374444%"},{"$f":"IF($B1681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8119168%"}]
["SINAPI 92750","SINAPI","92750","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 12 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","1.819,42","1.853,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3697966%"},{"$f":"IF($B1682=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1682,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9755993%"}]
["SINAPI 92751","SINAPI","92751","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.249,55","2.289,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6774400%"},{"$f":"IF($B1683=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1683,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2069619%"}]
["SINAPI 92752","SINAPI","92752","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 20 M E MENOR OU IGUAL A 28 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","2.677,22","2.722,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1685953%"},{"$f":"IF($B1684=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1684,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6416134%"}]
["SINAPI 92753","SINAPI","92753","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 2 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","711,52","728,73",null,"AS",{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0226042%"},{"$f":"IF($B1685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0073841%"}]
["SINAPI 92754","SINAPI","92754","MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM RESÍDUO DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLA TRAPEZOIDAL DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 2 M E MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","684,69","703,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2993455%"},{"$f":"IF($B1686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4955435%"}]
["SINAPI 92755","SINAPI","92755","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","270,60","278,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4685350%"},{"$f":"IF($B1687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6741492%"}]
["SINAPI 92756","SINAPI","92756","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 23 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","309,08","318,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2891593%"},{"$f":"IF($B1688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5763980%"}]
["SINAPI 92757","SINAPI","92757","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M2","355,36","366,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9538249%"},{"$f":"IF($B1689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2948041%"}]
["SINAPI 92758","SINAPI","92758","PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO SACO, DIÂMETRO DE 65 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO MANUAL COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024","M3","785,97","796,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7401374%"},{"$f":"IF($B1690=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1690,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9299153%"}]
["SINAPI 91069","SINAPI","91069","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","121,57","125,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9068425%"},{"$f":"IF($B1691=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1691,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3277391%"}]
["SINAPI 91070","SINAPI","91070","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","136,23","140,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7720588%"},{"$f":"IF($B1692=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1692,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1032340%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 91071"},"SINAPI","91071","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","169,01","178,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6300728%"},{"$f":"IF($B1693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9126279%"}]
["SINAPI 91072","SINAPI","91072","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","183,61","192,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6715213%"},{"$f":"IF($B1694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8934558%"}]
["SINAPI 91073","SINAPI","91073","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","136,99","142,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3416203%"},{"$f":"IF($B1695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2955692%"}]
["SINAPI 91074","SINAPI","91074","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","153,29","159,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2067951%"},{"$f":"IF($B1696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0847191%"}]
["SINAPI 91075","SINAPI","91075","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","186,48","198,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5292917%"},{"$f":"IF($B1697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9856009%"}]
["SINAPI 91076","SINAPI","91076","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","202,81","214,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6859879%"},{"$f":"IF($B1698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0993525%"}]
["SINAPI 91077","SINAPI","91077","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","139,00","141,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5729519%"},{"$f":"IF($B1699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2231019%"}]
["SINAPI 91078","SINAPI","91078","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,30","166,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5349236%"},{"$f":"IF($B1700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0492435%"}]
["SINAPI 91079","SINAPI","91079","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","145,69","149,06",null,"AS",{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3073855%"},{"$f":"IF($B1701=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1701,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2200564%"}]
["SINAPI 91080","SINAPI","91080","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","169,71","173,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9054476%"},{"$f":"IF($B1702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6869545%"}]
["SINAPI 91081","SINAPI","91081","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","156,57","161,41",null,"AS",{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3683571%"},{"$f":"IF($B1703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7447574%"}]
["SINAPI 91082","SINAPI","91082","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","182,30","187,51",null,"AS",{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8773548%"},{"$f":"IF($B1704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1257075%"}]
["SINAPI 91083","SINAPI","91083","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","168,21","174,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3137021%"},{"$f":"IF($B1705=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1705,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0001723%"}]
["SINAPI 91084","SINAPI","91084","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","193,63","200,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3796473%"},{"$f":"IF($B1706=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1706,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9149659%"}]
["SINAPI 91086","SINAPI","91086","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","133,81","139,00",null,"AS",{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5895784%"},{"$f":"IF($B1707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3624044%"}]
["SINAPI 91087","SINAPI","91087","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","148,87","154,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1690216%"},{"$f":"IF($B1708=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1708,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8371851%"}]
["SINAPI 91088","SINAPI","91088","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","182,90","193,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5862125%"},{"$f":"IF($B1709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9732008%"}]
["SINAPI 91089","SINAPI","91089","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","198,07","209,04",null,"AS",{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6095353%"},{"$f":"IF($B1710=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1710,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9262134%"}]
["SINAPI 91090","SINAPI","91090","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","146,73","153,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6490269%"},{"$f":"IF($B1711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7755261%"}]
["SINAPI 91091","SINAPI","91091","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,60","171,11",null,"AS",{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3581267%"},{"$f":"IF($B1712=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1712,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4191735%"}]
["SINAPI 91092","SINAPI","91092","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","197,29","210,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6538949%"},{"$f":"IF($B1713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1411569%"}]
["SINAPI 91093","SINAPI","91093","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","214,54","228,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8257338%"},{"$f":"IF($B1714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2857519%"}]
["SINAPI 91094","SINAPI","91094","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","146,54","150,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0125803%"},{"$f":"IF($B1715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0028035%"}]
["SINAPI 91095","SINAPI","91095","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","171,29","175,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6180372%"},{"$f":"IF($B1716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4636587%"}]
["SINAPI 91096","SINAPI","91096","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","149,73","153,68",null,"AS",{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3814143%"},{"$f":"IF($B1717=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1717,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4980443%"}]
["SINAPI 91097","SINAPI","91097","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","174,31","178,48",null,"AS",{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8227484%"},{"$f":"IF($B1718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7883805%"}]
["SINAPI 91098","SINAPI","91098","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","163,75","169,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2735947%"},{"$f":"IF($B1719=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1719,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8847858%"}]
["SINAPI 91099","SINAPI","91099","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","190,07","196,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5467284%"},{"$f":"IF($B1720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0242844%"}]
["SINAPI 91100","SINAPI","91100","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","172,92","179,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2673078%"},{"$f":"IF($B1721=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1721,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0895921%"}]
["SINAPI 91101","SINAPI","91101","EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM FIBRAS DE AÇO, INCLINAÇÃO DE 90°, APLICAÇÃO DESCONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 3 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016","M2","199,07","206,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2492832%"},{"$f":"IF($B1722=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1722,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9286754%"}]
["SINAPI 93952","SINAPI","93952","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","227,50","242,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3021946%"},{"$f":"IF($B1723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7910017%"}]
["SINAPI 93953","SINAPI","93953","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","210,87","224,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6393286%"},{"$f":"IF($B1724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0954960%"}]
["SINAPI 93954","SINAPI","93954","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","200,89","213,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,5850638%"},{"$f":"IF($B1725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0221994%"}]
["SINAPI 93955","SINAPI","93955","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","193,82","205,44",null,"AS",{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7940171%"},{"$f":"IF($B1726=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1726,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2176503%"}]
["SINAPI 93956","SINAPI","93956","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","188,22","199,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1719066%"},{"$f":"IF($B1727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5775944%"}]
["SINAPI 93957","SINAPI","93957","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","240,24","255,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7723631%"},{"$f":"IF($B1728=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1728,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2340777%"}]
["SINAPI 93958","SINAPI","93958","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","222,65","236,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0243144%"},{"$f":"IF($B1729=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1729,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4490958%"}]
["SINAPI 93959","SINAPI","93959","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","212,20","224,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9119954%"},{"$f":"IF($B1730=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1730,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3094090%"}]
["SINAPI 93960","SINAPI","93960","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","204,83","216,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0728554%"},{"$f":"IF($B1731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4498657%"}]
["SINAPI 93961","SINAPI","93961","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","199,04","210,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4105793%"},{"$f":"IF($B1732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7591073%"}]
["SINAPI 93962","SINAPI","93962","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","213,52","227,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5331207%"},{"$f":"IF($B1733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,0316693%"}]
["SINAPI 93963","SINAPI","93963","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","196,91","209,65",null,"AS",{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8622342%"},{"$f":"IF($B1734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3373818%"}]
["SINAPI 93964","SINAPI","93964","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","187,01","198,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7958483%"},{"$f":"IF($B1735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2577945%"}]
["SINAPI 93965","SINAPI","93965","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","177,19","187,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,2298199%"},{"$f":"IF($B1736=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1736,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6582895%"}]
["SINAPI 93966","SINAPI","93966","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. AF_05/2016","M","174,40","185,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3576356%"},{"$f":"IF($B1737=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1737,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,7869182%"}]
["SINAPI 93967","SINAPI","93967","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MENOR OU IGUAL A 4 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","226,24","240,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8381553%"},{"$f":"IF($B1738=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1738,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,3199503%"}]
["SINAPI 93968","SINAPI","93968","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 4 E MENOR OU IGUAL A 6 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","208,71","221,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0645657%"},{"$f":"IF($B1739=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1739,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5087753%"}]
["SINAPI 93969","SINAPI","93969","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 8 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","198,30","210,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9180908%"},{"$f":"IF($B1740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3387375%"}]
["SINAPI 93970","SINAPI","93970","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 MENOR OU IGUAL A 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","190,98","202,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0779248%"},{"$f":"IF($B1741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4703723%"}]
["SINAPI 93971","SINAPI","93971","EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 20 MM. AF_05/2016","M","178,64","189,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9434682%"},{"$f":"IF($B1742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3421513%"}]
["SINAPI 95108","SINAPI","95108","EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS METÁLICAS, 50 UTILIZAÇÕES, E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_11/2023","UN","37,32","40,74",null,"CR",{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2250406%"},{"$f":"IF($B1743=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1743,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5185186%"}]
["SINAPI 100332","SINAPI","100332","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","1.114,57","1.125,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3615849%"},{"$f":"IF($B1744=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1744,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2423597%"}]
["SINAPI 100333","SINAPI","100333","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 1,5 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","670,25","678,23",null,"AS",{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9788191%"},{"$f":"IF($B1745=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1745,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0659788%"}]
["SINAPI 100334","SINAPI","100334","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 1 SUBSOLO. AF_07/2019","M2","874,28","883,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8695352%"},{"$f":"IF($B1746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8155605%"}]
["SINAPI 100335","SINAPI","100335","CONTENÇÃO EM PERFIL PRANCHADO COM PRANCHÃO DE MADEIRA, PERFIS ESPAÇADOS A 2 M PARA 2 OU MAIS SUBSOLOS. AF_07/2019","M2","541,04","548,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6835358%"},{"$f":"IF($B1747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8575017%"}]
["SINAPI 100341","SINAPI","100341","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019","M2","43,69","46,13",null,"AS",{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1500689%"},{"$f":"IF($B1748=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1748,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4953292%"}]
["SINAPI 100342","SINAPI","100342","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","14,04","14,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3271162%"},{"$f":"IF($B1749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2699724%"}]
["SINAPI 100343","SINAPI","100343","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","13,05","13,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6304849%"},{"$f":"IF($B1750=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1750,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0313666%"}]
["SINAPI 100344","SINAPI","100344","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","11,61","11,88",null,"CR",{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7439446%"},{"$f":"IF($B1751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6669484%"}]
["SINAPI 100345","SINAPI","100345","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,79","9,99",null,"CR",{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3333333%"},{"$f":"IF($B1752=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1752,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9043303%"}]
["SINAPI 100346","SINAPI","100346","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,22","9,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1403699%"},{"$f":"IF($B1753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4077253%"}]
["SINAPI 100347","SINAPI","100347","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","10,24","10,33",null,"CR",{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2941176%"},{"$f":"IF($B1754=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1754,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0311284%"}]
["SINAPI 100348","SINAPI","100348","ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_07/2019","KG","9,98","10,02",null,"CR",{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2193158%"},{"$f":"IF($B1755=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1755,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7037037%"}]
["SINAPI 100349","SINAPI","100349","CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019","M3","708,61","712,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6736479%"},{"$f":"IF($B1756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2049712%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104841"},"SINAPI","104841","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","77,70","80,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5390584%"},{"$f":"IF($B1757=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1757,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3883639%"}]
["SINAPI 104842","SINAPI","104842","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","65,86","68,39",null,"AS",{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3665241%"},{"$f":"IF($B1758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1217826%"}]
["SINAPI 104843","SINAPI","104843","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","108,01","112,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3218732%"},{"$f":"IF($B1759=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1759,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2845180%"}]
["SINAPI 104844","SINAPI","104844","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","86,15","89,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1571828%"},{"$f":"IF($B1760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0526256%"}]
["SINAPI 104845","SINAPI","104845","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","123,64","129,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9029535%"},{"$f":"IF($B1761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8821425%"}]
["SINAPI 104846","SINAPI","104846","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","98,72","102,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8811921%"},{"$f":"IF($B1762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7887543%"}]
["SINAPI 104847","SINAPI","104847","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","83,37","86,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9244669%"},{"$f":"IF($B1763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7916666%"}]
["SINAPI 104848","SINAPI","104848","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","60,80","63,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6493635%"},{"$f":"IF($B1764=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1764,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6114720%"}]
["SINAPI 104849","SINAPI","104849","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","51,77","53,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9955331%"},{"$f":"IF($B1765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8694029%"}]
["SINAPI 104850","SINAPI","104850","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","45,73","47,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5113261%"},{"$f":"IF($B1766=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1766,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2719186%"}]
["SINAPI 104851","SINAPI","104851","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","67,76","70,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5757935%"},{"$f":"IF($B1767=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1767,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6333711%"}]
["SINAPI 104852","SINAPI","104852","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","57,38","59,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0477109%"},{"$f":"IF($B1768=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1768,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0124453%"}]
["SINAPI 104853","SINAPI","104853","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","50,44","52,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,6679984%"},{"$f":"IF($B1769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5663852%"}]
["SINAPI 104854","SINAPI","104854","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","65,71","68,60",null,"AS",{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2821062%"},{"$f":"IF($B1770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,2977725%"}]
["SINAPI 104855","SINAPI","104855","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","57,33","59,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9922779%"},{"$f":"IF($B1771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9259259%"}]
["SINAPI 104876","SINAPI","104876","PERFURAÇÃO DE CORTINA PRÉ-MOLDADA COM MARTELETE ROMPEDOR. AF_11/2023","UN","22,64","25,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,4156306%"},{"$f":"IF($B1772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3725336%"}]
["SINAPI 104877","SINAPI","104877","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PROVISÓRIOS, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","795,35","807,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3950809%"},{"$f":"IF($B1773=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1773,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7816732%"}]
["SINAPI 104878","SINAPI","104878","EXECUÇÃO DE LONGARINA, PARA TIRANTES PERMANENTES, COM PERFIL METÁLICO, INCLUINDO CUNHA E SOLIDARIZAÇÃO. AF_11/2023","UN","3.270,64","3.283,12",null,"CR",{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5276939%"},{"$f":"IF($B1774=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1774,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8988111%"}]
["SINAPI 104879","SINAPI","104879","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 150 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","72,91","75,80",null,"AS",{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0959470%"},{"$f":"IF($B1775=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1775,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8992042%"}]
["SINAPI 104880","SINAPI","104880","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ MANUAL SOBRE BASE DE MONTAGEM. AF_11/2023","M","78,13","81,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6812339%"},{"$f":"IF($B1776=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1776,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7550669%"}]
["SINAPI 104886","SINAPI","104886","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","45,46","46,98",null,"AS",{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0669771%"},{"$f":"IF($B1777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6084531%"}]
["SINAPI 104887","SINAPI","104887","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","39,54","40,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4284621%"},{"$f":"IF($B1778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8104898%"}]
["SINAPI 104888","SINAPI","104888","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","35,56","36,59",null,"AS",{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0178824%"},{"$f":"IF($B1779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2531051%"}]
["SINAPI 104889","SINAPI","104889","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","53,35","55,27",null,"AS",{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6216012%"},{"$f":"IF($B1780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2802988%"}]
["SINAPI 104890","SINAPI","104890","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 14 M E MENOR QUE 22 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","45,91","47,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1270050%"},{"$f":"IF($B1781=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1781,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6438443%"}]
["SINAPI 104891","SINAPI","104891","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 22 M E MENOR QUE 30 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 200 MM EXECUTADO COM HASTE UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","40,94","42,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8086785%"},{"$f":"IF($B1782=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1782,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1946437%"}]
["SINAPI 104892","SINAPI","104892","EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO PARA TIRANTE, COMPRIMENTO MAIOR OU IGUAL A 6 M E MENOR QUE 14 M, COM DIÂMETRO DE FURO DE 100 MM EXECUTADO COM HASTE E TUBOS DE REVESTIMENTO UTILIZANDO PERFURATRIZ SOBRE ESTEIRA. AF_11/2023","M","97,47","101,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8475798%"},{"$f":"IF($B1783=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1783,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,7639094%"}]
["SINAPI 102989","SINAPI","102989","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","30,41","31,91",null,"CR",{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4315407%"},{"$f":"IF($B1784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5772255%"}]
["SINAPI 102990","SINAPI","102990","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 30 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","36,91","38,66",null,"CR",{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5418023%"},{"$f":"IF($B1785=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1785,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6462814%"}]
["SINAPI 102991","SINAPI","102991","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","47,69","49,92",null,"CR",{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8338584%"},{"$f":"IF($B1786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9153120%"}]
["SINAPI 102992","SINAPI","102992","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 50 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","68,22","70,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2771172%"},{"$f":"IF($B1787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9470404%"}]
["SINAPI 102993","SINAPI","102993","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","89,01","92,35",null,"CR",{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,8593925%"},{"$f":"IF($B1788=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1788,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5802254%"}]
["SINAPI 102994","SINAPI","102994","CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 80 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","M","147,38","151,29",null,"CR",{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6342771%"},{"$f":"IF($B1789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7645191%"}]
["SINAPI 102995","SINAPI","102995","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,6 M; B=0,147 M; H=0,2 M). AF_08/2021","M","55,88","58,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0337765%"},{"$f":"IF($B1790=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1790,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1670951%"}]
["SINAPI 102996","SINAPI","102996","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,07 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=0,9 M; B=0,246 M; H=0,3 M). AF_08/2021","M","79,08","82,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5155358%"},{"$f":"IF($B1791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6405228%"}]
["SINAPI 102997","SINAPI","102997","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1M; B=0,5 M; H=0,25 M). AF_08/2021","M","105,85","110,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7634917%"},{"$f":"IF($B1792=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1792,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7179417%"}]
["SINAPI 102998","SINAPI","102998","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,074 M; B=0,534 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","101,05","105,57",null,"AS",{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6983528%"},{"$f":"IF($B1793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7224385%"}]
["SINAPI 102999","SINAPI","102999","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,4 M; B=0,7 M; H=0,35 M). AF_08/2021","M","127,89","133,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4993340%"},{"$f":"IF($B1794=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1794,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5082508%"}]
["SINAPI 103000","SINAPI","103000","EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ESPESSURA DE 0,08 M, GEOMETRIA TRAPEZOIDAL (DIMENSÕES INTERNAS: B=1,474 M; B=0,934 M; H=0,27 M). AF_08/2021","M","128,42","134,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4741769%"},{"$f":"IF($B1795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4919722%"}]
["SINAPI 103001","SINAPI","103001","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","241,56","244,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8853640%"},{"$f":"IF($B1796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9711058%"}]
["SINAPI 103002","SINAPI","103002","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","301,09","304,09",null,"AS",{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5924572%"},{"$f":"IF($B1797=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1797,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5174365%"}]
["SINAPI 103003","SINAPI","103003","GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","420,21","423,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1128249%"},{"$f":"IF($B1798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8390022%"}]
["SINAPI 103005","SINAPI","103005","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 X 0,3 M. AF_08/2021","UN","629,00","652,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2309211%"},{"$f":"IF($B1799=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1799,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9768661%"}]
["SINAPI 103006","SINAPI","103006","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,20 X 1,00 X 0,4 M. AF_08/2021","UN","881,50","914,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7444111%"},{"$f":"IF($B1800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4532134%"}]
["SINAPI 103007","SINAPI","103007","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021","UN","1.168,06","1.209,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7544346%"},{"$f":"IF($B1801=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1801,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3923359%"}]
["SINAPI 97933","SINAPI","97933","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020","UN","1.151,20","1.155,82",null,"AS",{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,6416635%"},{"$f":"IF($B1802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,0301194%"}]
["SINAPI 97934","SINAPI","97934","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1,0 M. AF_12/2020","UN","2.455,37","2.526,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0333977%"},{"$f":"IF($B1803=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1803,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3018150%"}]
["SINAPI 97935","SINAPI","97935","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020","UN","923,31","944,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1998525%"},{"$f":"IF($B1804=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1804,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1037567%"}]
["SINAPI 97936","SINAPI","97936","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.024,08","2.130,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6255393%"},{"$f":"IF($B1805=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1805,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8804923%"}]
["SINAPI 97947","SINAPI","97947","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.992,42","2.069,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6770804%"},{"$f":"IF($B1806=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1806,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4513265%"}]
["SINAPI 97948","SINAPI","97948","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.639,69","3.779,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5256444%"},{"$f":"IF($B1807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2913283%"}]
["SINAPI 97949","SINAPI","97949","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.986,83","2.091,61",null,"AS",{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9449851%"},{"$f":"IF($B1808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2069196%"}]
["SINAPI 97950","SINAPI","97950","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.458,52","3.644,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7130040%"},{"$f":"IF($B1809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0032868%"}]
["SINAPI 97951","SINAPI","97951","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","3.173,96","3.316,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7373813%"},{"$f":"IF($B1810=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1810,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7576583%"}]
["SINAPI 97952","SINAPI","97952","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","5.422,90","5.665,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6540487%"},{"$f":"IF($B1811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6702613%"}]
["SINAPI 97953","SINAPI","97953","CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF_12/2020","UN","1.468,70","1.520,97",null,"AS",{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5822319%"},{"$f":"IF($B1812=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1812,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2099771%"}]
["SINAPI 97955","SINAPI","97955","CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. AF_12/2020","UN","3.171,20","3.280,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7834000%"},{"$f":"IF($B1813=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1813,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3537926%"}]
["SINAPI 97956","SINAPI","97956","CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","1.544,81","1.624,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2701217%"},{"$f":"IF($B1814=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1814,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5053151%"}]
["SINAPI 97957","SINAPI","97957","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.741,62","2.888,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5393329%"},{"$f":"IF($B1815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8256006%"}]
["SINAPI 97961","SINAPI","97961","CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020","UN","2.531,76","2.639,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2826206%"},{"$f":"IF($B1816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2207364%"}]
["SINAPI 97973","SINAPI","97973","CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M. AF_12/2020","UN","4.716,12","4.913,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7430005%"},{"$f":"IF($B1817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6501510%"}]
["SINAPI 97974","SINAPI","97974","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","499,78","513,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8257906%"},{"$f":"IF($B1818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9797021%"}]
["SINAPI 97975","SINAPI","97975","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","655,94","670,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0668620%"},{"$f":"IF($B1819=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1819,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9520113%"}]
["SINAPI 97976","SINAPI","97976","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.211,59","1.276,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,6633121%"},{"$f":"IF($B1820=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1820,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9507466%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 97977"},"SINAPI","97977","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.750,43","1.846,42",null,"AS",{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3128811%"},{"$f":"IF($B1821=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1821,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,6233168%"}]
["SINAPI 97978","SINAPI","97978","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","992,65","1.026,71",null,"AS",{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,6920010%"},{"$f":"IF($B1822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2534220%"}]
["SINAPI 97980","SINAPI","97980","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.230,41","2.349,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4477159%"},{"$f":"IF($B1823=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1823,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7273726%"}]
["SINAPI 97981","SINAPI","97981","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.322,09","1.399,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,9994551%"},{"$f":"IF($B1824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3923219%"}]
["SINAPI 97983","SINAPI","97983","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","550,26","555,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0871620%"},{"$f":"IF($B1825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9466212%"}]
["SINAPI 97985","SINAPI","97985","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.594,39","1.689,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4796947%"},{"$f":"IF($B1826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8826918%"}]
["SINAPI 97987","SINAPI","97987","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","732,95","738,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3798807%"},{"$f":"IF($B1827=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1827,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1433077%"}]
["SINAPI 97988","SINAPI","97988","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.273,13","3.441,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9797953%"},{"$f":"IF($B1828=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1828,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2019660%"}]
["SINAPI 97989","SINAPI","97989","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.866,62","1.978,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8182091%"},{"$f":"IF($B1829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,2306727%"}]
["SINAPI 97991","SINAPI","97991","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","1.005,16","1.012,77",null,"AS",{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0065181%"},{"$f":"IF($B1830=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1830,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7195626%"}]
["SINAPI 97992","SINAPI","97992","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.201,46","4.409,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7632435%"},{"$f":"IF($B1831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9322518%"}]
["SINAPI 97993","SINAPI","97993","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.275,09","2.413,01",null,"AS",{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,1708650%"},{"$f":"IF($B1832=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1832,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,5911467%"}]
["SINAPI 97994","SINAPI","97994","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.723,08","2.865,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5819523%"},{"$f":"IF($B1833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8279261%"}]
["SINAPI 97995","SINAPI","97995","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.383,90","1.468,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6517762%"},{"$f":"IF($B1834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,0824613%"}]
["SINAPI 97996","SINAPI","97996","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.448,37","3.626,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2287863%"},{"$f":"IF($B1835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4614738%"}]
["SINAPI 97997","SINAPI","97997","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.654,61","1.756,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7383889%"},{"$f":"IF($B1836=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1836,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1722544%"}]
["SINAPI 97999","SINAPI","97999","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.925,38","2.043,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8006526%"},{"$f":"IF($B1837=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1837,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2339603%"}]
["SINAPI 98001","SINAPI","98001","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.196,09","2.331,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8473418%"},{"$f":"IF($B1838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2823856%"}]
["SINAPI 98002","SINAPI","98002","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.662,10","5.948,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4924489%"},{"$f":"IF($B1839=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1839,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6937201%"}]
["SINAPI 98003","SINAPI","98003","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.466,86","2.619,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8835970%"},{"$f":"IF($B1840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3190716%"}]
["SINAPI 98005","SINAPI","98005","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.737,65","2.906,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9117816%"},{"$f":"IF($B1841=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1841,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3481552%"}]
["SINAPI 98006","SINAPI","98006","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.122,21","7.481,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3271003%"},{"$f":"IF($B1842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5209802%"}]
["SINAPI 98007","SINAPI","98007","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","3.008,34","3.194,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9369928%"},{"$f":"IF($B1843=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1843,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3735965%"}]
["SINAPI 98008","SINAPI","98008","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO . AF_12/2020_PA","UN","4.275,88","4.489,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0328072%"},{"$f":"IF($B1844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2140514%"}]
["SINAPI 98009","SINAPI","98009","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.925,38","2.043,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8006526%"},{"$f":"IF($B1845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2339603%"}]
["SINAPI 98010","SINAPI","98010","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.223,92","5.480,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4342251%"},{"$f":"IF($B1846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5886792%"}]
["SINAPI 98011","SINAPI","98011","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.196,09","2.331,43",null,"CR",{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8473418%"},{"$f":"IF($B1847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2823856%"}]
["SINAPI 98012","SINAPI","98012","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.141,91","6.440,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1778360%"},{"$f":"IF($B1848=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1848,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3200388%"}]
["SINAPI 98013","SINAPI","98013","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.466,86","2.619,05",null,"CR",{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8835970%"},{"$f":"IF($B1849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3190716%"}]
["SINAPI 98014","SINAPI","98014","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.059,79","7.401,31",null,"AS",{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9868596%"},{"$f":"IF($B1850=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1850,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1205730%"}]
["SINAPI 98015","SINAPI","98015","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.737,65","2.906,64",null,"CR",{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9117816%"},{"$f":"IF($B1851=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1851,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3481552%"}]
["SINAPI 98016","SINAPI","98016","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.977,83","8.362,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8404038%"},{"$f":"IF($B1852=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1852,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9665692%"}]
["SINAPI 98017","SINAPI","98017","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.008,34","3.194,16",null,"CR",{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9369928%"},{"$f":"IF($B1853=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1853,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3735965%"}]
["SINAPI 98018","SINAPI","98018","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.895,75","9.322,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7247861%"},{"$f":"IF($B1854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8454429%"}]
["SINAPI 98019","SINAPI","98019","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.304,27","3.508,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9182144%"},{"$f":"IF($B1855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3546593%"}]
["SINAPI 98020","SINAPI","98020","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.315,21","6.621,25",null,"AS",{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0422373%"},{"$f":"IF($B1856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1779445%"}]
["SINAPI 98021","SINAPI","98021","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.492,08","2.645,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8317777%"},{"$f":"IF($B1857=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1857,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2663429%"}]
["SINAPI 98022","SINAPI","98022","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.406,65","7.761,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7061069%"},{"$f":"IF($B1858=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1858,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8260985%"}]
["SINAPI 98023","SINAPI","98023","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.762,80","2.933,15",null,"CR",{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8650973%"},{"$f":"IF($B1859=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1859,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3007107%"}]
["SINAPI 98024","SINAPI","98024","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.564,62","8.969,05",null,"AS",{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2145452%"},{"$f":"IF($B1860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3101952%"}]
["SINAPI 98025","SINAPI","98025","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","3.033,57","3.220,76",null,"CR",{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8943864%"},{"$f":"IF($B1861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3299033%"}]
["SINAPI 98026","SINAPI","98026","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.664,48","10.118,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0242112%"},{"$f":"IF($B1862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1104989%"}]
["SINAPI 98027","SINAPI","98027","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.304,27","3.508,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9182144%"},{"$f":"IF($B1863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3546593%"}]
["SINAPI 98028","SINAPI","98028","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.764,37","11.267,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8734202%"},{"$f":"IF($B1864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9517732%"}]
["SINAPI 98029","SINAPI","98029","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.580,21","3.801,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9301987%"},{"$f":"IF($B1865=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1865,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3668735%"}]
["SINAPI 98030","SINAPI","98030","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.782,86","9.183,85",null,"AS",{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1757486%"},{"$f":"IF($B1866=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1866,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2184017%"}]
["SINAPI 98031","SINAPI","98031","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","3.038,83","3.226,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8850000%"},{"$f":"IF($B1867=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1867,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3206270%"}]
["SINAPI 98032","SINAPI","98032","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.113,03","10.569,89",null,"AS",{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8580052%"},{"$f":"IF($B1868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8837829%"}]
["SINAPI 98033","SINAPI","98033","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.309,53","3.513,82",null,"CR",{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9096816%"},{"$f":"IF($B1869=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1869,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3460709%"}]
["SINAPI 98034","SINAPI","98034","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.443,16","11.955,94",null,"AS",{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,6139603%"},{"$f":"IF($B1870=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1870,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6259478%"}]
["SINAPI 98035","SINAPI","98035","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.580,21","3.801,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9301987%"},{"$f":"IF($B1871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3668735%"}]
["SINAPI 98036","SINAPI","98036","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.773,29","13.341,96",null,"AS",{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4204011%"},{"$f":"IF($B1872=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1872,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4220526%"}]
["SINAPI 98037","SINAPI","98037","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.856,17","4.094,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9405252%"},{"$f":"IF($B1873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3768261%"}]
["SINAPI 98038","SINAPI","98038","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.691,97","12.211,43",null,"AS",{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3618624%"},{"$f":"IF($B1874=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1874,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3602226%"}]
["SINAPI 98039","SINAPI","98039","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.585,47","3.806,86",null,"CR",{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9227361%"},{"$f":"IF($B1875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3588416%"}]
["SINAPI 98040","SINAPI","98040","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","13.222,27","13.804,22",null,"AS",{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0837054%"},{"$f":"IF($B1876=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1876,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0668941%"}]
["SINAPI 98041","SINAPI","98041","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.856,17","4.094,37",null,"CR",{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9405252%"},{"$f":"IF($B1877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3768261%"}]
["SINAPI 98042","SINAPI","98042","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.752,61","15.397,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8640860%"},{"$f":"IF($B1878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8347483%"}]
["SINAPI 98043","SINAPI","98043","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","4.132,21","4.387,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9491856%"},{"$f":"IF($B1879=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1879,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3858289%"}]
["SINAPI 98044","SINAPI","98044","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","15.001,50","15.652,66",null,"AS",{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6800973%"},{"$f":"IF($B1880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6401804%"}]
["SINAPI 98045","SINAPI","98045","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","4.132,21","4.387,53",null,"CR",{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9491856%"},{"$f":"IF($B1881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3858289%"}]
["SINAPI 98046","SINAPI","98046","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.731,88","17.452,08",null,"AS",{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4393853%"},{"$f":"IF($B1882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3855680%"}]
["SINAPI 98047","SINAPI","98047","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.408,18","4.680,59",null,"CR",{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9578354%"},{"$f":"IF($B1883=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1883,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3941051%"}]
["SINAPI 98048","SINAPI","98048","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","18.711,20","19.507,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1044454%"},{"$f":"IF($B1884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0310789%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98049"},"SINAPI","98049","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.632,76","4.919,52",null,"CR",{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0220702%"},{"$f":"IF($B1885=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1885,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,4599422%"}]
["SINAPI 98050","SINAPI","98050","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","304,61","307,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6336640%"},{"$f":"IF($B1886=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1886,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4297579%"}]
["SINAPI 98051","SINAPI","98051","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","1.050,26","1.111,36",null,"AS",{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,5642960%"},{"$f":"IF($B1887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9451847%"}]
["SINAPI 98405","SINAPI","98405","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.752,38","2.896,88",null,"AS",{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7484208%"},{"$f":"IF($B1888=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1888,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0016940%"}]
["SINAPI 98406","SINAPI","98406","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.392,14","6.714,93",null,"AS",{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3998063%"},{"$f":"IF($B1889=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1889,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5970963%"}]
["SINAPI 98407","SINAPI","98407","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.173,58","4.388,12",null,"AS",{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0010654%"},{"$f":"IF($B1890=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1890,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2231085%"}]
["SINAPI 98408","SINAPI","98408","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.898,89","5.149,52",null,"AS",{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,8386594%"},{"$f":"IF($B1891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0539716%"}]
["SINAPI 98409","SINAPI","98409","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","416,39","420,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7489969%"},{"$f":"IF($B1892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6849891%"}]
["SINAPI 98410","SINAPI","98410","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.298,64","1.333,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9513082%"},{"$f":"IF($B1893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1184764%"}]
["SINAPI 99240","SINAPI","99240","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","729,15","735,07",null,"AS",{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3846048%"},{"$f":"IF($B1894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1468326%"}]
["SINAPI 99241","SINAPI","99241","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020","M","1.845,51","1.963,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3732489%"},{"$f":"IF($B1895=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1895,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8372610%"}]
["SINAPI 99242","SINAPI","99242","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.164,52","3.331,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9943353%"},{"$f":"IF($B1896=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1896,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2570064%"}]
["SINAPI 99243","SINAPI","99243","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M. AF_12/2020","M","1.763,76","1.875,19",null,"AS",{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8812145%"},{"$f":"IF($B1897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3370819%"}]
["SINAPI 99244","SINAPI","99244","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.093,43","5.348,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1515861%"},{"$f":"IF($B1898=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1898,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3382892%"}]
["SINAPI 99246","SINAPI","99246","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","999,96","1.007,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0094026%"},{"$f":"IF($B1899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7232773%"}]
["SINAPI 99247","SINAPI","99247","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020","M","2.104,48","2.239,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4314597%"},{"$f":"IF($B1900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8960508%"}]
["SINAPI 99248","SINAPI","99248","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.070,37","4.277,56",null,"AS",{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6754575%"},{"$f":"IF($B1901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,8843439%"}]
["SINAPI 99249","SINAPI","99249","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,5 M. AF_12/2020","M","2.156,22","2.293,32",null,"AS",{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1396924%"},{"$f":"IF($B1902=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1902,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6001151%"}]
["SINAPI 99252","SINAPI","99252","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.655,06","2.796,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3546176%"},{"$f":"IF($B1903=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1903,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6304863%"}]
["SINAPI 99254","SINAPI","99254","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020","M","1.327,52","1.412,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1893727%"},{"$f":"IF($B1904=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1904,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6504638%"}]
["SINAPI 99256","SINAPI","99256","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.987,89","6.285,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8916406%"},{"$f":"IF($B1905=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1905,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0665689%"}]
["SINAPI 99259","SINAPI","99259","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","3.361,56","3.539,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9983314%"},{"$f":"IF($B1906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2615216%"}]
["SINAPI 99261","SINAPI","99261","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020","M","1.586,49","1.687,72",null,"CR",{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,2958057%"},{"$f":"IF($B1907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,7599184%"}]
["SINAPI 99263","SINAPI","99263","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.363,49","2.514,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4767298%"},{"$f":"IF($B1908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9421938%"}]
["SINAPI 99265","SINAPI","99265","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.068,02","4.281,83",null,"AS",{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7684149%"},{"$f":"IF($B1909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0213194%"}]
["SINAPI 99266","SINAPI","99266","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020","M","1.845,51","1.963,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3732489%"},{"$f":"IF($B1910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8372610%"}]
["SINAPI 99267","SINAPI","99267","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.774,54","5.024,33",null,"AS",{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6047034%"},{"$f":"IF($B1911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8511342%"}]
["SINAPI 99268","SINAPI","99268","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","494,91","508,37",null,"AS",{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9582667%"},{"$f":"IF($B1912=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1912,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,1229605%"}]
["SINAPI 99269","SINAPI","99269","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X2,5 M. AF_12/2020","M","2.104,48","2.239,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4314597%"},{"$f":"IF($B1913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8960508%"}]
["SINAPI 99270","SINAPI","99270","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","650,26","665,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1601478%"},{"$f":"IF($B1914=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1914,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0530848%"}]
["SINAPI 99271","SINAPI","99271","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.882,22","7.222,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6976606%"},{"$f":"IF($B1915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8642674%"}]
["SINAPI 99272","SINAPI","99272","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,95 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.162,69","1.227,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9771289%"},{"$f":"IF($B1916=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1916,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3098244%"}]
["SINAPI 99273","SINAPI","99273","POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.663,76","1.759,16",null,"AS",{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9738302%"},{"$f":"IF($B1917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3375988%"}]
["SINAPI 99274","SINAPI","99274","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","5.519,00","5.804,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2460384%"},{"$f":"IF($B1918=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1918,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4786923%"}]
["SINAPI 99275","SINAPI","99275","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","983,11","1.017,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8693109%"},{"$f":"IF($B1919=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1919,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4429419%"}]
["SINAPI 99276","SINAPI","99276","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3 M. AF_12/2020","M","2.622,53","2.790,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5120828%"},{"$f":"IF($B1920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9786142%"}]
["SINAPI 99277","SINAPI","99277","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3 M. AF_12/2020","M","2.363,49","2.514,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4767298%"},{"$f":"IF($B1921=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1921,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9421938%"}]
["SINAPI 99278","SINAPI","99278","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","414,07","418,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7602503%"},{"$f":"IF($B1922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7013226%"}]
["SINAPI 99279","SINAPI","99279","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.230,25","6.551,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1524060%"},{"$f":"IF($B1923=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1923,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3814291%"}]
["SINAPI 99280","SINAPI","99280","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,80 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.144,75","2.263,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6871836%"},{"$f":"IF($B1924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,0103542%"}]
["SINAPI 99281","SINAPI","99281","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020","M","2.622,53","2.790,73",null,"CR",{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5120828%"},{"$f":"IF($B1925=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1925,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9786142%"}]
["SINAPI 99282","SINAPI","99282","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M. AF_12/2020","M","2.907,70","3.094,27",null,"CR",{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5276006%"},{"$f":"IF($B1926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9939415%"}]
["SINAPI 99283","SINAPI","99283","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020","M","1.240,55","1.317,79",null,"AS",{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2713518%"},{"$f":"IF($B1927=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1927,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7160643%"}]
["SINAPI 99284","SINAPI","99284","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.776,73","8.159,58",null,"AS",{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5491498%"},{"$f":"IF($B1928=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1928,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7084908%"}]
["SINAPI 99285","SINAPI","99285","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2018_PA","UN","1.376,84","1.417,72",null,"AS",{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6232453%"},{"$f":"IF($B1929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9385736%"}]
["SINAPI 99286","SINAPI","99286","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.941,57","7.299,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0790899%"},{"$f":"IF($B1930=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1930,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3047853%"}]
["SINAPI 99287","SINAPI","99287","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.857,08","10.312,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5182080%"},{"$f":"IF($B1931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5788341%"}]
["SINAPI 99288","SINAPI","99288","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","547,22","552,26",null,"AS",{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,0967806%"},{"$f":"IF($B1932=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1932,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9574510%"}]
["SINAPI 99289","SINAPI","99289","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1X4 M. AF_12/2020","M","2.881,48","3.066,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5429536%"},{"$f":"IF($B1933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0092778%"}]
["SINAPI 99290","SINAPI","99290","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","4.168,92","4.381,75",null,"AS",{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7669139%"},{"$f":"IF($B1934=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1934,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9796750%"}]
["SINAPI 99291","SINAPI","99291","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X3,5 M. AF_12/2020","M","2.881,48","3.066,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5429536%"},{"$f":"IF($B1935=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1935,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0092778%"}]
["SINAPI 99292","SINAPI","99292","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.654,71","2.798,54",null,"AS",{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8643612%"},{"$f":"IF($B1936=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1936,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1593775%"}]
["SINAPI 99293","SINAPI","99293","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020","M","1.502,18","1.596,53",null,"AS",{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6299808%"},{"$f":"IF($B1937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0799280%"}]
["SINAPI 99294","SINAPI","99294","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.671,12","9.096,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4318831%"},{"$f":"IF($B1938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5858013%"}]
["SINAPI 99296","SINAPI","99296","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3 M. AF_12/2020","M","3.166,66","3.369,98",null,"CR",{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5541055%"},{"$f":"IF($B1939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0209327%"}]
["SINAPI 99297","SINAPI","99297","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X4 M. AF_12/2020","M","3.162,14","3.365,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5564761%"},{"$f":"IF($B1940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0233048%"}]
["SINAPI 99298","SINAPI","99298","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.152,83","11.663,63",null,"AS",{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2693020%"},{"$f":"IF($B1941=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1941,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3164477%"}]
["SINAPI 99299","SINAPI","99299","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.425,59","3.645,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5765531%"},{"$f":"IF($B1942=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1942,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0437320%"}]
["SINAPI 99300","SINAPI","99300","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.448,57","13.015,02",null,"AS",{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0720697%"},{"$f":"IF($B1943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1090225%"}]
["SINAPI 99301","SINAPI","99301","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","6.156,24","6.461,20",null,"AS",{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7552494%"},{"$f":"IF($B1944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9237673%"}]
["SINAPI 99302","SINAPI","99302","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X4 M. AF_12/2020","M","3.689,07","3.926,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5929641%"},{"$f":"IF($B1945=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1945,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0598926%"}]
["SINAPI 99303","SINAPI","99303","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","11.395,06","11.912,50",null,"AS",{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0112389%"},{"$f":"IF($B1946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0449658%"}]
["SINAPI 99304","SINAPI","99304","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3 M. AF_12/2020","M","3.430,11","3.650,44",null,"CR",{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5743007%"},{"$f":"IF($B1947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0411368%"}]
["SINAPI 99305","SINAPI","99305","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","12.885,95","13.465,62",null,"AS",{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7269680%"},{"$f":"IF($B1948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,7456603%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 99306"},"SINAPI","99306","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X3,5 M. AF_12/2020","M","3.689,07","3.926,13",null,"CR",{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5929641%"},{"$f":"IF($B1949=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1949,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0598926%"}]
["SINAPI 99307","SINAPI","99307","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2 M. AF_12/2020","M","2.385,18","2.538,00",null,"CR",{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4623347%"},{"$f":"IF($B1950=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1950,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9275902%"}]
["SINAPI 99308","SINAPI","99308","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.376,90","15.018,81",null,"AS",{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5023989%"},{"$f":"IF($B1951=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1951,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5087495%"}]
["SINAPI 99309","SINAPI","99309","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3X4 M. AF_12/2020","M","3.952,62","4.206,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6070782%"},{"$f":"IF($B1952=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1952,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0741723%"}]
["SINAPI 99310","SINAPI","99310","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","14.619,20","15.267,76",null,"AS",{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3140032%"},{"$f":"IF($B1953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3098668%"}]
["SINAPI 99311","SINAPI","99311","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020","M","3.952,62","4.206,71",null,"CR",{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6070782%"},{"$f":"IF($B1954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0741723%"}]
["SINAPI 99312","SINAPI","99312","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","7.219,97","7.573,91",null,"AS",{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4113511%"},{"$f":"IF($B1955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5645819%"}]
["SINAPI 99313","SINAPI","99313","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","16.305,18","17.022,47",null,"AS",{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0674274%"},{"$f":"IF($B1956=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1956,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0495700%"}]
["SINAPI 99314","SINAPI","99314","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 3,5X4 M. AF_12/2020","M","4.216,11","4.487,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6205705%"},{"$f":"IF($B1957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0873829%"}]
["SINAPI 99315","SINAPI","99315","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","18.233,50","19.026,24",null,"AS",{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7244417%"},{"$f":"IF($B1958=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1958,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6871901%"}]
["SINAPI 99317","SINAPI","99317","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X2,5 M. AF_12/2020","M","2.644,16","2.813,70",null,"CR",{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4986947%"},{"$f":"IF($B1959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9650869%"}]
["SINAPI 99318","SINAPI","99318","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","303,57","306,14",null,"AS",{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6364954%"},{"$f":"IF($B1960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4322133%"}]
["SINAPI 99319","SINAPI","99319","CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020","M","982,05","1.042,69",null,"AS",{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9332232%"},{"$f":"IF($B1961=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1961,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3718269%"}]
["SINAPI 99320","SINAPI","99320","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.350,21","8.753,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9022635%"},{"$f":"IF($B1962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0313545%"}]
["SINAPI 99321","SINAPI","99321","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3 M. AF_12/2020","M","2.903,18","3.089,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5307793%"},{"$f":"IF($B1963=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1963,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9967555%"}]
["SINAPI 99322","SINAPI","99322","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","9.422,34","9.874,30",null,"AS",{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7075451%"},{"$f":"IF($B1964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8275771%"}]
["SINAPI 99323","SINAPI","99323","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X3,5 M. AF_12/2020","M","3.162,14","3.365,17",null,"CR",{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5564761%"},{"$f":"IF($B1965=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1965,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0233048%"}]
["SINAPI 99324","SINAPI","99324","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","10.494,50","10.995,46",null,"AS",{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,5533962%"},{"$f":"IF($B1966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6654838%"}]
["SINAPI 99325","SINAPI","99325","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2X4 M. AF_12/2020","M","3.425,59","3.645,63",null,"CR",{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5765531%"},{"$f":"IF($B1967=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1967,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0437320%"}]
["SINAPI 99326","SINAPI","99326","BASE PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 2,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","8.561,30","8.960,78",null,"AS",{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8418036%"},{"$f":"IF($B1968=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1968,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9191116%"}]
["SINAPI 99327","SINAPI","99327","ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 4X4 M. AF_12/2020","M","4.435,41","4.720,83",null,"CR",{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6485412%"},{"$f":"IF($B1969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1161314%"}]
["SINAPI 101800","SINAPI","101800","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.654,58","1.719,55",null,"AS",{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0161470%"},{"$f":"IF($B1970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8115078%"}]
["SINAPI 101801","SINAPI","101801","CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020","UN","1.132,67","1.172,95",null,"AS",{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5603851%"},{"$f":"IF($B1971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1839557%"}]
["SINAPI 101806","SINAPI","101806","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","589,54","630,10",null,"AS",{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,6428923%"},{"$f":"IF($B1972=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1972,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1527041%"}]
["SINAPI 101807","SINAPI","101807","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","520,54","557,34",null,"AS",{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9098687%"},{"$f":"IF($B1973=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1973,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4264739%"}]
["SINAPI 101808","SINAPI","101808","CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. AF_12/2020","UN","565,71","574,67",null,"AS",{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4398525%"},{"$f":"IF($B1974=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1974,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8412559%"}]
["SINAPI 101809","SINAPI","101809","BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO ESTRUTURAL, DIMENSÕES INTERNAS DE 90X150 M, PROFUNDIDADE DE 1,25 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.958,31","3.105,21",null,"AS",{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8440721%"},{"$f":"IF($B1975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0208477%"}]
["SINAPI 102139","SINAPI","102139","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","1.800,25","1.846,40",null,"AS",{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,9394712%"},{"$f":"IF($B1976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0141265%"}]
["SINAPI 102141","SINAPI","102141","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA  ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.804,27","2.870,74",null,"AS",{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6578383%"},{"$f":"IF($B1977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6085190%"}]
["SINAPI 102142","SINAPI","102142","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,50 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA","UN","2.761,18","2.827,35",null,"AS",{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8324028%"},{"$f":"IF($B1978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8005855%"}]
["SINAPI 102457","SINAPI","102457","BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,20 M, PROFUNDIDADE = 1,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_05/2021_PA","UN","1.758,57","1.801,92",null,"AS",{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2865114%"},{"$f":"IF($B1979=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1979,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2975554%"}]
["SINAPI 94263","SINAPI","94263","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","35,37","37,38",null,"AS",{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6704545%"},{"$f":"IF($B1980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0531972%"}]
["SINAPI 94264","SINAPI","94264","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","39,77","42,29",null,"AS",{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,9191919%"},{"$f":"IF($B1981=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1981,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3941120%"}]
["SINAPI 94265","SINAPI","94265","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","48,70","50,86",null,"AS",{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3863261%"},{"$f":"IF($B1982=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1982,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4068598%"}]
["SINAPI 94266","SINAPI","94266","GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024","M","53,74","56,49",null,"AS",{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7623577%"},{"$f":"IF($B1983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9831410%"}]
["SINAPI 94267","SINAPI","94267","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","59,16","61,45",null,"AS",{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7288135%"},{"$f":"IF($B1984=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1984,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5038342%"}]
["SINAPI 94268","SINAPI","94268","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024","M","64,72","67,64",null,"AS",{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0340768%"},{"$f":"IF($B1985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0715661%"}]
["SINAPI 94269","SINAPI","94269","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","85,48","88,28",null,"AS",{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6897117%"},{"$f":"IF($B1986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1602360%"}]
["SINAPI 94270","SINAPI","94270","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","93,19","96,87",null,"AS",{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1743523%"},{"$f":"IF($B1987=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1987,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,9909015%"}]
["SINAPI 94271","SINAPI","94271","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","104,32","107,70",null,"AS",{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4477726%"},{"$f":"IF($B1988=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1988,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9166821%"}]
["SINAPI 94272","SINAPI","94272","GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024","M","114,62","119,18",null,"AS",{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3470439%"},{"$f":"IF($B1989=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1989,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1558168%"}]
["SINAPI 94273","SINAPI","94273","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","43,78","45,22",null,"CR",{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7540645%"},{"$f":"IF($B1990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2518288%"}]
["SINAPI 94274","SINAPI","94274","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","46,52","48,30",null,"CR",{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3660637%"},{"$f":"IF($B1991=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1991,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1211115%"}]
["SINAPI 94275","SINAPI","94275","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","39,78","41,11",null,"CR",{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2894604%"},{"$f":"IF($B1992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7925817%"}]
["SINAPI 94276","SINAPI","94276","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","42,52","44,19",null,"CR",{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1904761%"},{"$f":"IF($B1993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0022675%"}]
["SINAPI 94277","SINAPI","94277","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","35,14","36,40",null,"CR",{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7375178%"},{"$f":"IF($B1994=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1994,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4041850%"}]
["SINAPI 94278","SINAPI","94278","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024","M","37,87","39,48",null,"CR",{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0571731%"},{"$f":"IF($B1995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9801929%"}]
["SINAPI 94279","SINAPI","94279","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","42,12","43,31",null,"CR",{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8140033%"},{"$f":"IF($B1996=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1996,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0696920%"}]
["SINAPI 94280","SINAPI","94280","ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024","M","44,84","46,39",null,"CR",{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7536879%"},{"$f":"IF($B1997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3402462%"}]
["SINAPI 94281","SINAPI","94281","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","46,24","47,77",null,"CR",{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8398268%"},{"$f":"IF($B1998=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1998,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3611227%"}]
["SINAPI 94282","SINAPI","94282","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","53,47","55,90",null,"CR",{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1611090%"},{"$f":"IF($B1999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C1999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2139018%"}]
["SINAPI 94283","SINAPI","94283","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","63,44","65,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6554118%"},{"$f":"IF($B2000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8187125%"}]
["SINAPI 94285","SINAPI","94285","EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024","M","82,88","85,02",null,"CR",{"$f":"IF($B2002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1356116%"},{"$f":"IF($B2002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2135625%"}]
["SINAPI 94294","SINAPI","94294","EXECUÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO PARA CONTENÇÃO DE GUIAS PRÉ-FABRICADAS. AF_01/2024","M","8,62","8,93",null,"CR",{"$f":"IF($B2011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1132075%"},{"$f":"IF($B2011=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2011,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9090909%"}]
["SINAPI 102730","SINAPI","102730","ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021","KG","11,84","12,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,0068027%"},{"$f":"IF($B2020=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2020,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2020,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0713101%"}]
["SINAPI 102739","SINAPI","102739","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","3.821,42","3.950,74",null,"AS",{"$f":"IF($B2029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4362897%"},{"$f":"IF($B2029=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2029,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2029,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0096512%"}]
["SINAPI 102748","SINAPI","102748","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","12.052,61","12.433,92",null,"AS",{"$f":"IF($B2038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0019089%"},{"$f":"IF($B2038=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2038,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4636470%"}]
["SINAPI 102753","SINAPI","102753","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.333,84","11.681,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3621456%"},{"$f":"IF($B2043=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2043,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2043,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7757187%"}]
["SINAPI 102767","SINAPI","102767","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 250 X 250 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","34.859,25","35.970,95",null,"AS",{"$f":"IF($B2057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1832326%"},{"$f":"IF($B2057=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2057,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6461858%"}]
["SINAPI 102768","SINAPI","102768","BOCA PARA BUEIRO DUPLO CELULAR 300 X 300 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","48.660,34","50.099,96",null,"AS",{"$f":"IF($B2058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5984021%"},{"$f":"IF($B2058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9228015%"}]
["SINAPI 102777","SINAPI","102777","BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","20.357,16","20.941,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0196893%"},{"$f":"IF($B2067=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2067,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2810661%"}]
["SINAPI 102786","SINAPI","102786","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO TUBULAR D = 60 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","11.613,24","11.913,44",null,"AS",{"$f":"IF($B2076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,1221207%"},{"$f":"IF($B2076=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2076,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,2118193%"}]
["SINAPI 102799","SINAPI","102799","BOCA PARA BUEIRO TRIPLO CELULAR 150 X 150 CM EM GABIÃO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 45°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021","UN","35.982,64","36.927,01",null,"AS",{"$f":"IF($B2089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3838433%"},{"$f":"IF($B2089=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2089,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,4976233%"}]
["SINAPI 101572","SINAPI","101572","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","25,77","27,35",null,"CR",{"$f":"IF($B2095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6773063%"},{"$f":"IF($B2095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,1348973%"}]
["SINAPI 101581","SINAPI","101581","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020","M2","66,86","69,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4071856%"},{"$f":"IF($B2104=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2104,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2560080%"}]
["SINAPI 101590","SINAPI","101590","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO \"U\", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020","M2","76,42","80,16",null,"CR",{"$f":"IF($B2113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3679727%"},{"$f":"IF($B2113=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2113,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2113,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5358482%"}]
["SINAPI 101605","SINAPI","101605","ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020","M2","16,87","17,83",null,"C",{"$f":"IF($B2122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0441264%"},{"$f":"IF($B2122=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2122,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3987593%"}]
["SINAPI 90791","SINAPI","90791","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","913,35","916,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5118530%"},{"$f":"IF($B2126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8819198%"}]
["SINAPI 90799","SINAPI","90799","KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.014,95","1.028,26",null,"CR",{"$f":"IF($B2133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6943240%"},{"$f":"IF($B2133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8772516%"}]
["SINAPI 90830","SINAPI","90830","FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","182,09","186,72",null,"CR",{"$f":"IF($B2142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8305410%"},{"$f":"IF($B2142=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2142,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8976377%"}]
["SINAPI 90848","SINAPI","90848","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","893,39","925,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6252408%"},{"$f":"IF($B2151=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2151,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2607905%"}]
["SINAPI 91013","SINAPI","91013","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","894,62","925,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,0948251%"},{"$f":"IF($B2160=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2160,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6921696%"}]
["SINAPI 91305","SINAPI","91305","FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","110,36","113,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,2569148%"},{"$f":"IF($B2172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7195818%"}]
["SINAPI 91316","SINAPI","91316","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.140,27","1.180,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2225450%"},{"$f":"IF($B2179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8289880%"}]
["SINAPI 91325","SINAPI","91325","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","774,67","806,61",null,"CR",{"$f":"IF($B2188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2883524%"},{"$f":"IF($B2188=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2188,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,1706484%"}]
["SINAPI 91326","SINAPI","91326","KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","829,22","861,82",null,"CR",{"$f":"IF($B2189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0302744%"},{"$f":"IF($B2189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8317480%"}]
["SINAPI 91335","SINAPI","91335","KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","1.306,31","1.338,91",null,"CR",{"$f":"IF($B2198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5176827%"},{"$f":"IF($B2198=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2198,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2198,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5521477%"}]
["SINAPI 100682","SINAPI","100682","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","893,06","928,55",null,"CR",{"$f":"IF($B2209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2972055%"},{"$f":"IF($B2209=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2209,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2209,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1178404%"}]
["SINAPI 100690","SINAPI","100690","KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","UN","945,26","982,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0773808%"},{"$f":"IF($B2217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,8824146%"}]
["SINAPI 100699","SINAPI","100699","RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA PESADA OU SUPERPESADA DE 80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019","UN","95,00","106,80",null,"CR",{"$f":"IF($B2226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,2023183%"},{"$f":"IF($B2226=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2226,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2226,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,1705717%"}]
["SINAPI 100671","SINAPI","100671","JANELA DE MADEIRA (IMBUIA/CEDRO OU EQUIV) DE CORRER COM 6 FOLHAS (2 VENEZIANAS FIXAS, 2 VENEZIANAS DE CORRER E 2 DE CORRER PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","834,13","843,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0618420%"},{"$f":"IF($B2235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0441771%"}]
["SINAPI 99841","SINAPI","99841","GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS","M","985,95","1.005,33",null,"AS",{"$f":"IF($B2244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0451981%"},{"$f":"IF($B2244=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2244,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7224128%"}]
["SINAPI 99857","SINAPI","99857","CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2\", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS","M","90,74","98,43",null,"CR",{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,2575808%"},{"$f":"IF($B2246=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2246,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,6726645%"}]
["SINAPI 100702","SINAPI","100702","PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019","M2","703,81","705,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2888099%"},{"$f":"IF($B2255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4805990%"}]
["SINAPI 100709","SINAPI","100709","DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3\" X 21/2\", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019","UN","51,93","56,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0227668%"},{"$f":"IF($B2264=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2264,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2264,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5071327%"}]
["SINAPI 102158","SINAPI","102158","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021","M2","277,62","279,13",null,"CR",{"$f":"IF($B2273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5845522%"},{"$f":"IF($B2273=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2273,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2273,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1027662%"}]
["SINAPI 102167","SINAPI","102167","INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS","M2","341,49","343,96",null,"AS",{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,7709700%"},{"$f":"IF($B2282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4466674%"}]
["SINAPI 102180","SINAPI","102180","INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS","M2","369,41","377,17",null,"CR",{"$f":"IF($B2292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9109245%"},{"$f":"IF($B2292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6801909%"}]
["SINAPI 94569","SINAPI","94569","JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019","M2","693,20","701,49",null,"CR",{"$f":"IF($B2301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9309200%"},{"$f":"IF($B2301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,0204017%"}]
["SINAPI 101097","SINAPI","101097","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 80CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO FEITO EM OBRA E LANÇADO COM JERICA. AF_05/2020_PA","M3","1.218,82","1.289,47",null,"AS",{"$f":"IF($B2310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3246374%"},{"$f":"IF($B2310=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2310,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7116410%"}]
["SINAPI 101106","SINAPI","101106","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 100CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3","1.155,47","1.200,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7453278%"},{"$f":"IF($B2319=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2319,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5311629%"}]
["SINAPI 101107","SINAPI","101107","TUBULÃO A CÉU ABERTO, DIÂMETRO DO FUSTE DE 120CM, ESCAVAÇÃO MANUAL, SEM ALARGAMENTO DE BASE, CONCRETO USINADO E LANÇADO COM BOMBA OU DIRETAMENTE DO CAMINHÃO (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO). AF_05/2020_PA","M3","1.064,97","1.103,08",null,"AS",{"$f":"IF($B2320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6041778%"},{"$f":"IF($B2320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2438962%"}]
["SINAPI 95603","SINAPI","95603","ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 61 CM A 80 CM. AF_05/2021","UN","42,92","48,14",null,"CR",{"$f":"IF($B2329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6964246%"},{"$f":"IF($B2329=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2329,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2329,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7952511%"}]
["SINAPI 100655","SINAPI","100655","ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 90 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019_PA","M","724,93","728,15",null,"AS",{"$f":"IF($B2339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8088257%"},{"$f":"IF($B2339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2339711%"}]
["SINAPI 100896","SINAPI","100896","ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA","M","64,84","65,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2731222%"},{"$f":"IF($B2348=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2348,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6712496%"}]
["SINAPI 102521","SINAPI","102521","ARRASAMENTO MECÂNICO DE ESTACA BARRETE DE CONCRETO ARMADO, SEÇÃO DE 0,40 X 2,50 M. AF_05/2021","UN","100,89","113,19",null,"CR",{"$f":"IF($B2357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5536265%"},{"$f":"IF($B2357=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2357,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2357,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6656055%"}]
["SINAPI 96621","SINAPI","96621","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_01/2024","M3","240,15","250,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5338082%"},{"$f":"IF($B2366=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2366,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5409803%"}]
["SINAPI 97088","SINAPI","97088","ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021","KG","14,89","15,08",null,"CR",{"$f":"IF($B2375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4231805%"},{"$f":"IF($B2375=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2375,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2375,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,5808383%"}]
["SINAPI 97103","SINAPI","97103","EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","271,35","275,52",null,"AS",{"$f":"IF($B2385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0702402%"},{"$f":"IF($B2385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4355408%"}]
["SINAPI 100322","SINAPI","100322","LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024","M3","183,44","190,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3499509%"},{"$f":"IF($B2386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1627321%"}]
["SINAPI 103078","SINAPI","103078","EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021","M2","244,97","248,78",null,"AS",{"$f":"IF($B2395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2071732%"},{"$f":"IF($B2395=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2395,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5828092%"}]
["SINAPI 92269","SINAPI","92269","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020","M2","138,53","142,04",null,"AS",{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6907514%"},{"$f":"IF($B2404=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2404,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7398689%"}]
["SINAPI 92415","SINAPI","92415","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","152,60","160,38",null,"AS",{"$f":"IF($B2412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7490973%"},{"$f":"IF($B2412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,9722707%"}]
["SINAPI 92437","SINAPI","92437","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","82,37","87,22",null,"AS",{"$f":"IF($B2423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0092504%"},{"$f":"IF($B2423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4022990%"}]
["SINAPI 92450","SINAPI","92450","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","417,20","429,86",null,"AS",{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0786740%"},{"$f":"IF($B2432=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2432,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4304504%"}]
["SINAPI 92459","SINAPI","92459","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","142,70","149,27",null,"AS",{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5176536%"},{"$f":"IF($B2441=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2441,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5865546%"}]
["SINAPI 92468","SINAPI","92468","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","143,73","149,81",null,"AS",{"$f":"IF($B2450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9353355%"},{"$f":"IF($B2450=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2450,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2450,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8597406%"}]
["SINAPI 92476","SINAPI","92476","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","132,56","137,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7199002%"},{"$f":"IF($B2458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5132382%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92479"},"SINAPI","92479","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","77,52","80,99",null,"AS",{"$f":"IF($B2461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5643153%"},{"$f":"IF($B2461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5803649%"}]
["SINAPI 92496","SINAPI","92496","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE NERVURADA COM CUBETA E ASSOALHO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","124,36","129,75",null,"AS",{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,6622665%"},{"$f":"IF($B2470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6337550%"}]
["SINAPI 92514","SINAPI","92514","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","57,54","60,18",null,"AS",{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2507836%"},{"$f":"IF($B2479=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2479,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3055786%"}]
["SINAPI 92532","SINAPI","92532","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020","M2","89,33","92,37",null,"AS",{"$f":"IF($B2488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4837480%"},{"$f":"IF($B2488=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2488,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0379362%"}]
["SINAPI 96535","SINAPI","96535","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","130,74","143,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,8112704%"},{"$f":"IF($B2500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,9475558%"}]
["SINAPI 96542","SINAPI","96542","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024","M2","95,15","103,54",null,"AS",{"$f":"IF($B2507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,3684211%"},{"$f":"IF($B2507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,7467841%"}]
["SINAPI 101975","SINAPI","101975","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\"  E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","629,87","655,09",null,"AS",{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4992050%"},{"$f":"IF($B2516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,3412807%"}]
["SINAPI 101977","SINAPI","101977","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","331,78","353,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4179165%"},{"$f":"IF($B2517=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2517,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9069393%"}]
["SINAPI 101989","SINAPI","101989","FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020","M2","162,78","167,35",null,"AS",{"$f":"IF($B2526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5328660%"},{"$f":"IF($B2526=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2526,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2526,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,7406078%"}]
["SINAPI 102000","SINAPI","102000","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"U\" E LAJE CASCATA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","796,93","827,84",null,"AS",{"$f":"IF($B2537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6693625%"},{"$f":"IF($B2537=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2537,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4529652%"}]
["SINAPI 102008","SINAPI","102008","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","615,74","640,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8434659%"},{"$f":"IF($B2545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7098845%"}]
["SINAPI 102017","SINAPI","102017","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES EM \"L\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","291,09","309,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,5515082%"},{"$f":"IF($B2554=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2554,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2554,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,0233334%"}]
["SINAPI 102044","SINAPI","102044","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","239,63","253,34",null,"AS",{"$f":"IF($B2563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,8895479%"},{"$f":"IF($B2563=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2563,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2494569%"}]
["SINAPI 102059","SINAPI","102059","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_11/2020","M2","722,74","751,45",null,"AS",{"$f":"IF($B2572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2854609%"},{"$f":"IF($B2572=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2572,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2572,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1124402%"}]
["SINAPI 102061","SINAPI","102061","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","309,56","328,69",null,"AS",{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8911595%"},{"$f":"IF($B2574=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2574,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,3276992%"}]
["SINAPI 102070","SINAPI","102070","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA DUPLA COM 2 LANCES EM \"X\" E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_11/2020","M2","233,42","246,59",null,"AS",{"$f":"IF($B2583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,3369938%"},{"$f":"IF($B2583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,6878070%"}]
["SINAPI 102079","SINAPI","102079","ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 2 LANCES EM  L  E LAJE CASCATA, FÔRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020_PA","M3","5.207,86","5.458,94",null,"AS",{"$f":"IF($B2592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,9231369%"},{"$f":"IF($B2592=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2592,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0597726%"}]
["SINAPI 103761","SINAPI","103761","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022","M2","103,76","108,06",null,"AS",{"$f":"IF($B2601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4318313%"},{"$f":"IF($B2601=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2601,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3350970%"}]
["SINAPI 105406","SINAPI","105406","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_05/2024","M2","206,76","218,61",null,"AS",{"$f":"IF($B2610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,9195118%"},{"$f":"IF($B2610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2807475%"}]
["SINAPI 91597","SINAPI","91597","ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA NEGATIVA DE LAJES, TELA T-196. AF_06/2019","KG","7,03","7,18",null,"CR",{"$f":"IF($B2620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6131805%"},{"$f":"IF($B2620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,5266106%"}]
["SINAPI 92761","SINAPI","92761","ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","12,29","12,57",null,"CR",{"$f":"IF($B2629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4918032%"},{"$f":"IF($B2629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4539631%"}]
["SINAPI 92770","SINAPI","92770","ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","11,79","12,01",null,"CR",{"$f":"IF($B2638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5641025%"},{"$f":"IF($B2638=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2638,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2497904%"}]
["SINAPI 92802","SINAPI","92802","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022","KG","9,73","9,79",null,"CR",{"$f":"IF($B2647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2268041%"},{"$f":"IF($B2647=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2647,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9129989%"}]
["SINAPI 92803","SINAPI","92803","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022","KG","8,97","9,00",null,"CR",{"$f":"IF($B2648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4608501%"},{"$f":"IF($B2648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7870680%"}]
["SINAPI 92880","SINAPI","92880","CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022","KG","9,64","9,65",null,"CR",{"$f":"IF($B2657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,4153686%"},{"$f":"IF($B2657=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2657,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,5186721%"}]
["SINAPI 92916","SINAPI","92916","ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022","KG","15,13","15,83",null,"CR",{"$f":"IF($B2667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5129913%"},{"$f":"IF($B2667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,6935791%"}]
["SINAPI 95577","SINAPI","95577","MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS","KG","10,58","10,73",null,"CR",{"$f":"IF($B2676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,8282442%"},{"$f":"IF($B2676=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2676,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2676056%"}]
["SINAPI 95593","SINAPI","95593","MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO RETANGULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS","KG","13,87","14,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3464337%"},{"$f":"IF($B2685=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2685,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2802236%"}]
["SINAPI 96546","SINAPI","96546","ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","13,91","14,47",null,"CR",{"$f":"IF($B2694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1345875%"},{"$f":"IF($B2694=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2694,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9721835%"}]
["SINAPI 103088","SINAPI","103088","ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021","KG","9,90","10,30",null,"CR",{"$f":"IF($B2703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3691683%"},{"$f":"IF($B2703=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2703,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1707317%"}]
["SINAPI 104917","SINAPI","104917","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","15,32","16,04",null,"CR",{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4717477%"},{"$f":"IF($B2713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,6491228%"}]
["SINAPI 104918","SINAPI","104918","ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024","KG","14,18","14,70",null,"CR",{"$f":"IF($B2714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9112845%"},{"$f":"IF($B2714=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2714,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6828434%"}]
["SINAPI 90279","SINAPI","90279","GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021","M3","599,59","611,42",null,"CR",{"$f":"IF($B2723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,0544295%"},{"$f":"IF($B2723=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2723,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,7383573%"}]
["SINAPI 94964","SINAPI","94964","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","519,49","531,28",null,"CR",{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0057758%"},{"$f":"IF($B2732=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2732,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8922607%"}]
["SINAPI 94972","SINAPI","94972","CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","546,00","555,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0512721%"},{"$f":"IF($B2740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5128371%"}]
["SINAPI 99433","SINAPI","99433","CONCRETAGEM DE PLATIBANDA EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA, - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021","M3","768,41","773,53",null,"AS",{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4202634%"},{"$f":"IF($B2751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0530126%"}]
["SINAPI 102475","SINAPI","102475","CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021","M3","682,61","694,76",null,"CR",{"$f":"IF($B2760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7754791%"},{"$f":"IF($B2760=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2760,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3185541%"}]
["SINAPI 102484","SINAPI","102484","CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021","M3","781,95","791,52",null,"CR",{"$f":"IF($B2769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0894766%"},{"$f":"IF($B2769=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2769,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1996866%"}]
["SINAPI 103672","SINAPI","103672","CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS","M3","697,72","702,66",null,"AS",{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6888662%"},{"$f":"IF($B2778=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2778,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3603962%"}]
["SINAPI 103680","SINAPI","103680","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM GRUA DE CAÇAMBA DE 350 L EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 16 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","885,10","908,71",null,"AS",{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,6763054%"},{"$f":"IF($B2786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8155363%"}]
["SINAPI 103683","SINAPI","103683","CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO DE MULTIPAVIMENTOS ATÉ 04 ANDARES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022","M3","1.283,92","1.356,80",null,"AS",{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5807192%"},{"$f":"IF($B2789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,9347888%"}]
["SINAPI 101963","SINAPI","101963","LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA","M2","236,83","241,42",null,"AS",{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6883996%"},{"$f":"IF($B2798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3420834%"}]
["SINAPI 93191","SINAPI","93191","VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024","M","76,12","78,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1652369%"},{"$f":"IF($B2807=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2807,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8491406%"}]
["SINAPI 105022","SINAPI","105022","VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","28,30","29,02",null,"AS",{"$f":"IF($B2816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6428060%"},{"$f":"IF($B2816=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2816,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7369155%"}]
["SINAPI 105031","SINAPI","105031","CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024","M","48,43","49,87",null,"CR",{"$f":"IF($B2825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7754210%"},{"$f":"IF($B2825=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2825,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2825,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1235365%"}]
["SINAPI 105040","SINAPI","105040","CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024","M","31,61","34,34",null,"AS",{"$f":"IF($B2834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6538835%"},{"$f":"IF($B2834=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2834,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0897247%"}]
["SINAPI 98616","SINAPI","98616","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 10 M E MENOR OU IGUAL A 15 M. AF_06/2018","M2","124,55","126,24",null,"AS",{"$f":"IF($B2844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9788022%"},{"$f":"IF($B2844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2162505%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 98617"},"SINAPI","98617","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","115,30","116,61",null,"AS",{"$f":"IF($B2845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6246078%"},{"$f":"IF($B2845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6907838%"}]
["SINAPI 98626","SINAPI","98626","CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 60 CM DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE MAIOR QUE 15 M. AF_06/2018","M2","188,38","189,42",null,"AS",{"$f":"IF($B2854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6368477%"},{"$f":"IF($B2854=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2854,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1726237%"}]
["SINAPI 98751","SINAPI","98751","SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/2''. AF_06/2018","M","144,69","150,90",null,"CR",{"$f":"IF($B2863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4667496%"},{"$f":"IF($B2863=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2863,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4111486%"}]
["SINAPI 100768","SINAPI","100768","CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA","KG","19,17","19,72",null,"AS",{"$f":"IF($B2871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,0526315%"},{"$f":"IF($B2871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,3299232%"}]
["SINAPI 103795","SINAPI","103795","FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA ESCADA HIDRÁULICA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM, 3 UTILIZAÇÕES. AF_08/2022","M2","85,03","90,49",null,"AS",{"$f":"IF($B2882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4549416%"},{"$f":"IF($B2882=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2882,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2882,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9205136%"}]
["SINAPI 103928","SINAPI","103928","BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022","M3","531,13","556,21",null,"CR",{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2762471%"},{"$f":"IF($B2891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3769106%"}]
["SINAPI 105046","SINAPI","105046","PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 12 A 15 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M. AF_03/2024","M","48,34","50,12",null,"CR",{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4407622%"},{"$f":"IF($B2900=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2900,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1420011%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 105074"},"SINAPI","105074","PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM VERGALHÃO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M. AF_03/2024","M","535,96","539,58",null,"AS",{"$f":"IF($B2909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4692007%"},{"$f":"IF($B2909=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2909,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2909,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,1101925%"}]
["SINAPI 105086","SINAPI","105086","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 25 CM. AF_03/2024","M","159,62","162,26",null,"AS",{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9070394%"},{"$f":"IF($B2917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3628067%"}]
["SINAPI 105089","SINAPI","105089","VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024","M","337,40","340,36",null,"AS",{"$f":"IF($B2920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8077139%"},{"$f":"IF($B2920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6298342%"}]
["SINAPI 105101","SINAPI","105101","VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM. AF_03/2024","M","204,84","209,91",null,"AS",{"$f":"IF($B2929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,3850361%"},{"$f":"IF($B2929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4092642%"}]
["SINAPI 98553","SINAPI","98553","IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023","M2","185,11","187,21",null,"CR",{"$f":"IF($B2938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5122953%"},{"$f":"IF($B2938=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2938,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2938,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5453185%"}]
["SINAPI 98569","SINAPI","98569","PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_09/2023","M2","86,68","93,11",null,"AS",{"$f":"IF($B2947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,1858182%"},{"$f":"IF($B2947=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2947,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2947,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6983445%"}]
["SINAPI 91834","SINAPI","91834","ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023_PA","M","16,49","18,05",null,"CR",{"$f":"IF($B2954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8361859%"},{"$f":"IF($B2954=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2954,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2954,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,0714286%"}]
["SINAPI 91851","SINAPI","91851","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","8,50","9,23",null,"CR",{"$f":"IF($B2966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,5320666%"},{"$f":"IF($B2966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,0000000%"}]
["SINAPI 91861","SINAPI","91861","ELETRODUTO FLEXÍVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","11,68","12,84",null,"CR",{"$f":"IF($B2975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,3511188%"},{"$f":"IF($B2975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,4053209%"}]
["SINAPI 91862","SINAPI","91862","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","9,54","10,27",null,"CR",{"$f":"IF($B2976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4255544%"},{"$f":"IF($B2976=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2976,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2976,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,9019608%"}]
["SINAPI 91871","SINAPI","91871","ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","14,39","15,64",null,"CR",{"$f":"IF($B2985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C2985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2923936%"},{"$f":"IF($B2985=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C2985,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C2985,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7188704%"}]
["SINAPI 91874","SINAPI","91874","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","7,36","8,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,7759563%"},{"$f":"IF($B3000=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3000,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,1666667%"}]
["SINAPI 91878","SINAPI","91878","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","5,78","6,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"74,4308232%"},{"$f":"IF($B3004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"77,0440252%"}]
["SINAPI 91889","SINAPI","91889","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","12,21","13,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,6046129%"},{"$f":"IF($B3013=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3013,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,4832215%"}]
["SINAPI 91902","SINAPI","91902","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","11,43","12,57",null,"CR",{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,1971831%"},{"$f":"IF($B3022=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3022,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,2554044%"}]
["SINAPI 91916","SINAPI","91916","CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4\"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","20,55","22,62",null,"CR",{"$f":"IF($B3031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7966846%"},{"$f":"IF($B3031=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3031,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,8405669%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 93014"},"SINAPI","93014","LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","18,93","20,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5350319%"},{"$f":"IF($B3037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7473379%"}]
["SINAPI 93020","SINAPI","93020","CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2\"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","UN","29,84","32,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3963722%"},{"$f":"IF($B3042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,7007390%"}]
["SINAPI 91925","SINAPI","91925","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","3,79","3,95",null,"CR",{"$f":"IF($B3051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1501340%"},{"$f":"IF($B3051=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3051,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3051,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1053984%"}]
["SINAPI 91934","SINAPI","91934","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","M","25,48","26,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8103855%"},{"$f":"IF($B3060=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3060,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1972529%"}]
["SINAPI 92990","SINAPI","92990","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","81,14","81,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,7474099%"},{"$f":"IF($B3069=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3069,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,5655948%"}]
["SINAPI 93000","SINAPI","93000","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021","M","267,64","269,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3574124%"},{"$f":"IF($B3074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9858924%"}]
["SINAPI 91943","SINAPI","91943","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","21,72","23,86",null,"CR",{"$f":"IF($B3088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3721683%"},{"$f":"IF($B3088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4896929%"}]
["SINAPI 92872","SINAPI","92872","CAIXA RETANGULAR 4\" X 4\" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","13,08","14,29",null,"CR",{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6808019%"},{"$f":"IF($B3097=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3097,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9506347%"}]
["SINAPI 95789","SINAPI","95789","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","42,87","45,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3499182%"},{"$f":"IF($B3106=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3106,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3106,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,8177826%"}]
["SINAPI 95791","SINAPI","95791","CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","60,20","63,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2377389%"},{"$f":"IF($B3107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5972331%"}]
["SINAPI 95806","SINAPI","95806","CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,16","27,09",null,"CR",{"$f":"IF($B3116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7974482%"},{"$f":"IF($B3116=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3116,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3116,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,3301259%"}]
["SINAPI 95816","SINAPI","95816","CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 20 MM (1/2''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","30,77","33,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0719635%"},{"$f":"IF($B3126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5916945%"}]
["SINAPI 97887","SINAPI","97887","CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020","UN","278,15","297,91",null,"AS",{"$f":"IF($B3135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1362619%"},{"$f":"IF($B3135=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3135,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,6531548%"}]
["SINAPI 104397","SINAPI","104397","CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022","UN","25,70","27,63",null,"CR",{"$f":"IF($B3144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,7267759%"},{"$f":"IF($B3144=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3144,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2656024%"}]
["SINAPI 93653","SINAPI","93653","DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","11,19","11,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5421903%"},{"$f":"IF($B3153=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3153,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3153,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4179104%"}]
["SINAPI 93662","SINAPI","93662","DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,24","58,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7398985%"},{"$f":"IF($B3162=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3162,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1686746%"}]
["SINAPI 93672","SINAPI","93672","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","85,36","88,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,1101992%"},{"$f":"IF($B3172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6113695%"}]
["SINAPI 93673","SINAPI","93673","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","95,18","99,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7333894%"},{"$f":"IF($B3173=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3173,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6357214%"}]
["SINAPI 101879","SINAPI","101879","QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","514,02","518,18",null,"CR",{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,3510273%"},{"$f":"IF($B3182=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3182,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1074006%"}]
["SINAPI 101894","SINAPI","101894","DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","152,48","157,97",null,"CR",{"$f":"IF($B3191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8876492%"},{"$f":"IF($B3191=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3191,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3191,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5391436%"}]
["SINAPI 101902","SINAPI","101902","CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","155,17","156,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9460853%"},{"$f":"IF($B3199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7936345%"}]
["SINAPI 91952","SINAPI","91952","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","19,86","21,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,4214250%"},{"$f":"IF($B3210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,8701542%"}]
["SINAPI 91961","SINAPI","91961","INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","61,58","66,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9048007%"},{"$f":"IF($B3219=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3219,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3219,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,4090978%"}]
["SINAPI 91970","SINAPI","91970","INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","76,44","82,28",null,"CR",{"$f":"IF($B3228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7138180%"},{"$f":"IF($B3228=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3228,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,2158414%"}]
["SINAPI 91979","SINAPI","91979","INTERRUPTOR INTERMEDIÁRIO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","53,45","57,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1466341%"},{"$f":"IF($B3237=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3237,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6670171%"}]
["SINAPI 91987","SINAPI","91987","CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","50,59","54,00",null,"CR",{"$f":"IF($B3245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,9861276%"},{"$f":"IF($B3245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5163204%"}]
["SINAPI 91990","SINAPI","91990","TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","36,11","39,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,8624515%"},{"$f":"IF($B3248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,9455096%"}]
["SINAPI 91999","SINAPI","91999","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","23,67","25,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,6069462%"},{"$f":"IF($B3257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1067194%"}]
["SINAPI 92008","SINAPI","92008","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","50,96","54,81",null,"CR",{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,1377411%"},{"$f":"IF($B3266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,6661182%"}]
["SINAPI 92017","SINAPI","92017","TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","75,77","80,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7013742%"},{"$f":"IF($B3275=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3275,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1990345%"}]
["SINAPI 92024","SINAPI","92024","INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023","UN","64,04","69,24",null,"CR",{"$f":"IF($B3282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8629966%"},{"$f":"IF($B3282=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3282,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3329477%"}]
["SINAPI 97584","SINAPI","97584","LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020","UN","122,64","124,61",null,"AS",{"$f":"IF($B3294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6405548%"},{"$f":"IF($B3294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0613506%"}]
["SINAPI 100903","SINAPI","100903","LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS","UN","27,37","28,70",null,"CR",{"$f":"IF($B3303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4542124%"},{"$f":"IF($B3303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5920363%"}]
["SINAPI 103782","SINAPI","103782","LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022","UN","30,57","33,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3278689%"},{"$f":"IF($B3304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7704621%"}]
["SINAPI 101497","SINAPI","101497","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS","UN","1.781,91","1.849,21",null,"AS",{"$f":"IF($B3313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0323146%"},{"$f":"IF($B3313=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3313,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7726339%"}]
["SINAPI 101512","SINAPI","101512","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020","UN","2.459,08","2.528,96",null,"AS",{"$f":"IF($B3328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8844696%"},{"$f":"IF($B3328=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3328,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3328,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1272790%"}]
["SINAPI 101516","SINAPI","101516","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.101,61","1.128,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2689824%"},{"$f":"IF($B3332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2769454%"}]
["SINAPI 101525","SINAPI","101525","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS","UN","1.071,38","1.101,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6668662%"},{"$f":"IF($B3341=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3341,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3341,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9157222%"}]
["SINAPI 101534","SINAPI","101534","ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020","UN","1.482,81","1.524,74",null,"CR",{"$f":"IF($B3350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8523593%"},{"$f":"IF($B3350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0899773%"}]
["SINAPI 101543","SINAPI","101543","ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, COM 2 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","86,03","88,88",null,"AS",{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9029894%"},{"$f":"IF($B3359=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3359,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,3918918%"}]
["SINAPI 101549","SINAPI","101549","GRAMPO PARALELO METÁLICO, PARA REDES AÉREAS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","UN","18,61","19,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5969827%"},{"$f":"IF($B3365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,7142857%"}]
["SINAPI 101560","SINAPI","101560","CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020","M","10,82","10,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6481481%"},{"$f":"IF($B3370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,8317929%"}]
["SINAPI 101632","SINAPI","101632","RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","38,03","38,15",null,"AS",{"$f":"IF($B3379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0000000%"},{"$f":"IF($B3379=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3379,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,3084994%"}]
["SINAPI 101657","SINAPI","101657","LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020","UN","363,61","366,33",null,"CR",{"$f":"IF($B3388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9720716%"},{"$f":"IF($B3388=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3388,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3388,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6805767%"}]
["SINAPI 100579","SINAPI","100579","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","583,18","605,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4159091%"},{"$f":"IF($B3397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1728990%"}]
["SINAPI 100584","SINAPI","100584","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","694,98","726,43",null,"CR",{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9824420%"},{"$f":"IF($B3402=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3402,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0152829%"}]
["SINAPI 100598","SINAPI","100598","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 20 M, CARGA NOMINAL MAIOR QUE 1000, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 2,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.326,77","1.393,22",null,"CR",{"$f":"IF($B3416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,1725224%"},{"$f":"IF($B3416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,3597860%"}]
["SINAPI 100607","SINAPI","100607","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10,5 M, CARGA NOMINAL DE 300 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,65 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","720,76","747,12",null,"CR",{"$f":"IF($B3425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2134043%"},{"$f":"IF($B3425=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3425,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3425,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,8872345%"}]
["SINAPI 100616","SINAPI","100616","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 12 M, CARGA NOMINAL DE 1000 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,8 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.840,86","1.943,88",null,"CR",{"$f":"IF($B3434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0596161%"},{"$f":"IF($B3434=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3434,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,3953813%"}]
["SINAPI 100617","SINAPI","100617","ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 13 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,9 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019","UN","1.261,63","1.321,52",null,"CR",{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,4377001%"},{"$f":"IF($B3435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,5461013%"}]
["SINAPI 102106","SINAPI","102106","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 150 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM POSTE (NÃO INCLUSO SUPORTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020","UN","24.008,74","24.076,45",null,"AS",{"$f":"IF($B3448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8685403%"},{"$f":"IF($B3448=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3448,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3448,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1445570%"}]
["SINAPI 103655","SINAPI","103655","TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO, 750 KVA, TRIFÁSICO, 60 HZ, CLASSE 15 KV, IMERSO EM ÓLEO MINERAL, INSTALAÇÃO EM SOLO (NÃO INCLUSO ABRIGO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2022","UN","86.514,07","86.602,44",null,"AS",{"$f":"IF($B3454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,6760649%"},{"$f":"IF($B3454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,7774277%"}]
["SINAPI 96984","SINAPI","96984","ELETRODUTO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 40MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","58,27","63,50",null,"CR",{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5463138%"},{"$f":"IF($B3463=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3463,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8823715%"}]
["SINAPI 104750","SINAPI","104750","CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023","UN","15,86","17,17",null,"CR",{"$f":"IF($B3472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,7241598%"},{"$f":"IF($B3472=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3472,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,2456141%"}]
["SINAPI 104759","SINAPI","104759","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","44,94","50,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,5358895%"},{"$f":"IF($B3481=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3481,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3481,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,0938301%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 104763"},"SINAPI","104763","FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","33,07","37,16",null,"CR",{"$f":"IF($B3485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,9010023%"},{"$f":"IF($B3485=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3485,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,9005944%"}]
["SINAPI 101907","SINAPI","101907","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","588,43","591,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3126540%"},{"$f":"IF($B3500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7950279%"}]
["SINAPI 101908","SINAPI","101908","EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE","UN","183,50","186,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6258859%"},{"$f":"IF($B3501=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3501,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0405644%"}]
["SINAPI 101917","SINAPI","101917","MANÔMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM2), D = 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","146,65","152,08",null,"AS",{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5326784%"},{"$f":"IF($B3510=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3510,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,2236842%"}]
["SINAPI 98269","SINAPI","98269","CABO TELEFÔNICO CI-50 30 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","27,11","27,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5933456%"},{"$f":"IF($B3519=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3519,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3519,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8750000%"}]
["SINAPI 98281","SINAPI","98281","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","9,38","10,37",null,"CR",{"$f":"IF($B3531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,5692804%"},{"$f":"IF($B3531=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3531,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3531,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3980583%"}]
["SINAPI 98288","SINAPI","98288","CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","2,59","2,72",null,"CR",{"$f":"IF($B3538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,2500000%"},{"$f":"IF($B3538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,3283582%"}]
["SINAPI 100556","SINAPI","100556","CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019","UN","39,17","41,60",null,"CR",{"$f":"IF($B3547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0892354%"},{"$f":"IF($B3547=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3547,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3547,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,5353875%"}]
["SINAPI 98397","SINAPI","98397","PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_03/2024","M2","11,49","12,35",null,"CR",{"$f":"IF($B3556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4313210%"},{"$f":"IF($B3556=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3556,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9698943%"}]
["SINAPI 103252","SINAPI","103252","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","3.603,35","3.620,61",null,"CR",{"$f":"IF($B3565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1629515%"},{"$f":"IF($B3565=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3565,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6245974%"}]
["SINAPI 103260","SINAPI","103260","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 24000 BTU/H, QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE","UN","6.452,35","6.479,52",null,"AS",{"$f":"IF($B3573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7815017%"},{"$f":"IF($B3573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1893139%"}]
["SINAPI 103263","SINAPI","103263","AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","18.212,63","18.250,48",null,"AS",{"$f":"IF($B3576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3732905%"},{"$f":"IF($B3576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5778362%"}]
["SINAPI 103272","SINAPI","103272","AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), 36000 BTU/H, CICLO QUENTE/FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE","UN","12.158,65","12.191,16",null,"AS",{"$f":"IF($B3585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7658341%"},{"$f":"IF($B3585=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3585,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3585,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0277957%"}]
["SINAPI 103290","SINAPI","103290","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM FORRO, PARA RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO, INCLUSO FIXADOR. AF_11/2021_PA","M","45,35","46,01",null,"AS",{"$f":"IF($B3594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6816976%"},{"$f":"IF($B3594=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3594,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3594,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9803921%"}]
["SINAPI 98298","SINAPI","98298","CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","M","26,95","27,19",null,"CR",{"$f":"IF($B3603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6526589%"},{"$f":"IF($B3603=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3603,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3603,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4528023%"}]
["SINAPI 98306","SINAPI","98306","BLOCO DE ENGATE RÁPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019","UN","61,13","65,91",null,"AS",{"$f":"IF($B3610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9574120%"},{"$f":"IF($B3610=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3610,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3610,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4390763%"}]
["SINAPI 89403","SINAPI","89403","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","18,51","19,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,6008676%"},{"$f":"IF($B3622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,1007121%"}]
["SINAPI 89509","SINAPI","89509","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","19,34","20,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8785677%"},{"$f":"IF($B3631=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3631,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,3391898%"}]
["SINAPI 89511","SINAPI","89511","TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","M","32,60","34,49",null,"CR",{"$f":"IF($B3632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4402824%"},{"$f":"IF($B3632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8165989%"}]
["SINAPI 89711","SINAPI","89711","TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","M","19,67","21,55",null,"CR",{"$f":"IF($B3641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,5437882%"},{"$f":"IF($B3641=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3641,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,7440781%"}]
["SINAPI 89775","SINAPI","89775","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","191,68","192,05",null,"CR",{"$f":"IF($B3650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,2734199%"},{"$f":"IF($B3650=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3650,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3650,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4688265%"}]
["SINAPI 92280","SINAPI","92280","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","266,86","267,75",null,"AS",{"$f":"IF($B3662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1852393%"},{"$f":"IF($B3662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,5104602%"}]
["SINAPI 92305","SINAPI","92305","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","36,44","37,32",null,"AS",{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8603628%"},{"$f":"IF($B3669=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3669,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8475577%"}]
["SINAPI 92323","SINAPI","92323","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","58,78","61,28",null,"AS",{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2260810%"},{"$f":"IF($B3678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1561071%"}]
["SINAPI 92342","SINAPI","92342","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","112,49","115,85",null,"CR",{"$f":"IF($B3687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7171824%"},{"$f":"IF($B3687=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3687,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,0398998%"}]
["SINAPI 92367","SINAPI","92367","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","98,89","100,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5588175%"},{"$f":"IF($B3696=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3696,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9669190%"}]
["SINAPI 92646","SINAPI","92646","TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","110,08","111,20",null,"CR",{"$f":"IF($B3699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7812017%"},{"$f":"IF($B3699=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3699,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7206874%"}]
["SINAPI 92656","SINAPI","92656","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","135,38","137,80",null,"CR",{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8403547%"},{"$f":"IF($B3707=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3707,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3957743%"}]
["SINAPI 94602","SINAPI","94602","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","209,14","212,31",null,"AS",{"$f":"IF($B3716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0306132%"},{"$f":"IF($B3716=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3716,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3716,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3786279%"}]
["SINAPI 94653","SINAPI","94653","TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","53,63","55,07",null,"CR",{"$f":"IF($B3725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,7964519%"},{"$f":"IF($B3725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9345216%"}]
["SINAPI 94722","SINAPI","94722","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","203,90","205,87",null,"CR",{"$f":"IF($B3734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3680518%"},{"$f":"IF($B3734=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3734,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2643343%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96646"},"SINAPI","96646","TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","23,44","24,59",null,"AS",{"$f":"IF($B3741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6189455%"},{"$f":"IF($B3741=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3741,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3741,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8105349%"}]
["SINAPI 96676","SINAPI","96676","TUBO, PPR, DN 25, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","M","21,25","22,10",null,"AS",{"$f":"IF($B3753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3456090%"},{"$f":"IF($B3753=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3753,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3753,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1874716%"}]
["SINAPI 96719","SINAPI","96719","TUBO, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 20,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","17,57","18,14",null,"AS",{"$f":"IF($B3762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,6819221%"},{"$f":"IF($B3762=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3762,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,1971207%"}]
["SINAPI 96720","SINAPI","96720","TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 12,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","15,92","16,59",null,"AS",{"$f":"IF($B3763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,7146464%"},{"$f":"IF($B3763=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3763,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3763,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6060606%"}]
["SINAPI 96729","SINAPI","96729","TUBO, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25,  INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","M","26,02","26,85",null,"AS",{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8012326%"},{"$f":"IF($B3772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2262882%"}]
["SINAPI 97331","SINAPI","97331","TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4\", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","25,19","25,57",null,"AS",{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,9522292%"},{"$f":"IF($B3787=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3787,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,2941176%"}]
["SINAPI 97335","SINAPI","97335","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","76,64","76,93",null,"AS",{"$f":"IF($B3791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4288325%"},{"$f":"IF($B3791=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3791,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7716330%"}]
["SINAPI 97350","SINAPI","97350","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE I, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015","M","222,93","223,41",null,"AS",{"$f":"IF($B3800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,4447884%"},{"$f":"IF($B3800=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3800,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3800,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,6653982%"}]
["SINAPI 97498","SINAPI","97498","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","41,16","42,21",null,"CR",{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8856447%"},{"$f":"IF($B3809=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3809,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9561091%"}]
["SINAPI 100800","SINAPI","100800","TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","25,05","26,35",null,"AS",{"$f":"IF($B3818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2800000%"},{"$f":"IF($B3818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,5285171%"}]
["SINAPI 100806","SINAPI","100806","TUBO, PEX, MULTICAMADA, DN 32, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","M","41,33","42,90",null,"AS",{"$f":"IF($B3824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2241337%"},{"$f":"IF($B3824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9645191%"}]
["SINAPI 101918","SINAPI","101918","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","191,59","195,59",null,"CR",{"$f":"IF($B3829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8359525%"},{"$f":"IF($B3829=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3829,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3829,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5986293%"}]
["SINAPI 101927","SINAPI","101927","TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","M","176,62","178,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6927434%"},{"$f":"IF($B3838=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3838,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,7574892%"}]
["SINAPI 103802","SINAPI","103802","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","38,64","39,81",null,"AS",{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9015288%"},{"$f":"IF($B3847=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3847,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2389937%"}]
["SINAPI 103871","SINAPI","103871","TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","M","59,29","61,85",null,"AS",{"$f":"IF($B3856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7282553%"},{"$f":"IF($B3856=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3856,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3856,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6931045%"}]
["SINAPI 104021","SINAPI","104021","TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","M","62,33","63,83",null,"CR",{"$f":"IF($B3861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,9145656%"},{"$f":"IF($B3861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,9052994%"}]
["SINAPI 105153","SINAPI","105153","JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,01","50,67",null,"AS",{"$f":"IF($B3875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4402207%"},{"$f":"IF($B3875=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3875,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3875,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9851749%"}]
["SINAPI 89366","SINAPI","89366","JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,75","16,67",null,"CR",{"$f":"IF($B3884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3831954%"},{"$f":"IF($B3884=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3884,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3884,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,7569193%"}]
["SINAPI 89375","SINAPI","89375","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,53","12,08",null,"CR",{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4324324%"},{"$f":"IF($B3893=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3893,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5241264%"}]
["SINAPI 89376","SINAPI","89376","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,58","6,10",null,"CR",{"$f":"IF($B3894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8444847%"},{"$f":"IF($B3894=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3894,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3894,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,0662252%"}]
["SINAPI 89390","SINAPI","89390","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","20,49","21,27",null,"CR",{"$f":"IF($B3907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,2080274%"},{"$f":"IF($B3907=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3907,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8905143%"}]
["SINAPI 89396","SINAPI","89396","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,79","20,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7090724%"},{"$f":"IF($B3913=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3913,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3913,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0834132%"}]
["SINAPI 89408","SINAPI","89408","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","8,56","9,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,8823530%"},{"$f":"IF($B3922=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3922,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,8955224%"}]
["SINAPI 89417","SINAPI","89417","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,42","5,92",null,"CR",{"$f":"IF($B3931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,6387338%"},{"$f":"IF($B3931=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3931,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3931,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9659864%"}]
["SINAPI 89428","SINAPI","89428","UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,32","13,90",null,"CR",{"$f":"IF($B3940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,0566037%"},{"$f":"IF($B3940=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3940,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3940,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,0809248%"}]
["SINAPI 89432","SINAPI","89432","LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,99","28,68",null,"CR",{"$f":"IF($B3944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4280601%"},{"$f":"IF($B3944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4706703%"}]
["SINAPI 89489","SINAPI","89489","CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,45","7,91",null,"CR",{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,4054054%"},{"$f":"IF($B3959=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3959,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,8931297%"}]
["SINAPI 89490","SINAPI","89490","CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","6,94","7,40",null,"CR",{"$f":"IF($B3960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,3962264%"},{"$f":"IF($B3960=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3960,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3960,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9387755%"}]
["SINAPI 89501","SINAPI","89501","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","13,91","14,73",null,"CR",{"$f":"IF($B3969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,0331890%"},{"$f":"IF($B3969=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3969,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,3994546%"}]
["SINAPI 89514","SINAPI","89514","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","7,15","7,46",null,"CR",{"$f":"IF($B3978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2303370%"},{"$f":"IF($B3978=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3978,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,0391363%"}]
["SINAPI 89526","SINAPI","89526","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","30,95","31,56",null,"CR",{"$f":"IF($B3990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9533678%"},{"$f":"IF($B3990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,6124523%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89535"},"SINAPI","89535","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","34,60","35,44",null,"CR",{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8656629%"},{"$f":"IF($B3997=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C3997,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8399773%"}]
["SINAPI 89548","SINAPI","89548","LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","18,95","19,36",null,"CR",{"$f":"IF($B4006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1195134%"},{"$f":"IF($B4006=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4006,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4006,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8549222%"}]
["SINAPI 89557","SINAPI","89557","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","25,81","26,29",null,"CR",{"$f":"IF($B4015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2425184%"},{"$f":"IF($B4015=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4015,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8825324%"}]
["SINAPI 89566","SINAPI","89566","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","38,25","39,06",null,"CR",{"$f":"IF($B4024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9827179%"},{"$f":"IF($B4024=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4024,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7692307%"}]
["SINAPI 89569","SINAPI","89569","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","72,83","73,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,1408934%"},{"$f":"IF($B4027=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4027,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3728813%"}]
["SINAPI 89579","SINAPI","89579","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,20","11,63",null,"CR",{"$f":"IF($B4035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0448833%"},{"$f":"IF($B4035=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4035,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,8305963%"}]
["SINAPI 89592","SINAPI","89592","CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","126,56","129,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8839342%"},{"$f":"IF($B4044=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4044,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4044,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,8582458%"}]
["SINAPI 89605","SINAPI","89605","LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","19,63","20,22",null,"CR",{"$f":"IF($B4053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0715015%"},{"$f":"IF($B4053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4095190%"}]
["SINAPI 89617","SINAPI","89617","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","7,47","8,08",null,"CR",{"$f":"IF($B4062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,0540541%"},{"$f":"IF($B4062=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4062,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5000000%"}]
["SINAPI 89631","SINAPI","89631","TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","99,41","101,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8470055%"},{"$f":"IF($B4073=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4073,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4071583%"}]
["SINAPI 89643","SINAPI","89643","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,77","16,68",null,"CR",{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7466581%"},{"$f":"IF($B4081=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4081,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0843373%"}]
["SINAPI 89652","SINAPI","89652","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 15MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,36","11,83",null,"CR",{"$f":"IF($B4090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5709219%"},{"$f":"IF($B4090=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4090,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5862361%"}]
["SINAPI 89653","SINAPI","89653","LUVA DE TRANSIÇÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN15MM X 1/2\", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,73","16,20",null,"CR",{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8722044%"},{"$f":"IF($B4091=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4091,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3048327%"}]
["SINAPI 89662","SINAPI","89662","CONECTOR, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","27,53","28,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8820960%"},{"$f":"IF($B4100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,5305248%"}]
["SINAPI 89673","SINAPI","89673","REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","29,50","30,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,5499660%"},{"$f":"IF($B4110=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4110,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4110,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0039512%"}]
["SINAPI 89682","SINAPI","89682","LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","28,75","29,58",null,"CR",{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1289198%"},{"$f":"IF($B4119=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4119,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4019641%"}]
["SINAPI 89692","SINAPI","89692","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","80,91","82,97",null,"CR",{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8522642%"},{"$f":"IF($B4128=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4128,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9189189%"}]
["SINAPI 89701","SINAPI","89701","TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","158,75","162,80",null,"CR",{"$f":"IF($B4137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8840990%"},{"$f":"IF($B4137=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4137,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,9528023%"}]
["SINAPI 89721","SINAPI","89721","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","15,04","15,84",null,"CR",{"$f":"IF($B4146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,3805073%"},{"$f":"IF($B4146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6953768%"}]
["SINAPI 89732","SINAPI","89732","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","14,14","15,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6785206%"},{"$f":"IF($B4156=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4156,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,1505016%"}]
["SINAPI 89733","SINAPI","89733","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","19,92","20,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,5362903%"},{"$f":"IF($B4157=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4157,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,5615050%"}]
["SINAPI 89742","SINAPI","89742","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","32,79","33,85",null,"CR",{"$f":"IF($B4166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4547677%"},{"$f":"IF($B4166=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4166,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9419946%"}]
["SINAPI 89753","SINAPI","89753","LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","8,42","9,02",null,"CR",{"$f":"IF($B4175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7065868%"},{"$f":"IF($B4175=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4175,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4175,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2237137%"}]
["SINAPI 89762","SINAPI","89762","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","39,04","39,78",null,"CR",{"$f":"IF($B4184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5962031%"},{"$f":"IF($B4184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2245720%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 89768"},"SINAPI","89768","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,54","24,81",null,"CR",{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,5773327%"},{"$f":"IF($B4189=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4189,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,8843977%"}]
["SINAPI 89786","SINAPI","89786","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","33,29","34,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,2360024%"},{"$f":"IF($B4203=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4203,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1976911%"}]
["SINAPI 89795","SINAPI","89795","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","34,84","36,26",null,"CR",{"$f":"IF($B4212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9772792%"},{"$f":"IF($B4212=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4212,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4212,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8618784%"}]
["SINAPI 89807","SINAPI","89807","CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,83","31,64",null,"CR",{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,3602080%"},{"$f":"IF($B4221=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4221,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5060164%"}]
["SINAPI 89808","SINAPI","89808","CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","46,22","47,03",null,"CR",{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5709642%"},{"$f":"IF($B4222=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4222,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1147540%"}]
["SINAPI 89822","SINAPI","89822","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","23,13","23,60",null,"CR",{"$f":"IF($B4235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3622559%"},{"$f":"IF($B4235=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4235,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1296217%"}]
["SINAPI 89828","SINAPI","89828","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","52,71","53,18",null,"CR",{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8521755%"},{"$f":"IF($B4241=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4241,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7030691%"}]
["SINAPI 89837","SINAPI","89837","UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","115,17","115,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,3449174%"},{"$f":"IF($B4250=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4250,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4250,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8378425%"}]
["SINAPI 89847","SINAPI","89847","TÊ, CPVC, SOLDÁVEL, DN 89MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","221,20","223,05",null,"CR",{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,5535455%"},{"$f":"IF($B4259=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4259,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3413759%"}]
["SINAPI 89860","SINAPI","89860","TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","43,32","45,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4224636%"},{"$f":"IF($B4268=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4268,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,7371303%"}]
["SINAPI 89868","SINAPI","89868","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","5,52","6,00",null,"CR",{"$f":"IF($B4272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3529412%"},{"$f":"IF($B4272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8108109%"}]
["SINAPI 92296","SINAPI","92296","LUVA EM COBRE, DN 42 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","40,32","41,08",null,"AS",{"$f":"IF($B4287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2981366%"},{"$f":"IF($B4287=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4287,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9024390%"}]
["SINAPI 92297","SINAPI","92297","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","62,50","63,47",null,"AS",{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2962369%"},{"$f":"IF($B4288=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4288,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6682434%"}]
["SINAPI 92312","SINAPI","92312","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,05","22,17",null,"AS",{"$f":"IF($B4297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9357448%"},{"$f":"IF($B4297=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4297,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2007233%"}]
["SINAPI 92327","SINAPI","92327","COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,14","25,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3621262%"},{"$f":"IF($B4306=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4306,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8221961%"}]
["SINAPI 92348","SINAPI","92348","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","136,11","140,98",null,"AS",{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7577183%"},{"$f":"IF($B4318=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4318,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4084007%"}]
["SINAPI 92355","SINAPI","92355","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","200,14","207,47",null,"AS",{"$f":"IF($B4325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2365172%"},{"$f":"IF($B4325=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4325,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9106514%"}]
["SINAPI 92374","SINAPI","92374","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","54,90","58,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,2572053%"},{"$f":"IF($B4334=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4334,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,7621649%"}]
["SINAPI 92383","SINAPI","92383","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","72,67","77,82",null,"AS",{"$f":"IF($B4343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,9348395%"},{"$f":"IF($B4343=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4343,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4343,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,4438441%"}]
["SINAPI 92636","SINAPI","92636","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","205,33","213,34",null,"AS",{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8111663%"},{"$f":"IF($B4352=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4352,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,5875070%"}]
["SINAPI 92639","SINAPI","92639","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","105,10","112,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2626868%"},{"$f":"IF($B4355=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4355,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7819442%"}]
["SINAPI 92661","SINAPI","92661","NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","42,41","44,58",null,"AS",{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,9159187%"},{"$f":"IF($B4363=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4363,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,1377218%"}]
["SINAPI 92670","SINAPI","92670","JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","40,03","42,94",null,"AS",{"$f":"IF($B4372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,1351689%"},{"$f":"IF($B4372=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4372,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,6452743%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 92679"},"SINAPI","92679","JOELHO 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","197,83","202,03",null,"AS",{"$f":"IF($B4381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0820144%"},{"$f":"IF($B4381=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4381,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4381,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,8686933%"}]
["SINAPI 92693","SINAPI","92693","LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","15,52","16,64",null,"AS",{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,5759534%"},{"$f":"IF($B4390=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4390,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,1151296%"}]
["SINAPI 92704","SINAPI","92704","TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","27,96","30,20",null,"AS",{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8673836%"},{"$f":"IF($B4401=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4401,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3413015%"}]
["SINAPI 92894","SINAPI","92894","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2\"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","106,62","110,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2870283%"},{"$f":"IF($B4409=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4409,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,8953667%"}]
["SINAPI 92903","SINAPI","92903","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","313,87","316,67",null,"AS",{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9080335%"},{"$f":"IF($B4418=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4418,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7372078%"}]
["SINAPI 92904","SINAPI","92904","UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","35,87","36,99",null,"AS",{"$f":"IF($B4419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,5471803%"},{"$f":"IF($B4419=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4419,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9561451%"}]
["SINAPI 92913","SINAPI","92913","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3\" X 2 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","154,78","159,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8906987%"},{"$f":"IF($B4428=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4428,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3193408%"}]
["SINAPI 92931","SINAPI","92931","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","76,05","80,19",null,"AS",{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,1590101%"},{"$f":"IF($B4438=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4438,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4506866%"}]
["SINAPI 92940","SINAPI","92940","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 1 1/4\" X 1\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","38,61","40,66",null,"AS",{"$f":"IF($B4447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,1582771%"},{"$f":"IF($B4447=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4447,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4482758%"}]
["SINAPI 92949","SINAPI","92949","LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 2 1/2\" X 1 1/2\", CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","96,85","99,41",null,"AS",{"$f":"IF($B4456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5242818%"},{"$f":"IF($B4456=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4456,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6496879%"}]
["SINAPI 93056","SINAPI","93056","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","16,21","16,70",null,"AS",{"$f":"IF($B4465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0619195%"},{"$f":"IF($B4465=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4465,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4624624%"}]
["SINAPI 93065","SINAPI","93065","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 42 MM X 35 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","42,08","42,77",null,"AS",{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7805806%"},{"$f":"IF($B4474=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4474,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2219620%"}]
["SINAPI 93075","SINAPI","93075","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","19,03","19,74",null,"AS",{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7890295%"},{"$f":"IF($B4483=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4483,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5406504%"}]
["SINAPI 93078","SINAPI","93078","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,18","31,08",null,"AS",{"$f":"IF($B4486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9667774%"},{"$f":"IF($B4486=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4486,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3153821%"}]
["SINAPI 93086","SINAPI","93086","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 22 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","495,71","496,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9845458%"},{"$f":"IF($B4494=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4494,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1321514%"}]
["SINAPI 93097","SINAPI","93097","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","13,41","14,41",null,"AS",{"$f":"IF($B4503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,2883895%"},{"$f":"IF($B4503=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4503,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4503,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8222997%"}]
["SINAPI 93106","SINAPI","93106","JUNTA DE EXPANSÃO EM COBRE, DN 15 MM, PONTA X PONTA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","427,17","427,83",null,"AS",{"$f":"IF($B4512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0255209%"},{"$f":"IF($B4512=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4512,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4512,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1782307%"}]
["SINAPI 93115","SINAPI","93115","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","81,19","82,50",null,"AS",{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5730129%"},{"$f":"IF($B4521=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4521,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9616644%"}]
["SINAPI 93126","SINAPI","93126","CURVA EM COBRE, DN 66 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","280,02","281,81",null,"AS",{"$f":"IF($B4532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2324451%"},{"$f":"IF($B4532=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4532,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,8374503%"}]
["SINAPI 94471","SINAPI","94471","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","79,56","82,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,1950667%"},{"$f":"IF($B4540=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4540,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4540,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9427809%"}]
["SINAPI 94606","SINAPI","94606","LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","75,20","77,83",null,"AS",{"$f":"IF($B4549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,1168485%"},{"$f":"IF($B4549=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4549,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7168574%"}]
["SINAPI 94608","SINAPI","94608","LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","186,87","189,61",null,"AS",{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7050479%"},{"$f":"IF($B4550=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4550,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,0055924%"}]
["SINAPI 94622","SINAPI","94622","TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","186,62","191,87",null,"AS",{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,6277137%"},{"$f":"IF($B4559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8591835%"}]
["SINAPI 94662","SINAPI","94662","ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","10,47","11,07",null,"CR",{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1135707%"},{"$f":"IF($B4569=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4569,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,4922656%"}]
["SINAPI 94671","SINAPI","94671","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","99,70","102,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0393455%"},{"$f":"IF($B4578=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4578,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4578,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0303772%"}]
["SINAPI 94680","SINAPI","94680","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","40,95","42,16",null,"CR",{"$f":"IF($B4587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,6231954%"},{"$f":"IF($B4587=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4587,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4587,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,9344106%"}]
["SINAPI 94689","SINAPI","94689","TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,03","9,52",null,"CR",{"$f":"IF($B4596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,2318840%"},{"$f":"IF($B4596=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4596,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5987328%"}]
["SINAPI 94698","SINAPI","94698","TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","63,33","65,33",null,"CR",{"$f":"IF($B4605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8122629%"},{"$f":"IF($B4605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2265972%"}]
["SINAPI 94713","SINAPI","94713","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","221,96","223,71",null,"CR",{"$f":"IF($B4615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,2323223%"},{"$f":"IF($B4615=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4615,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4615,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,9780907%"}]
["SINAPI 94714","SINAPI","94714","ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3\", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","311,51","313,32",null,"CR",{"$f":"IF($B4616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8561566%"},{"$f":"IF($B4616=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4616,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4116708%"}]
["SINAPI 94731","SINAPI","94731","LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","23,08","23,54",null,"CR",{"$f":"IF($B4625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,2493483%"},{"$f":"IF($B4625=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4625,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,9488926%"}]
["SINAPI 94741","SINAPI","94741","CURVA 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,41","11,75",null,"CR",{"$f":"IF($B4634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,1189427%"},{"$f":"IF($B4634=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4634,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4634,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4041095%"}]
["SINAPI 94756","SINAPI","94756","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","11,67","12,11",null,"CR",{"$f":"IF($B4643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0000000%"},{"$f":"IF($B4643=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4643,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6719138%"}]
["SINAPI 94765","SINAPI","94765","ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","34,83","35,67",null,"CR",{"$f":"IF($B4652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0483175%"},{"$f":"IF($B4652=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4652,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4652,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0286436%"}]
["SINAPI 95695","SINAPI","95695","CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022","UN","49,70","51,46",null,"CR",{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4132581%"},{"$f":"IF($B4662=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4662,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,0505836%"}]
["SINAPI 96650","SINAPI","96650","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,55","9,36",null,"AS",{"$f":"IF($B4671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,1908128%"},{"$f":"IF($B4671=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4671,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4467170%"}]
["SINAPI 96659","SINAPI","96659","LUVA, PPR, DN 32 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,97","8,52",null,"AS",{"$f":"IF($B4680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8354430%"},{"$f":"IF($B4680=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4680,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4680,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,2369669%"}]
["SINAPI 96660","SINAPI","96660","CONECTOR MACHO, PPR, 32 X 3/4\", CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","30,11","30,64",null,"AS",{"$f":"IF($B4681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9920053%"},{"$f":"IF($B4681=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4681,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4681,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5754007%"}]
["SINAPI 96684","SINAPI","96684","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","11,00","12,12",null,"AS",{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,4290943%"},{"$f":"IF($B4689=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4689,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"70,4318938%"}]
["SINAPI 96695","SINAPI","96695","JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 75 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","94,50","97,36",null,"AS",{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0804914%"},{"$f":"IF($B4700=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4700,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4221239%"}]
["SINAPI 96704","SINAPI","96704","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, 40 X 25, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","19,15","20,07",null,"AS",{"$f":"IF($B4709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7967522%"},{"$f":"IF($B4709=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4709,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4709,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9325337%"}]
["SINAPI 96713","SINAPI","96713","TÊ NORMAL, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022","UN","45,98","48,64",null,"AS",{"$f":"IF($B4718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2603008%"},{"$f":"IF($B4718=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4718,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6323165%"}]
["SINAPI 96740","SINAPI","96740","CONECTOR MACHO, PPR, 32 MM X 3/4'', INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","30,19","30,74",null,"AS",{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0729684%"},{"$f":"IF($B4727=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4727,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,5919165%"}]
["SINAPI 96748","SINAPI","96748","JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","7,89","8,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,2564104%"},{"$f":"IF($B4735=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4735,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4735,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6150236%"}]
["SINAPI 96761","SINAPI","96761","TÊ, PPR, DN 63 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","57,11","59,33",null,"AS",{"$f":"IF($B4746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,7012622%"},{"$f":"IF($B4746=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4746,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4746,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4725738%"}]
["SINAPI 96762","SINAPI","96762","TÊ, PPR, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","107,81","110,65",null,"AS",{"$f":"IF($B4747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4449911%"},{"$f":"IF($B4747=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4747,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4747,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5730824%"}]
["SINAPI 96808","SINAPI","96808","UNIÃO METÁLICA PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","15,14","16,27",null,"AS",{"$f":"IF($B4756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,4694960%"},{"$f":"IF($B4756=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4756,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,9919803%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 96817"},"SINAPI","96817","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, METÁLICA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 25 MM X 1\", COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","29,37","30,97",null,"AS",{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0997267%"},{"$f":"IF($B4765=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4765,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4106217%"}]
["SINAPI 96824","SINAPI","96824","CONEXÃO FIXA, ROSCA FÊMEA, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","15,51","16,51",null,"AS",{"$f":"IF($B4772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8478964%"},{"$f":"IF($B4772=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4772,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,2895377%"}]
["SINAPI 96839","SINAPI","96839","JOELHO, ROSCA FÊMEA, COM BASE FIXA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16MM X 1/2\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","23,14","24,83",null,"AS",{"$f":"IF($B4784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5478977%"},{"$f":"IF($B4784=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4784,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4784,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,0597739%"}]
["SINAPI 96848","SINAPI","96848","JOELHO 90 GRAUS, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","45,75","47,96",null,"AS",{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,8748632%"},{"$f":"IF($B4793=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4793,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,0031308%"}]
["SINAPI 96861","SINAPI","96861","TÊ, ROSCA FÊMEA, METÁLICO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 16 MM X ½\", CONEXÃO POR ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","33,25","35,31",null,"AS",{"$f":"IF($B4802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,2119384%"},{"$f":"IF($B4802=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4802,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4802,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,6808510%"}]
["SINAPI 96871","SINAPI","96871","TÊ, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 32 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","44,48","46,53",null,"AS",{"$f":"IF($B4811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5042773%"},{"$f":"IF($B4811=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4811,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4811,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,5986233%"}]
["SINAPI 96879","SINAPI","96879","DISTRIBUIDOR 3 SAÍDAS, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, ENTRADA DE 32 MM X 3 SAÍDAS DE 16 MM, CONEXÃO POR CRIMPAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","166,22","169,32",null,"AS",{"$f":"IF($B4818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3074145%"},{"$f":"IF($B4818=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4818,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4818,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9135058%"}]
["SINAPI 97432","SINAPI","97432","ACOPLAMENTO RÍGIDO EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","45,39","48,40",null,"AS",{"$f":"IF($B4822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9196645%"},{"$f":"IF($B4822=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4822,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4822,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4239602%"}]
["SINAPI 97442","SINAPI","97442","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","156,00","162,01",null,"AS",{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5467898%"},{"$f":"IF($B4831=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4831,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,3147038%"}]
["SINAPI 97454","SINAPI","97454","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","318,99","327,39",null,"AS",{"$f":"IF($B4840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,4574304%"},{"$f":"IF($B4840=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4840,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4840,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,5734539%"}]
["SINAPI 97464","SINAPI","97464","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 32 (1 1/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,54","53,45",null,"AS",{"$f":"IF($B4849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,4457409%"},{"$f":"IF($B4849=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4849,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4849,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1380345%"}]
["SINAPI 97480","SINAPI","97480","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","57,64","59,87",null,"AS",{"$f":"IF($B4860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,6258692%"},{"$f":"IF($B4860=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4860,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4860,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4136546%"}]
["SINAPI 97488","SINAPI","97488","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","317,28","323,09",null,"AS",{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1244601%"},{"$f":"IF($B4868=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4868,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7023621%"}]
["SINAPI 97499","SINAPI","97499","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 (1\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","33,10","34,25",null,"AS",{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9930324%"},{"$f":"IF($B4877=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4877,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5636896%"}]
["SINAPI 97500","SINAPI","97500","LUVA COM REDUÇÃO, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 25 X 20 MM (1\" X 3/4\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","27,13","28,28",null,"AS",{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,0695266%"},{"$f":"IF($B4878=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4878,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9794180%"}]
["SINAPI 97514","SINAPI","97514","LUVA, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","218,23","220,63",null,"AS",{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,3043239%"},{"$f":"IF($B4887=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4887,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,3133021%"}]
["SINAPI 97525","SINAPI","97525","CURVA 45 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","277,50","280,60",null,"AS",{"$f":"IF($B4897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,4005983%"},{"$f":"IF($B4897=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4897,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4239421%"}]
["SINAPI 97534","SINAPI","97534","TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3\"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","725,71","730,53",null,"AS",{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4033131%"},{"$f":"IF($B4906=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4906,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0354590%"}]
["SINAPI 97549","SINAPI","97549","CURVA 90 GRAUS, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 20 (3/4\"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020","UN","51,09","54,01",null,"AS",{"$f":"IF($B4915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7695021%"},{"$f":"IF($B4915=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4915,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4915,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,1383018%"}]
["SINAPI 103807","SINAPI","103807","COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2\", 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","21,38","22,40",null,"AS",{"$f":"IF($B4924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3937118%"},{"$f":"IF($B4924=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4924,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4982078%"}]
["SINAPI 103816","SINAPI","103816","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","26,27","27,30",null,"AS",{"$f":"IF($B4933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,2876764%"},{"$f":"IF($B4933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1269258%"}]
["SINAPI 103826","SINAPI","103826","LUVA EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,94","33,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9766689%"},{"$f":"IF($B4943=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4943,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4821268%"}]
["SINAPI 103827","SINAPI","103827","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 28 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","30,94","33,37",null,"AS",{"$f":"IF($B4944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,9766689%"},{"$f":"IF($B4944=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4944,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,4821268%"}]
["SINAPI 103839","SINAPI","103839","CURVA EM COBRE, DN 15 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","17,13","18,61",null,"AS",{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,0591682%"},{"$f":"IF($B4953=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4953,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,4638620%"}]
["SINAPI 103848","SINAPI","103848","LUVA PASSANTE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","11,25","12,24",null,"AS",{"$f":"IF($B4962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,9606441%"},{"$f":"IF($B4962=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4962,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,3486843%"}]
["SINAPI 103857","SINAPI","103857","CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2\", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,98","21,86",null,"AS",{"$f":"IF($B4971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,9425837%"},{"$f":"IF($B4971=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4971,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4971,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,8857273%"}]
["SINAPI 103866","SINAPI","103866","TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","36,67","39,29",null,"AS",{"$f":"IF($B4980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,2692517%"},{"$f":"IF($B4980=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4980,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4980,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,7900102%"}]
["SINAPI 103882","SINAPI","103882","CURVA EM COBRE, DN 28 MM, 45 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","35,48","37,59",null,"AS",{"$f":"IF($B4990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,4409937%"},{"$f":"IF($B4990=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4990,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,8304904%"}]
["SINAPI 103891","SINAPI","103891","CURVA DE TRANSPOSIÇÃO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","49,47","50,72",null,"AS",{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,6261644%"},{"$f":"IF($B4999=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C4999,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7006319%"}]
["SINAPI 103900","SINAPI","103900","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 28 MM X 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","20,37","21,70",null,"AS",{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1806991%"},{"$f":"IF($B5008=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5008,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,6234967%"}]
["SINAPI 103901","SINAPI","103901","TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE AQUECIMENTO SOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022","UN","24,20","26,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,6811595%"},{"$f":"IF($B5009=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5009,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0814928%"}]
["SINAPI 103952","SINAPI","103952","BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","5,72","6,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3156967%"},{"$f":"IF($B5017=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5017,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,4516130%"}]
["SINAPI 103967","SINAPI","103967","BUCHA DE REDUÇÃO , LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 32 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","11,16","11,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,1171171%"},{"$f":"IF($B5028=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5028,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,0173010%"}]
["SINAPI 103981","SINAPI","103981","JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,18","18,42",null,"CR",{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7472205%"},{"$f":"IF($B5037=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5037,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,2820513%"}]
["SINAPI 103991","SINAPI","103991","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","17,53","18,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7514318%"},{"$f":"IF($B5046=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5046,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5046,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,6858868%"}]
["SINAPI 104000","SINAPI","104000","LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2\", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","26,67","27,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4366303%"},{"$f":"IF($B5055=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5055,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9534037%"}]
["SINAPI 104008","SINAPI","104008","TE DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 32 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","30,51","32,18",null,"CR",{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5517241%"},{"$f":"IF($B5063=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5063,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8318280%"}]
["SINAPI 104022","SINAPI","104022","TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN  42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","62,23","63,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2212930%"},{"$f":"IF($B5074=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5074,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4100798%"}]
["SINAPI 104023","SINAPI","104023","JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022","UN","37,18","38,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8779304%"},{"$f":"IF($B5075=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5075,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4687500%"}]
["SINAPI 104167","SINAPI","104167","JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","97,80","99,47",null,"CR",{"$f":"IF($B5084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3452685%"},{"$f":"IF($B5084=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5084,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8256714%"}]
["SINAPI 104176","SINAPI","104176","JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022","UN","194,90","197,14",null,"CR",{"$f":"IF($B5093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5861007%"},{"$f":"IF($B5093=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5093,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,6318887%"}]
["SINAPI 104196","SINAPI","104196","CURVA 90 GRAUS, PPR, DN 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","15,05","15,75",null,"AS",{"$f":"IF($B5100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9746328%"},{"$f":"IF($B5100=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5100,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0981516%"}]
["SINAPI 104322","SINAPI","104322","LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022","UN","7,28","7,79",null,"CR",{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,1964038%"},{"$f":"IF($B5112=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5112,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,8064516%"}]
["SINAPI 104348","SINAPI","104348","TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022","UN","8,74","8,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4085155%"},{"$f":"IF($B5121=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5121,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,1643835%"}]
["SINAPI 104576","SINAPI","104576","LUVA DE REDUÇÃO, PARA INSTALAÇÕES EM PEX ÁGUA, DN 20 X 16 MM, COM ANEL DESLIZANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2023","UN","14,15","15,07",null,"AS",{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,1818181%"},{"$f":"IF($B5130=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5130,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,7021985%"}]
["SINAPI 105147","SINAPI","105147","CURVA PPR 90 GRAUS, DN 20 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","14,64","15,28",null,"AS",{"$f":"IF($B5139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,4440631%"},{"$f":"IF($B5139=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5139,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,4128862%"}]
["SINAPI 105155","SINAPI","105155","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,49","9,97",null,"CR",{"$f":"IF($B5146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7579617%"},{"$f":"IF($B5146=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5146,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,0332996%"}]
["SINAPI 105159","SINAPI","105159","CURVA PVC 45 GRAUS, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","49,15","50,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,0684178%"},{"$f":"IF($B5150=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5150,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,7387033%"}]
["SINAPI 105169","SINAPI","105169","BUCHA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 MM X 65 MM (3\" X 2 1/2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","92,46","95,03",null,"AS",{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4002597%"},{"$f":"IF($B5159=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5159,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6086773%"}]
["SINAPI 105179","SINAPI","105179","JOELHO PVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","9,18","9,66",null,"CR",{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9066959%"},{"$f":"IF($B5168=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5168,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2291666%"}]
["SINAPI 105194","SINAPI","105194","COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","89,11","92,14",null,"AS",{"$f":"IF($B5177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,4918548%"},{"$f":"IF($B5177=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5177,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,0434593%"}]
["SINAPI 105200","SINAPI","105200","CURVA 45 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, MACHO/FÊMEA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 50 MM (2\"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","134,80","137,83",null,"AS",{"$f":"IF($B5183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8626577%"},{"$f":"IF($B5183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,7356421%"}]
["SINAPI 105213","SINAPI","105213","BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","173,18","175,86",null,"AS",{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2426343%"},{"$f":"IF($B5196=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5196,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6161328%"}]
["SINAPI 105222","SINAPI","105222","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","60,29","61,31",null,"CR",{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1775452%"},{"$f":"IF($B5205=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5205,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,6714565%"}]
["SINAPI 105223","SINAPI","105223","JOELHO CPVC, SOLDÁVEL, 45 GRAUS, DN 73 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","136,49","138,20",null,"CR",{"$f":"IF($B5206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2588304%"},{"$f":"IF($B5206=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5206,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5206,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,3876664%"}]
["SINAPI 105232","SINAPI","105232","BUCHA DE REDUÇÃO, PPR, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024","UN","16,42","16,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,8886168%"},{"$f":"IF($B5215=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5215,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,4878769%"}]
["SINAPI 97907","SINAPI","97907","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020","UN","661,41","705,55",null,"AS",{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2479887%"},{"$f":"IF($B5229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,7442167%"}]
["SINAPI 98106","SINAPI","98106","CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF_12/2020","UN","1.143,88","1.221,17",null,"AS",{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,7900344%"},{"$f":"IF($B5234=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5234,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,2888112%"}]
["SINAPI 99260","SINAPI","99260","CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020","UN","454,41","485,23",null,"AS",{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0008824%"},{"$f":"IF($B5243=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5243,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5045030%"}]
["SINAPI 102593","SINAPI","102593","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021","UN","4,78","5,40",null,"CR",{"$f":"IF($B5252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,2340426%"},{"$f":"IF($B5252=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5252,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7429644%"}]
["SINAPI 102602","SINAPI","102602","FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 6 ATÉ 8 MM E DIÂMETRO DE 75 MM. AF_06/2021","UN","9,68","10,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,6805412%"},{"$f":"IF($B5261=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5261,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,2352942%"}]
["SINAPI 102607","SINAPI","102607","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","406,96","407,93",null,"CR",{"$f":"IF($B5266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,5802020%"},{"$f":"IF($B5266=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5266,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5266,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,8142590%"}]
["SINAPI 102613","SINAPI","102613","CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","570,16","571,16",null,"CR",{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,1454532%"},{"$f":"IF($B5272=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5272,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,3185543%"}]
["SINAPI 102622","SINAPI","102622","CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021","UN","565,51","577,78",null,"CR",{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3594015%"},{"$f":"IF($B5281=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5281,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1939949%"}]
["SINAPI 104326","SINAPI","104326","RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022","UN","20,23","21,29",null,"CR",{"$f":"IF($B5290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,8214285%"},{"$f":"IF($B5290=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5290,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5290,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1064531%"}]
["SINAPI 86878","SINAPI","86878","VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2\" X 1.1/2\" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","58,47","59,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,8839438%"},{"$f":"IF($B5299=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5299,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,0692684%"}]
["SINAPI 86887","SINAPI","86887","ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","43,76","44,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,3913939%"},{"$f":"IF($B5308=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5308,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,7845876%"}]
["SINAPI 86899","SINAPI","86899","BANCADA DE MÁRMORE BRANCO POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","380,04","387,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1833135%"},{"$f":"IF($B5314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8880173%"}]
["SINAPI 86914","SINAPI","86914","TORNEIRA CROMADA 1/2\" OU 3/4\" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","116,32","117,00",null,"CR",{"$f":"IF($B5327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,9053763%"},{"$f":"IF($B5327=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5327,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5327,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4723789%"}]
["SINAPI 86925","SINAPI","86925","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","661,59","667,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,3707848%"},{"$f":"IF($B5336=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5336,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2682342%"}]
["SINAPI 86926","SINAPI","86926","TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","618,66","625,01",null,"CR",{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8130730%"},{"$f":"IF($B5337=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5337,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7676584%"}]
["SINAPI 86935","SINAPI","86935","CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","256,10","258,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,2642725%"},{"$f":"IF($B5346=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5346,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,2785808%"}]
["SINAPI 95470","SINAPI","95470","VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","306,18","308,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8836981%"},{"$f":"IF($B5360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7156688%"}]
["SINAPI 95544","SINAPI","95544","PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020","UN","50,82","52,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5936576%"},{"$f":"IF($B5365=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5365,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8389197%"}]
["SINAPI 100854","SINAPI","100854","TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENCA. AF_01/2020","UN","2.128,11","2.131,03",null,"CR",{"$f":"IF($B5374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"0,9064636%"},{"$f":"IF($B5374=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5374,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,0422483%"}]
["SINAPI 100864","SINAPI","100864","BARRA DE APOIO EM \"L\", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020","UN","725,59","732,02",null,"CR",{"$f":"IF($B5383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,8661373%"},{"$f":"IF($B5383=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5383,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6943548%"}]
["SINAPI 100873","SINAPI","100873","BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM,  FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020","UN","376,30","380,60",null,"AS",{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,5401993%"},{"$f":"IF($B5392=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5392,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,5825406%"}]
["SINAPI 98053","SINAPI","98053","TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,40 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","2.915,12","2.962,84",null,"AS",{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8243087%"},{"$f":"IF($B5397=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5397,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2593718%"}]
["SINAPI 98059","SINAPI","98059","FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 3331,1 L (PARA 19 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA","UN","3.916,61","3.977,42",null,"AS",{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2455152%"},{"$f":"IF($B5403=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5403,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,6162747%"}]
["SINAPI 98068","SINAPI","98068","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","9.481,40","9.995,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8822206%"},{"$f":"IF($B5412=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5412,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1755746%"}]
["SINAPI 98077","SINAPI","98077","FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,6 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 10752 L (PARA 103 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","17.923,44","18.916,50",null,"AS",{"$f":"IF($B5421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6650957%"},{"$f":"IF($B5421=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5421,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9851635%"}]
["SINAPI 98086","SINAPI","98086","TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,8 X H=2,0 M, VOLUME ÚTIL: 12288 L (PARA 86 CONTRIBUINTES). AF_12/2020","UN","10.668,07","11.288,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,4820939%"},{"$f":"IF($B5430=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5430,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,8576521%"}]
["SINAPI 98110","SINAPI","98110","CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020","UN","396,56","398,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,9920028%"},{"$f":"IF($B5443=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5443,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4280978%"}]
["SINAPI 89351","SINAPI","89351","REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","32,55","33,26",null,"CR",{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,4044321%"},{"$f":"IF($B5449=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5449,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,2349397%"}]
["SINAPI 94489","SINAPI","94489","REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN  25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","31,70","32,21",null,"CR",{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6194690%"},{"$f":"IF($B5458=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5458,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0920111%"}]
["SINAPI 94499","SINAPI","94499","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","286,53","289,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,7620876%"},{"$f":"IF($B5467=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5467,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7061303%"}]
["SINAPI 94500","SINAPI","94500","REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","347,83","351,49",null,"CR",{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,9816257%"},{"$f":"IF($B5468=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5468,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,9529933%"}]
["SINAPI 94798","SINAPI","94798","TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","182,47","184,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,1537533%"},{"$f":"IF($B5476=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5476,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,2681869%"}]
["SINAPI 99621","SINAPI","99621","VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","240,03","241,33",null,"AS",{"$f":"IF($B5487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,5876494%"},{"$f":"IF($B5487=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5487,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,1070910%"}]
["SINAPI 99630","SINAPI","99630","VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","128,92","130,22",null,"AS",{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,6806331%"},{"$f":"IF($B5496=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5496,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,6125364%"}]
["SINAPI 103011","SINAPI","103011","VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","81,90","82,37",null,"AS",{"$f":"IF($B5505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,8499144%"},{"$f":"IF($B5505=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5505,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,4106925%"}]
["SINAPI 103029","SINAPI","103029","REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","44,75","45,46",null,"CR",{"$f":"IF($B5514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4721414%"},{"$f":"IF($B5514=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5514,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8722466%"}]
["SINAPI 103043","SINAPI","103043","REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM CABEÇA QUADRADA, 1/2\" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021","UN","24,28","24,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5928984%"},{"$f":"IF($B5522=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5522,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,2220421%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 95635"},"SINAPI","95635","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC DN 25 MM (3/4\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","209,30","218,91",null,"CR",{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,3871892%"},{"$f":"IF($B5533=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5533,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,4414990%"}]
["SINAPI 95636","SINAPI","95636","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1\") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","396,43","419,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2203047%"},{"$f":"IF($B5534=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5534,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5905350%"}]
["SINAPI 95646","SINAPI","95646","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 32 MM (1\"), PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","586,02","614,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,6563699%"},{"$f":"IF($B5543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8196574%"}]
["SINAPI 95655","SINAPI","95655","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1 1/4\"), PARA 4 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","2.204,82","2.245,27",null,"CR",{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1535935%"},{"$f":"IF($B5552=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5552,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,7354634%"}]
["SINAPI 95663","SINAPI","95663","KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 32 MM (1\") PARA 3 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024","UN","1.021,59","1.065,92",null,"AS",{"$f":"IF($B5559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7550538%"},{"$f":"IF($B5559=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5559,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,7189420%"}]
["SINAPI 95675","SINAPI","95675","HIDRÔMETRO DN 3/4\", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024","UN","211,94","215,37",null,"CR",{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7523836%"},{"$f":"IF($B5571=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5571,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,1783557%"}]
["SINAPI 90438","SINAPI","90438","FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023","UN","58,09","65,74",null,"CR",{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3147191%"},{"$f":"IF($B5580=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5580,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,7907402%"}]
["SINAPI 90451","SINAPI","90451","PASSANTE TIPO PEÇA EM POLIESTIRENO (ISOPOR), FIXADO EM LAJE, PARA ABERTURA PARA PASSAGEM DE 1 TUBO DE ATÉ 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","6,78","7,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,8575668%"},{"$f":"IF($B5589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,2802198%"}]
["SINAPI 90460","SINAPI","90460","SUPORTE PARA 2 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 56 CM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 25 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_09/2023","M","27,87","29,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,0406328%"},{"$f":"IF($B5598=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5598,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,8651918%"}]
["SINAPI 90469","SINAPI","90469","CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","M","11,83","12,82",null,"CR",{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,9726963%"},{"$f":"IF($B5605=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5605,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,4339623%"}]
["SINAPI 91170","SINAPI","91170","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4\", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS","M","8,84","9,76",null,"CR",{"$f":"IF($B5609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1343964%"},{"$f":"IF($B5609=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5609,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,0618557%"}]
["SINAPI 91181","SINAPI","91181","FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE  PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA TIPO  D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 4\", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023","M","19,89","21,64",null,"CR",{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,4762866%"},{"$f":"IF($B5618=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5618,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,8097448%"}]
["SINAPI 91192","SINAPI","91192","CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023","UN","22,68","24,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,0026572%"},{"$f":"IF($B5627=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5627,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5627,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5087281%"}]
["SINAPI 96562","SINAPI","96562","SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, EM PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIXADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FIXADA. AF_09/2023","M","57,41","61,09",null,"AS",{"$f":"IF($B5636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,4733996%"},{"$f":"IF($B5636=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5636,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,9432879%"}]
["SINAPI 101805","SINAPI","101805","CAIXA ENTERRADA SEPARADORA DE ÓLEO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020","UN","1.816,61","1.917,01",null,"AS",{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,6250062%"},{"$f":"IF($B5642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,9479689%"}]
["SINAPI 102136","SINAPI","102136","INSTALAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO PARA BOMBAS TRIFÁSICAS ATÉ 25 CV (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO DO QUADRO). AF_12/2020","UN","77,47","87,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,2954928%"},{"$f":"IF($B5655=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5655,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,0678277%"}]
["SINAPI 104767","SINAPI","104767","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023","UN","0,63","0,71",null,"CR",{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,1034483%"},{"$f":"IF($B5664=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5664,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,9393940%"}]
["SINAPI 104769","SINAPI","104769","FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023","UN","1,68","1,90",null,"CR",{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,5705522%"},{"$f":"IF($B5665=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5665,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,8108109%"}]
["SINAPI 104784","SINAPI","104784","PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023","UN","12,37","13,33",null,"CR",{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3008131%"},{"$f":"IF($B5674=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5674,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8265461%"}]
["SINAPI 104046","SINAPI","104046","COTOVELO/JOELHO COM ADAPTADOR, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 MM X 1/2\", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","6,77","7,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,7761194%"},{"$f":"IF($B5688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,1019830%"}]
["SINAPI 104051","SINAPI","104051","COTOVELO/JOELHO 90°, POLIPROPILENO, PARA TUBOS EM PEAD, 20 X 20 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","UN","6,29","6,63",null,"AS",{"$f":"IF($B5693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,4166666%"},{"$f":"IF($B5693=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5693,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6605783%"}]
["SINAPI 104061","SINAPI","104061","TUBO, PEAD, PE-80, DE = 32 MM X 3,0 MM, PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA. AF_06/2022","M","14,05","14,52",null,"AS",{"$f":"IF($B5702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,7142857%"},{"$f":"IF($B5702=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5702,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2570836%"}]
["SINAPI 104084","SINAPI","104084","CAP, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 150 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022","UN","62,58","62,94",null,"CR",{"$f":"IF($B5711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7108125%"},{"$f":"IF($B5711=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5711,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2620865%"}]
["SINAPI 96524","SINAPI","96524","ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024","M3","144,81","157,73",null,"AS",{"$f":"IF($B5720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,0984514%"},{"$f":"IF($B5720=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5720,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,4547821%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 101114"},"SINAPI","101114","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","4,17","4,36",null,"AS",{"$f":"IF($B5725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,6372549%"},{"$f":"IF($B5725=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5725,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,7236533%"}]
["SINAPI 101120","SINAPI","101120","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020","M3","6,71","6,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7734138%"},{"$f":"IF($B5731=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5731,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,5109170%"}]
["SINAPI 101129","SINAPI","101129","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020","M3","19,42","20,06",null,"AS",{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,8931782%"},{"$f":"IF($B5740=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5740,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,5273377%"}]
["SINAPI 101138","SINAPI","101138","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (125HP/LÂMINA: 2,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","15,27","15,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7288708%"},{"$f":"IF($B5749=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5749,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1286089%"}]
["SINAPI 101147","SINAPI","101147","ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020","M3","14,73","15,00",null,"AS",{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5614035%"},{"$f":"IF($B5758=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5758,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,3642611%"}]
["SINAPI 101212","SINAPI","101212","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","21,73","22,12",null,"AS",{"$f":"IF($B5771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,4418604%"},{"$f":"IF($B5771=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5771,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5771,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,9798903%"}]
["SINAPI 101218","SINAPI","101218","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","21,55","21,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8247422%"},{"$f":"IF($B5777=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5777,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5777,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,2637159%"}]
["SINAPI 101227","SINAPI","101227","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","18,36","18,66",null,"AS",{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,6277533%"},{"$f":"IF($B5786=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5786,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,9848156%"}]
["SINAPI 101236","SINAPI","101236","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H. AF_05/2020","M3","20,88","21,23",null,"AS",{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5850702%"},{"$f":"IF($B5795=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5795,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1428571%"}]
["SINAPI 101237","SINAPI","101237","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 4 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","22,23","22,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8280254%"},{"$f":"IF($B5796=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5796,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3434704%"}]
["SINAPI 101249","SINAPI","101249","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA18 KM/H. AF_05/2020","M3","13,68","13,91",null,"AS",{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4444444%"},{"$f":"IF($B5808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,8161925%"}]
["SINAPI 101256","SINAPI","101256","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_05/2020","M3","19,55","19,97",null,"AS",{"$f":"IF($B5815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1972121%"},{"$f":"IF($B5815=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5815,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5815,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0181910%"}]
["SINAPI 101265","SINAPI","101265","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 10 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020","M3","31,10","31,69",null,"AS",{"$f":"IF($B5824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5323834%"},{"$f":"IF($B5824=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5824,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1722275%"}]
["SINAPI 101274","SINAPI","101274","ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 7 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT DE 2 KM E VELOCIDADE MÉDIA 19 KM/H. AF_05/2020","M3","18,73","19,11",null,"AS",{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1067961%"},{"$f":"IF($B5833=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5833,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8069804%"}]
["SINAPI 90084","SINAPI","90084","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,26","11,66",null,"C",{"$f":"IF($B5842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,7668161%"},{"$f":"IF($B5842=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5842,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5842,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4069264%"}]
["SINAPI 90090","SINAPI","90090","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","9,51","9,81",null,"CR",{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8510638%"},{"$f":"IF($B5845=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5845,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,3779608%"}]
["SINAPI 102277","SINAPI","102277","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE  4,5 M ATÉ 6,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,32","10,70",null,"C",{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8001958%"},{"$f":"IF($B5861=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5861,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5344664%"}]
["SINAPI 102278","SINAPI","102278","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","10,13","10,45",null,"CR",{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9580838%"},{"$f":"IF($B5862=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5862,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4042553%"}]
["SINAPI 102287","SINAPI","102287","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),COM ESCAVADEIRA (1,2 M3),LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","11,27","11,63",null,"CR",{"$f":"IF($B5871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,9677419%"},{"$f":"IF($B5871=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5871,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5039028%"}]
["SINAPI 102296","SINAPI","102296","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","5,96","6,15",null,"CR",{"$f":"IF($B5880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8547008%"},{"$f":"IF($B5880=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5880,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,4710743%"}]
["SINAPI 102307","SINAPI","102307","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","14,51","15,03",null,"C",{"$f":"IF($B5891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,8029146%"},{"$f":"IF($B5891=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5891,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4567983%"}]
["SINAPI 102315","SINAPI","102315","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","8,01","8,29",null,"C",{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,6409608%"},{"$f":"IF($B5899=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5899,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,3414634%"}]
["SINAPI 102324","SINAPI","102324","ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021","M3","16,40","17,25",null,"CR",{"$f":"IF($B5908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,1927562%"},{"$f":"IF($B5908=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5908,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4562427%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 94316"},"SINAPI","94316","ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023","M3","69,48","70,59",null,"AS",{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,5529089%"},{"$f":"IF($B5917=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5917,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0011362%"}]
["SINAPI 96385","SINAPI","96385","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","11,64","12,15",null,"AS",{"$f":"IF($B5926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,1996481%"},{"$f":"IF($B5926=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5926,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5926,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,1247892%"}]
["SINAPI 93378","SINAPI","93378","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","22,90","24,32",null,"AS",{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,5269198%"},{"$f":"IF($B5933=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5933,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0207470%"}]
["SINAPI 93382","SINAPI","93382","REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023","M3","24,75","27,45",null,"AS",{"$f":"IF($B5937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,6718179%"},{"$f":"IF($B5937=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5937,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5937,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"75,3936288%"}]
["SINAPI 104736","SINAPI","104736","REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023","M3","8,35","8,71",null,"AS",{"$f":"IF($B5946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2892156%"},{"$f":"IF($B5946=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5946,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,3563892%"}]
["SINAPI 97918","SINAPI","97918","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,94","1,99",null,"AS",{"$f":"IF($B5955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5792349%"},{"$f":"IF($B5955=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5955,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1640211%"}]
["SINAPI 101623","SINAPI","101623","PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020","M3","259,03","269,20",null,"AS",{"$f":"IF($B5964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,9698608%"},{"$f":"IF($B5964=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5964,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5964,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,7584129%"}]
["SINAPI 103324","SINAPI","103324","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021","M2","87,95","92,30",null,"AS",{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8930889%"},{"$f":"IF($B5970=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5970,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,0668185%"}]
["SINAPI 103351","SINAPI","103351","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","195,10","210,20",null,"AS",{"$f":"IF($B5983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,3051952%"},{"$f":"IF($B5983=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5983,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5983,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,8029323%"}]
["SINAPI 89306","SINAPI","89306","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_03/2023","M2","109,36","115,53",null,"CR",{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,4347706%"},{"$f":"IF($B5992=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5992,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,7798960%"}]
["SINAPI 89307","SINAPI","89307","ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_03/2023","M2","111,08","117,44",null,"CR",{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,0102730%"},{"$f":"IF($B5993=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C5993,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,3704934%"}]
["SINAPI 103321","SINAPI","103321","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021","M2","124,49","130,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1198649%"},{"$f":"IF($B6002=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6002,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6002,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2087076%"}]
["SINAPI 89472","SINAPI","89472","ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022","M2","124,33","128,63",null,"CR",{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9827669%"},{"$f":"IF($B6016=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6016,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5603985%"}]
["SINAPI 101164","SINAPI","101164","ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","597,70","618,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,9278578%"},{"$f":"IF($B6021=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6021,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,5046583%"}]
["SINAPI 96366","SINAPI","96366","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","151,90","154,69",null,"AS",{"$f":"IF($B6030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0603346%"},{"$f":"IF($B6030=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6030,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,6416558%"}]
["SINAPI 102253","SINAPI","102253","DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021","M2","903,62","914,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,8697452%"},{"$f":"IF($B6039=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6039,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9550769%"}]
["SINAPI 104721","SINAPI","104721","PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E OUTRA FACE DUPLA E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS","M2","214,14","218,48",null,"AS",{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,3541968%"},{"$f":"IF($B6048=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6048,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,0835431%"}]
["SINAPI 101155","SINAPI","101155","ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15X30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020","M2","181,85","187,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9427690%"},{"$f":"IF($B6053=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6053,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2863247%"}]
["SINAPI 101820","SINAPI","101820","RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","45,86","50,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,9759511%"},{"$f":"IF($B6059=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6059,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,0940052%"}]
["SINAPI 101830","SINAPI","101830","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","306,40","320,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,9585999%"},{"$f":"IF($B6068=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6068,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0485918%"}]
["SINAPI 101839","SINAPI","101839","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","128,06","129,39",null,"CR",{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,8172934%"},{"$f":"IF($B6077=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6077,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,7833655%"}]
["SINAPI 101848","SINAPI","101848","RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (50/50) COM CIMENTO (TEOR DE 8%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M3","231,16","232,49",null,"CR",{"$f":"IF($B6086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7788936%"},{"$f":"IF($B6086=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6086,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3296750%"}]
["SINAPI 101863","SINAPI","101863","REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","32,57","35,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,5619988%"},{"$f":"IF($B6099=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6099,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,8822198%"}]
["SINAPI 101869","SINAPI","101869","REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020","M2","38,95","42,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,3762888%"},{"$f":"IF($B6105=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6105,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"66,5568370%"}]
["SINAPI 96391","SINAPI","96391","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","118,33","119,13",null,"AS",{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3743641%"},{"$f":"IF($B6114=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6114,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,0105263%"}]
["SINAPI 100566","SINAPI","100566","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","181,22","182,39",null,"AS",{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,3850917%"},{"$f":"IF($B6123=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6123,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,9997252%"}]
["SINAPI 100567","SINAPI","100567","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40/60 COM CIMENTO (TEOR DE 6%) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","212,16","213,33",null,"AS",{"$f":"IF($B6124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,7444517%"},{"$f":"IF($B6124=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6124,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6124,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,2733035%"}]
["SINAPI 101767","SINAPI","101767","EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS ESTABILIZADOS GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019","M3","27,60","29,11",null,"AS",{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,5009208%"},{"$f":"IF($B6133=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6133,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,8464759%"}]
["SINAPI 92406","SINAPI","92406","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022","M2","89,33","90,99",null,"AS",{"$f":"IF($B6147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3290741%"},{"$f":"IF($B6147=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6147,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9493949%"}]
["SINAPI 97105","SINAPI","97105","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO SIMPLES (PCS), FCK = 40 MPA, ESPESSURA DE 17,5 CM. AF_04/2022","M2","164,03","166,22",null,"AS",{"$f":"IF($B6152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,9542204%"},{"$f":"IF($B6152=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6152,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,1784852%"}]
["SINAPI 97115","SINAPI","97115","APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_04/2022","KG","57,40","59,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4623430%"},{"$f":"IF($B6161=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6161,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6750339%"}]
["SINAPI 101172","SINAPI","101172","EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020","M2","82,71","85,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5764477%"},{"$f":"IF($B6170=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6170,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,1876901%"}]
["SINAPI 103913","SINAPI","103913","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022","M2","126,15","127,75",null,"AS",{"$f":"IF($B6179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,4407319%"},{"$f":"IF($B6179=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6179,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6179,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6270121%"}]
["SINAPI 103918","SINAPI","103918","EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 22,0 CM. AF_04/2022","M2","222,78","225,16",null,"AS",{"$f":"IF($B6184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"7,0740707%"},{"$f":"IF($B6184=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6184,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"8,0587711%"}]
["SINAPI 103696","SINAPI","103696","FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022","UN","141,92","150,24",null,"CR",{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,7939556%"},{"$f":"IF($B6190=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6190,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,1940646%"}]
["SINAPI 88412","SINAPI","88412","APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024","M2","3,01","3,13",null,"C",{"$f":"IF($B6199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9360269%"},{"$f":"IF($B6199=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6199,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,7734627%"}]
["SINAPI 88424","SINAPI","88424","APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024","M2","22,65","23,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6106194%"},{"$f":"IF($B6208=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6208,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,4717382%"}]
["SINAPI 88489","SINAPI","88489","PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023","M2","11,90","12,61",null,"C",{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,2917369%"},{"$f":"IF($B6217=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6217,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,6751592%"}]
["SINAPI 96127","SINAPI","96127","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_03/2024","M2","12,86","13,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"40,8417770%"},{"$f":"IF($B6230=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6230,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6230,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,2731277%"}]
["SINAPI 96133","SINAPI","96133","APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024","M2","46,78","51,04",null,"CR",{"$f":"IF($B6236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,3211992%"},{"$f":"IF($B6236=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6236,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,6452816%"}]
["SINAPI 102197","SINAPI","102197","PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021","M2","32,68","33,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,8774885%"},{"$f":"IF($B6245=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6245,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,2354340%"}]
["SINAPI 102209","SINAPI","102209","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,40","9,06",null,"CR",{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,6315790%"},{"$f":"IF($B6254=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6254,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,1461795%"}]
["SINAPI 102210","SINAPI","102210","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021","M2","8,02","8,68",null,"C",{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,1378447%"},{"$f":"IF($B6255=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6255,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"58,6127168%"}]
["SINAPI 102228","SINAPI","102228","PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021","M2","24,46","26,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,1137946%"},{"$f":"IF($B6267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,5860765%"}]
["SINAPI 100718","SINAPI","100718","COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020","M","1,39","1,53",null,"CR",{"$f":"IF($B6274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"69,1176471%"},{"$f":"IF($B6274=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6274,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6274,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"72,1854305%"}]
["SINAPI 100727","SINAPI","100727","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","26,64","26,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4866591%"},{"$f":"IF($B6283=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6283,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2616474%"}]
["SINAPI 100740","SINAPI","100740","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020","M2","11,35","12,10",null,"CR",{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,9434129%"},{"$f":"IF($B6292=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6292,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,4295190%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 100749"},"SINAPI","100749","PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE","M2","24,57","26,42",null,"CR",{"$f":"IF($B6301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6945010%"},{"$f":"IF($B6301=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6301,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6301,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2019705%"}]
["SINAPI 100752","SINAPI","100752","PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (02 DEMÃOS). AF_01/2020","M2","47,19","48,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,1028632%"},{"$f":"IF($B6304=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6304,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,5354573%"}]
["SINAPI 102498","SINAPI","102498","PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021","M","1,55","1,71",null,"CR",{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"73,3333334%"},{"$f":"IF($B6320=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6320,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"76,0479042%"}]
["SINAPI 102499","SINAPI","102499","ENCERAMENTO DE PISO EM MADEIRA. AF_05/2021","M2","3,28","3,46",null,"CR",{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,9693251%"},{"$f":"IF($B6321=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6321,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,3720930%"}]
["SINAPI 102512","SINAPI","102512","PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021","M","5,79","6,08",null,"AS",{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"32,8014184%"},{"$f":"IF($B6330=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6330,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,9797297%"}]
["SINAPI 87247","SINAPI","87247","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE","M2","49,06","51,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,4255666%"},{"$f":"IF($B6339=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6339,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,3821456%"}]
["SINAPI 87261","SINAPI","87261","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE","M2","142,85","147,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,4355742%"},{"$f":"IF($B6350=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6350,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6350,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9028691%"}]
["SINAPI 104595","SINAPI","104595","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","70,55","71,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4506242%"},{"$f":"IF($B6358=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6358,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1717424%"}]
["SINAPI 104604","SINAPI","104604","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE","M2","39,66","41,09",null,"CR",{"$f":"IF($B6367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,9454407%"},{"$f":"IF($B6367=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6367,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,5967820%"}]
["SINAPI 98678","SINAPI","98678","PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AÇO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020","M2","415,38","417,37",null,"AS",{"$f":"IF($B6376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,1663095%"},{"$f":"IF($B6376=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6376,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6257758%"}]
["SINAPI 101090","SINAPI","101090","PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020","M2","237,11","241,18",null,"AS",{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3478169%"},{"$f":"IF($B6385=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6385,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,8333817%"}]
["SINAPI 101725","SINAPI","101725","PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS DE ÁREA MENOR QUE 5 M², INCLUSO APLICAÇÃO DE RESINA. AF_09/2020","M2","279,98","302,21",null,"AS",{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,5776143%"},{"$f":"IF($B6387=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6387,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,0681781%"}]
["SINAPI 101736","SINAPI","101736","PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020","M2","92,35","94,60",null,"CR",{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,1465106%"},{"$f":"IF($B6396=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6396,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,1510471%"}]
["SINAPI 101739","SINAPI","101739","RODAPÉ EM MADEIRA, ALTURA 7CM, FIXADO COM COLA E PARAFUSOS. AF_09/2020","M","28,76","30,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,0139470%"},{"$f":"IF($B6405=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6405,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,5145282%"}]
["SINAPI 94992","SINAPI","94992","EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022","M2","78,36","80,72",null,"CR",{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,9948796%"},{"$f":"IF($B6414=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6414,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3409542%"}]
["SINAPI 87623","SINAPI","87623","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021","M2","63,39","64,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3359683%"},{"$f":"IF($B6423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2333848%"}]
["SINAPI 87680","SINAPI","87680","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021","M2","45,70","47,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,2764370%"},{"$f":"IF($B6433=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6433,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,3333333%"}]
["SINAPI 87702","SINAPI","87702","CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021","M2","62,64","65,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,4579469%"},{"$f":"IF($B6442=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6442,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,6956984%"}]
["SINAPI 87748","SINAPI","87748","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","96,46","99,78",null,"CR",{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7942702%"},{"$f":"IF($B6451=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6451,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3812199%"}]
["SINAPI 87749","SINAPI","87749","CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","104,57","108,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,4094955%"},{"$f":"IF($B6452=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6452,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2471930%"}]
["SINAPI 88470","SINAPI","88470","CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021","M2","28,29","28,70",null,"CR",{"$f":"IF($B6461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,4226000%"},{"$f":"IF($B6461=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6461,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6461,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,7192737%"}]
["SINAPI 90934","SINAPI","90934","CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021","M2","153,66","157,89",null,"AS",{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,2688550%"},{"$f":"IF($B6470=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6470,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4752851%"}]
["SINAPI 101742","SINAPI","101742","RODAPÉ BORRACHA LISO, ALTURA = 7CM, ESPESSURA = 2 MM, PARA ARGAMASSA. AF_09/2020","M","56,46","59,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,7371874%"},{"$f":"IF($B6480=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6480,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,0807182%"}]
["SINAPI 87888","SINAPI","87888","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","9,42","9,85",null,"CR",{"$f":"IF($B6489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,9356223%"},{"$f":"IF($B6489=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6489,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,0256410%"}]
["SINAPI 87900","SINAPI","87900","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022","M2","10,01","10,51",null,"CR",{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"33,2996972%"},{"$f":"IF($B6498=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6498,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"36,4423076%"}]
["SINAPI 104410","SINAPI","104410","CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022","M2","5,21","5,56",null,"AS",{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"44,8140900%"},{"$f":"IF($B6507=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6507,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,3516484%"}]
["SINAPI 87421","SINAPI","87421","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023","M2","29,88","31,83",null,"CR",{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"43,4038267%"},{"$f":"IF($B6516=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6516,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,8976377%"}]
["SINAPI 87427","SINAPI","87427","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO SARRAFEADO (COM TALISCAS) EM PAREDES, ESPESSURA DE 1,5CM. AF_03/2023","M2","46,25","49,74",null,"CR",{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9025763%"},{"$f":"IF($B6518=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6518,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4219002%"}]
["SINAPI 87531","SINAPI","87531","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","35,40","38,02",null,"CR",{"$f":"IF($B6527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"48,9506522%"},{"$f":"IF($B6527=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6527,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,4689729%"}]
["SINAPI 87548","SINAPI","87548","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","28,27","30,64",null,"CR",{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"55,8081706%"},{"$f":"IF($B6536=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6536,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,2398428%"}]
["SINAPI 87778","SINAPI","87778","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022","M2","78,02","82,23",null,"CR",{"$f":"IF($B6545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"35,8628659%"},{"$f":"IF($B6545=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6545,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6545,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,1669711%"}]
["SINAPI 87799","SINAPI","87799","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022","M2","59,47","64,21",null,"CR",{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"52,8549773%"},{"$f":"IF($B6558=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6558,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,3406645%"}]
["SINAPI 87807","SINAPI","87807","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA MAIOR OU IGUAL A 50 MM. AF_08/2022","M2","72,78","78,28",null,"CR",{"$f":"IF($B6564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9931176%"},{"$f":"IF($B6564=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6564,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6564,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,5124761%"}]
["SINAPI 87819","SINAPI","87819","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","103,22","113,16",null,"CR",{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,8347396%"},{"$f":"IF($B6573=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6573,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"67,0145954%"}]
["SINAPI 87831","SINAPI","87831","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022","M2","92,33","100,97",null,"CR",{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,0715836%"},{"$f":"IF($B6582=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6582,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3247398%"}]
["SINAPI 87832","SINAPI","87832","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA NAS PAREDES INTERNAS DA SACADA, ESPESSURA 35 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","123,29","130,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"39,5713241%"},{"$f":"IF($B6583=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6583,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6583,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,9742568%"}]
["SINAPI 104204","SINAPI","104204","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL. AF_08/2022","M2","75,80","81,27",null,"AS",{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"47,9365080%"},{"$f":"IF($B6595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,4493649%"}]
["SINAPI 104211","SINAPI","104211","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR BALANCIM MANUAL, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","83,15","90,36",null,"AS",{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3924571%"},{"$f":"IF($B6602=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6602,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,7895322%"}]
["SINAPI 104220","SINAPI","104220","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA COM PROJETOR TIPO CANEQUINHA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","54,52","58,35",null,"AS",{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"46,5218994%"},{"$f":"IF($B6611=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6611,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"50,0429777%"}]
["SINAPI 104229","SINAPI","104229","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 50 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","84,25","91,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2238878%"},{"$f":"IF($B6620=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6620,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7103382%"}]
["SINAPI 104238","SINAPI","104238","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","56,17","60,50",null,"CR",{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"51,0615522%"},{"$f":"IF($B6629=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6629,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"54,5635250%"}]
["SINAPI 104241","SINAPI","104241","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022","M2","58,37","62,38",null,"CR",{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"45,5170044%"},{"$f":"IF($B6632=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6632,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,0278000%"}]
["SINAPI 104257","SINAPI","104257","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","90,46","98,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,2692438%"},{"$f":"IF($B6648=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6648,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,5550377%"}]
["SINAPI 104258","SINAPI","104258","EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 45 MM, ACESSO POR ANDAIME, SEM USO DE TELA METÁLICA. AF_08/2022","M2","95,36","104,32",null,"CR",{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"62,2387903%"},{"$f":"IF($B6649=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6649,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,4828182%"}]
["SINAPI 104629","SINAPI","104629","APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES COM PAREDES EM PÉ DIREITO DUPLO E ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023","M2","36,11","39,67",null,"CR",{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,2149792%"},{"$f":"IF($B6658=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6658,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,3253347%"}]
["SINAPI 104952","SINAPI","104952","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","36,54","39,26",null,"CR",{"$f":"IF($B6667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,6841527%"},{"$f":"IF($B6667=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6667,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,1936638%"}]
["SINAPI 104963","SINAPI","104963","MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","46,58","50,61",null,"CR",{"$f":"IF($B6678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"57,3982341%"},{"$f":"IF($B6678=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6678,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6678,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"60,8084011%"}]
["SINAPI 104971","SINAPI","104971","EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024","M2","32,41","35,33",null,"CR",{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"59,7209303%"},{"$f":"IF($B6686=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6686,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"63,0756113%"}]
["SINAPI 105186","SINAPI","105186","REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA EXECUTADO MANUALMENTE EM FACHADA DE UM EDIFÍCIO DE ALVENARIA ESTRUTURAL E ACABAMENTO CHAPISCADO/FLOCADO. AF_03/2024","M2","129,51","132,51",null,"AS",{"$f":"IF($B6695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,3560658%"},{"$f":"IF($B6695=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6695,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,2812452%"}]
["SINAPI 87273","SINAPI","87273","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","69,91","73,20",null,"CR",{"$f":"IF($B6704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"31,1336959%"},{"$f":"IF($B6704=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6704,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6704,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,2310321%"}]
["SINAPI 104612","SINAPI","104612","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","86,92","90,55",null,"CR",{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,6306700%"},{"$f":"IF($B6713=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6713,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"30,5184038%"}]
["SINAPI 104614","SINAPI","104614","REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE","M2","73,22","76,99",null,"CR",{"$f":"IF($B6715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0713407%"},{"$f":"IF($B6715=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6715,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"37,2936435%"}]
["SINAPI 96112","SINAPI","96112","FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023","M2","193,37","200,79",null,"CR",{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"25,3660303%"},{"$f":"IF($B6724=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6724,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"28,1251556%"}]
["SINAPI 99054","SINAPI","99054","ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO, MONTADA NA OBRA). AF_08/2023_PS","M2","59,21","64,67",null,"AS",{"$f":"IF($B6733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"61,0115021%"},{"$f":"IF($B6733=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6733,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6733,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"64,3188855%"}]
["SINAPI 91522","SINAPI","91522","ESTUCAMENTO PARA QUALQUER REVESTIMENTO, EM TETO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EM AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M², UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","3,24","3,65",null,"CR",{"$f":"IF($B6742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0721004%"},{"$f":"IF($B6742=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6742,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6742,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0000000%"}]
["SINAPI 104419","SINAPI","104419","ESTUCAMENTO DE DENSIDADE BAIXA DE PANOS DE FACHADA DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO EM UNIDADES HABITACIONAIS DE DOIS PAVIMENTOS (SOBRADO), ACESSO COM ANDAIME FACHADEIRO, UTILIZAÇÃO DE ARGAMASSA COLANTE. AF_10/2022","M2","11,31","12,73",null,"CR",{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,7188613%"},{"$f":"IF($B6751=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6751,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,5678234%"}]
["SINAPI 87284","SINAPI","87284","ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE PLASTIFICANTE PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","512,74","525,18",null,"CR",{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,0376070%"},{"$f":"IF($B6761=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6761,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,0235769%"}]
["SINAPI 87298","SINAPI","87298","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","743,36","758,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4963877%"},{"$f":"IF($B6770=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6770,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6770,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,2265056%"}]
["SINAPI 87311","SINAPI","87311","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","482,56","494,58",null,"CR",{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,4815121%"},{"$f":"IF($B6779=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6779,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,5116279%"}]
["SINAPI 87313","SINAPI","87313","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","582,70","597,52",null,"CR",{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"16,8282845%"},{"$f":"IF($B6780=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6780,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,8913250%"}]
["SINAPI 87326","SINAPI","87326","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019","M3","4.191,83","4.202,98",null,"CR",{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"1,7584499%"},{"$f":"IF($B6789=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6789,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,0188441%"}]
["SINAPI 87335","SINAPI","87335","ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","599,94","616,95",null,"CR",{"$f":"IF($B6798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,7687537%"},{"$f":"IF($B6798=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6798,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"21,0086076%"}]
["SINAPI 87345","SINAPI","87345","ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019","M3","695,85","721,37",null,"CR",{"$f":"IF($B6808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,2716911%"},{"$f":"IF($B6808=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6808,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6808,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"26,9509642%"}]
["SINAPI 87354","SINAPI","87354","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","544,66","554,88",null,"CR",{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4079549%"},{"$f":"IF($B6817=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6817,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0184220%"}]
["SINAPI 87363","SINAPI","87363","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.147,93","4.168,03",null,"CR",{"$f":"IF($B6826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,2069394%"},{"$f":"IF($B6826=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6826,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6826,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,6734909%"}]
["SINAPI 87372","SINAPI","87372","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","853,86","882,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3756485%"},{"$f":"IF($B6835=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6835,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,9161682%"}]
["SINAPI 87381","SINAPI","87381","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019","M3","4.268,76","4.294,82",null,"CR",{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0375006%"},{"$f":"IF($B6844=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6844,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,6197835%"}]
["SINAPI 87383","SINAPI","87383","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO PARA REVESTIMENTOS E ASSENTAMENTO DA ALVENARIA, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","1.415,47","1.427,48",null,"CR",{"$f":"IF($B6846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,6123890%"},{"$f":"IF($B6846=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6846,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6846,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,4065291%"}]
["SINAPI 87393","SINAPI","87393","ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","4.349,56","4.365,75",null,"CR",{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4632659%"},{"$f":"IF($B6855=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6855,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,8249765%"}]
["SINAPI 87404","SINAPI","87404","ARGAMASSA PARA REVESTIMENTO DECORATIVO MONOCAMADA (MONOCAPA), MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA. AF_08/2019","M3","4.073,12","4.094,66",null,"CR",{"$f":"IF($B6864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"3,4995715%"},{"$f":"IF($B6864=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6864,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6864,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"4,0072192%"}]
["SINAPI 88630","SINAPI","88630","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019","M3","545,33","556,86",null,"CR",{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,9852188%"},{"$f":"IF($B6873=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6873,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,7663158%"}]
["SINAPI 100470","SINAPI","100470","ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 600 KG. AF_08/2019","M3","560,92","572,07",null,"CR",{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,1525459%"},{"$f":"IF($B6881=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6881,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,8453752%"}]
["SINAPI 100484","SINAPI","100484","ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019","M3","687,86","700,90",null,"CR",{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,5398002%"},{"$f":"IF($B6892=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6892,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,1670828%"}]
["SINAPI 105515","SINAPI","105515","ARGAMASSA TRAÇO 1:1,93 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), FCK 20MPA, PREPARO MECÂNICO COM MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA. AF_03/2020","M3","867,92","891,00",null,"CR",{"$f":"IF($B6901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5877486%"},{"$f":"IF($B6901=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6901,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"19,7227522%"}]
["SINAPI 100200","SINAPI","100200","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO PLATAFORMA, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,38","0,42",null,"C",{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3333334%"},{"$f":"IF($B6910=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6910,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0000000%"}]
["SINAPI 100201","SINAPI","100201","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KGXKM). AF_07/2019","KGXKM","0,76","0,85",null,"C",{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3333334%"},{"$f":"IF($B6911=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6911,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,1851852%"}]
["SINAPI 100210","SINAPI","100210","TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARRINHO DE MÃO, DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERÂMICO DE 19X19X39CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","16,96","19,03",null,"C",{"$f":"IF($B6920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6146573%"},{"$f":"IF($B6920=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6920,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7277515%"}]
["SINAPI 100219","SINAPI","100219","TRANSPORTE HORIZONTAL COM MANIPULADOR TELESCÓPICO, DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: BLOCOXKM). AF_07/2019","UNXKM","0,46","0,49",null,"AS",{"$f":"IF($B6929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"29,2682926%"},{"$f":"IF($B6929=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6929,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6929,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"34,0909090%"}]
["SINAPI 100229","SINAPI","100229","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 50 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019","KG","0,01","0,01",null,"C",{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B6939=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6939,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100238","SINAPI","100238","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE CPVC COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 73 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","5,06","5,68",null,"C",{"$f":"IF($B6948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7157058%"},{"$f":"IF($B6948=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6948,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8318585%"}]
["SINAPI 100247","SINAPI","100247","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE PVC SÉRIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL, OU REFORÇADO PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAL, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENOR OU IGUAL A 100 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","3,16","3,55",null,"C",{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,1501598%"},{"$f":"IF($B6957=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6957,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,1908832%"}]
["SINAPI 100256","SINAPI","100256","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE CAIBROS DE MADEIRA COM SEÇÃO TRANSVERSAL DE 7,5 X 6 CM E 6 X 8 CM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","8,43","9,46",null,"C",{"$f":"IF($B6966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,7142858%"},{"$f":"IF($B6966=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6966,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8207848%"}]
["SINAPI 100265","SINAPI","100265","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE JANELA (UNIDADE: M2). AF_07/2019","M2","0,78","0,88",null,"C",{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,5789474%"},{"$f":"IF($B6975=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6975,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5294118%"}]
["SINAPI 100267","SINAPI","100267","TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE PORTA (UNIDADE: UNID). AF_07/2019","UN","1,57","1,76",null,"C",{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,2903226%"},{"$f":"IF($B6977=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6977,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,3333334%"}]
["SINAPI 100276","SINAPI","100276","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TELHA DE FIBROCIMENTO OU TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETÃO (UNIDADE: M2XKM). AF_07/2019","M2XKM","31,23","35,03",null,"C",{"$f":"IF($B6986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5386342%"},{"$f":"IF($B6986=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6986,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6521864%"}]
["SINAPI 100285","SINAPI","100285","TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE BARRAMENTO BLINDADO (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019","MXKM","39,95","44,81",null,"C",{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,5513785%"},{"$f":"IF($B6995=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C6995,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,6669645%"}]
["SINAPI 99808","SINAPI","99808","LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019","M2","3,85","4,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"65,3543308%"},{"$f":"IF($B7004=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7004,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"68,4964201%"}]
["SINAPI 99816","SINAPI","99816","LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019","UN","9,20","9,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,2170120%"},{"$f":"IF($B7012=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7012,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"56,7103936%"}]
["SINAPI 97013","SINAPI","97013","GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM MONTANTES E TRAVESSÕES EM MADEIRA E FECHAMENTO EM PLACA COMPENSADO PARA EDIFÍCIOS COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_03/2024","M","140,58","142,62",null,"AS",{"$f":"IF($B7023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,6312642%"},{"$f":"IF($B7023=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7023,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,9435285%"}]
["SINAPI 97034","SINAPI","97034","GUARDA-CORPO EM LAJE PÓS-DESFÔRMA COM ESCORAS METÁLICAS ESTRONCADAS NA ESTRUTURA, TRAVESSÕES DE MADEIRA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFÍCIOS ACIMA DE 4 PAVIMENTOS (2 MONTAGENS). AF_03/2024_PS","M","97,86","100,82",null,"CR",{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,0286269%"},{"$f":"IF($B7032=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7032,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,3776917%"}]
["SINAPI 97063","SINAPI","97063","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M2","17,23","19,47",null,"CR",{"$f":"IF($B7041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,1726955%"},{"$f":"IF($B7041=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7041,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,7772048%"}]
["SINAPI 97064","SINAPI","97064","MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO \"TORRE\" (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024","M","24,07","27,18",null,"CR",{"$f":"IF($B7042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,6784969%"},{"$f":"IF($B7042=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7042,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,3244642%"}]
["SINAPI 97625","SINAPI","97625","DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","62,89","64,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,6344531%"},{"$f":"IF($B7058=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7058,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7058,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5766060%"}]
["SINAPI 97628","SINAPI","97628","DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M3","256,02","287,50",null,"C",{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,3933498%"},{"$f":"IF($B7061=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7061,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,4319115%"}]
["SINAPI 97638","SINAPI","97638","REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","7,92","8,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,9516540%"},{"$f":"IF($B7070=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7070,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,8758466%"}]
["SINAPI 97648","SINAPI","97648","REMOÇÃO DE PROTEÇÃO TÉRMICA PARA COBERTURA EM EPS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","1,99","2,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,5051547%"},{"$f":"IF($B7079=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7079,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7079,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3211010%"}]
["SINAPI 97657","SINAPI","97657","REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","580,14","624,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"49,9491406%"},{"$f":"IF($B7088=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7088,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"53,4685047%"}]
["SINAPI 97664","SINAPI","97664","REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","1,54","1,74",null,"C",{"$f":"IF($B7095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,0340137%"},{"$f":"IF($B7095=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7095,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,9822486%"}]
["SINAPI 104798","SINAPI","104798","REMOÇÃO DE SUPORTE METÁLICO OU DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","UN","13,03","14,65",null,"CR",{"$f":"IF($B7107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7426811%"},{"$f":"IF($B7107=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7107,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,6470186%"}]
["SINAPI 104799","SINAPI","104799","REMOÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023","M2","10,22","11,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,8094303%"},{"$f":"IF($B7108=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7108,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,7161573%"}]
["SINAPI 99062","SINAPI","99062","MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024","UN","1,98","2,23",null,"CR",{"$f":"IF($B7117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,8541667%"},{"$f":"IF($B7117=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7117,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7117,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,7142858%"}]
["SINAPI 93592","SINAPI","93592","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","2,32","2,35",null,"AS",{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,8108108%"},{"$f":"IF($B7126=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7126,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3893805%"}]
["SINAPI 93598","SINAPI","93598","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,54","1,56",null,"AS",{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,1111111%"},{"$f":"IF($B7132=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7132,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,3287671%"}]
["SINAPI 95880","SINAPI","95880","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","1,21","1,22",null,"AS",{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"9,7345132%"},{"$f":"IF($B7145=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7145,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,3043478%"}]
["SINAPI 100941","SINAPI","100941","TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","5,81","5,98",null,"AS",{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"18,4534270%"},{"$f":"IF($B7154=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7154,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,6837606%"}]
["SINAPI 100950","SINAPI","100950","TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","3,53","3,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,8235294%"},{"$f":"IF($B7163=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7163,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7163,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,5619596%"}]
["SINAPI 100959","SINAPI","100959","TRANSPORTE COM CAMINHÃO PIPA DE 6 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020","M3XKM","11,52","11,76",null,"AS",{"$f":"IF($B7172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"13,4328358%"},{"$f":"IF($B7172=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7172,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,1462994%"}]
["SINAPI 100973","SINAPI","100973","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","9,19","9,48",null,"AS",{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,3991130%"},{"$f":"IF($B7178=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7178,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7956989%"}]
["SINAPI 100969","SINAPI","100969","TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020","TXKM","2,29","2,33",null,"AS",{"$f":"IF($B7183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,4545454%"},{"$f":"IF($B7183=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7183,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,0535714%"}]
["SINAPI 100976","SINAPI","100976","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","8,66","8,82",null,"AS",{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"12,4260355%"},{"$f":"IF($B7192=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7192,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"14,0534262%"}]
["SINAPI 100985","SINAPI","100985","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020","M3","7,36","7,59",null,"AS",{"$f":"IF($B7201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,4137931%"},{"$f":"IF($B7201=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7201,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"22,7576974%"}]
["SINAPI 100994","SINAPI","100994","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","4,58","4,68",null,"AS",{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"15,4897494%"},{"$f":"IF($B7210=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7210,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"17,5555555%"}]
["SINAPI 101004","SINAPI","101004","CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020","T","7,17","7,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"10,2127659%"},{"$f":"IF($B7220=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7220,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"11,5921787%"}]
["SINAPI 101015","SINAPI","101015","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 500 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","33,35","34,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6839253%"},{"$f":"IF($B7229=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7229,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3940800%"}]
["SINAPI 101468","SINAPI","101468","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","16,25","16,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,7826086%"},{"$f":"IF($B7238=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7238,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4850299%"}]
["SINAPI 101469","SINAPI","101469","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","36,38","37,74",null,"CR",{"$f":"IF($B7239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6824958%"},{"$f":"IF($B7239=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7239,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7239,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3888741%"}]
["SINAPI 101478","SINAPI","101478","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","10,94","11,36",null,"CR",{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6524559%"},{"$f":"IF($B7248=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7248,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,4107142%"}]
["SINAPI 101488","SINAPI","101488","CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020","T","82,76","85,84",null,"CR",{"$f":"IF($B7257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"24,6761109%"},{"$f":"IF($B7257=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7257,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"27,3841484%"}]
["SINAPI 101199","SINAPI","101199","CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, SEÇÃO \"T\" PONTA INCLINADA, 10X10CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5M, CRAVADOS 0,5M, COM 11 FIOS DE ARAME MISTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020","M","91,78","97,07",null,"CR",{"$f":"IF($B7267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,2381836%"},{"$f":"IF($B7267=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7267,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"41,6219562%"}]
["SINAPI 102364","SINAPI","102364","ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2\", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼\"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021","M2","190,14","196,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"20,8138127%"},{"$f":"IF($B7276=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7276,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"23,2304159%"}]
["SINAPI 98524","SINAPI","98524","LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024","M2","4,34","4,87",null,"C",{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,9744780%"},{"$f":"IF($B7285=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7285,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"83,0227744%"}]
["SINAPI 105004","SINAPI","105004","RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024","M2","120,87","127,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"38,6580409%"},{"$f":"IF($B7294=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7294,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"42,0421597%"}]
["SINAPI 103192","SINAPI","103192","INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.538,04","2.547,28",null,"AS",{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4098474%"},{"$f":"IF($B7303=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7303,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,7634807%"}]
["SINAPI 103194","SINAPI","103194","INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021","UN","2.814,74","2.823,98",null,"AS",{"$f":"IF($B7305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,1729398%"},{"$f":"IF($B7305=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7305,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"2,4926961%"}]
["SINAPI 103307","SINAPI","103307","INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021","UN","1.337,30","1.348,34",null,"AS",{"$f":"IF($B7314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"5,4679670%"},{"$f":"IF($B7314=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7314,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"6,2414230%"}]
["SINAPI 98529","SINAPI","98529","CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024","UN","68,81","77,19",null,"CR",{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,6517312%"},{"$f":"IF($B7323=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7323,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,7541494%"}]
["SINAPI 88240","SINAPI","88240","AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","20,69","23,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,9352345%"},{"$f":"IF($B7332=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7332,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,5481387%"}]
["SINAPI 88249","SINAPI","88249","AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,05","35,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,8180355%"},{"$f":"IF($B7340=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7340,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7023440%"}]
["SINAPI 88263","SINAPI","88263","CAVOUQUEIRO OU OPERADOR PERFURATRIZ/ROMPEDOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","21,18","23,94",null,"CR",{"$f":"IF($B7351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2606233%"},{"$f":"IF($B7351=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7351,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7351,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,8446116%"}]
["SINAPI 88275","SINAPI","88275","MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,99","36,38",null,"CR",{"$f":"IF($B7360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,9034074%"},{"$f":"IF($B7360=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7360,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,0010996%"}]
["SINAPI 88288","SINAPI","88288","NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","19,87","22,55",null,"CR",{"$f":"IF($B7369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1293408%"},{"$f":"IF($B7369=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7369,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4212861%"}]
["SINAPI 88291","SINAPI","88291","OPERADOR DE BETONEIRA (CAMINHÃO) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,84","32,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,9098475%"},{"$f":"IF($B7370=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7370,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,1199268%"}]
["SINAPI 88308","SINAPI","88308","PASTILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","27,94","31,54",null,"CR",{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"85,3256980%"},{"$f":"IF($B7386=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7386,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,0006342%"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI 88311"},"SINAPI","88311","PINTOR DE LETREIROS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","28,24","31,64",null,"CR",{"$f":"IF($B7389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"79,6742210%"},{"$f":"IF($B7389=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7389,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"81,8584071%"}]
["SINAPI 88322","SINAPI","88322","TÉCNICO DE SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","31,51","35,93",null,"CR",{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,8594098%"},{"$f":"IF($B7398=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7398,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,7378236%"}]
["SINAPI 90769","SINAPI","90769","ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","105,75","121,41",null,"CR",{"$f":"IF($B7407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"97,9858157%"},{"$f":"IF($B7407=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7407,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2456141%"}]
["SINAPI 90781","SINAPI","90781","TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","25,08","28,55",null,"C",{"$f":"IF($B7416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,3875599%"},{"$f":"IF($B7416=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7416,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,4343258%"}]
["SINAPI 93567","SINAPI","93567","ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","20.163,25","23.173,60",null,"CR",{"$f":"IF($B7423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,0067202%"},{"$f":"IF($B7423=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7423,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"98,2656558%"}]
["SINAPI 95312","SINAPI","95312","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7435=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7435,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95313","SINAPI","95313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,22","0,26",null,"CR",{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7436=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7436,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95322","SINAPI","95322","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,09","0,11",null,"CR",{"$f":"IF($B7445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7445=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7445,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7445,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95334","SINAPI","95334","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETROTÉCNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","1,07","1,24",null,"CR",{"$f":"IF($B7454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7454=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7454,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95341","SINAPI","95341","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,29","0,34",null,"CR",{"$f":"IF($B7460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7460=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7460,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95356","SINAPI","95356","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE DEMARCADORA DE FAIXAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7473=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7473,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95365","SINAPI","95365","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,24","0,28",null,"CR",{"$f":"IF($B7482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7482=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7482,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7482,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95374","SINAPI","95374","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR PARA TINTA EPÓXI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,38","0,44",null,"CR",{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7491=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7491,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95385","SINAPI","95385","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,30","0,35",null,"CR",{"$f":"IF($B7500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7500=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7500,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7500,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95393","SINAPI","95393","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,55","0,63",null,"CR",{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7506=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7506,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95400","SINAPI","95400","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA DESENHISTA PROJETISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,10","0,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7511=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7511,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7511,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95413","SINAPI","95413","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ALMOXARIFE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,74","21,59",null,"CR",{"$f":"IF($B7520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7520=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7520,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7520,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 95422","SINAPI","95422","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","99,90","115,12",null,"CR",{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7529=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7529,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100299","SINAPI","100299","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA","H","0,68","0,79",null,"CR",{"$f":"IF($B7538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7538=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7538,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7538,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 100309","SINAPI","100309","TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","H","36,24","41,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,8465784%"},{"$f":"IF($B7543=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7543,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7543,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,6122252%"}]
["SINAPI 101293","SINAPI","101293","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","40,83","47,05",null,"CR",{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7557=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7557,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101302","SINAPI","101302","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,55","37,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7566=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7566,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101303","SINAPI","101303","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ELETROELETRONICOS(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","106,72","122,97",null,"CR",{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7567=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7567,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101313","SINAPI","101313","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","152,31","175,51",null,"CR",{"$f":"IF($B7576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7576=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7576,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101332","SINAPI","101332","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","18,06","20,81",null,"CR",{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7589=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7589,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101339","SINAPI","101339","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","32,24","37,15",null,"CR",{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7595=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7595,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101348","SINAPI","101348","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","22,97","26,48",null,"CR",{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7604=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7604,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101358","SINAPI","101358","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,76","58,49",null,"CR",{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7613=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7613,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101369","SINAPI","101369","CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TECNICO EM SONDAGEM (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA","MES","50,30","57,96",null,"CR",{"$f":"IF($B7622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"},{"$f":"IF($B7622=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7622,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"100,0000000%"}]
["SINAPI 101374","SINAPI","101374","AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","3.875,74","4.348,91",null,"CR",{"$f":"IF($B7626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"80,1434049%"},{"$f":"IF($B7626=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7626,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"82,3038417%"}]
["SINAPI 101381","SINAPI","101381","ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.918,71","5.550,77",null,"CR",{"$f":"IF($B7633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,3538245%"},{"$f":"IF($B7633=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7633,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7633,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,1354371%"}]
["SINAPI 101390","SINAPI","101390","AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.981,32","5.678,92",null,"CR",{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,9316567%"},{"$f":"IF($B7642=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7642,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"92,9227741%"}]
["SINAPI 101401","SINAPI","101401","ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.228,98","7.061,00",null,"CR",{"$f":"IF($B7651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"87,6838584%"},{"$f":"IF($B7651=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7651,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"89,1351084%"}]
["SINAPI 101415","SINAPI","101415","MECÂNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.629,64","6.404,37",null,"CR",{"$f":"IF($B7660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3366823%"},{"$f":"IF($B7660=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7660,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7660,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5056439%"}]
["SINAPI 101424","SINAPI","101424","MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.680,92","6.463,46",null,"CR",{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,4239103%"},{"$f":"IF($B7668=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7668,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5833006%"}]
["SINAPI 101435","SINAPI","101435","OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.864,11","5.522,22",null,"CR",{"$f":"IF($B7679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"88,8158369%"},{"$f":"IF($B7679=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7679,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,1487084%"}]
["SINAPI 101445","SINAPI","101445","PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","4.952,89","5.590,16",null,"CR",{"$f":"IF($B7688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"84,4617991%"},{"$f":"IF($B7688=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7688,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7688,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"86,2331311%"}]
["SINAPI 101456","SINAPI","101456","TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","6.283,40","7.176,86",null,"CR",{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"93,3424580%"},{"$f":"IF($B7697=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7697,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"94,1712672%"}]
["SINAPI 101457","SINAPI","101457","TÉCNICO EM SONDAGEM COM ENCARGOS COMPLEMENTARES","MES","5.654,83","6.433,39",null,"CR",{"$f":"IF($B7698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!E:E,MATCH(Banco!$C7698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"90,3797285%"},{"$f":"IF($B7698=\"SINAPI\",IF(ISNUMBER(MATCH(Banco!$C7698,Analitico!$A:$A,0)),INDEX(Analitico!F:F,MATCH(Banco!$C7698,Analitico!$A:$A,0))&\"%\",\"\"),\"\")","v":"91,5439605%"}]
["SINAPI-I 392","SINAPI-I",392,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,05","1,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39133","SINAPI-I",39133,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2\" E CUNHA DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,79","2,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 398","SINAPI-I",398,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3\" E PARAFUSO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","3,43","3,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39142","SINAPI-I",39142,"ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1,27","1,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 36801","SINAPI-I",36801,"ACABAMENTO DE METAL CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, DE PAREDE, 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","41,46","41,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 42404","SINAPI-I",42404,"ACO CA-25, 25,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","KG    ","10,27","10,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 43058","SINAPI-I",43058,"ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","7,80","7,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 33","SINAPI-I",33,"ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","KG    ","8,32","8,32",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 44255"},"SINAPI-I",44255,"ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,97","26,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 62","SINAPI-I",62,"ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 32 MM X 1\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,17","8,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 107","SINAPI-I",107,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","0,78","0,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 97","SINAPI-I",97,"ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,85","17,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 73","SINAPI-I",73,"ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4\", PARA CAIXA D'AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","14,99","14,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 39719","SINAPI-I",39719,"ADESIVO / COLA DE CONTATO LIQUIDO, A BASE DE RESINAS, PARA COLAGEM DE ESPUMA PARA ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","L     ","175,13","175,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 20080","SINAPI-I",20080,"ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,97","21,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 124","SINAPI-I",124,"ADITIVO ACELERADOR DE PEGA E ENDURECIMENTO PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","L     ","19,58","19,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 6114","SINAPI-I",6114,"AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","17,55","20,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 40919","SINAPI-I",40919,"AJUDANTE DE ELETRICISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","MES   ","3.075,58","3.544,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 242","SINAPI-I",242,"AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","H     ","17,13","19,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 38547","SINAPI-I",38547,"ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","127,98","127,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 40809","SINAPI-I",40809,"ALMOXARIFE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","4.279,47","4.931,38",null,"CR"]
["SINAPI-I 20085","SINAPI-I",20085,"ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","2,04","2,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 325","SINAPI-I",325,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 50 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,15","2,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20326","SINAPI-I",20326,"ANEL BORRACHA, PARA TUBO/CONEXAO PVC PBA, DN 60 MM, PARA REDE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,93","3,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 41611","SINAPI-I",41611,"ANEL DE CONCRETO ARMADO COM FUNDO, PARA FOSSA E POCO 2,00 X *0,50* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1.190,11","1.190,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 40341","SINAPI-I",40341,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *16* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","24,14","24,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 40347","SINAPI-I",40347,"ANEL DE VEDACAO/JUNTA ELASTICA, H = *21* MM, PARA TUBO DE CONCRETO, DN 1000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","83,61","83,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 43443","SINAPI-I",43443,"ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","323,73","323,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 13761","SINAPI-I",13761,"APARELHO CORTE OXI-ACETILENO PARA SOLDA E CORTE CONTENDO MACARICO SOLDA, BICO DE CORTE, CILINDROS, REGULADORES, MANGUEIRAS E CARRINHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.305,14","3.305,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 14186","SINAPI-I",14186,"AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO RESERVATORIO DE 500 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL 220/380/400 V, POTENCIA 24 KW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11.206,13","11.206,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 42422","SINAPI-I",42422,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3.899,00","3.899,00",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 42419"},"SINAPI-I",42419,"AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A OU B (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","12.807,30","12.807,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 43199","SINAPI-I",43199,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, CASSETE (TETO), FRIO 4 VIAS 48000 BTUS/H, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","11.833,14","11.833,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43191","SINAPI-I",43191,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.032,94","3.032,94",null,"CR"]
["SINAPI-I 43188","SINAPI-I",43188,"AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, PISO TETO, 48.000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA C - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.582,93","9.582,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 3312","SINAPI-I",3312,"ARAME DE AMARRACAO PARA GABIAO GALVANIZADO, DIAMETRO 2,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","KG    ","28,06","28,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 345","SINAPI-I",345,"ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","38,15","38,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 37553","SINAPI-I",37553,"ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","KG    ","1,32","1,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 6081","SINAPI-I",6081,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M3    ","52,30","52,30",null,"AS"]
["SINAPI-I 6077","SINAPI-I",6077,"ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M3    ","37,35","37,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1097","SINAPI-I",1097,"ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16\", COM 4 ESTRIBOS, SEM ISOLADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","141,33","141,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39210","SINAPI-I",39210,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,11","1,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39216","SINAPI-I",39216,"ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","10,46","10,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 11761","SINAPI-I",11761,"ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","84,91","84,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 41090","SINAPI-I",41090,"AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E DE CONCRETO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","5.004,34","5.766,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 532","SINAPI-I",532,"AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","25,95","29,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 41069","SINAPI-I",41069,"AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","MES   ","4.108,29","4.734,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11786","SINAPI-I",11786,"BACIA SANITARIA (VASO) INFANTIL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, (SEM ASSENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","430,65","430,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 1749","SINAPI-I",1749,"BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","427,08","427,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 38381","SINAPI-I",38381,"BANDEJA DE PINTURA PARA ROLO 23 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","11,67","11,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 555","SINAPI-I",555,"BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 6,35 MM (L X E), 1,2265 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","11,35","11,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 36204","SINAPI-I",36204,"BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","178,10","178,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 36223","SINAPI-I",36223,"BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","202,09","202,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 181","SINAPI-I",181,"BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)                                                                                                                                                                                                                                            ","JG    ","316,44","316,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 36397","SINAPI-I",36397,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22.435,72","22.435,72",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36398"},"SINAPI-I",36398,"BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 440 L, MOTOR A DIESEL POTENCIA 10 CV, COM CARREGADOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","27.268,75","27.268,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 7271","SINAPI-I",7271,"BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,03","1,03",null,"C "]
["SINAPI-I 38590","SINAPI-I",38590,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","4,25","4,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 34573","SINAPI-I",34573,"BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","4,99","4,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 44171","SINAPI-I",44171,"BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,65","17,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 674","SINAPI-I",674,"BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVADO 10 X 30 X 60 CM (E X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","85,75","85,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34590","SINAPI-I",34590,"BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 19 X 19 X 29 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","3,45","3,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 36154","SINAPI-I",36154,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COLORIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M2    ","59,97","59,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 36170","SINAPI-I",36170,"BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","54,50","54,50",null,"C "]
["SINAPI-I 39925","SINAPI-I",39925,"BOMBA CENTRIFUGA MONOESTAGIO COM MOTOR ELETRICO MONOFASICO, POTENCIA 15 HP, DIAMETRO DO ROTOR *173* MM, HM/Q = *30* MCA / *90* M3/H A *45* MCA / *55* M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","9.840,53","9.840,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 740","SINAPI-I",740,"BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 9,86 DIAMETRO DE SUCCAO X ELEVACAO 1\" X 1\", 4 ESTAGIOS, DIAMETRO DOS ROTORES 4 X 146 MM, HM/Q: 85 M / 14,9 M3/H A 140 M / 4,2 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5.893,88","5.893,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 756","SINAPI-I",756,"BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","53.396,78","53.396,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39917","SINAPI-I",39917,"BOMBA TRIPLEX, PARA INJECAO DE CALDA DE CIMENTO, VAZAO MAXIMA DE *100* LITROS/MINUTO, PRESSAO MAXIMA DE *70* BAR, POTENCIA DE 15 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","103.277,84","103.277,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 7568","SINAPI-I",7568,"BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","0,55","0,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 44400","SINAPI-I",44400,"BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","26,87","26,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 791","SINAPI-I",791,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,11","23,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 12394","SINAPI-I",12394,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2\" X 3/8\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","6,40","6,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 773","SINAPI-I",773,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","49,89","49,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 778","SINAPI-I",778,"BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","73,55","73,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 812","SINAPI-I",812,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,03","2,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 822","SINAPI-I",822,"BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","15,89","15,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 39189","SINAPI-I",39189,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2\" X 3/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","25,84","25,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 39920","SINAPI-I",39920,"BUCHA DE REDUCAO EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4\" X 1/2\",  PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","6,29","6,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 797","SINAPI-I",797,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","8,23","8,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 796","SINAPI-I",796,"BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","6,99","6,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 38992","SINAPI-I",38992,"BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 32 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","4,63","4,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 39181","SINAPI-I",39181,"BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","9,20","9,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 1050","SINAPI-I",1050,"CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","5,67","5,67",null,"CR"]
["SINAPI-I 43835","SINAPI-I",43835,"CABO COAXIAL RG59 95% DE MALHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","2,09","2,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 25005","SINAPI-I",25005,"CABO DE ALUMINIO NU SEM ALMA DE ACO, BITOLA 1/0 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","56,77","56,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 862","SINAPI-I",862,"CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","11,19","11,19",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 37404"},"SINAPI-I",37404,"CABO DE COBRE NU 185 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","199,21","199,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 1020","SINAPI-I",1020,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","10,32","10,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 1019","SINAPI-I",1019,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","36,01","36,01",null,"CR"]
["SINAPI-I 1011","SINAPI-I",1011,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","0,95","0,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 39240","SINAPI-I",39240,"CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 240 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","230,77","230,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 986","SINAPI-I",986,"CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","26,51","26,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 43972","SINAPI-I",43972,"CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4,46","4,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 34618","SINAPI-I",34618,"CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","5,98","5,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 39262","SINAPI-I",39262,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","54,56","54,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 39258","SINAPI-I",39258,"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","9,02","9,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 11904","SINAPI-I",11904,"CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","2,52","2,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 11923","SINAPI-I",11923,"CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","47,07","47,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 5090","SINAPI-I",5090,"CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 25 MM E ALTURA DE APROX 25 MM, HASTE CEMENTADA (NAO LONGA), EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 5,0 MM, INCLUINDO 2 CHAVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","22,25","22,25",null,"C "]
["SINAPI-I 2729","SINAPI-I",2729,"CAIBRO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 4 A 7 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,08","25,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 37105","SINAPI-I",37105,"CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS, COM TAMPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2.485,97","2.485,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 43434","SINAPI-I",43434,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, COM FUNDO E SEM TAMPA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","123,32","123,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 43429","SINAPI-I",43429,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","98,37","98,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 43430","SINAPI-I",43430,"CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,40 X 0,40 X 0,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","163,40","163,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 35277","SINAPI-I",35277,"CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","379,90","379,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 41476","SINAPI-I",41476,"CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","151,39","151,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 43102","SINAPI-I",43102,"CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 300 X 300 X *100* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","166,18","166,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 20254","SINAPI-I",20254,"CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","20,26","20,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 11253","SINAPI-I",11253,"CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 60 X 60 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","202,15","202,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 43095","SINAPI-I",43095,"CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","180,10","180,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 43439","SINAPI-I",43439,"CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 25 MPA, COM DIMENSOES 1,10 X 0,65 X 1,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","575,52","575,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 5103","SINAPI-I",5103,"CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","24,05","24,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 12618","SINAPI-I",12618,"CALHA / PERFIL PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE *119 E 170* MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","125,14","125,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 1109","SINAPI-I",1109,"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","25,93","25,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 44056","SINAPI-I",44056,"CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","437.081,06","437.081,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 44060","SINAPI-I",44060,"CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","645.535,14","645.535,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 38600","SINAPI-I",38600,"CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6,71","6,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 568","SINAPI-I",568,"CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","65,05","65,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 1165","SINAPI-I",1165,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,42","21,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 1164","SINAPI-I",1164,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","17,35","17,35",null,"AS"]
["SINAPI-I 1167","SINAPI-I",1167,"CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","133,06","133,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 1200","SINAPI-I",1200,"CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,23","7,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 1207","SINAPI-I",1207,"CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","26,36","26,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 10818","SINAPI-I",10818,"CAPIM BRAQUIARIA DECUMBENS/ BRAQUIARINHA, VC *70*% MINIMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","KG    ","39,42","39,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39636","SINAPI-I",39636,"CARPETE DE NYLON EM PLACAS 50 X 50 CM PARA TRAFEGO COMERCIAL PESADO, E = 6,5 MM (INSTALADO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","184,41","184,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 5091","SINAPI-I",5091,"CARRANCA PARA JANELA VENEZIANA DE ABRIR, EM LATAO CROMADO, SIMPLES, PARA APARAFUSAR NA PAREDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","21,72","21,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 36496","SINAPI-I",36496,"CAVALETE PARA TALHA COM ESTRUTURA EM TUBO METALICO ALTURA MINIMA 3,2 M EQUIPADO COM RODAS DE BORRACHA PARA MOVIMENTACAO DE TUBOS DE CONCRETO NA CENTRAL DE PREMOLDADOS COM CAPACIDADE DE CARGA DE 3 TONELADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9.246,26","9.246,26",null,"AS"]
["SINAPI-I 10630","SINAPI-I",10630,"CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 49000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","790.429,14","790.429,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43090","SINAPI-I",43090,"CENTRO DE MEDICAO AGRUPADA, EM POLICARBONATO / PVC, COM 8 MEDIDORES E PROTECAO GERAL (INCLUI BARRAMENTO, DISJUNTORES E ACESSORIOS DE FIXACAO) (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3.857,56","3.857,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 1321","SINAPI-I",1321,"CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 13, E = 2,25 MM (18,00 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","8,71","8,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 43668","SINAPI-I",43668,"CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 20, E = 0,95 MM (7,60 KG/M2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","10,24","10,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 1332","SINAPI-I",1332,"CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8\" (9,53 MM) 74,69 KG/M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","KG    ","8,59","8,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 34514","SINAPI-I",34514,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","36,35","36,35",null,"C "]
["SINAPI-I 34670","SINAPI-I",34670,"CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","31,65","31,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 43124","SINAPI-I",43124,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 0,95 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","109,61","109,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 43125","SINAPI-I",43125,"CHAPA EM ACO GALVANIZADO PARA STEEL DECK, COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, LARGURA UTIL DE 915 MM E ESPESSURA DE 1,25 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M2    ","142,16","142,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 1355","SINAPI-I",1355,"CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 14 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","41,37","41,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 11977","SINAPI-I",11977,"CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/2\", COMPRIMENTO 75 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,16","15,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 420","SINAPI-I",420,"CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","50,17","50,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 1427","SINAPI-I",1427,"COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 110 MM X 1/2\" OU 110 MM X 3/4\", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","15,50","15,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 1442","SINAPI-I",1442,"COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","10.185,52","10.185,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 34743","SINAPI-I",34743,"COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","106,31","106,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 36527","SINAPI-I",36527,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL VAZAO 860 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 250 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","367.225,91","367.225,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 36525","SINAPI-I",36525,"COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 81 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","133.166,73","133.166,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 1518","SINAPI-I",1518,"CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","T     ","510,00","510,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 38405","SINAPI-I",38405,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M3    ","571,56","571,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 34479","SINAPI-I",34479,"CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M3    ","651,29","651,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 2559","SINAPI-I",2559,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","16,10","16,10",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 2565"},"SINAPI-I",2565,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","13,04","13,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 2572","SINAPI-I",2572,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","185,96","185,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 2585","SINAPI-I",2585,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","287,13","287,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 12008","SINAPI-I",12008,"CONDULETE DE ALUMINIO TIPO TB, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3\", COM TAMPA CEGA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","154,05","154,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 39330","SINAPI-I",39330,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"C\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,31","10,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 12020","SINAPI-I",12020,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"LL\", SEM TAMPA, DE 1/2\" OU 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,32","10,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 39343","SINAPI-I",39343,"CONDULETE EM PVC, TIPO \"X\", SEM TAMPA, DE 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","12,68","12,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 44173","SINAPI-I",44173,"CONECTOR / ADAPTADOR F/M, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","17,59","17,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 2517","SINAPI-I",2517,"CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","28,58","28,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 1598","SINAPI-I",1598,"CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2\", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","13,30","13,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 1562","SINAPI-I",1562,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","16,82","16,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 1563","SINAPI-I",1563,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 70 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,57","22,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 11863","SINAPI-I",11863,"CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 6 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","5,90","5,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 2488","SINAPI-I",2488,"CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4\", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,62","2,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 38850","SINAPI-I",38850,"CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, METALICA, COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 1\", PARA TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","17,09","17,09",null,"AS"]
["SINAPI-I 38008","SINAPI-I",38008,"CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,99","38,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 11686","SINAPI-I",11686,"CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2\" X 20 CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","11,77","11,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 1622","SINAPI-I",1622,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *265* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.533,13","4.533,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 1617","SINAPI-I",1617,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 400 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","6.363,18","6.363,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1621","SINAPI-I",1621,"CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 45 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","435,69","435,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 39270","SINAPI-I",39270,"CORDAO DE COBRE, FLEXIVEL, TORCIDO, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/D, 300 V, 2 CONDUTORES DE 1,0 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 39869","SINAPI-I",39869,"COTOVELO BRONZE/LATAO (REF 707-3) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 15MM X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","13,04","13,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 12719","SINAPI-I",12719,"COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","90,68","90,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 3467","SINAPI-I",3467,"COTOVELO DE REDUCAO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","67,95","67,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3448","SINAPI-I",3448,"COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","164,62","164,62",null,"AS"]
["SINAPI-I 3443","SINAPI-I",3443,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","23,22","23,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 3470","SINAPI-I",3470,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","101,37","101,37",null,"AS"]
["SINAPI-I 3471","SINAPI-I",3471,"COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","55,70","55,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 37431","SINAPI-I",37431,"COTOVELO 90 GRAUS, PEAD PE 100, DE 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","38,79","38,79",null,"AS"]
["SINAPI-I 43589","SINAPI-I",43589,"CREMONA RETANGULAR INJETADA LISA, COM CASTANHA / ALCA, EM LATAO, COM ACABAMENTO CROMADO, DE SOBREPOR / EMBUTIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","30,62","30,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1747","SINAPI-I",1747,"CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 \", DE *56 X 33 X 12* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","176,83","176,83",null,"CR"]
["SINAPI-I 7219","SINAPI-I",7219,"CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","53,44","53,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 1924","SINAPI-I",1924,"CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","14,42","14,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 1925","SINAPI-I",1925,"CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","32,84","32,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 38000","SINAPI-I",38000,"CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","8,50","8,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 38026","SINAPI-I",38026,"CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,89","15,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 1932","SINAPI-I",1932,"CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","8,62","8,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1828","SINAPI-I",1828,"CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","134,27","134,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 42694","SINAPI-I",42694,"CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 250 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","429,27","429,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 2624","SINAPI-I",2624,"CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","15,88","15,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 39277","SINAPI-I",39277,"CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,63","15,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 1777","SINAPI-I",1777,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","92,31","92,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 1783","SINAPI-I",1783,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","70,83","70,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 1782","SINAPI-I",1782,"CURVA 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","56,00","56,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 2609","SINAPI-I",2609,"CURVA 45 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4\"), ESPESSURA DE 1,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","7,79","7,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 40416","SINAPI-I",40416,"CURVA 45 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","21,78","21,78",null,"AS"]
["SINAPI-I 1813","SINAPI-I",1813,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","27,98","27,98",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 1804"},"SINAPI-I",1804,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","24,54","24,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 1795","SINAPI-I",1795,"CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","25,52","25,52",null,"AS"]
["SINAPI-I 40378","SINAPI-I",40378,"CURVA 90 GRAUS EM ACO CARBONO, RAIO CURTO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","20,89","20,89",null,"AS"]
["SINAPI-I 2619","SINAPI-I",2619,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","110,85","110,85",null,"CR"]
["SINAPI-I 2620","SINAPI-I",2620,"CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","145,53","145,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 1870","SINAPI-I",1870,"CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,55","2,55",null,"C "]
["SINAPI-I 38370","SINAPI-I",38370,"DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","23,52","23,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 13887","SINAPI-I",13887,"DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1\" (14 X 1 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","622,43","622,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 34734","SINAPI-I",34734,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO AJUSTAVEL, TRIPOLAR DE 300 ATE 400A, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 35KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.665,52","1.665,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 34714","SINAPI-I",34714,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 63 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","69,30","69,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 2379","SINAPI-I",2379,"DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 400 A / 600 V, TIPO JXD / ICC - 40 KA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.159,07","1.159,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 2373","SINAPI-I",2373,"DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","101,20","101,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 39465","SINAPI-I",39465,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","61,82","61,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 39480","SINAPI-I",39480,"DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 460 V, CORRENTE MAXIMA DE *90* KA (TIPO AC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","298,50","298,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39447","SINAPI-I",39447,"DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","138,45","138,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 39457","SINAPI-I",39457,"DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","158,12","158,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38870","SINAPI-I",38870,"DISTRIBUIDOR METALICO, COM ROSCA, 2 SAIDAS, DN 1\" X 1/2\", PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","27,66","27,66",null,"AS"]
["SINAPI-I 10629","SINAPI-I",10629,"DIVISORIA EM MARMORE, COM DUAS FACES POLIDAS, BRANCO COMUM, E= *3,0* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","838,36","838,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 2420","SINAPI-I",2420,"DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3\" X 2 1/2\", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","18,47","18,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 10604","SINAPI-I",10604,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 10 X 7* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","13,42","13,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 672","SINAPI-I",672,"ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 1 FURO *20 X 20 X 6,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","18,46","18,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 2436","SINAPI-I",2436,"ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","27,05","31,14",null,"C "]
["SINAPI-I 2673","SINAPI-I",2673,"ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 \", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","3,74","3,74",null,"C "]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40401"},"SINAPI-I",40401,"ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,00","2,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 2502","SINAPI-I",2502,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4\", TIPO SEALTUBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","35,50","35,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 12061","SINAPI-I",12061,"ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, SEM REVESTIMENTO, DIAMETRO NOMINAL 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","51,64","51,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 39254","SINAPI-I",39254,"ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2\", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","10,74","10,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 40922","SINAPI-I",40922,"ELETROTECNICO (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","5.320,35","6.130,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37534","SINAPI-I",37534,"EMULSAO EXPLOSIVA EM CARTUCHOS DE 1\" X 12\", DENSIDADE 1.15 G/CM3, INICIACAO ESPOLETA N. 8 / CORDEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","18,01","18,01",null,"AS"]
["SINAPI-I 2696","SINAPI-I",2696,"ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","H     ","24,26","27,93",null,"C "]
["SINAPI-I 6141","SINAPI-I",6141,"ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2\" X 30 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,14","5,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 43482","SINAPI-I",43482,"EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","H     ","0,79","0,79",null,"C "]
["SINAPI-I 43499","SINAPI-I",43499,"EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","236,16","236,16",null,"C "]
["SINAPI-I 43491","SINAPI-I",43491,"EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","H     ","1,33","1,33",null,"C "]
["SINAPI-I 38477","SINAPI-I",38477,"ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.239,10","1.239,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 40636","SINAPI-I",40636,"ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAPACIDADE DA CACAMBA ENTRE 1,20 E 1,50 M3, PESO OPERACIONAL ENTRE 20,00 E 22,00 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 155 HP, EQUIPADA COM CLAMSHELL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.021.651,96","1.021.651,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 4111","SINAPI-I",4111,"ESCORA PRE-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","48,81","48,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 20967","SINAPI-I",20967,"ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2\" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","64,95","64,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 44919","SINAPI-I",44919,"ESPACADOR/SEPARADOR /CENTRALIZADOR DE BARRA DE ACO, PLASTICO, (CHUMBADOR TIPO CARAMBOLA - CB), DIAMETRO INTERNO ENTRE 25 A 32 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","2,54","2,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 38094","SINAPI-I",38094,"ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4\" X 2\", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,04","3,04",null,"CR"]
["SINAPI-I 42429","SINAPI-I",42429,"ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","6.025,10","6.025,10",null,"AS"]
["SINAPI-I 38384","SINAPI-I",38384,"ESTILETE DE METAL, LAMINA 18 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","23,82","23,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 10886","SINAPI-I",10886,"EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","164,50","164,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 3074","SINAPI-I",3074,"EXTREMIDADE PVC PBA, BF, JE, DN 75/ DE 85 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","102,16","102,16",null,"AS"]
["SINAPI-I 10781","SINAPI-I",10781,"EXTREMIDADE/TUBETE PARA HIDROMETRO PVC, COM ROSCA, CURTA, COM BUCHA LATAO, 3/4\" OU 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","11,40","11,40",null,"AS"]
["SINAPI-I 38153","SINAPI-I",38153,"FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","CJ    ","57,82","57,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 38151","SINAPI-I",38151,"FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","CJ    ","95,57","95,57",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 38178"},"SINAPI-I",38178,"FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CROMADO, DE EMBUTIR, COM COMANDO DESLIZANTE, ALTURA DE 12 CM, LARGURA MINIMA DE 1,90 CM E ESPESSURA MINIMA DE 1,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","25,08","25,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 43460","SINAPI-I",43460,"FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","H     ","0,85","0,85",null,"C "]
["SINAPI-I 43466","SINAPI-I",43466,"FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","1,97","1,97",null,"C "]
["SINAPI-I 3122","SINAPI-I",3122,"FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 3\" A 4\" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 0,90 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","5,99","5,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 43587","SINAPI-I",43587,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 0,90 MM E LARGURA MINIMA DE 3,80 CM (FECHO SIMPLES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","13,65","13,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 3106","SINAPI-I",3106,"FERROLHO COM FECHO CHATO E PORTA CADEADO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 6\", CHAPA COM ESPESSURA MINIMA DE 1,70 MM E LARGURA /MINIMA DE 5,00 CM (FECHO REFORCADO) (INCLUI PARAFUSOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","17,32","17,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 44397","SINAPI-I",44397,"FITA / CINTA AUTOADESIVA ELASTOMERICA PARA VEDACAO, L= 50 MM, E = 3 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","2,42","2,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 39701","SINAPI-I",39701,"FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","110,32","110,32",null,"AS"]
["SINAPI-I 14152","SINAPI-I",14152,"FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","45,85","45,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 3272","SINAPI-I",3272,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","59,03","59,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 3270","SINAPI-I",3270,"FLANGE SEXTAVADO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 6\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","369,85","369,85",null,"AS"]
["SINAPI-I 3287","SINAPI-I",3287,"FORRO DE MADEIRA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA COM FRISO, *10 X 1* CM (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","141,60","141,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 38122","SINAPI-I",38122,"FUNDO PREPARADOR ACRILICO BASE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ","12,64","12,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 43653","SINAPI-I",43653,"FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","L     ","47,02","47,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3298","SINAPI-I",3298,"FUSIVEL NH 200 A 250 AMPERES, TAMANHO 1, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 120 KA, TENSAO NOMINAL DE 500 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","75,58","75,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 11599","SINAPI-I",11599,"GABIAO SACO MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO 2,7 MM, DIMENSOES 4,0 X 0,65 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","713,21","713,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 40436","SINAPI-I",40436,"GABIAO TIPO CAIXA, MALHA HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/AL), FIO DE 2,7 MM, DIMENSOES 5,0 X 1,0 X 1,0 M (C X L X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M3    ","415,30","415,30",null,"CR"]
["SINAPI-I 4222","SINAPI-I",4222,"GASOLINA COMUM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","5,93","5,93",null,"C "]
["SINAPI-I 36498","SINAPI-I",36498,"GERADOR PORTATIL MONOFASICO, POTENCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTENCIA DO MOTOR 13 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","8.600,61","8.600,61",null,"AS"]
["SINAPI-I 3318","SINAPI-I",3318,"GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24\" COM 20 DISCOS 24\" X 6MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","49.000,00","49.000,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 425","SINAPI-I",425,"GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8\", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","5,68","5,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 36786","SINAPI-I",36786,"GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 0,117 A 1,00 MM, (SAE G-40 A G-80)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","SC25KG","154,64","154,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 134","SINAPI-I",134,"GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","1,88","1,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 36493","SINAPI-I",36493,"GRUA ASCENCIONAL, LANCA DE 42 M, CAPACIDADE DE 1,5 T A 30 M, ALTURA ATE 39 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","805.682,81","805.682,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 39584","SINAPI-I",39584,"GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 50 E 55 KVA, VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","136.951,18","136.951,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 36500","SINAPI-I",36500,"GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA *66* KVA, MOTOR A DIESEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","112.469,48","112.469,48",null,"AS"]
["SINAPI-I 36888","SINAPI-I",36888,"GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","28,19","28,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 7569","SINAPI-I",7569,"HASTE ANCORA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 16 MM X 2000 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","104,36","104,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 4317","SINAPI-I",4317,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 40 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA SEXTAVADA DE ZINCO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","3,26","3,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 4314","SINAPI-I",4314,"HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 5/16\" X 45 CM PARA FIXACAO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","CJ    ","3,82","3,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 12775","SINAPI-I",12775,"HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1\", VAZAO MAXIMA DE 7 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","535,25","535,25",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40929"},"SINAPI-I",40929,"INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS) (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","MES   ","3.296,10","3.798,21",null,"CR"]
["SINAPI-I 38113","SINAPI-I",38113,"INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,35","9,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 12129","SINAPI-I",12129,"INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4\" X 2\" (CAIXA + 2 MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","13,02","13,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 3405","SINAPI-I",3405,"ISOLADOR DE PORCELANA SUSPENSO, DISCO TIPO GARFO OLHAL, DIAMETRO DE 152 MM, PARA TENSAO DE *15* KV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","82,75","82,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 34377","SINAPI-I",34377,"JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","198,51","198,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 11199","SINAPI-I",11199,"JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.021,44","1.021,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 40661","SINAPI-I",40661,"JANELA DE 6 FOLHAS DE CORRER EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE CORRER VENEZIANA, 2 FOLHAS FIXAS VENEZIANA E 2 FOLHAS DE CORRER PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM ACABAMENTO E SEM GUARNICAO/ALIZAR)                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","419,93","419,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 44503","SINAPI-I",44503,"JARDINEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","17,15","19,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 37970","SINAPI-I",37970,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","166,57","166,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 37962","SINAPI-I",37962,"JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 89 MM, PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","138,02","138,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 38430","SINAPI-I",38430,"JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4\", PARA AGUA QUENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","19,82","19,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 38434","SINAPI-I",38434,"JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 32 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","3,62","3,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 3485","SINAPI-I",3485,"JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1\", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","12,76","12,76",null,"CR"]
["SINAPI-I 3516","SINAPI-I",3516,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","1,75","1,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 3517","SINAPI-I",3517,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 3530","SINAPI-I",3530,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","199,20","199,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 3535","SINAPI-I",3535,"JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","5,68","5,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 39300","SINAPI-I",39300,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","7,88","7,88",null,"AS"]
["SINAPI-I 39305","SINAPI-I",39305,"JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM X 1/2\", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","10,23","10,23",null,"AS"]
["SINAPI-I 20149","SINAPI-I",20149,"JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","5,03","5,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 20156","SINAPI-I",20156,"JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,61","12,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 10909","SINAPI-I",10909,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","16,63","16,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 3669","SINAPI-I",3669,"JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","10,22","10,22",null,"CR"]
["SINAPI-I 20146","SINAPI-I",20146,"JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","136,98","136,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 42696","SINAPI-I",42696,"JUNCAO, PVC, 45 GRAUS, JE, BBB, DN 150 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","111,00","111,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 3673","SINAPI-I",3673,"JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 27 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","2,02","2,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 39355","SINAPI-I",39355,"KIT CHASSI TANQUE E MAQUINA LAVAR ROUPA, INSTAL. PEX, QUADRO METALICO C/ TRAVESSA C/ FURO P/ ESGOTO DN 50 MM, FURO LATERAL P/ MAQUINA E FUROS SUPERIORES P/ AGUA, *344* X *442* MM (L X H), P/ CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE (CONJUNTO COMPLETO)                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","71,31","71,31",null,"AS"]
["SINAPI-I 39484","SINAPI-I",39484,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","576,53","576,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 39497","SINAPI-I",39497,"KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","674,57","674,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 3731","SINAPI-I",3731,"LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, PADRAO DADOS, COR NATURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","75,00","75,00",null,"AS"]
["SINAPI-I 3745","SINAPI-I",3745,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","60,69","60,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 3747","SINAPI-I",3747,"LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 350 KG/M2 VAO ATE 3,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","61,74","61,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 38194","SINAPI-I",38194,"LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,50","4,50",null,"C "]
["SINAPI-I 36794","SINAPI-I",36794,"LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, DIMENSOES *44 X 35* CM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","154,89","154,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 37773","SINAPI-I",37773,"LIMPADORA DE SUCCAO TANQUE 7000 L, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","250.504,73","250.504,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 42440","SINAPI-I",42440,"LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1.235,91","1.235,91",null,"AS"]
["SINAPI-I 4084","SINAPI-I",4084,"LOCACAO DE BOMBA SUBMERSIVEL PARA DRENAGEM E ESGOTAMENTO, MOTOR ELETRICO TRIFASICO, POTENCIA DE 1 CV, DIAMETRO DE RECALQUE DE 2\". FAIXA DE OPERACAO Q=25 M3/H (+ OU - 1 M3/H) E AMT=2 M, Q=12 M3/H (+ OU - 2 M3/H) E AMT = 12 M (+ OU - 2 M)                                                                                                                                                                                                                                                              ","H     ","1,80","1,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 3346","SINAPI-I",3346,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","H     ","20,95","20,95",null,"AS"]
["SINAPI-I 3348","SINAPI-I",3348,"LOCACAO DE GRUPO GERADOR ACIMA DE * 125 ATE 180* KVA, MOTOR DIESEL, REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","25,06","25,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 3798","SINAPI-I",3798,"LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA, TIPO X-57 PETERCO OU EQUIV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","87,29","87,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 42243","SINAPI-I",42243,"LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","285,62","285,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 12266","SINAPI-I",12266,"LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","112,25","112,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 21119","SINAPI-I",21119,"LUVA CPVC, SOLDAVEL, 15 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","1,58","1,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 12731","SINAPI-I",12731,"LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 104 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","350,49","350,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 3840","SINAPI-I",3840,"LUVA DE CORRER COM TRAVAS DEFOFO, PVC, JE, DN 100 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","42,54","42,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 3873","SINAPI-I",3873,"LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","11,89","11,89",null,"CR"]
["SINAPI-I 3826","SINAPI-I",3826,"LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","42,21","42,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 37983","SINAPI-I",37983,"LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","12,65","12,65",null,"CR"]
["SINAPI-I 12404","SINAPI-I",12404,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","12,43","12,43",null,"AS"]
["SINAPI-I 3915","SINAPI-I",3915,"LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","170,17","170,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 12410","SINAPI-I",12410,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","15,05","15,05",null,"AS"]
["SINAPI-I 3923","SINAPI-I",3923,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","27,20","27,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 3932","SINAPI-I",3932,"LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","200,94","200,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 40355","SINAPI-I",40355,"LUVA DE REDUCAO EM ACO CARBONO, COM ENCAIXE PARA SOLDA DN SW, PRESSAO 3.000 LBS, 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","12,51","12,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 3907","SINAPI-I",3907,"LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1\" X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","5,17","5,17",null,"CR"]
["SINAPI-I 37988","SINAPI-I",37988,"LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2\", PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","159,62","159,62",null,"CR"]
["SINAPI-I 1902","SINAPI-I",1902,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,43","2,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 1895","SINAPI-I",1895,"LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4\", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","25,35","25,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 2643","SINAPI-I",2643,"LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2\")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","12,39","12,39",null,"CR"]
["SINAPI-I 3861","SINAPI-I",3861,"LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","0,74","0,74",null,"CR"]
["SINAPI-I 3883","SINAPI-I",3883,"LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","1,47","1,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 12892","SINAPI-I",12892,"LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","PAR   ","11,88","11,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38445","SINAPI-I",38445,"LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 75 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","39,15","39,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 20169","SINAPI-I",20169,"LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","8,86","8,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 38678","SINAPI-I",38678,"LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","16,73","16,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 39294","SINAPI-I",39294,"LUVA/UNIAO DE REDUCAO METALICA, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 X 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","11,80","11,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 39310","SINAPI-I",39310,"LUVA/UNIAO, PLASTICA, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","11,50","11,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 11519","SINAPI-I",11519,"MACANETA ALAVANCA RETA OCA, EM ZAMAC COM ACABAMENTO CROMADO, COMPRIMENTO APROX DE 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","PAR   ","55,03","55,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 2788","SINAPI-I",2788,"MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 30 A 34 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","191,60","191,60",null,"CR"]
["SINAPI-I 37455","SINAPI-I",37455,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4\" X1,5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,68","1,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 37459","SINAPI-I",37459,"MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4\" X 2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","5,36","5,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 37531","SINAPI-I",37531,"MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2\", COMPRIMENTO = 20 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","875,00","875,00",null,"CR"]
["SINAPI-I 39699","SINAPI-I",39699,"MANTA / LENCOL DE BORRACHA, SBR, ANTIRRUIDO, E = 5 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M2    ","14,97","14,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 38544","SINAPI-I",38544,"MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD) ANTICHAMAS, E = 8 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","11,14","11,14",null,"AS"]
["SINAPI-I 44508","SINAPI-I",44508,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA LISA, E = 1,50 MM (NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","39,70","39,70",null,"AS"]
["SINAPI-I 44517","SINAPI-I",44517,"MANTA TERMOPLASTICA, PEAD, GEOMEMBRANA TEXTURIZADA EM AMBAS AS FACES, E = 2,50 MM ( NBR 15352)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M2    ","72,25","72,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 14619","SINAPI-I",14619,"MAQUINA PARA CORTE COM DISCO ABRASIVO DE DIAMETRO DE 18\" (450 MM), COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 10 CV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","17.603,83","17.603,83",null,"AS"]
["SINAPI-I 40703","SINAPI-I",40703,"MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","8.990,00","8.990,00",null,"C "]
["SINAPI-I 14531","SINAPI-I",14531,"MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, COM REDUCAO DE VIBRACAO, PESO DE 21 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","16.760,75","16.760,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 43626","SINAPI-I",43626,"MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","KG    ","4,78","4,78",null,"C "]
["SINAPI-I 34546","SINAPI-I",34546,"MASSA PREMIUM PARA TEXTURA RUSTICA DE BASE ACRILICA, COR BRANCA, USO INTERNO E EXTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","6,55","6,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 40974","SINAPI-I",40974,"MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","5.049,48","5.818,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 38593","SINAPI-I",38593,"MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","3,53","3,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 34788","SINAPI-I",34788,"MEIO BLOCO ESTRUTURAL CERAMICO DE 14 X 19 X 14 CM (L X A X C) E 6,0 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1,90","1,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4062","SINAPI-I",4062,"MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 15* CM (H X L)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","30,23","30,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 36512","SINAPI-I",36512,"MICRO-TRATOR CORTADOR DE GRAMA COM LARGURA DO CORTE DE 107 CM, COM 2 LAMINAS E DESCARTE LATERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","19.333,35","19.333,35",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 11699"},"SINAPI-I",11699,"MICTORIO INDIVIDUAL ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *50 X 45 X 35* (C X A X P)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","814,55","814,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 41422","SINAPI-I",41422,"MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL COM BANDEIRA A 20 CM, H=600 MM E X DN=10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","13,77","13,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 37522","SINAPI-I",37522,"MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *42* HP, PESO OPERACIONAL DE *5.300* KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","581.839,19","581.839,19",null,"AS"]
["SINAPI-I 36800","SINAPI-I",36800,"MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2\" OU 3/4 \", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","278,18","278,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 44497","SINAPI-I",44497,"MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","H     ","20,28","23,35",null,"CR"]
["SINAPI-I 730","SINAPI-I",730,"MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR ELETRICO TRIFASICO 7,4HP BOCA DIAMETRO DE SUCCAO X RECLAQUE: 2\"X2\", HM/ Q = 10 M / 73,5 M3/H A 28 M / 8,2 M3 /H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","6.020,75","6.020,75",null,"CR"]
["SINAPI-I 41038","SINAPI-I",41038,"MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","MES   ","4.694,30","5.409,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 4107","SINAPI-I",4107,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA *10 X 10* CM, H= *2,30* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","58,16","58,16",null,"CR"]
["SINAPI-I 4102","SINAPI-I",4102,"MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADRADA, *10 X 10* CM, H= 3,00 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","71,00","71,00",null,"C "]
["SINAPI-I 359","SINAPI-I",359,"MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *2* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","109,19","109,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 4183","SINAPI-I",4183,"NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","157,29","157,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 4206","SINAPI-I",4206,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","26,03","26,03",null,"AS"]
["SINAPI-I 4187","SINAPI-I",4187,"NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4\" X 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","10,02","10,02",null,"AS"]
["SINAPI-I 40359","SINAPI-I",40359,"NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","16,68","16,68",null,"AS"]
["SINAPI-I 38176","SINAPI-I",38176,"NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","15,20","15,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4227","SINAPI-I",4227,"OLEO LUBRIFICANTE MINERAL MONOVISCOSO, SAE 40, PARA MOTORES DE EQUIPAMENTOS PESADOS (CAMINHOES, TRATORES, RETROS E ETC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","L     ","27,70","27,70",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 40978"},"SINAPI-I",40978,"OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","MES   ","2.943,80","3.392,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 4251","SINAPI-I",4251,"OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","H     ","19,59","22,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 41024","SINAPI-I",41024,"OPERADOR DE MOTONIVELADORA (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","MES   ","5.974,36","6.884,46",null,"CR"]
["SINAPI-I 2","SINAPI-I",2,"OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M3    ","16,43","16,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 39637","SINAPI-I",39637,"PAINEL ESTRUTURAL PARA LAJE SECA REVESTIDO EM PLACA CIMENTICIA, DE 1,20 X 2,50 M, E = 23 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","88,05","88,05",null,"CR"]
["SINAPI-I 25400","SINAPI-I",25400,"PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM COMPENSADO NAVAL, OFICIAL, 1800 X 1200 MM, INCLUINDO ARO DE METAL E REDE EM POLIPROPILENO 100% (SEM SUPORTE DE FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","3.124,73","3.124,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 13294","SINAPI-I",13294,"PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 80 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,12","2,12",null,"CR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 39436"},"SINAPI-I",39436,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,24","0,24",null,"CR"]
["SINAPI-I 39437","SINAPI-I",39437,"PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","0,32","0,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 442","SINAPI-I",442,"PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","7,73","7,73",null,"AS"]
["SINAPI-I 429","SINAPI-I",429,"PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","23,13","23,13",null,"AS"]
["SINAPI-I 11055","SINAPI-I",11055,"PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 \")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","0,08","0,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 4306","SINAPI-I",4306,"PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16\" X 200 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","2,57","2,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 4332","SINAPI-I",4332,"PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 3/8\", COMPRIMENTO 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","1,54","1,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 20078","SINAPI-I",20078,"PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","27,78","27,78",null,"CR"]
["SINAPI-I 39604","SINAPI-I",39604,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 1,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","15,11","15,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 39605","SINAPI-I",39605,"PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 5 E (CAT 5E) UTP, 24 AWG, 4 PARES, EXTENSAO DE 2,50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","16,42","16,42",null,"CR"]
["SINAPI-I 10730","SINAPI-I",10730,"PEDRA ARDOSIA, CINZA, 30 X 30, E= *1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","43,51","43,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 4708","SINAPI-I",4708,"PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M2    ","163,17","163,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 34744","SINAPI-I",34744,"PELICULA REFLETIVA, GT 7 ANOS PARA SINALIZACAO VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","23,25","23,25",null,"AS"]
["SINAPI-I 10966","SINAPI-I",10966,"PERFIL \"U\" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 8 MM, H = 150 MM, L = 75 MM (16,97 KG/M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","KG    ","13,27","13,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 11552","SINAPI-I",11552,"PERFIL EM ALUMINIO, FORMATO U, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 12,70 MM (1/2 POL), ESPESSURA 1,58 MM (1/16 POL) E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,149 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","7,97","7,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 39426","SINAPI-I",39426,"PERFIL RODAPE DE IMPERMEABILIZACAO, FORMATO L, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA DRYWALL, E = 0,5 MM, 220 X 3000 MM (H X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","22,19","22,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 38541","SINAPI-I",38541,"PERFURATRIZ COM TORRE METALICA PARA EXECUCAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE 30 M, DIAMETRO MAXIMO DE 800 MM, POTENCIA INSTALADA DE 268 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MAXIMO DE 170 KNM                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","4.442.105,84","4.442.105,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 13617","SINAPI-I",13617,"PICAPE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","101.617,26","101.617,26",null,"CR"]
["SINAPI-I 35275","SINAPI-I",35275,"PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","262,55","262,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 43606","SINAPI-I",43606,"PINO GUIA RETO, EM LATAO, CHAPA COM 3 MM DE ESPESSURA E GUIA COM ROLETE DE 9 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","9,55","9,55",null,"CR"]
["SINAPI-I 4801","SINAPI-I",4801,"PISO DE BORRACHA CANELADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M2    ","71,33","71,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 4786","SINAPI-I",4786,"PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","118,50","118,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 40649","SINAPI-I",40649,"PISO EPOXI MULTILAYER, ESPESSURA *2* MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","132,53","132,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38186","SINAPI-I",38186,"PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M2    ","537,03","537,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 39417","SINAPI-I",39417,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M2    ","28,23","28,23",null,"CR"]
["SINAPI-I 43742","SINAPI-I",43742,"PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 15 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M2    ","30,45","30,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 13521","SINAPI-I",13521,"PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","82,50","82,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 37560","SINAPI-I",37560,"PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","43,11","43,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 4307","SINAPI-I",4307,"PLACA DE VENTILACAO PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, CANALETE 90 OU KALHETAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","13,11","13,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 4890","SINAPI-I",4890,"PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,64","8,64",null,"AS"]
["SINAPI-I 4752","SINAPI-I",4752,"POCEIRO / ESCAVADOR DE VALAS E TUBULOES (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","H     ","18,24","20,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 4491","SINAPI-I",4491,"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","8,90","8,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 4339","SINAPI-I",4339,"PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","0,77","0,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 4982","SINAPI-I",4982,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","285,79","285,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 4981","SINAPI-I",4981,"PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","200,65","200,65",null,"C "]
["SINAPI-I 4914","SINAPI-I",4914,"PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M2    ","977,08","977,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 4977","SINAPI-I",4977,"PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","305,44","305,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 5020","SINAPI-I",5020,"PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","198,50","198,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 44471","SINAPI-I",44471,"PORTA DENTE PARA  FRESADORA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","501,90","501,90",null,"AS"]
["SINAPI-I 5051","SINAPI-I",5051,"POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","1.543,50","1.543,50",null,"AS"]
["SINAPI-I 41180","SINAPI-I",41180,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO C-23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","5.329,68","5.329,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 41181","SINAPI-I",41181,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 1500 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","7.056,34","7.056,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 41189","SINAPI-I",41189,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 14,00 M, RESISTENCIA DE 3000 DAN, TIPO C-29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","22.048,69","22.048,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 5059","SINAPI-I",5059,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","1.537,92","1.537,92",null,"CR"]
["SINAPI-I 41210","SINAPI-I",41210,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 12,00 M, RESISTENCIA DE 1000 DAN, TIPO B-1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","3.992,97","3.992,97",null,"CR"]
["SINAPI-I 41214","SINAPI-I",41214,"POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 13,00 M, RESISTENCIA DE 300 DAN, TIPO B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","2.213,29","2.213,29",null,"CR"]
["SINAPI-I 12388","SINAPI-I",12388,"POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","235,05","235,05",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 35273"},"SINAPI-I",35273,"PRANCHA NAO APARELHADA *6 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","M     ","129,10","129,10",null,"CR"]
["SINAPI-I 5065","SINAPI-I",5065,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","KG    ","32,70","32,70",null,"CR"]
["SINAPI-I 20247","SINAPI-I",20247,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","19,03","19,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 5061","SINAPI-I",5061,"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","KG    ","16,90","16,90",null,"C "]
["SINAPI-I 511","SINAPI-I",511,"PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","19,52","19,52",null,"C "]
["SINAPI-I 36142","SINAPI-I",36142,"PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG DE INSERCAO COM CORDAO, ATENUACAO SUPERIOR A 15 DB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","1,98","1,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38066","SINAPI-I",38066,"PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","9,93","9,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 12043","SINAPI-I",12043,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","1.148,90","1.148,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39759","SINAPI-I",39759,"QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","695,50","695,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 39798","SINAPI-I",39798,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","280,25","280,25",null,"CR"]
["SINAPI-I 39794","SINAPI-I",39794,"QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","44,18","44,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 11234","SINAPI-I",11234,"RALO FOFO COM REQUADRO, QUADRADO 200 X 200 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","93,51","93,51",null,"AS"]
["SINAPI-I 11711","SINAPI-I",11711,"RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","11,08","11,08",null,"CR"]
["SINAPI-I 20043","SINAPI-I",20043,"REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,72","6,72",null,"CR"]
["SINAPI-I 20327","SINAPI-I",20327,"REDUCAO PVC PBA, JE, PB, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","15,54","15,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 20055","SINAPI-I",20055,"REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1\", COM CORPO DIVIDIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","42,11","42,11",null,"CR"]
["SINAPI-I 11718","SINAPI-I",11718,"REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","19,02","19,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 6016","SINAPI-I",6016,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","33,59","33,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 6012","SINAPI-I",6012,"REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3\" (REF 1509)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","319,06","319,06",null,"CR"]
["SINAPI-I 11752","SINAPI-I",11752,"REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2\" (REF 1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","22,57","22,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 2510","SINAPI-I",2510,"RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","37,04","37,04",null,"AS"]
["SINAPI-I 34683","SINAPI-I",34683,"REVESTIMENTO DE PAREDE EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA COLORIDO - ESP = 5 MM (INCLUSO EXECUCAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","175,17","175,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 10857","SINAPI-I",10857,"RODAPE ARDOSIA, CINZA, 10 CM, E= *1CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","17,53","17,53",null,"AS"]
["SINAPI-I 38401","SINAPI-I",38401,"RODO PARA CHAO 40 CM COM CABO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","15,09","15,09",null,"CR"]
["SINAPI-I 10646","SINAPI-I",10646,"ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","508.174,34","508.174,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11577","SINAPI-I",11577,"ROSETA REDONDA DE SOBREPOR, SEM FUROS, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO APROXIMADO DE 50 MM, PARA FECHADURA DE PORTA - PARAFUSOS INCLUIDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","12,84","12,84",null,"CR"]
["SINAPI-I 7237","SINAPI-I",7237,"RUFO PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA *260* MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","50,32","50,32",null,"CR"]
["SINAPI-I 11758","SINAPI-I",11758,"SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","45,45","45,45",null,"C "]
["SINAPI-I 20206","SINAPI-I",20206,"SARRAFO APARELHADO *2 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M     ","22,34","22,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11622","SINAPI-I",11622,"SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","KG    ","81,41","81,41",null,"CR"]
["SINAPI-I 37741","SINAPI-I",37741,"SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","200.612,15","200.612,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 6110","SINAPI-I",6110,"SERRALHEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","H     ","23,45","26,99",null,"CR"]
["SINAPI-I 6145","SINAPI-I",6145,"SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","17,20","17,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 20250","SINAPI-I",20250,"SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","25,33","25,33",null,"AS"]
["SINAPI-I 13388","SINAPI-I",13388,"SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","KG    ","193,20","193,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 4828","SINAPI-I",4828,"SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","97,73","97,73",null,"CR"]
["SINAPI-I 12294","SINAPI-I",12294,"SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA LAMPADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","13,12","13,12",null,"CR"]
["SINAPI-I 38100","SINAPI-I",38100,"SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4\" X 4\", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","2,58","2,58",null,"CR"]
["SINAPI-I 390","SINAPI-I",390,"SUPORTE PARA TUBO DIAMETRO NOMINAL 2\", COM ROSCA MECANICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","8,88","8,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 6180","SINAPI-I",6180,"TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *15 X 2* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M2    ","204,25","204,25",null,"C "]
["SINAPI-I 10742","SINAPI-I",10742,"TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","1.111,76","1.111,76",null,"AS"]
["SINAPI-I 41616","SINAPI-I",41616,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA FOSSA, D = 1,50 M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","374,98","374,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 41619","SINAPI-I",41619,"TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","156,21","156,21",null,"AS"]
["SINAPI-I 39351","SINAPI-I",39351,"TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MODULOS RJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","3,86","3,86",null,"CR"]
["SINAPI-I 11289","SINAPI-I",11289,"TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","100,71","100,71",null,"AS"]
["SINAPI-I 6240","SINAPI-I",6240,"TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","767,93","767,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 37740","SINAPI-I",37740,"TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 4 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","58.610,36","58.610,36",null,"AS"]
["SINAPI-I 11457","SINAPI-I",11457,"TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","50,95","50,95",null,"CR"]
["SINAPI-I 38015","SINAPI-I",38015,"TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","160,15","160,15",null,"CR"]
["SINAPI-I 12739","SINAPI-I",12739,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","385,93","385,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 12740","SINAPI-I",12740,"TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","603,80","603,80",null,"AS"]
["SINAPI-I 20182","SINAPI-I",20182,"TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","22,03","22,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 6319","SINAPI-I",6319,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2\" X 1\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","54,93","54,93",null,"AS"]
["SINAPI-I 6318","SINAPI-I",6318,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2\" X 1 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","81,98","81,98",null,"AS"]
["SINAPI-I 6315","SINAPI-I",6315,"TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4\" X 2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","413,94","413,94",null,"AS"]
["SINAPI-I 7106","SINAPI-I",7106,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","137,14","137,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 7129","SINAPI-I",7129,"TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","9,80","9,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 37440","SINAPI-I",37440,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 20 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","149,29","149,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 37441","SINAPI-I",37441,"TE DE SERVICO, PEAD PE 100, DE 63 X 32 MM, PARA ELETROFUSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","149,29","149,29",null,"AS"]
["SINAPI-I 38876","SINAPI-I",38876,"TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 32 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","36,27","36,27",null,"AS"]
["SINAPI-I 36298","SINAPI-I",36298,"TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 25 X 25 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2,91","2,91",null,"CR"]
["SINAPI-I 7121","SINAPI-I",7121,"TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","UN    ","8,82","8,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 37947","SINAPI-I",37947,"TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4\", PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","UN    ","4,07","4,07",null,"CR"]
["SINAPI-I 11656","SINAPI-I",11656,"TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","14,63","14,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 7141","SINAPI-I",7141,"TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,88","8,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 3590","SINAPI-I",3590,"TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","288,11","288,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 40398","SINAPI-I",40398,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","417,42","417,42",null,"AS"]
["SINAPI-I 40393","SINAPI-I",40393,"TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","41,38","41,38",null,"AS"]
["SINAPI-I 20179","SINAPI-I",20179,"TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","32,80","32,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 41089","SINAPI-I",41089,"TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","MES   ","5.823,39","6.710,50",null,"CR"]
["SINAPI-I 34550","SINAPI-I",34550,"TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 6* CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","1,47","1,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 43127","SINAPI-I",43127,"TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","34,80","34,80",null,"CR"]
["SINAPI-I 10932","SINAPI-I",10932,"TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M2    ","107,02","107,02",null,"CR"]
["SINAPI-I 37524","SINAPI-I",37524,"TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","2,30","2,30",null,"C "]
["SINAPI-I 37525","SINAPI-I",37525,"TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","3,14","3,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 34473","SINAPI-I",34473,"TELHA DE FIBROCIMENTO E = 8 MM, DE 3,00 X 1,06 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","159,82","159,82",null,"CR"]
["SINAPI-I 7197","SINAPI-I",7197,"TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","106,64","106,64",null,"CR"]
["SINAPI-I 7212","SINAPI-I",7212,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 1 ABA, DE 0,52 X 7,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","332,37","332,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 7233","SINAPI-I",7233,"TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO 2 ABAS, DE 1,00 X 9,20 M (SEM AMIANTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","787,81","787,81",null,"CR"]
["SINAPI-I 11068","SINAPI-I",11068,"TELHA TRAPEZOIDAL EM ALUMINIO, ALTURA DE *38* MM E ESPESSURA DE 0,7 MM (LARGURA TOTAL DE 1056 MM E COMPRIMENTO DE 5000 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","456,36","456,36",null,"CR"]
["SINAPI-I 1577","SINAPI-I",1577,"TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","3,18","3,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 1591","SINAPI-I",1591,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 120 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","26,27","26,27",null,"CR"]
["SINAPI-I 1585","SINAPI-I",1585,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","UN    ","5,52","5,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 1545","SINAPI-I",1545,"TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 A 70 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","67,51","67,51",null,"CR"]
["SINAPI-I 38128","SINAPI-I",38128,"TERRA VEGETAL (ENSACADA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","KG    ","0,72","0,72",null,"C "]
["SINAPI-I 44261","SINAPI-I",44261,"TIL CONDOMINIAL, PVC, DN 100 X 100 MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","109,20","109,20",null,"CR"]
["SINAPI-I 7319","SINAPI-I",7319,"TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","L     ","15,54","15,54",null,"CR"]
["SINAPI-I 7306","SINAPI-I",7306,"TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM DE EFEITO PROTETOR DE SUPERFICIE METALICA ALUMINIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","L     ","46,44","46,44",null,"CR"]
["SINAPI-I 39574","SINAPI-I",39574,"TIRANTE COM ELO, EM ARAME GALVANIZADO RIGIDO, NUMERO 10, COMPRIMENTO 2000 MM, PARA PENDURAL DE FORRO REMOVIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","UN    ","4,66","4,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 38104","SINAPI-I",38104,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","33,63","33,63",null,"CR"]
["SINAPI-I 38083","SINAPI-I",38083,"TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","37,34","37,34",null,"CR"]
["SINAPI-I 11826","SINAPI-I",11826,"TORNEIRA DE BOIA BALAO METALICO, VAZAO TOTAL, PARA CAIXA D'AGUA, AGUA QUENTE, ROSCA 1/2 \", COM HASTE, TORNEIRA E BALAO METALICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","UN    ","76,61","76,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 11767","SINAPI-I",11767,"TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2\", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","258,14","258,14",null,"CR"]
["SINAPI-I 36795","SINAPI-I",36795,"TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENCA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","2.105,71","2.105,71",null,"CR"]
["SINAPI-I 13416","SINAPI-I",13416,"TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2\" OU 3/4\" (REF 1158)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","99,56","99,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 7618","SINAPI-I",7618,"TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 1500 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","151.868,67","151.868,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 40861","SINAPI-I",40861,"TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","MES   ","121,63","121,63",null,"C "]
["SINAPI-I 36508","SINAPI-I",36508,"TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA NO VOLANTE DE 200 HP, PESO OPERACIONAL DE 20,1 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CAPACIDADE DE 3,89 M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","1.863.534,49","1.863.534,49",null,"AS"]
["SINAPI-I 36515","SINAPI-I",36515,"TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 15 CV, PESO COM LASTRO DE 1160 KG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","99.561,06","99.561,06",null,"AS"]
["SINAPI-I 43605","SINAPI-I",43605,"TRILHO PANTOGRAFICO RETO, EM ALUMINIO, TIPO U, COM DIMENSOES DE *38 X 38* MM PARA PORTA DE CORRER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","46,77","46,77",null,"CR"]
["SINAPI-I 21021","SINAPI-I",21021,"TUBO ACO CARBONO COM COSTURA, NBR 5580, CLASSE M, DN = 40 MM, E = 3,35 MM, *3,71* KG//M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","36,68","36,68",null,"CR"]
["SINAPI-I 21148","SINAPI-I",21148,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2\", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","130,32","130,32",null,"C "]
["SINAPI-I 21151","SINAPI-I",21151,"TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4\", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","386,79","386,79",null,"CR"]
["SINAPI-I 21011","SINAPI-I",21011,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4\"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","42,19","42,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 7701","SINAPI-I",7701,"TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2\", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","83,52","83,52",null,"CR"]
["SINAPI-I 41930","SINAPI-I",41930,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","100,19","100,19",null,"CR"]
["SINAPI-I 41931","SINAPI-I",41931,"TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","156,93","156,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 44260","SINAPI-I",44260,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 114 MM, AGUA QUENTE (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","342,48","342,48",null,"CR"]
["SINAPI-I 38029","SINAPI-I",38029,"TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","M     ","70,90","70,90",null,"CR"]
["SINAPI-I 39733","SINAPI-I",39733,"TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA, PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO, DN 2 1/8\" (54 MM), E= 32 MM, COEFICIENTE DE CONDUTIVIDADE TERMICA 0,036W/MK, VAPOR DE AGUA MAIOR OU IGUAL A 10.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","M     ","85,46","85,46",null,"AS"]
["SINAPI-I 39749","SINAPI-I",39749,"TUBO DE COBRE CLASSE \"A\", DN = 1\" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","92,67","92,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 12745","SINAPI-I",12745,"TUBO DE COBRE CLASSE \"E\", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ","M     ","92,20","92,20",null,"AS"]
["SINAPI-I 39728","SINAPI-I",39728,"TUBO DE COBRE CLASSE \"I\", DN = 1 1/2\" (42 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","214,65","214,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 39663","SINAPI-I",39663,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/16 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","22,58","22,58",null,"AS"]
["SINAPI-I 39665","SINAPI-I",39665,"TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 \", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","47,65","47,65",null,"AS"]
["SINAPI-I 7745","SINAPI-I",7745,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","126,41","126,41",null,"AS"]
["SINAPI-I 7760","SINAPI-I",7760,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","127,43","127,43",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 12578"},"SINAPI-I",12578,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","318,59","318,59",null,"AS"]
["SINAPI-I 7740","SINAPI-I",7740,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","205,54","205,54",null,"AS"]
["SINAPI-I 7743","SINAPI-I",7743,"TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE EA-3, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","535,44","535,44",null,"AS"]
["SINAPI-I 37453","SINAPI-I",37453,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","83,45","83,45",null,"CR"]
["SINAPI-I 7792","SINAPI-I",7792,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","78,93","78,93",null,"CR"]
["SINAPI-I 13173","SINAPI-I",13173,"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ESGOTO SANITARIO, CLASSE ES, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, COM JUNTA ELASTICA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","133,33","133,33",null,"CR"]
["SINAPI-I 39710","SINAPI-I",39710,"TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1 1/8\", E= 10 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","2,87","2,87",null,"AS"]
["SINAPI-I 9813","SINAPI-I",9813,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ","M     ","5,11","5,11",null,"AS"]
["SINAPI-I 44521","SINAPI-I",44521,"TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DE= 50 MM X 4,6 MM PAREDE, (SDR 11 - PN 12,5) PARA REDE DE AGUA OU ESGOTO ( NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","M     ","26,22","26,22",null,"AS"]
["SINAPI-I 43422","SINAPI-I",43422,"TUBO DE REVESTIMENTO, EM ACO, CORPO SCHEDULE 40, PONTEIRA SCHEDULE 80, ROSQUEAVEL E SEGMENTADO PARA PERFURACAO, DIAMETRO 12\" (320 MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ","M     ","4.998,47","4.998,47",null,"CR"]
["SINAPI-I 38826","SINAPI-I",38826,"TUBO MONOCAMADA PEX, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","8,67","8,67",null,"AS"]
["SINAPI-I 36278","SINAPI-I",36278,"TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","12,31","12,31",null,"CR"]
["SINAPI-I 38986","SINAPI-I",38986,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","243,37","243,37",null,"CR"]
["SINAPI-I 38978","SINAPI-I",38978,"TUBO PPR, CLASSE PN 25, DN 20 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","M     ","9,98","9,98",null,"CR"]
["SINAPI-I 38033","SINAPI-I",38033,"TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ","M     ","75,03","75,03",null,"CR"]
["SINAPI-I 9829","SINAPI-I",9829,"TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M     ","173,28","173,28",null,"AS"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SINAPI-I 36376"},"SINAPI-I",36376,"TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 75 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","M     ","32,69","32,69",null,"AS"]
["SINAPI-I 9837","SINAPI-I",9837,"TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","M     ","10,57","10,57",null,"CR"]
["SINAPI-I 9840","SINAPI-I",9840,"TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ","M     ","44,43","44,43",null,"CR"]
["SINAPI-I 9875","SINAPI-I",9875,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","14,87","14,87",null,"CR"]
["SINAPI-I 9871","SINAPI-I",9871,"TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","M     ","40,53","40,53",null,"CR"]
["SINAPI-I 12430","SINAPI-I",12430,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DIAMETRO 3/4\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","62,15","62,15",null,"AS"]
["SINAPI-I 12438","SINAPI-I",12438,"UNIAO COM ASSENTO CONICO DE FERRO LONGO (MACHO-FEMEA), DIAMETRO 3'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","471,17","471,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 9889","SINAPI-I",9889,"UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2\"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ","UN    ","188,12","188,12",null,"AS"]
["SINAPI-I 9892","SINAPI-I",9892,"UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2\", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ","UN    ","6,49","6,49",null,"CR"]
["SINAPI-I 9906","SINAPI-I",9906,"UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","7,69","7,69",null,"CR"]
["SINAPI-I 37993","SINAPI-I",37993,"UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","UN    ","43,59","43,59",null,"CR"]
["SINAPI-I 13895","SINAPI-I",13895,"USINA DE CONCRETO FIXA, CAPACIDADE NOMINAL DE 60 M3/H, SEM SILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","537.335,18","537.335,18",null,"AS"]
["SINAPI-I 37588","SINAPI-I",37588,"VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 \", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","48,13","48,13",null,"CR"]
["SINAPI-I 11751","SINAPI-I",11751,"VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2\" (REF 1552-B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","UN    ","133,61","133,61",null,"CR"]
["SINAPI-I 10409","SINAPI-I",10409,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ","UN    ","256,77","256,77",null,"AS"]
["SINAPI-I 10408","SINAPI-I",10408,"VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2\", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ","UN    ","359,74","359,74",null,"AS"]
["SINAPI-I 10417","SINAPI-I",10417,"VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2\", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","199,17","199,17",null,"AS"]
["SINAPI-I 6154","SINAPI-I",6154,"VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 \", SEM UNHO, COM LADRAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","UN    ","8,88","8,88",null,"CR"]
["SINAPI-I 38089","SINAPI-I",38089,"VARIADOR DE VELOCIDADE PARA VENTILADOR 127V, 150W + 2 INTERRUPTORES PARALELOS, PARA REVERSAO E LAMPADA, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4\" X 2\" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ","UN    ","53,56","53,56",null,"CR"]
["SINAPI-I 12627","SINAPI-I",12627,"VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ","UN    ","0,96","0,96",null,"CR"]
["SINAPI-I 44470","SINAPI-I",44470,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,13 M A 4,55 M, POT. 74 KW/ 100 HP, CAP. 400  T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","UN    ","1.713.035,55","1.713.035,55",null,"AS"]
["SINAPI-I 13476","SINAPI-I",13476,"VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIM. 2,60 M A 5,75 M, POT. 110 HP, CAP. 450 T/ H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ","UN    ","1.725.448,97","1.725.448,97",null,"AS"]
["SINAPI-I 34390","SINAPI-I",34390,"VIDRO CRISTAL COLORIDO, 10 MM, PINTADO NA COR BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ","M2    ","466,66","466,66",null,"CR"]
["SINAPI-I 10492","SINAPI-I",10492,"VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M2    ","125,00","125,00",null,"C "]
["SINAPI-I 10503","SINAPI-I",10503,"VIDRO TEMPERADO VERDE E = 8 MM, SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             ","M2    ","316,18","316,18",null,"CR"]
["SINAPI-I 4425","SINAPI-I",4425,"VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ","M     ","68,74","68,74",null,"CR"]
["SICRO 0308313","SICRO","0308313","Aparelho de apoio metálico elastomérico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",46258.68,46258.68]
["SICRO 0308324","SICRO","0308324","Aparelho de apoio metálico elastomérico multidirecional com capacidade de 4.000 kN - fornecimento e instalação","un",13666.61,13666.61]
["SICRO 0308319","SICRO","0308319","Aparelho de apoio metálico elastomérico unidirecional com capacidade de 7.500 kN - fornecimento e instalação","un",30899.02,30899.02]
["SICRO 0308268","SICRO","0308268","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 10.000 kN - fornecimento e instalação","un",82431.259999999995,82431.259999999995]
["SICRO 0308258","SICRO","0308258","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 5.000 kN - fornecimento e instalação","un",35582.75,35582.75]
["SICRO 0308267","SICRO","0308267","Aparelho de apoio metálico esférico fixo com capacidade de 9.500 kN - fornecimento e instalação","un",78003.06,78003.06]
["SICRO 0308295","SICRO","0308295","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 4.500 kN - fornecimento e instalação","un",34892.980000000003,34892.980000000003]
["SICRO 0308304","SICRO","0308304","Aparelho de apoio metálico esférico multidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",82969.52,82969.52]
["SICRO 0308278","SICRO","0308278","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 5.500 kN - fornecimento e instalação","un",49462.3,49462.3]
["SICRO 0308285","SICRO","0308285","Aparelho de apoio metálico esférico unidirecional com capacidade de 9.000 kN - fornecimento e instalação","un",83267.350000000006,83267.350000000006]
["SICRO 0407818","SICRO","0407818","Armação em aço CA-25 - fornecimento, preparo e colocação","kg",11.86,11.86]
["SICRO 0407819","SICRO","0407819","Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação","kg",12.06,12.06]
["SICRO 0408032","SICRO","0408032","Luva de emenda prensada para aço CA-50 - D = 16 mm - fornecimento e instalação","un",29.17,29.17]
["SICRO 0606788","SICRO","0606788","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,36 m e altura = 5,38 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",55454.62,55454.62]
["SICRO 0606793","SICRO","0606793","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 10,77 m e altura = 6,10 m - aterro rodoviário mínimo = 1,20 m e máximo = 4,70 m - areia extraída e brita produzida","m",79752.539999999994,79752.539999999994]
["SICRO 0607113","SICRO","0607113","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,30 m e altura = 3,68 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 7,50 m - areia e brita comerciais","m",34573.89,34573.89]
["SICRO 0606765","SICRO","0606765","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 6,99 m e altura = 4,27 m - aterro rodoviário mínimo = 0,75 m e máximo = 5,70 m - areia extraída e brita produzida","m",40828.51,40828.51]
["SICRO 0607123","SICRO","0607123","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 7,67 m e altura = 3,99 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - areia e brita comerciais","m",40141.97,40141.97]
["SICRO 0606774","SICRO","0606774","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,31 m e altura = 4,70 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,60 m - areia extraída e brita produzida","m",46012.78,46012.78]
["SICRO 0606777","SICRO","0606777","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 8,59 m e altura = 4,39 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 3,60 m - areia extraída e brita produzida","m",44329.89,44329.89]
["SICRO 0607133","SICRO","0607133","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,45 m e altura = 4,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,00 m - areia e brita comerciais","m",50003.58,50003.58]
["SICRO 0606783","SICRO","0606783","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - arco alto - vão = 9,86 m e altura = 6,07 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 5,20 m - areia extraída e brita produzida","m",58737.440000000002,58737.440000000002]
["SICRO 0606844","SICRO","0606844","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 7,77 m e altura = 7,90 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,80 m - areia e brita comerciais","m",71218.720000000001,71218.720000000001]
["SICRO 0606839","SICRO","0606839","Arco metálico galvanizado tipo MP 152S - ovoide - vão = 8,71 m e altura = 9,32 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 6,00 m - areia extraída e brita produzida","m",82698.210000000006,82698.210000000006]
["SICRO 0605698","SICRO","0605698","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 0,90 m - brita comercial","m",2284.14,2284.14]
["SICRO 0605613","SICRO","0605613","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,20 m - brita produzida","m",3026.09,3026.09]
["SICRO 0605706","SICRO","0605706","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita comercial","m",4243.09,4243.09]
["SICRO 0605618","SICRO","0605618","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 1,70 m - brita produzida","m",4182.1400000000003,4182.1400000000003]
["SICRO 0605711","SICRO","0605711","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,20 m - brita comercial","m",6418.07,6418.07]
["SICRO 0605628","SICRO","0605628","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 com revestimento em epóxi - D = 2,70 m - brita produzida","m",12553.35,12553.35]
["SICRO 0605462","SICRO","0605462","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 0,80 m - brita produzida","m",1944.84,1944.84]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605658"},"SICRO","0605658","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,30 m - brita comercial","m",3152.57,3152.57]
["SICRO 0605471","SICRO","0605471","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 1,70 m - brita produzida","m",3945.43,3945.43]
["SICRO 0605667","SICRO","0605667","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,20 m - brita comercial","m",6071.79,6071.79]
["SICRO 0605668","SICRO","0605668","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,30 m - brita comercial","m",6397.43,6397.43]
["SICRO 0605481","SICRO","0605481","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 100 galvanizadas - D = 2,70 m - brita produzida","m",11647.2,11647.2]
["SICRO 0605721","SICRO","0605721","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 2,15 m - brita comercial","m",10922.14,10922.14]
["SICRO 0605637","SICRO","0605637","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 3,20 m - brita produzida","m",16295.05,16295.05]
["SICRO 0605730","SICRO","0605730","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 4,60 m - brita comercial","m",23179.85,23179.85]
["SICRO 0605735","SICRO","0605735","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 com revestimento em epóxi - D = 6,10 m - brita comercial","m",49007.68,49007.68]
["SICRO 0605483","SICRO","0605483","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 1,50 m - brita produzida","m",7231.89,7231.89]
["SICRO 0605679","SICRO","0605679","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 2,65 m - brita comercial","m",13092.98,13092.98]
["SICRO 0605492","SICRO","0605492","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,65 m - brita produzida","m",17876.98,17876.98]
["SICRO 0605684","SICRO","0605684","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 3,80 m - brita comercial","m",18678.89,18678.89]
["SICRO 0605497","SICRO","0605497","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 5,00 m - brita produzida","m",26311.67,26311.67]
["SICRO 0605502","SICRO","0605502","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - D = 6,85 m - brita produzida","m",55633.279999999999,55633.279999999999]
["SICRO 0606436","SICRO","0606436","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 2,55 m e altura = 1,65 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 6,50 m - brita comercial","m",11284.35,11284.35]
["SICRO 0606350","SICRO","0606350","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 3,20 m e altura = 2,10 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,60 m - brita produzida","m",13708.01,13708.01]
["SICRO 0606445","SICRO","0606445","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,00 m e altura = 2,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 4,50 m - brita comercial","m",17376.240000000002,17376.240000000002]
["SICRO 0606359","SICRO","0606359","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 4,80 m e altura = 3,05 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 5,80 m - brita produzida","m",24082.66,24082.66]
["SICRO 0606364","SICRO","0606364","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,80 m e altura = 3,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita produzida","m",35759.18,35759.18]
["SICRO 0606455","SICRO","0606455","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 5,90 m e altura = 3,55 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,70 m - brita comercial","m",36545.89,36545.89]
["SICRO 0606369","SICRO","0606369","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - lenticular - vão = 6,60 m e altura = 3,85 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 4,10 m - brita produzida","m",54323.75,54323.75]
["SICRO 0606483","SICRO","0606483","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,00 m e altura = 3,75 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 9,50 m - brita comercial","m",20168.55,20168.55]
["SICRO 0606487","SICRO","0606487","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 4,50 m e altura = 4,40 m - aterro rodoviário mínimo = 0,60 m e máximo = 8,40 m - brita comercial","m",23127.81,23127.81]
["SICRO 0606473","SICRO","0606473","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 5,25 m e altura = 5,00 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 8,40 m - brita produzida","m",32394.46,32394.46]
["SICRO 0606497","SICRO","0606497","Bueiro metálico com chapas múltiplas MP 152 galvanizadas - passagem inferior - vão = 6,25 m e altura = 5,50 m - aterro rodoviário mínimo = 0,90 m e máximo = 7,90 m - brita comercial","m",49157.82,49157.82]
["SICRO 0605504","SICRO","0605504","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 9,00 m","m",6074.49,6074.49]
["SICRO 0605890","SICRO","0605890","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",9870.84,9870.84]
["SICRO 0605782","SICRO","0605782","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 11,00 m","m",8471.41,8471.41]
["SICRO 0605584","SICRO","0605584","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,60 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,70 m","m",9548.2900000000009,9548.2900000000009]
["SICRO 0605838","SICRO","0605838","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 8,00 m","m",11056.15,11056.15]
["SICRO 0605527","SICRO","0605527","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 1,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 6,00 m","m",10471.36,10471.36]
["SICRO 0605743","SICRO","0605743","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,00 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,90 m","m",12057.54,12057.54]
["SICRO 0605744","SICRO","0605744","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,90 m","m",15277.68,15277.68]
["SICRO 0605577","SICRO","0605577","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",13948.17,13948.17]
["SICRO 0605821","SICRO","0605821","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro ferroviário máximo = 7,00 m","m",21245.99,21245.99]
["SICRO 0605550","SICRO","0605550","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,50 m","m",17883.7,17883.7]
["SICRO 0605789","SICRO","0605789","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,40 m","m",20349.669999999998,20349.669999999998]
["SICRO 0605512","SICRO","0605512","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 2,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,80 m","m",15991.45,15991.45]
["SICRO 0605591","SICRO","0605591","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,00 m - chapa com epóxi - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 3,60 m","m",20768.34,20768.34]
["SICRO 0605845","SICRO","0605845","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa com epóxi - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,00 m","m",24933.18,24933.18]
["SICRO 0605534","SICRO","0605534","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,80 m","m",23999.54,23999.54]
["SICRO 0605773","SICRO","0605773","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 1ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",29320.15,29320.15]
["SICRO 0605807","SICRO","0605807","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,60 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 6,60 m","m",32743.05,32743.05]
["SICRO 0605557","SICRO","0605557","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 3,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,00 m","m",37130.94,37130.94]
["SICRO 0605810","SICRO","0605810","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,20 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 4,80 m","m",40045.550000000003,40045.550000000003]
["SICRO 0605560","SICRO","0605560","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,40 m - chapa galvanizada - escavado em material de 3ª categoria - aterro rodoviário máximo = 4,20 m","m",49512.27,49512.27]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 0605813"},"SICRO","0605813","Bueiro metálico sem interrupção de tráfego - D = 4,80 m - chapa galvanizada - escavado em material de 2ª categoria - aterro ferroviário máximo = 5,10 m","m",52320.25,52320.25]
["SICRO 0605606","SICRO","0605606","Sistema de escoramento telescópico regulável para tunnel liner","m³",14.37,14.37]
["SICRO 0705322","SICRO","0705322","Boca de BDCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",20267.12,20267.12]
["SICRO 0705329","SICRO","0705329","Boca de BDCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",25257.94,25257.94]
["SICRO 0705340","SICRO","0705340","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",44195.1,44195.1]
["SICRO 0705339","SICRO","0705339","Boca de BDCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida","un",39635.910000000003,39635.910000000003]
["SICRO 0705229","SICRO","0705229","Boca de BSCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",12473.7,12473.7]
["SICRO 0705239","SICRO","0705239","Boca de BSCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais","un",24791.17,24791.17]
["SICRO 0705246","SICRO","0705246","Boca de BSCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida","un",31801.11,31801.11]
["SICRO 0705403","SICRO","0705403","Boca de BTCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais","un",16374.64,16374.64]
["SICRO 0705410","SICRO","0705410","Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconsidade 0° - areia extraída e brita produzida","un",22136.19,22136.19]
["SICRO 0705421","SICRO","0705421","Boca de BTCC 2,50 x 2,50 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais","un",37901.300000000003,37901.300000000003]
["SICRO 0705431","SICRO","0705431","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais","un",62047.56,62047.56]
["SICRO 0705430","SICRO","0705430","Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida","un",55971.53,55971.53]
["SICRO 0705269","SICRO","0705269","Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5110.26,5110.26]
["SICRO 0705270","SICRO","0705270","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5106.4799999999996,5106.4799999999996]
["SICRO 0705274","SICRO","0705274","Corpo de BDCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5096.29,5096.29]
["SICRO 0705297","SICRO","0705297","Corpo de BDCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",10778.64,10778.64]
["SICRO 0705298","SICRO","0705298","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",8346.7900000000009,8346.7900000000009]
["SICRO 0705305","SICRO","0705305","Corpo de BDCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",11260.31,11260.31]
["SICRO 0705178","SICRO","0705178","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2663.4,2663.4]
["SICRO 0705176","SICRO","0705176","Corpo de BSCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2555.9699999999998,2555.9699999999998]
["SICRO 0705185","SICRO","0705185","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2931.11,2931.11]
["SICRO 0705188","SICRO","0705188","Corpo de BSCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3408.36,3408.36]
["SICRO 0705209","SICRO","0705209","Corpo de BSCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7133.33,7133.33]
["SICRO 0705210","SICRO","0705210","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5075.05,5075.05]
["SICRO 0705215","SICRO","0705215","Corpo de BSCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",6601.26,6601.26]
["SICRO 0705358","SICRO","0705358","Corpo de BTCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",7194.61,7194.61]
["SICRO 0705359","SICRO","0705359","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",7000.11,7000.11]
["SICRO 0705362","SICRO","0705362","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",6951,6951]
["SICRO 0705365","SICRO","0705365","Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",7771.87,7771.87]
["SICRO 0705382","SICRO","0705382","Corpo de BTCC 2,50 x 2,50 m - moldado no local - altura do aterro 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",12860.94,12860.94]
["SICRO 0705390","SICRO","0705390","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",11936.42,11936.42]
["SICRO 0705394","SICRO","0705394","Corpo de BTCC 3,00 x 3,00 m - moldado no local - altura do aterro 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",14095.1,14095.1]
["SICRO 0804221","SICRO","0804221","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 20° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1519.41,1519.41]
["SICRO 0804228","SICRO","0804228","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1361.2,1361.2]
["SICRO 0804230","SICRO","0804230","Boca de BDTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1429.86,1429.86]
["SICRO 0804419","SICRO","0804419","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4015.19,4015.19]
["SICRO 0804245","SICRO","0804245","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2336.48,2336.48]
["SICRO 0804422","SICRO","0804422","Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",4433.49,4433.49]
["SICRO 0804256","SICRO","0804256","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2432.5500000000002,2432.5500000000002]
["SICRO 0804429","SICRO","0804429","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",6530.32,6530.32]
["SICRO 0804268","SICRO","0804268","Boca de BDTC D = 1,20 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2760.3,2760.3]
["SICRO 0804276","SICRO","0804276","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4132.8900000000003,4132.8900000000003]
["SICRO 0804437","SICRO","0804437","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",11634.17,11634.17]
["SICRO 0804285","SICRO","0804285","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas retas","un",5565.77,5565.77]
["SICRO 0804438","SICRO","0804438","Boca de BDTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",11143.91,11143.91]
["SICRO 0804072","SICRO","0804072","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 30° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",308.11,308.11]
["SICRO 0804076","SICRO","0804076","Boca de BSTC D = 0,40 m - esconsidade 40° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",322.99,322.99]
["SICRO 0804085","SICRO","0804085","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",726.7,726.7]
["SICRO 0804090","SICRO","0804090","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",601.02,601.02]
["SICRO 0804383","SICRO","0804383","Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1554.65,1554.65]
["SICRO 0804385","SICRO","0804385","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",1778.8,1778.8]
["SICRO 0804104","SICRO","0804104","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",989.68,989.68]
["SICRO 0804389","SICRO","0804389","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",2094.23,2094.23]
["SICRO 0804119","SICRO","0804119","Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1358.46,1358.46]
["SICRO 0804125","SICRO","0804125","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",1844.37,1844.37]
["SICRO 0804126","SICRO","0804126","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",1476.49,1476.49]
["SICRO 0804139","SICRO","0804139","Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2025.62,2025.62]
["SICRO 0804145","SICRO","0804145","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2568.15,2568.15]
["SICRO 0804150","SICRO","0804150","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2072.73,2072.73]
["SICRO 0804405","SICRO","0804405","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",4695.6099999999997,4695.6099999999997]
["SICRO 0804159","SICRO","0804159","Boca de BSTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2822.83,2822.83]
["SICRO 0804164","SICRO","0804164","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",3452.92,3452.92]
["SICRO 0804413","SICRO","0804413","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8566.82,8566.82]
["SICRO 0804179","SICRO","0804179","Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",4781.18,4781.18]
["SICRO 0804321","SICRO","0804321","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas retas","un",2708.78,2708.78]
["SICRO 0804326","SICRO","0804326","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 25° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2237.35,2237.35]
["SICRO 0804335","SICRO","0804335","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas","un",3228.44,3228.44]
["SICRO 0804446","SICRO","0804446","Boca de BTTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",5656.26,5656.26]
["SICRO 0804340","SICRO","0804340","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",2895.7,2895.7]
["SICRO 0804453","SICRO","0804453","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",8362.18,8362.18]
["SICRO 0804455","SICRO","0804455","Boca de BTTC D = 1,20 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",10354.030000000001,10354.030000000001]
["SICRO 0804360","SICRO","0804360","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 10° - areia extraída e brita produzida - alas retas","un",4825.03,4825.03]
["SICRO 0804461","SICRO","0804461","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas","un",14738.09,14738.09]
["SICRO 0804462","SICRO","0804462","Boca de BTTC D = 1,50 m - esconsidade 45° - areia extraída e brita produzida - alas esconsas","un",14034.02,14034.02]
["SICRO 0804485","SICRO","0804485","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,60 m PA3 - areia e brita comerciais","m",203.37,203.37]
["SICRO 0804487","SICRO","0804487","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA3 - areia e brita comerciais","m",345.17,345.17]
["SICRO 0804496","SICRO","0804496","Confecção de tubos de concreto armado D = 0,80 m PA4 - areia extraída e brita produzida","m",363.54,363.54]
["SICRO 0804471","SICRO","0804471","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,20 m PA1 - areia e brita comerciais","m",455.72,455.72]
["SICRO 0804472","SICRO","0804472","Confecção de tubos de concreto armado D = 1,50 m PA1 - areia extraída e brita produzida","m",634.92999999999995,634.92999999999995]
["SICRO 0804182","SICRO","0804182","Corpo de BDTC D = 0,80 m PA2 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1075.26,1075.26]
["SICRO 0804189","SICRO","0804189","Corpo de BDTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1530.27,1530.27]
["SICRO 0804201","SICRO","0804201","Corpo de BDTC D = 1,20 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",2393.7600000000002,2393.7600000000002]
["SICRO 0804210","SICRO","0804210","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3381.36,3381.36]
["SICRO 0804211","SICRO","0804211","Corpo de BDTC D = 1,50 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",3585.33,3585.33]
["SICRO 0804020","SICRO","0804020","Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",358.47,358.47]
["SICRO 0804035","SICRO","0804035","Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",686.82,686.82]
["SICRO 0804039","SICRO","0804039","Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",815.87,815.87]
["SICRO 0804048","SICRO","0804048","Corpo de BSTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",1145.1300000000001,1145.1300000000001]
["SICRO 0804057","SICRO","0804057","Corpo de BSTC D = 1,50 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",1743.26,1743.26]
["SICRO 0804298","SICRO","0804298","Corpo de BTTC D = 1,00 m PA4 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",2431.46,2431.46]
["SICRO 0804304","SICRO","0804304","Corpo de BTTC D = 1,20 m PA3 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","m",3326.53,3326.53]
["SICRO 0804309","SICRO","0804309","Corpo de BTTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais","m",4685.2299999999996,4685.2299999999996]
["SICRO 0805448","SICRO","0805448","Dentes para bueiros duplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",46.32,46.32]
["SICRO 0805437","SICRO","0805437","Dentes para bueiros simples D = 0,60 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",20.95,20.95]
["SICRO 0805454","SICRO","0805454","Dentes para bueiros triplos D = 1,00 m - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",69.599999999999994,69.599999999999994]
["SICRO 0805459","SICRO","0805459","Dentes para bueiros triplos D = 1,50 m - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",129.61000000000001,129.61000000000001]
["SICRO 0903805","SICRO","0903805","Instalação da central de concreto com capacidade de 40 m³/h","un",73738.710000000006,73738.710000000006]
["SICRO 0919013","SICRO","0919013","Montagem e desmontagem da usina de asfalto a quente com capacidade de 120 t/h - inclusive construção e demolição de bases, rampas, depósitos de agregados e dique de contenção","un",126942.99,126942.99]
["SICRO 0909616","SICRO","0909616","Rampa para acesso do misturador de agregados para PMF - inclusive demolição","un",36116.800000000003,36116.800000000003]
["SICRO 0909617","SICRO","0909617","Rampa para acesso do misturador de agregados para usina de asfalto a quente - inclusive demolição","un",21377.63,21377.63]
["SICRO 1108060","SICRO","1108060","Argamassa de cimento e areia 1:3 com 8% de microssílica - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",589.07000000000005,589.07000000000005]
["SICRO 1109622","SICRO","1109622","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:3,5 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia comercial","m³",455.26,455.26]
["SICRO 1109690","SICRO","1109690","Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:2:6 - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída","m³",300.83,300.83]
["SICRO 1110000","SICRO","1110000","Concreto","m³",0,0]
["SICRO 1107912","SICRO","1107912","Concreto autoadensável com silicato de alumínio fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",745.04,745.04]
["SICRO 1107932","SICRO","1107932","Concreto com 10% de microssílica fck = 50 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",573.1,573.1]
["SICRO 1107896","SICRO","1107896","Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais","m³",469.15,469.15]
["SICRO 1107895","SICRO","1107895","Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia extraída e brita produzida","m³",322.60000000000002,322.60000000000002]
["SICRO 1107890","SICRO","1107890","Concreto fck = 30 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",416.67,416.67]
["SICRO 1107870","SICRO","1107870","Concreto fctm,k = 4,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",303.43,303.43]
["SICRO 1106382","SICRO","1106382","Concreto para bombeamento fck = 35 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia extraída e brita produzida","m³",332.71,332.71]
["SICRO 1107868","SICRO","1107868","Concreto para sub-base adensado por vibração fck = 7,5 MPa - confecção em central dosadora de 30 m³/h - areia e brita comerciais","m³",348.2,348.2]
["SICRO 1106050","SICRO","1106050","Lançamento livre de concreto usinado por meio de caminhão betoneira - confecção em central dosadora de 30 m³/h","m³",46.7,46.7]
["SICRO 1207700","SICRO","1207700","Concreto fck = 20 MPa para projeção via seca - confecção em betoneira - areia e brita comerciais","m³",581.64,581.64]
["SICRO 1207714","SICRO","1207714","Concreto projetado via seca fck = 25 MPa aplicado em pisos","m³",930.76,930.76]
["SICRO 1207725","SICRO","1207725","Concreto projetado via seca fck = 40 MPa via seca aplicado em teto","m³",2012.42,2012.42]
["SICRO 1207726","SICRO","1207726","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe I com seção de 60 a 90 m²","m³",838.43,838.43]
["SICRO 1208345","SICRO","1208345","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe III com seção superior a 90 m²","m³",883.19,883.19]
["SICRO 1207669","SICRO","1207669","Concreto projetado via úmida fck = 30 MPa aplicado em túneis classe VI com seção de 20 a 40 m²","m³",1299.68,1299.68]
["SICRO 1207687","SICRO","1207687","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe II com seção de 40 a 60 m²","m³",994.62,994.62]
["SICRO 1207660","SICRO","1207660","Concreto projetado via úmida fck = 40 MPa aplicado em túneis classe IV com seção de 20 a 40 m²","m³",1147.1199999999999,1147.1199999999999]
["SICRO 1400976","SICRO","1400976","Corte a plasma CNC em chapa com espessura de 6,3 a 10 mm","m",5.27,5.27]
["SICRO 1400973","SICRO","1400973","Corte de chapas de aço com espessura de 3 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.52,1.52]
["SICRO 1400974","SICRO","1400974","Corte de chapas de aço com espessura de 5 mm com maçarico oxiacetileno","m",1.78,1.78]
["SICRO 1407066","SICRO","1407066","Corte de trilho UIC60 com utilização de equipamento leve","un",7.87,7.87]
["SICRO 1513940","SICRO","1513940","Contenção em solo-cimento ensacado com mistura de solo de jazida com 8% de cimento - confecção e assentamento","m³",367.23,367.23]
["SICRO 1505860","SICRO","1505860","Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",176.39,176.39]
["SICRO 1516314","SICRO","1516314","Geocélula em PEAD, paredes perfuradas, soldadas - altura de 200 mm e 1.206 cm² de área de célula - fornecimento e instalação","m²",56.89,56.89]
["SICRO 1516301","SICRO","1516301","Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 300 kN/m - fornecimento e instalação","m²",57.84,57.84]
["SICRO 1506056","SICRO","1506056","Pedra argamassada com cimento e areia 1:3 - areia extraída e pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m³",281.47000000000003,281.47000000000003]
["SICRO 1600989","SICRO","1600989","Demolição de concreto simples com martelete","m³",397.54,397.54]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1619004"},"SICRO","1619004","Demolição mecânica de alvenaria com carregadeira de pneus","m³",7.23,7.23]
["SICRO 1608142","SICRO","1608142","Perfuração em concreto com coroa diamantada - D = 32 mm","m",129.4,129.4]
["SICRO 1600966","SICRO","1600966","Remoção de cerca com mourões de concreto","m",0.78,0.78]
["SICRO 1716613","SICRO","1716613","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 1.600 a 1.800 m","m³",116.06,116.06]
["SICRO 1716617","SICRO","1716617","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma com clamshell - flutuante e batelão rebocado de 100 t montado na obra - DMT de 3.000 m","m³",120.87,120.87]
["SICRO 1716625","SICRO","1716625","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza - plataforma flutuante com clamshell e batelão rebocado de 100 t - DMT de 200 a 400 m","m³",110.59,110.59]
["SICRO 1716648","SICRO","1716648","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 1.400 a 1.600 m","m³",40.119999999999997,40.119999999999997]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1716645"},"SICRO","1716645","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - carga e limpeza com draga backhoe de 7 m³ - transporte com batelão autopropelido de 300 m³ - DMT de 800 a 1.000 m","m³",39.840000000000003,39.840000000000003]
["SICRO 1716622","SICRO","1716622","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 1,5 m² - perfuração e detonação - plataforma autoelevatória com três torres de perfuração","m³",85.96,85.96]
["SICRO 1716639","SICRO","1716639","Derrocagem subaquática de material de 3ª categoria - malha de 4,0 m² - perfuração e detonação - plataforma com duas torres de perfuração","m³",49.06,49.06]
["SICRO 1917531","SICRO","1917531","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 10.700 a 10.900 m","m³",34.119999999999997,34.119999999999997]
["SICRO 1917535","SICRO","1917535","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 11.500 a 11.700 m","m³",39.47,39.47]
["SICRO 1917494","SICRO","1917494","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 3.300 a 3.500 m","m³",7.91,7.91]
["SICRO 1917503","SICRO","1917503","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 5.100 a 5.300 m","m³",11.28,11.28]
["SICRO 1917511","SICRO","1917511","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.700 a 6.900 m","m³",14.8,14.8]
["SICRO 1917517","SICRO","1917517","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 7.900 a 8.100 m","m³",18.38,18.38]
["SICRO 1917521","SICRO","1917521","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 8.700 a 8.900 m","m³",22.08,22.08]
["SICRO 1917220","SICRO","1917220","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.100 a 1.300 m","m³",6.45,6.45]
["SICRO 1917229","SICRO","1917229","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.900 a 3.100 m","m³",10.55,10.55]
["SICRO 1917724","SICRO","1917724","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",5.14,5.14]
["SICRO 1917278","SICRO","1917278","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.900 a 2.100 m","m³",6.22,6.22]
["SICRO 1917292","SICRO","1917292","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",13.07,13.07]
["SICRO 1917300","SICRO","1917300","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",21.25,21.25]
["SICRO 1917273","SICRO","1917273","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",4.43,4.43]
["SICRO 1917729","SICRO","1917729","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.94,3.94]
["SICRO 1917379","SICRO","1917379","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.500 a 3.700 m","m³",8.52,8.52]
["SICRO 1917385","SICRO","1917385","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.700 a 4.900 m","m³",11.02,11.02]
["SICRO 1917393","SICRO","1917393","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",16.63,16.63]
["SICRO 1917365","SICRO","1917365","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",3.92,3.92]
["SICRO 1917410","SICRO","1917410","Dragagem de areia fina com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 9.700 a 9.900 m","m³",43.68,43.68]
["SICRO 1917043","SICRO","1917043","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",12.19,12.19]
["SICRO 1901526","SICRO","1901526","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.16,11.16]
["SICRO 1901527","SICRO","1901527","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",11.23,11.23]
["SICRO 1901530","SICRO","1901530","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",13.81,13.81]
["SICRO 1917119","SICRO","1917119","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",8.74,8.74]
["SICRO 1917191","SICRO","1917191","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",9.16,9.16]
["SICRO 1917012","SICRO","1917012","Dragagem de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",18.03,18.03]
["SICRO 1917586","SICRO","1917586","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",10.82,10.82]
["SICRO 1917595","SICRO","1917595","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",29.2,29.2]
["SICRO 1917577","SICRO","1917577","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.71,5.71]
["SICRO 1917254","SICRO","1917254","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",8.2799999999999994,8.2799999999999994]
["SICRO 1917252","SICRO","1917252","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.85,6.85]
["SICRO 1917342","SICRO","1917342","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",16.079999999999998,16.079999999999998]
["SICRO 1917331","SICRO","1917331","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.21,4.21]
["SICRO 1917451","SICRO","1917451","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",14.47,14.47]
["SICRO 1917442","SICRO","1917442","Dragagem de areia grossa com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",5.52,5.52]
["SICRO 1901536","SICRO","1901536","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.42,7.42]
["SICRO 1901545","SICRO","1901545","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",9.98,9.98]
["SICRO 1901546","SICRO","1901546","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",10.050000000000001,10.050000000000001]
["SICRO 1901549","SICRO","1901549","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",12.3,12.3]
["SICRO 1917132","SICRO","1917132","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",8.02,8.02]
["SICRO 1917201","SICRO","1917201","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",8.1,8.1]
["SICRO 1917024","SICRO","1917024","Dragagem de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",16.489999999999998,16.489999999999998]
["SICRO 1917549","SICRO","1917549","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",8.9700000000000006,8.9700000000000006]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 1917558"},"SICRO","1917558","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 4.500 a 4.700 m","m³",14.62,14.62]
["SICRO 1917567","SICRO","1917567","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.300 a 6.500 m","m³",33.78,33.78]
["SICRO 1917568","SICRO","1917568","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 6.500 a 6.700 m","m³",36.53,36.53]
["SICRO 1917738","SICRO","1917738","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",4.3600000000000003,4.3600000000000003]
["SICRO 1917246","SICRO","1917246","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 294 kW e cortador de 30 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",11.21,11.21]
["SICRO 1917312","SICRO","1917312","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",6.14,6.14]
["SICRO 1917317","SICRO","1917317","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 2.300 a 2.500 m","m³",8.94,8.94]
["SICRO 1917308","SICRO","1917308","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 500 a 700 m","m³",4.41,4.41]
["SICRO 1917420","SICRO","1917420","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.100 a 2.300 m","m³",7.7,7.7]
["SICRO 1917429","SICRO","1917429","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 3.900 a 4.100 m","m³",16.82,16.82]
["SICRO 1917430","SICRO","1917430","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 4.100 a 4.300 m","m³",19.43,19.43]
["SICRO 1917733","SICRO","1917733","Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de até 500 m","m³",3.76,3.76]
["SICRO 1917054","SICRO","1917054","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.49,12.49]
["SICRO 1901562","SICRO","1901562","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",10.32,10.32]
["SICRO 1917090","SICRO","1917090","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",8.74,8.74]
["SICRO 1917123","SICRO","1917123","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",7.99,7.99]
["SICRO 1917157","SICRO","1917157","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",7.41,7.41]
["SICRO 1917016","SICRO","1917016","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",16.5,16.5]
["SICRO 1917017","SICRO","1917017","Dragagem de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",16.84,16.84]
["SICRO 1917621","SICRO","1917621","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",10.11,10.11]
["SICRO 1917358","SICRO","1917358","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque até 500 m","m³",6.89,6.89]
["SICRO 1917475","SICRO","1917475","Dragagem de cascalho com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",18.53,18.53]
["SICRO 1917072","SICRO","1917072","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",11.76,11.76]
["SICRO 1901580","SICRO","1901580","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",9.3699999999999992,9.3699999999999992]
["SICRO 1917108","SICRO","1917108","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",8.2100000000000009,8.2100000000000009]
["SICRO 1917141","SICRO","1917141","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",7.43,7.43]
["SICRO 1917144","SICRO","1917144","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",7.73,7.73]
["SICRO 1917212","SICRO","1917212","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",7.64,7.64]
["SICRO 1917035","SICRO","1917035","Dragagem de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",15.8,15.8]
["SICRO 1917612","SICRO","1917612","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",19.760000000000002,19.760000000000002]
["SICRO 1917603","SICRO","1917603","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 700 a 900 m","m³",6.67,6.67]
["SICRO 1917352","SICRO","1917352","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m","m³",12.04,12.04]
["SICRO 1917350","SICRO","1917350","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 483 kW e cortador de 55 kW - distância de recalque de 900 a 1.100 m","m³",6.8,6.8]
["SICRO 1917470","SICRO","1917470","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.500 a 2.700 m","m³",31.61,31.61]
["SICRO 1917471","SICRO","1917471","Dragagem de cascalho fino com draga de sucção e recalque - bomba de 746 kW e cortador de 110 kW - distância de recalque de 2.700 a 2.900 m","m³",37.65,37.65]
["SICRO 1917064","SICRO","1917064","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",11.49,11.49]
["SICRO 1901597","SICRO","1901597","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",9.51,9.51]
["SICRO 1917101","SICRO","1917101","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",8.2100000000000009,8.2100000000000009]
["SICRO 1917134","SICRO","1917134","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",7.41,7.41]
["SICRO 1917173","SICRO","1917173","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",7.35,7.35]
["SICRO 1917026","SICRO","1917026","Dragagem de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 1.800 a 2.100 m","m³",14.98,14.98]
["SICRO 1917637","SICRO","1917637","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.400 a 2.700 m","m³",17.96,17.96]
["SICRO 1917638","SICRO","1917638","Dragagem de material de 1ª categoria com clamshell sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 4,6 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 2.700 a 3.000 m","m³",18.36,18.36]
["SICRO 1917650","SICRO","1917650","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.800 a 2.000 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",19.559999999999999,19.559999999999999]
["SICRO 1917659","SICRO","1917659","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 1.000 a 1.200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",17.8,17.8]
["SICRO 1917654","SICRO","1917654","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 50 a 200 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",15.16,15.16]
["SICRO 1917677","SICRO","1917677","Dragagem de material de 1ª categoria com dragline - caçamba de 2,1 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 2.000 a 2.500 m - com caminhão de 14 m³ e carregadeira","m³",18.28,18.28]
["SICRO 1917687","SICRO","1917687","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 1.200 a 1.400 m","m³",10.4,10.4]
["SICRO 1917681","SICRO","1917681","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em leito natural - DMT 50 a 200 m","m³",7.73,7.73]
["SICRO 1917705","SICRO","1917705","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 2.500 a 3.000 m","m³",11.53,11.53]
["SICRO 1917695","SICRO","1917695","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço em revestimento primário - DMT 200 a 400 m","m³",7.73,7.73]
["SICRO 1917715","SICRO","1917715","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - caminho de serviço pavimentado - DMT 1.600 a 1.800 m","m³",9.49,9.49]
["SICRO 1917680","SICRO","1917680","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica - capacidade de caçamba de 1,56 m³ - DMT 0 a 50 m","m³",2.52,2.52]
["SICRO 1901609","SICRO","1901609","Dragagem de material de 1ª categoria com escavadeira hidráulica sobre pontão flutuante - capacidade da caçamba de 1,56 m³ - transporte com batelão sem propulsão com capacidade de 100 t - DMT 600 a 900 m","m³",14.87,14.87]
["SICRO 1901619","SICRO","1901619","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",9.93,9.93]
["SICRO 1901628","SICRO","1901628","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³ - DMT de 2.400 a 2.700 m","m³",12.46,12.46]
["SICRO 1901631","SICRO","1901631","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³ - DMT de 1.500 a 1.800 m","m³",14.08,14.08]
["SICRO 1917113","SICRO","1917113","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 2.700 a 3.000 m","m³",12.73,12.73]
["SICRO 1917114","SICRO","1917114","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³ - DMT de 3.000 m","m³",12.92,12.92]
["SICRO 1917183","SICRO","1917183","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³ - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",11.57,11.57]
["SICRO 1917006","SICRO","1917006","Dragagem de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³ - DMT de 3.000 m","m³",28.07,28.07]
["SICRO 2003634","SICRO","2003634","Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 01 - areia e brita comerciais","un",1734.62,1734.62]
["SICRO 2003617","SICRO","2003617","Boca de lobo simples - BLS 01 - areia extraída e brita produzida","un",910.69,910.69]
["SICRO 2003631","SICRO","2003631","Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 04 - areia extraída e brita produzida","un",1515.62,1515.62]
["SICRO 2003616","SICRO","2003616","Boca de saída para dreno sub-horizontal em material de 1ª categoria - BSD 04 - areia e brita comerciais","un",21.69,21.69]
["SICRO 2003516","SICRO","2003516","Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",3778.36,3778.36]
["SICRO 2003479","SICRO","2003479","Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",3744.94,3744.94]
["SICRO 2003483","SICRO","2003483","Caixa coletora de sarjeta - CCS 04 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",3654.77,3654.77]
["SICRO 2003526","SICRO","2003526","Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",4782.3599999999997,4782.3599999999997]
["SICRO 2003493","SICRO","2003493","Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais","un",5850.01,5850.01]
["SICRO 2003496","SICRO","2003496","Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",5283.19,5283.19]
["SICRO 2003541","SICRO","2003541","Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",7340.92,7340.92]
["SICRO 2003545","SICRO","2003545","Caixa coletora de sarjeta - CCS 15 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",7250.75,7250.75]
["SICRO 2003510","SICRO","2003510","Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia extraída e brita produzida","un",7312.56,7312.56]
["SICRO 2003551","SICRO","2003551","Caixa coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia e brita comerciais","un",8285.5400000000009,8285.5400000000009]
["SICRO 2003554","SICRO","2003554","Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de ferro - TCC 02 - areia extraída e brita produzida","un",7582.8,7582.8]
["SICRO 2003736","SICRO","2003736","Caixa coletora de talvegue - CCT 05 - areia e brita comerciais","un",4643.96,4643.96]
["SICRO 2003741","SICRO","2003741","Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia extraída e brita produzida","un",4254.26,4254.26]
["SICRO 2003753","SICRO","2003753","Caixa coletora de talvegue - CCT 14 - areia extraída e brita produzida","un",6147.17,6147.17]
["SICRO 2003764","SICRO","2003764","Caixa coletora de talvegue - CCT 19 - areia e brita comerciais","un",7665.56,7665.56]
["SICRO 2003645","SICRO","2003645","Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida","un",1807.6,1807.6]
["SICRO 2003656","SICRO","2003656","Caixa de ligação e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais","un",1830.72,1830.72]
["SICRO 2003657","SICRO","2003657","Caixa de ligação e passagem - CLP 09 - areia extraída e brita produzida","un",2107.48,2107.48]
["SICRO 2003665","SICRO","2003665","Caixa de ligação e passagem - CLP 13 - areia extraída e brita produzida","un",1877.86,1877.86]
["SICRO 2003676","SICRO","2003676","Caixa de ligação e passagem - CLP 18 - areia e brita comerciais","un",4933.53,4933.53]
["SICRO 2019785","SICRO","2019785","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e abertura de captação em ferro fundido dúctil - carga de controle de 900 kN - 114,2 x 78,0 x 106,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",2729.29,2729.29]
["SICRO 2019775","SICRO","2019775","Canal em polietileno e polipropileno com efeito autolimpante e grelha de encaixe em poliamida reforçada - carga de controle de 250 kN - 100,0 x 16,0 x 7,5 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",326.62,326.62]
["SICRO 2019760","SICRO","2019760","Canal monobloco com corpo e grelha em concreto polímero com efeito autolimpante - carga de controle de 900 kN - 100,0 x 21,0 x 48,0 cm - fornecimento e instalação em pavimento de asfalto","m",1162.02,1162.02]
["SICRO 2003811","SICRO","2003811","Canaleta de concreto - CAU 01 - seção de 20 x 20 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão","m",132.69999999999999,132.69999999999999]
["SICRO 2003801","SICRO","2003801","Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",78.52,78.52]
["SICRO 2003800","SICRO","2003800","Canaleta meia cana D = 0,40 m assente sobre lastro de areia - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",63.68,63.68]
["SICRO 2003722","SICRO","2003722","Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais","un",2539.1,2539.1]
["SICRO 2003404","SICRO","2003404","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 01 - areia extraída e brita produzida","m",176.64,176.64]
["SICRO 2003415","SICRO","2003415","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais","m",826.02,826.02]
["SICRO 2003422","SICRO","2003422","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia extraída e brita produzida","m",1093.94,1093.94]
["SICRO 2003433","SICRO","2003433","Descida d'água de aterros em degraus - DAD 15 - areia e brita comerciais","m",2223.46,2223.46]
["SICRO 2003388","SICRO","2003388","Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia extraída e brita produzida","m",227.94,227.94]
["SICRO 2003398","SICRO","2003398","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia extraída e brita produzida","m",598.53,598.53]
["SICRO 2003401","SICRO","2003401","Descida d'água de cortes em degraus - DCD 03 - areia e brita comerciais","m",581.29,581.29]
["SICRO 2003453","SICRO","2003453","Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",1419.93,1419.93]
["SICRO 2003462","SICRO","2003462","Dissipador de energia - DEB 08 - areia extraída e brita e pedra de mão produzidas","un",2799.48,2799.48]
["SICRO 2003471","SICRO","2003471","Dissipador de energia - DEB 12 - areia, brita e pedra de mão comerciais","un",5714.55,5714.55]
["SICRO 2003445","SICRO","2003445","Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais","un",311.89,311.89]
["SICRO 2015641","SICRO","2015641","Dreno em tubo de aço galvanizado D = 80 mm em OAE - fornecimento e instalação","m",131.91,131.91]
["SICRO 2003588","SICRO","2003588","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita produzida","m",105.5,105.5]
["SICRO 2003597","SICRO","2003597","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia comercial","m",112.86,112.86]
["SICRO 2003596","SICRO","2003596","Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 05 - tubo de concreto poroso e areia extraída","m",90.34,90.34]
["SICRO 2003582","SICRO","2003582","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 03 - tubo PEAD, areia extraída e brita produzida - madeira com utilização de 5 vezes","m",116.42,116.42]
["SICRO 2003578","SICRO","2003578","Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo PEAD e brita comercial","m",163.99,163.99]
["SICRO 2003865","SICRO","2003865","Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 2ª categoria","m",145.26,145.26]
["SICRO 2003925","SICRO","2003925","Dreno subsuperficial - DSS 04 - tubo de concreto perfurado e brita comercial","m",75.510000000000005,75.510000000000005]
["SICRO 2003387","SICRO","2003387","Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais","un",70.400000000000006,70.400000000000006]
["SICRO 2004519","SICRO","2004519","Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em material de 1ª categoria para drenagem superficial com retroescavadeira - 0,10 m² ≤ seção < 0,15 m²","m³",27.07,27.07]
["SICRO 2003844","SICRO","2003844","Lastro de areia comercial - espalhamento mecânico","m³",147.94,147.94]
["SICRO 2003576","SICRO","2003576","Lastro de areia extraída - espalhamento manual","m³",14.85,14.85]
["SICRO 2003371","SICRO","2003371","Meio-fio de concreto - MFC 02 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",82.95,82.95]
["SICRO 2003374","SICRO","2003374","Meio-fio de concreto - MFC 04 - areia extraída e brita produzida - fôrma de madeira","m",37.020000000000003,37.020000000000003]
["SICRO 2003379","SICRO","2003379","Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira","m",32.35,32.35]
["SICRO 2004514","SICRO","2004514","Microvala para dreno de pavimento com geocomposto drenante H = 0,4 m","m",15.15,15.15]
["SICRO 2003681","SICRO","2003681","Poço de visita - PVI 03 - areia extraída e brita produzida","un",2066.23,2066.23]
["SICRO 2003692","SICRO","2003692","Poço de visita - PVI 08 - areia e brita comerciais","un",2409.83,2409.83]
["SICRO 2003699","SICRO","2003699","Poço de visita - PVI 12 - areia extraída e brita produzida","un",4043.66,4043.66]
["SICRO 2003708","SICRO","2003708","Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais","un",3619.45,3619.45]
["SICRO 2003712","SICRO","2003712","Poço de visita - PVI 18 - areia e brita comerciais","un",5088.1499999999996,5088.1499999999996]
["SICRO 2003981","SICRO","2003981","Sarjeta trapezoidal de canteiro central de concreto - SZCC 140-35 moldada no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais","m",124.49,124.49]
["SICRO 2003972","SICRO","2003972","Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",79.53,79.53]
["SICRO 2003351","SICRO","2003351","Sarjeta triangular de canteiro central de concreto - STCC 140-35 - areia e brita comerciais","m",81.37,81.37]
["SICRO 2003293","SICRO","2003293","Sarjeta triangular de canteiro central de grama - STCG 200-25 - escavação mecânica","m",19.670000000000002,19.670000000000002]
["SICRO 2003964","SICRO","2003964","Sarjeta triangular de concreto - STC 108-25 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",67.400000000000006,67.400000000000006]
["SICRO 2003253","SICRO","2003253","Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",92.91,92.91]
["SICRO 2003254","SICRO","2003254","Sarjeta triangular de concreto - STC 150-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",72.16,72.16]
["SICRO 2003271","SICRO","2003271","Sarjeta triangular de concreto - STC 73-15 moldada no local com extrusora e concreto usinado - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",56.74,56.74]
["SICRO 2003289","SICRO","2003289","Sarjeta triangular de grama - STG 100-20 - escavação mecânica","m",18.79,18.79]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2003301"},"SICRO","2003301","Sarjeta triangular sem revestimento - STT 80-15 - escavação mecânica","m",7.2,7.2]
["SICRO 2003362","SICRO","2003362","Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia extraída e brita produzida","m",397.6,397.6]
["SICRO 2003834","SICRO","2003834","Tubo de concreto PA1 comercial para drenagem - D = 1,20 m - fornecimento e instalação","m",688.9,688.9]
["SICRO 2003885","SICRO","2003885","Tubo de concreto PA1 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",493.25,493.25]
["SICRO 2003874","SICRO","2003874","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia extraída e brita produzida - fornecimento e instalação","m",168.69,168.69]
["SICRO 2003773","SICRO","2003773","Tubo de concreto PA2 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",310.31,310.31]
["SICRO 2003824","SICRO","2003824","Tubo de concreto PA3 comercial para drenagem - D = 0,60 m - fornecimento e instalação","m",298.12,298.12]
["SICRO 2003778","SICRO","2003778","Tubo de concreto PA3 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",574.83000000000004,574.83000000000004]
["SICRO 2003833","SICRO","2003833","Tubo de concreto PA4 comercial para drenagem - D = 1,00 m - fornecimento e instalação","m",653.21,653.21]
["SICRO 2003783","SICRO","2003783","Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,20 m - areia e brita comerciais - fornecimento e instalação","m",1012.33,1012.33]
["SICRO 2003993","SICRO","2003993","Tubo PEAD para drenagem - D = 1.500 mm - fornecimento e instalação","m",2040.11,2040.11]
["SICRO 2003297","SICRO","2003297","Valeta de proteção de aterro sem revestimento - VPAT 160-30 - escavação mecânica","m",16.28,16.28]
["SICRO 2003309","SICRO","2003309","Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais","m",105.96,105.96]
["SICRO 2003308","SICRO","2003308","Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPCC 120-30 - escavação mecânica - areia extraída e brita produzida","m",86.89,86.89]
["SICRO 2106293","SICRO","2106293","Escoramento com perfis metálicos W 150 x 18,0 kg/m a cada metro e chapas de aço - estroncas a cada 2 m não incluídas - profundidade de até 10 m - aço com utilização de 20 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m²",212.11,212.11]
["SICRO 2106235","SICRO","2106235","Escoramento metálico com quadro tubular contraventado - capacidade de carga até 3,8 t/m² - quadro de 1,0 x 1,0 x 1,25 m - utilização de 50 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",3.18,3.18]
["SICRO 2306731","SICRO","2306731","Apoio náutico para a colocação da armação em camisa metálica","kg",0.64,0.64]
["SICRO 2306279","SICRO","2306279","Berço para pré-moldagem de estacas protendidas com capacidade de 19 m³, inclusive formas metálicas - utilização de 100 vezes","m³",79.290000000000006,79.290000000000006]
["SICRO 2306655","SICRO","2306655","Camisa metálica com espessura de 12,5 mm D = 1.800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",7161.84,7161.84]
["SICRO 2306686","SICRO","2306686","Camisa metálica com espessura de 16 mm D = 1.800 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",9849.98,9849.98]
["SICRO 2306734","SICRO","2306734","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 500 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1164.3499999999999,1164.3499999999999]
["SICRO 2306635","SICRO","2306635","Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 800 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",1830.93,1830.93]
["SICRO 2306670","SICRO","2306670","Camisa metálica com espessura de 8 mm D = 1.200 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",2788.17,2788.17]
["SICRO 2306646","SICRO","2306646","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.100 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação","m",3583.74,3583.74]
["SICRO 2306677","SICRO","2306677","Camisa metálica com espessura de 9,5 mm D = 1.500 mm - para passagem de lâmina d'água - posicionamento","m",4908,4908]
["SICRO 2306626","SICRO","2306626","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 12,5 mm - D = 1.600 mm","m",6732.07,6732.07]
["SICRO 2306632","SICRO","2306632","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 16 mm - D = 1.800 mm","m",9791.91,9791.91]
["SICRO 2306615","SICRO","2306615","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 8 mm - D = 1.100 mm","m",2740.94,2740.94]
["SICRO 2306622","SICRO","2306622","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.400 mm","m",4845.95,4845.95]
["SICRO 2306623","SICRO","2306623","Confecção de camisa metálica em aço ASTM A36 com espessura de 9,5 mm - D = 1.500 mm","m",4872.28,4872.28]
["SICRO 2306715","SICRO","2306715","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha com média dureza e média abrasão - resistência à compressão menor que 80 MPa - D = 1.500 mm","m",2670.94,2670.94]
["SICRO 2306710","SICRO","2306710","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 1.300 mm","m",4507.46,4507.46]
["SICRO 2306698","SICRO","2306698","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em rocha de alta dureza e alta abrasão - resistência à compressão acima de 80 MPa - D = 900 mm","m",3620.26,3620.26]
["SICRO 2306723","SICRO","2306723","Escavação com perfuratriz tipo Wirth em solo - D = 1.800 mm","m",450.96,450.96]
["SICRO 2306133","SICRO","2306133","Estaca duplo perfil metálico W 250 x 17,9 - com emenda - fornecimento e cravação","m",488.16,488.16]
["SICRO 2306082","SICRO","2306082","Estaca Franki com fuste apiloado D = 45 cm - confecção","m",148.37,148.37]
["SICRO 2305999","SICRO","2305999","Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 100 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",329.19,329.19]
["SICRO 2306000","SICRO","2306000","Estaca pré-moldada de concreto armado centrifugado com compressão admissível de 125 t - sem emenda - fornecimento e cravação","m",401.02,401.02]
["SICRO 2306104","SICRO","2306104","Estaca pré-moldada de concreto protendido 21 x 21 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",89.52,89.52]
["SICRO 2306274","SICRO","2306274","Estaca pré-moldada de concreto protendido 42 x 42 cm - produzida - sem emenda - cravação","m",187.94,187.94]
["SICRO 2306067","SICRO","2306067","Estaca raiz perfurada na rocha com D = 16 cm - confecção","m",466.1,466.1]
["SICRO 2306009","SICRO","2306009","Estaca Strauss D = 25 cm - confecção","m",16.34,16.34]
["SICRO 2306123","SICRO","2306123","Estaca triplo trilho TR 25 - com emenda - fornecimento e cravação","m",421.44,421.44]
["SICRO 2306304","SICRO","2306304","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 23 x 23 cm","m",49.24,49.24]
["SICRO 2306313","SICRO","2306313","Fabricação de estaca pré-moldada de concreto protendida seção 45 x 45 cm","m",135.72,135.72]
["SICRO 2419790","SICRO","2419790","Jateamento de chapa de aço com o uso de granalhas de aço grau SA2 1/2","m²",9.7100000000000009,9.7100000000000009]
["SICRO 2419703","SICRO","2419703","Pintura com tinta anticorrosiva à base de epóxi poliamida de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 150 µm","m²",15.02,15.02]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 2607183"},"SICRO","2607183","Alinhamento manual da grade do AMV para qualquer abertura e qualquer bitola","un",333.48,333.48]
["SICRO 2607169","SICRO","2607169","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:10, TR 68, bitola mista","un",630240.99,630240.99]
["SICRO 2607166","SICRO","2607166","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, TR 57, bitola mista","un",581908.03,581908.03]
["SICRO 2607174","SICRO","2607174","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:12, UIC 60, bitola mista","un",612362.73,612362.73]
["SICRO 2607151","SICRO","2607151","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:20, TR 57, bitola larga","un",639556.25,639556.25]
["SICRO 2607225","SICRO","2607225","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola larga","un",316111.25,316111.25]
["SICRO 2607208","SICRO","2607208","Assentamento dos materiais metálicos do AMV 1:8, TR 45, bitola métrica","un",275170.59000000003,275170.59000000003]
["SICRO 2607349","SICRO","2607349","Nivelamento de AMV com socaria com grupo vibrador e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola mista, dormente de madeira ou concreto","un",367.11,367.11]
["SICRO 2607324","SICRO","2607324","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:10, bitola métrica, dormente de madeira ou concreto","un",378.54,378.54]
["SICRO 2607331","SICRO","2607331","Nivelamento de AMV com socaria manual e levante de até 10 cm, abertura 1:14, bitola larga, dormente de madeira ou concreto","un",737.06,737.06]
["SICRO 2607106","SICRO","2607106","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:10, bitola larga","jg",89951.31,89951.31]
["SICRO 2607109","SICRO","2607109","Posicionamento de jogo de dormentes de concreto para AMV 1:20, bitola larga","jg",157684.06,157684.06]
["SICRO 2607095","SICRO","2607095","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:14, bitola larga","jg",51528.800000000003,51528.800000000003]
["SICRO 2607101","SICRO","2607101","Posicionamento de jogo de dormentes de madeira para AMV 1:20, bitola mista","jg",68538.210000000006,68538.210000000006]
["SICRO 2809183","SICRO","2809183","Demolição de AMV 1:10 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",2841.63,2841.63]
["SICRO 2809184","SICRO","2809184","Demolição de AMV 1:12 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3206.05,3206.05]
["SICRO 2809185","SICRO","2809185","Demolição de AMV 1:14 TR 45, em bitola larga, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3691.67,3691.67]
["SICRO 2809181","SICRO","2809181","Demolição de AMV 1:20 TR 57, em bitola métrica, dormente de madeira, com separação e empilhamento","un",3538.6,3538.6]
["SICRO 2809221","SICRO","2809221","Demolição de via, bitola larga, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",25999.55,25999.55]
["SICRO 2809218","SICRO","2809218","Demolição de via, bitola métrica, 1.667 dormentes de madeira/km, trilho TR 57, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",24032.85,24032.85]
["SICRO 2809168","SICRO","2809168","Demolição de via, bitola mista, 1.750 dormentes de madeira/km, trilho TR 68, barra com 12 m de comprimento, com separação e empilhamento","km",29980.32,29980.32]
["SICRO 2909375","SICRO","2909375","Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.667 un/km","km",9919.01,9919.01]
["SICRO 2909377","SICRO","2909377","Nivelamento de via com socaria manual e levante de até 10 cm - bitola métrica ou larga com dormente de madeira ou concreto e taxa de dormentação de 1.750 un/km","km",10382.219999999999,10382.219999999999]
["SICRO 3009348","SICRO","3009348","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 120 de comprimento de UIC60, taxa de dormentação de 1.667 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",191.95,191.95]
["SICRO 3009347","SICRO","3009347","Alívio de tensão, com martelo de bronze, em TLS com 240 de comprimento de TR68, taxa de dormentação de 1.750 un/km, para qualquer bitola e fixação elástica","un",103.22,103.22]
["SICRO 3009085","SICRO","3009085","Contratrilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","m",1602.35,1602.35]
["SICRO 3009280","SICRO","3009280","Dormente de concreto monobloco, bitola larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com carregadeira","km",681025.34,681025.34]
["SICRO 3009283","SICRO","3009283","Dormente de concreto monobloco, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, fixação elástica Pandrol - posicionamento mecanizado com pórtico","km",922536.55,922536.55]
["SICRO 3009081","SICRO","3009081","Dormente de madeira para ponte, bitola métrica ou larga, para TR45, fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","un",670.05,670.05]
["SICRO 3009322","SICRO","3009322","Solda aluminotérmica para TR57 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1333.56,1333.56]
["SICRO 3009323","SICRO","3009323","Solda aluminotérmica para TR68 com cadinho descartável, executada no campo, para formação de trilho longo soldado (TLS)","un",1407.9,1407.9]
["SICRO 3009288","SICRO","3009288","Trilho TR45, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",2024692.89,2024692.89]
["SICRO 3009262","SICRO","3009262","Trilho TR45, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1920786.54,1920786.54]
["SICRO 3009266","SICRO","3009266","Trilho TR45, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1915553.34,1915553.34]
["SICRO 3009019","SICRO","3009019","Trilho TR57, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",3113350.1,3113350.1]
["SICRO 3009031","SICRO","3009031","Trilho TR57, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2924557.93,2924557.93]
["SICRO 3009209","SICRO","3009209","Trilho TR57, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",1943263.31,1943263.31]
["SICRO 3009236","SICRO","3009236","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento manual","km",2422071.21,2422071.21]
["SICRO 3009227","SICRO","3009227","Trilho TR68, comprimento de 12 m, sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento manual","km",4653681.9400000004,4653681.9400000004]
["SICRO 3009306","SICRO","3009306","Trilho TR68, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola mista, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",3407100.99,3407100.99]
["SICRO 3009248","SICRO","3009248","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de concreto, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2263710.4900000002,2263710.4900000002]
["SICRO 3009056","SICRO","3009056","Trilho TR68, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola mista, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação elástica Pandrol - posicionamento e assentamento mecanizado","km",4429347.47,4429347.47]
["SICRO 3009106","SICRO","3009106","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), formado por trilhos curtos de 12 m soldados por caldeamento - confecção em estaleiro","un",119005.9,119005.9]
["SICRO 3009265","SICRO","3009265","Trilho UIC60, comprimento de 120 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.667 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2798468.98,2798468.98]
["SICRO 3009049","SICRO","3009049","Trilho UIC60, comprimento de 240 m (TLS), sobre dormente de madeira, bitola métrica ou larga, taxa de dormentação de 1.750 un/km, tala de junção de 6 furos e fixação rígida - posicionamento e assentamento mecanizado","km",2831127.46,2831127.46]
["SICRO 3107966","SICRO","3107966","Fôrma metálica em chapa 3/16\" para poita trapezoidal - utilização de 50 vezes - montagem, instalação e retirada","m²",27,27]
["SICRO 3108072","SICRO","3108072","Fôrma metálica em chapa 3/16\" reforçada com nervuras de 40 mm x 3/16\" dispostas em grelhas de 40 x 60 cm - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",14.49,14.49]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 3108008"},"SICRO","3108008","Fôrmas de compensado plastificado 10 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",89.03,89.03]
["SICRO 3108003","SICRO","3108003","Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada","m²",131.65,131.65]
["SICRO 3106121","SICRO","3106121","Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",92.85,92.85]
["SICRO 3205868","SICRO","3205868","Gabião caixa 2 x 1 x 0,50 m Zn/Al - D = 2,7 mm - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento","m³",854.74,854.74]
["SICRO 3205873","SICRO","3205873","Gabião colchão espessura 0,23 m - Zn/Al + PVC - D = 2,0 mm - pedra de mão produzida - confecção e assentamento","m²",267.47000000000003,267.47000000000003]
["SICRO 3606586","SICRO","3606586","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 2.100 a 2.400 m","m³",22.02,22.02]
["SICRO 3606581","SICRO","3606581","Carga, transporte e descarga de material pétreo para molhes com o uso de batelões e escavadeira hidráulica - DMT de 600 a 900 m","m³",21.24,21.24]
["SICRO 3606531","SICRO","3606531","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em leito natural - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",52.95,52.95]
["SICRO 3606540","SICRO","3606540","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço em revestimento primário - DMT de 2.000 a 2.500 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.31,50.31]
["SICRO 3606549","SICRO","3606549","Escavação, carga e transporte de material pétreo para a subcarapaça - caminho de serviço pavimentado - DMT de 2.500 a 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",50.15,50.15]
["SICRO 3606507","SICRO","3606507","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço em leito natural - DMT de 3.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",56.07,56.07]
["SICRO 3606522","SICRO","3606522","Escavação, carga e transporte de material pétreo para o núcleo - caminho de serviço pavimentado - DMT de 1.800 a 2.000 m - com caminhão basculante de 8 m³","m³",42.8,42.8]
["SICRO 3606561","SICRO","3606561","Fabricação de tetrápode de 10 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",2119.6,2119.6]
["SICRO 3606555","SICRO","3606555","Fabricação de tetrápode de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1333.54,1333.54]
["SICRO 3606570","SICRO","3606570","Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia e brita comerciais","un",1886.29,1886.29]
["SICRO 3606565","SICRO","3606565","Fabricação de Xbloc de 9 t - concreto fck = 20 MPa - areia extraída e brita produzida","un",1323.57,1323.57]
["SICRO 3713876","SICRO","3713876","Barreira dupla de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 100 mm","m",86.01,86.01]
["SICRO 3713826","SICRO","3713826","Barreira simples de concreto, não armada, moldada no local, com extrusora (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm","m",73.84,73.84]
["SICRO 3713825","SICRO","3713825","Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 1.070 mm","m",256.47000000000003,256.47000000000003]
["SICRO 3716132","SICRO","3716132","Fabricação de mourão de concreto esticador - seção triangular de 15 cm - areia extraída e brita produzida","un",25.73,25.73]
["SICRO 3713702","SICRO","3713702","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II afunilado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 2.440 mm","un",364309.22,364309.22]
["SICRO 3713695","SICRO","3713695","Fornecimento e implantação de amortecedor retrátil (v <= 100 km/h) tipo TAU II combinado - fixado em barreira de concreto, com largura de âncora traseira de 1.370 mm","un",305599.53999999998,305599.53999999998]
["SICRO 3713891","SICRO","3713891","Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 250 mm","m",262.10000000000002,262.10000000000002]
["SICRO 3713896","SICRO","3713896","Terminal de ancoragem para barreira simples de concreto, moldada no local, com extrusora (perfil F) - H = 810 + 250 mm","m",273.2,273.2]
["SICRO 3807752","SICRO","3807752","Corte linear em superfície de concreto para fixação de barras de aço de 10 mm - L = 12 mm e H = 12 mm","m",8.8699999999999992,8.8699999999999992]
["SICRO 3808207","SICRO","3808207","Escada tubular multidirecional em aço galvanizado - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m",177.84,177.84]
["SICRO 3816196","SICRO","3816196","Injeção de nata de cimento","m³",940.28,940.28]
["SICRO 3806402","SICRO","3806402","Limpeza em superfície de concreto com jateamento d'água sob pressão","m²",2.39,2.39]
["SICRO 3806430","SICRO","3806430","Plataforma de trabalho em aço tubular apoiada no solo - altura de 6 a 8 m - utilização de 100 vezes - fornecimento, instalação e retirada","m³",10.95,10.95]
["SICRO 3815597","SICRO","3815597","Recomposição de guarda-corpo com agregados produzidos - instalação","m",120.76,120.76]
["SICRO 4011446","SICRO","4011446","Areia asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",194.25,194.25]
["SICRO 4011445","SICRO","4011445","Areia asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",114.55,114.55]
["SICRO 4011297","SICRO","4011297","Base de solo-cimento com 7% de cimento e mistura na pista com material de jazida","m³",100.29,100.29]
["SICRO 4011256","SICRO","4011256","Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) na pista com material de jazida e brita comercial","m³",64.94,64.94]
["SICRO 4011560","SICRO","4011560","Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento executada com vibroacabadora - brita produzida","m³",157.44,157.44]
["SICRO 4011455","SICRO","4011455","Concreto asfáltico - faixa A - massa comercial","t",19.95,19.95]
["SICRO 4011460","SICRO","4011460","Concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",138.24,138.24]
["SICRO 4011469","SICRO","4011469","Concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",231.72,231.72]
["SICRO 4011351","SICRO","4011351","Imprimação com asfalto diluído","m²",0.37,0.37]
["SICRO 4011352","SICRO","4011352","Imprimação com emulsão asfáltica","m²",0.4,0.4]
["SICRO 4011394","SICRO","4011394","Macadame betuminoso por penetração - faixa B - brita comercial","m³",219.82,219.82]
["SICRO 4011536","SICRO","4011536","Membrana plástica isolante e impermeabilizante com espessura de 0,2 mm - fornecimento e instalação","m²",1.76,1.76]
["SICRO 4011535","SICRO","4011535","Pavimento de concreto com equipamento fôrma-trilho - areia e brita comerciais","m³",412.22,412.22]
["SICRO 4011418","SICRO","4011418","Pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",320.69,320.69]
["SICRO 4011425","SICRO","4011425","Pré-misturado a frio com emulsão asfáltica com polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",193.41,193.41]
["SICRO 4011436","SICRO","4011436","Pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",186.99,186.99]
["SICRO 4011484","SICRO","4011484","Reciclagem com adição de brita comercial e incorporação do revestimento asfáltico à base","m³",67.16,67.16]
["SICRO 4011488","SICRO","4011488","Reciclagem com espuma asfáltica e incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de cimento","m³",52.77,52.77]
["SICRO 4011344","SICRO","4011344","Reestabilização de camada de base com adição de 30% de brita produzida","m³",49.09,49.09]
["SICRO 4011217","SICRO","4011217","Sub-base de concreto adensado por vibração - areia extraída e brita produzida","m³",270.45,270.45]
["SICRO 4011228","SICRO","4011228","Sub-base estabilizada granulometricamente com mistura de solos na pista com material de jazida","m³",12.58,12.58]
["SICRO 4011371","SICRO","4011371","Tratamento superficial duplo com banho diluído - brita produzida","m²",4,4]
["SICRO 4011375","SICRO","4011375","Tratamento superficial duplo com emulsão com polímero - brita produzida","m²",3.47,3.47]
["SICRO 4011358","SICRO","4011358","Tratamento superficial simples com emulsão - brita comercial","m²",1.81,1.81]
["SICRO 4011379","SICRO","4011379","Tratamento superficial triplo com CAP - brita produzida","m²",3.23,3.23]
["SICRO 4011386","SICRO","4011386","Tratamento superficial triplo com CAP com polímero - brita comercial","m²",5.19,5.19]
["SICRO 4208198","SICRO","4208198","Ancoragem fixa para estais de 22 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive injeção de cera","un",18748.57,18748.57]
["SICRO 4208201","SICRO","4208201","Ancoragem regulável para estais de 12 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",21205.08,21205.08]
["SICRO 4208157","SICRO","4208157","Ancoragem regulável para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - inclusive protensão, injeção de cera e regulagem final","un",132409.70000000001,132409.70000000001]
["SICRO 4208136","SICRO","4208136","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 19 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",2295.34,2295.34]
["SICRO 4208215","SICRO","4208215","Tubo antivandalismo em aço galvanizado para estais de 91 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",4820.76,4820.76]
["SICRO 4208224","SICRO","4208224","Tubo fôrma lado fixo em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",8586.25,8586.25]
["SICRO 4208233","SICRO","4208233","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 55 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",6409.11,6409.11]
["SICRO 4208235","SICRO","4208235","Tubo fôrma lado regulável em aço galvanizado para estais de 73 cordoalhas D = 15,7 mm - fornecimento e instalação","m",7480.57,7480.57]
["SICRO 4208134","SICRO","4208134","Tubo PEAD para estais - D = 250 mm - fornecimento e instalação","m",483.02,483.02]
["SICRO 4413026","SICRO","4413026","Dique de bambu para controle de erosão de taludes","m²",236.26,236.26]
["SICRO 4413990","SICRO","4413990","Plantio de muda de arbusto com altura até 0,50 m em cova de 0,40 x 0,40 x 0,40 m","un",32.630000000000003,32.630000000000003]
["SICRO 4413986","SICRO","4413986","Regularização de superfície com motoniveladora","m²",7.0000000000000007E-2,7.0000000000000007E-2]
["SICRO 4507754","SICRO","4507754","Ancoragem ativa com 10 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",867.64,867.64]
["SICRO 4507762","SICRO","4507762","Ancoragem ativa com 22 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",3077.81,3077.81]
["SICRO 4507770","SICRO","4507770","Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",607.75,607.75]
["SICRO 4507771","SICRO","4507771","Ancoragem ativa com 7 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",770.93,770.93]
["SICRO 4507780","SICRO","4507780","Ancoragem ativa para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",312.83999999999997,312.83999999999997]
["SICRO 4507788","SICRO","4507788","Ancoragem passiva com 15 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",214.66,214.66]
["SICRO 4508190","SICRO","4508190","Ancoragem passiva com 31 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",469.68,469.68]
["SICRO 4507804","SICRO","4507804","Ancoragem passiva com 9 cordoalhas aderentes D = 12,7 mm - fornecimento e instalação","un",136.4,136.4]
["SICRO 4507811","SICRO","4507811","Ancoragem passiva para lajes com 3 cordoalhas aderentes D = 15,2 mm - fornecimento e instalação","un",50.15,50.15]
["SICRO 4507851","SICRO","4507851","Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",31,31]
["SICRO 4507826","SICRO","4507826","Bainha metálica redonda D = 120 mm para 30 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",86.67,86.67]
["SICRO 4508179","SICRO","4508179","Bainha metálica redonda D = 120 mm para 31 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",86.49,86.49]
["SICRO 4508092","SICRO","4508092","Bainha metálica redonda D = 50 mm para 5 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",38.340000000000003,38.340000000000003]
["SICRO 4508174","SICRO","4508174","Bainha metálica redonda D = 65 mm para 7 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",47.98,47.98]
["SICRO 4507844","SICRO","4507844","Bainha metálica redonda D = 85 mm para 15 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",60.22,60.22]
["SICRO 4508176","SICRO","4508176","Bainha metálica redonda D = 95 mm para 19 cordoalhas D = 15,2 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento","m",70.67,70.67]
["SICRO 4805756","SICRO","4805756","Apiloamento manual de superfície com espessura de 15 cm","m²",4.9800000000000004,4.9800000000000004]
["SICRO 4816144","SICRO","4816144","Confecção de canaleta meia cana D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",24.68,24.68]
["SICRO 4816022","SICRO","4816022","Confecção de tubos de concreto D = 0,50 m - areia e brita comerciais","m",77.900000000000006,77.900000000000006]
["SICRO 4816106","SICRO","4816106","Confecção de tubos de concreto perfurado D = 0,20 m - areia e brita comerciais","m",32.07,32.07]
["SICRO 4816101","SICRO","4816101","Confecção de tubos de concreto poroso D = 0,30 m - areia extraída e brita produzida","m",38.29,38.29]
["SICRO 4805751","SICRO","4805751","Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de 1 a 2 m","m³",57.55,57.55]
["SICRO 4805762","SICRO","4805762","Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria","m³",8.34,8.34]
["SICRO 4816016","SICRO","4816016","Rachão ou pedra de mão produzida","m³",40.090000000000003,40.090000000000003]
["SICRO 4915652","SICRO","4915652","Bico de adesão para injeção de adesivo estrutural à base de resina epóxi - fornecimento, instalação e retirada","un",8.0299999999999994,8.0299999999999994]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 4915700"},"SICRO","4915700","Combate à exsudação - areia comercial","m²",1.19,1.19]
["SICRO 4915655","SICRO","4915655","Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 3 cm","m³",84.83,84.83]
["SICRO 4915656","SICRO","4915656","Fresagem contínua de revestimento asfáltico - espessura de 4 cm","m³",66.650000000000006,66.650000000000006]
["SICRO 4915665","SICRO","4915665","Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 7 cm","m³",57.51,57.51]
["SICRO 4915718","SICRO","4915718","Limpeza de placa de sinalização","m²",9.2200000000000006,9.2200000000000006]
["SICRO 4915759","SICRO","4915759","Limpeza e remoção de vegetação junto aos aparelhos de apoio de OAE com o uso de herbicida","un",7.47,7.47]
["SICRO 4915801","SICRO","4915801","Mistura betuminosa","m³",0,0]
["SICRO 4915719","SICRO","4915719","Recomposição de placa de sinalização","m²",34.5,34.5]
["SICRO 4915732","SICRO","4915732","Recomposição parcial de cerca com mourão de madeira - arame","m",8.07,8.07]
["SICRO 4915608","SICRO","4915608","Regularização de taludes e valas com soquete vibratório","m²",2.68,2.68]
["SICRO 4915692","SICRO","4915692","Remendo profundo com imprimação com asfalto diluído - demolição manual","m³",377.67,377.67]
["SICRO 4915698","SICRO","4915698","Remoção de grãos, agregados e solos derramados na pista em rodovias","t",18.899999999999999,18.899999999999999]
["SICRO 4915699","SICRO","4915699","Remoção de vidros, caixas e engradados derramados na pista em rodovia","t",29.22,29.22]
["SICRO 4915669","SICRO","4915669","Remoção mecanizada de camada granular do pavimento","m³",7.53,7.53]
["SICRO 4915742","SICRO","4915742","Roçada mecanizada com roçadeira de arraste","ha",443.84,443.84]
["SICRO 4915678","SICRO","4915678","Tapa buraco com pintura de ligação - demolição manual","m³",383.58,383.58]
["SICRO 5213343","SICRO","5213343","Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",3.68,3.68]
["SICRO 5213834","SICRO","5213834","Barreira plástica para canalização de trânsito - 60 x 45 x 60 cm - utilização de 600 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",6.69,6.69]
["SICRO 5219544","SICRO","5219544","Cavalete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção","un",228.92,228.92]
["SICRO 5213848","SICRO","5213848","Luz de advertência e bateria para dispositivos de sinalização - utilização de 200 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária","un.dia",0.99,0.99]
["SICRO 5214011","SICRO","5214011","Manutenção/recomposição de sinalização - pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,3 mm","m²",12.81,12.81]
["SICRO 5214009","SICRO","5214009","Pintura de faixa com plástico a frio bicomponente à base de resinas metacrílicas por extrusão (plano) - espessura de 1,5 mm","m²",112.38,112.38]
["SICRO 5213408","SICRO","5213408","Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm","m²",48.75,48.75]
["SICRO 5213405","SICRO","5213405","Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm","m²",48.69,48.69]
["SICRO 5213466","SICRO","5213466","Placa de advertência em aço, lado de 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",586.64,586.64]
["SICRO 5213441","SICRO","5213441","Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",419.17,419.17]
["SICRO 5213442","SICRO","5213442","Placa de regulamentação em aço D = 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",586.64,586.64]
["SICRO 5213451","SICRO","5213451","Placa de regulamentação em aço, R2 lado 1,20 m - película retrorrefletiva tipo III + SI - fornecimento e implantação","un",551.61,551.61]
["SICRO 5213460","SICRO","5213460","Placa de regulamentação em fibra, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação","un",165.29,165.29]
["SICRO 5213489","SICRO","5213489","Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",876,876]
["SICRO 5213508","SICRO","5213508","Placa em aço - 3,00 x 1,50 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",2582.58,2582.58]
["SICRO 5213370","SICRO","5213370","Placa em aço - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + X - fornecimento e implantação","un",4309.7700000000004,4309.7700000000004]
["SICRO 5213570","SICRO","5213570","Placa em aço - película I + I - fornecimento e implantação","m²",451.41,451.41]
["SICRO 5213421","SICRO","5213421","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + IV - confecção","m²",397.03,397.03]
["SICRO 5213414","SICRO","5213414","Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção","m²",533.01,533.01]
["SICRO 5213555","SICRO","5213555","Placa em aço, modulada - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",4689.8500000000004,4689.8500000000004]
["SICRO 5213557","SICRO","5213557","Placa em aço, modulada - 4,00 x 3,00 m - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","un",6954.33,6954.33]
["SICRO 5213486","SICRO","5213486","Placa em alumínio composto, espessura de 3,0 mm, modulada, aérea - película retrorrefletiva tipo I + III - fornecimento e implantação","m²",947.37,947.37]
["SICRO 5213436","SICRO","5213436","Placa em alumínio, espessura de 1,5 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo III + X - confecção","m²",829.36,829.36]
["SICRO 5213534","SICRO","5213534","Placa em fibra - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo III + III - fornecimento e implantação","un",1149.98,1149.98]
["SICRO 5213519","SICRO","5213519","Placa em fibra - 4,00 x 2,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação","un",3173.05,3173.05]
["SICRO 5213422","SICRO","5213422","Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção","m²",520.9,520.9]
["SICRO 5213423","SICRO","5213423","Placa modulada em aço nº 18 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção","m²",566.12,566.12]
["SICRO 5213741","SICRO","5213741","Pórtico metálico com vão de 15,9 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 23,85 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",111725.29,111725.29]
["SICRO 5213830","SICRO","5213830","Remoção de sinalização horizontal por fresagem","m²",4.59,4.59]
["SICRO 5213763","SICRO","5213763","Semipórtico duplo metálico com vão de 2 x 8,3 m, vento de 40 m/s e área de exposição de até 2 x 12,45 m² - fornecimento e implantação - areia extraída e brita produzida","un",110504.21,110504.21]
["SICRO 5213872","SICRO","5213872","Suporte duplo metálico galvanizado para placas - 4,00 x 3,00 m - fornecimento e implantação","un",5101.3900000000003,5101.3900000000003]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5213858"},"SICRO","5213858","Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,497 m - fornecimento e implantação","un",432.27,432.27]
["SICRO 5213350","SICRO","5213350","Suporte polimérico ecológico maciço colapsível quadrado de 10 cm para placa de sinalização - fornecimento e implantação","un",1916.74,1916.74]
["SICRO 5219610","SICRO","5219610","Tacha refletiva em plástico injetado - bidirecional tipo IV - com um pino - fornecimento e colocação","un",42.54,42.54]
["SICRO 5213359","SICRO","5213359","Tacha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo I - com um pino - fornecimento e colocação","un",29.95,29.95]
["SICRO 5219620","SICRO","5219620","Tacha refletiva em resina sintética - bidirecional tipo I - fornecimento e colocação","un",43.35,43.35]
["SICRO 5219629","SICRO","5219629","Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação","un",49.61,49.61]
["SICRO 5219636","SICRO","5219636","Tacha refletiva metálica - bidirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação","un",29.69,29.69]
["SICRO 5213362","SICRO","5213362","Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação","un",94.03,94.03]
["SICRO 5300999","SICRO","5300999","Confecção de mangrulho H = 0,90m","un",920.72,920.72]
["SICRO 5301066","SICRO","5301066","Fornecimento e implantação de suporte duplo em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m","un",1182.4100000000001,1182.4100000000001]
["SICRO 5301054","SICRO","5301054","Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 10 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",5900.21,5900.21]
["SICRO 5301070","SICRO","5301070","Fornecimento e implantação de suporte duplo polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4,0 m","un",2404.3000000000002,2404.3000000000002]
["SICRO 5301045","SICRO","5301045","Fornecimento e implantação de suporte simples em madeira com travessa para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 5,5 m - com embarcação","un",1100.6300000000001,1100.6300000000001]
["SICRO 5301067","SICRO","5301067","Fornecimento e implantação de suporte simples polimérico ecológico maciço quadrado de 8 cm para placa de sinalização náutica em margem - altura total de 4 m","un",1083.42,1083.42]
["SICRO 5301078","SICRO","5301078","Fornecimento e instalação de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 3 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",5799.71,5799.71]
["SICRO 5301028","SICRO","5301028","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 2 MN em boia","un",3956.58,3956.58]
["SICRO 5301086","SICRO","5301086","Fornecimento e substituição de lanterna de sinalização náutica com alcance luminoso de 8 MN em obra de arte especial - com embarcação","un",11284.65,11284.65]
["SICRO 5301088","SICRO","5301088","Poita de concreto com 1.000 kg para boia de sinalização náutica","un",338.32,338.32]
["SICRO 5301011","SICRO","5301011","Reforma de marca de tope de bombordo","un",321.05,321.05]
["SICRO 5301013","SICRO","5301013","Reforma de marca de tope especial","un",194.22,194.22]
["SICRO 5406045","SICRO","5406045","Aterro compactado em solo reforçado com fita metálica galvanizada - taxa 13,23 kg/m³ - material de jazida","m³",261.18,261.18]
["SICRO 5405975","SICRO","5405975","Escoramento da primeira linha de escamas de concreto armado em solo reforçado com fita metálica – utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada","m²",35.4,35.4]
["SICRO 5406024","SICRO","5406024","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura até 4 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",371.31,371.31]
["SICRO 5406026","SICRO","5406026","Muro de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica com altura de 4,0 a 6 m - tipo 2 - areia e brita comerciais","m²",359.37,359.37]
["SICRO 5405979","SICRO","5405979","Travamento e nivelamento de escama de concreto armado em solo reforçado com fita metálica","m²",16.38,16.38]
["SICRO 5515739","SICRO","5515739","Desmonte de matacões ou bloco de rocha por meio de explosivos","m³",48.3,48.3]
["SICRO 5502663","SICRO","5502663","Escavação e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 0 a 50 m","m³",32.840000000000003,32.840000000000003]
["SICRO 5502993","SICRO","5502993","Escavação em material de 3ª categoria","m³",24.41,24.41]
["SICRO 5502141","SICRO","5502141","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.15,7.15]
["SICRO 5501882","SICRO","5501882","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.400 a 1.600 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",12.39,12.39]
["SICRO 5502143","SICRO","5502143","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",7.5,7.5]
["SICRO 5501885","SICRO","5501885","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",13.76,13.76]
["SICRO 5502146","SICRO","5502146","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.84,8.84]
["SICRO 5501928","SICRO","5501928","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.94,8.94]
["SICRO 5501927","SICRO","5501927","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.74,8.74]
["SICRO 5502161","SICRO","5502161","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",5.0199999999999996,5.0199999999999996]
["SICRO 5501905","SICRO","5501905","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.09,10.09]
["SICRO 5502836","SICRO","5502836","Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.52,8.52]
["SICRO 5502642","SICRO","5502642","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.56,8.56]
["SICRO 5502359","SICRO","5502359","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",18.86,18.86]
["SICRO 5502620","SICRO","5502620","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 1.800 a 2.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",10.27,10.27]
["SICRO 5502362","SICRO","5502362","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",21.5,21.5]
["SICRO 5502612","SICRO","5502612","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.02,8.02]
["SICRO 5502613","SICRO","5502613","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 400 a 600 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",8.2899999999999991,8.2899999999999991]
["SICRO 5502377","SICRO","5502377","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",14.93,14.93]
["SICRO 5502406","SICRO","5502406","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",15.44,15.44]
["SICRO 5502857","SICRO","5502857","Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com carregadeira e caminhão basculante de 14 m³","m³",21.89,21.89]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5502774"},"SICRO","5502774","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.200 a 1.400 m - caminho de serviço em revestimento primário - com caminhão basculante de 12 m³","m³",44.3,44.3]
["SICRO 5502750","SICRO","5502750","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 1.600 a 1.800 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",48.51,48.51]
["SICRO 5502795","SICRO","5502795","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",40.799999999999997,40.799999999999997]
["SICRO 5502797","SICRO","5502797","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 12 m³","m³",41.38,41.38]
["SICRO 5502746","SICRO","5502746","Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³","m³",45.07,45.07]
["SICRO 5502956","SICRO","5502956","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.46,18.46]
["SICRO 5502909","SICRO","5502909","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 2.000 a 2.500 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",23.81,23.81]
["SICRO 5502900","SICRO","5502900","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",18.37,18.37]
["SICRO 5502902","SICRO","5502902","Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com caminhão basculante de 14 m³","m³",19.190000000000001,19.190000000000001]
["SICRO 5501716","SICRO","5501716","Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m com motoscraper","m³",19.97,19.97]
["SICRO 5502977","SICRO","5502977","Fragmentação de blocos de rocha com escavadeira e rompedor hidráulico 1.700 kg","m³",8.6,8.6]
["SICRO 5503020","SICRO","5503020","Umedecimento de caminho de serviço","km",292.81,292.81]
["SICRO 5605896","SICRO","5605896","Grampo de aço CA-50 D = 20 mm para solo grampeado com capacidade de 80 kN - fornecimento, perfuração e instalação","m",56.37,56.37]
["SICRO 5605953","SICRO","5605953","Protensão de tirante com 6 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 520 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",495.34,495.34]
["SICRO 5605945","SICRO","5605945","Protensão de tirante permanente protendido de aço D = 32 mm, tensão de escoamento = 950 MPa e tensão de ruptura = 1.050 MPa - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça","un",527.55999999999995,527.55999999999995]
["SICRO 5605934","SICRO","5605934","Tirante de barra de aço ancorado na rocha com resina de poliéster, D = 22 mm, tensão de escoamento = 686 MPa e tensão de ruptura = 789 MPa - fornecimento, perfuração e instalação","m",140.91,140.91]
["SICRO 5605960","SICRO","5605960","Tirante permanente protendido autoinjetável de aço D = 50 mm, seção de 1.330 mm², tensão de escoamento = 630 MPa e tensão de ruptura = 740 MPa - exceto perfuração","m",375.89,375.89]
["SICRO 5605965","SICRO","5605965","Tirante permanente protendido de aço D = 50 mm, tensão de escoamento = 600 MPa e tensão de ruptura = 720 MPa - exceto perfuração","m",372.25,372.25]
["SICRO 5914711","SICRO","5914711","Carga e manobra de dormentes de concreto de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica e vagão plataforma com capacidade de 82 t - carga com carregadeira - bitola métrica","t",9.77,9.77]
["SICRO 5915411","SICRO","5915411","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor autopropelido","t",3.4,3.4]
["SICRO 5915409","SICRO","5915409","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ e descarga em distribuidor rebocável","t",8.33,8.33]
["SICRO 5915459","SICRO","5915459","Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 6 m³ - carga com minicarregadeira de 0,45 m³ e descarga livre","t",7.43,7.43]
["SICRO 5914701","SICRO","5914701","Carga, manobra e descarga de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",14.74,14.74]
["SICRO 5919533","SICRO","5919533","Carga, manobra e descarga de concreto com caminhão betoneira - carga em central de concreto de 30 m³/h e descarga em extrusora de meio-fio","t",64.8,64.8]
["SICRO 5914676","SICRO","5914676","Carga, manobra e descarga de dormentes de madeira com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com carregadeira - bitola larga","t",24.29,24.29]
["SICRO 5915474","SICRO","5915474","Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 5 t - carga e descarga manuais","t",30.69,30.69]
["SICRO 5914675","SICRO","5914675","Carga, manobra e descarga de material demolido em caminhão basculante de 6 m³ - carga com carregadeira de 1,72 m³ e descarga livre","t",2.97,2.97]
["SICRO 5914312","SICRO","5914312","Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 7 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.68,3.68]
["SICRO 5914313","SICRO","5914313","Carga, manobra e descarga de material fresado em caminhão basculante de 10 m³ - fresagem descontínua em espessura de 8 cm - carga com fresadora e descarga livre","t",3.53,3.53]
["SICRO 5915408","SICRO","5915408","Carga, manobra e descarga de mistura reciclada com espuma de asfalto em caminhão basculante de 10 m³ - carga em usina de reciclagem a frio e descarga em vibroacabadora","t",5.4,5.4]
["SICRO 5914690","SICRO","5914690","Carga, manobra e descarga de TLS de TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",33.71,33.71]
["SICRO 5914693","SICRO","5914693","Carga, manobra e descarga de TLS de UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - carga e descarga com manipulador de TLS - bitola larga","t",29.52,29.52]
["SICRO 5914314","SICRO","5914314","Transporte com caminhão basculante de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.3,1.3]
["SICRO 5914584","SICRO","5914584","Transporte com caminhão carroceria com capacidade de 7 t e com guindauto de 20 t.m - rodovia em leito natural","tkm",2.73,2.73]
["SICRO 5915322","SICRO","5915322","Transporte com caminhão carroceria de 5 t - rodovia em leito natural","tkm",1.86,1.86]
["SICRO 5914638","SICRO","5914638","Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","tkm",0.88,0.88]
["SICRO 5914617","SICRO","5914617","Transporte de água com caminhão tanque de 13.000 l - rodovia em leito natural","tkm",1.58,1.58]
["SICRO 5915452","SICRO","5915452","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",2.09,2.09]
["SICRO 5915453","SICRO","5915453","Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.67,1.67]
["SICRO 5915448","SICRO","5915448","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em leito natural","tkm",2.0099999999999998,2.0099999999999998]
["SICRO 5915449","SICRO","5915449","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia em revestimento primário","tkm",1.61,1.61]
["SICRO 5915450","SICRO","5915450","Transporte de água com caminhão tanque de 8.000 l - rodovia pavimentada","tkm",1.29,1.29]
["SICRO 5901641","SICRO","5901641","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",0.87,0.87]
["SICRO 5901642","SICRO","5901642","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.26,0.26]
["SICRO 5901643","SICRO","5901643","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.25,0.25]
["SICRO 5901644","SICRO","5901644","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.55000000000000004,0.55000000000000004]
["SICRO 5901645","SICRO","5901645","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901646","SICRO","5901646","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.45,0.45]
["SICRO 5901647","SICRO","5901647","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.39,0.39]
["SICRO 5901648","SICRO","5901648","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.35,0.35]
["SICRO 5901649","SICRO","5901649","Transporte de areia fina com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.24,1.24]
["SICRO 5901650","SICRO","5901650","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",0.85,0.85]
["SICRO 5901651","SICRO","5901651","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.25,0.25]
["SICRO 5901652","SICRO","5901652","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901653","SICRO","5901653","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.53,0.53]
["SICRO 5901654","SICRO","5901654","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.23,0.23]
["SICRO 5901655","SICRO","5901655","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.44,0.44]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5901656"},"SICRO","5901656","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.38,0.38]
["SICRO 5901657","SICRO","5901657","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.34,0.34]
["SICRO 5901658","SICRO","5901658","Transporte de areia grossa com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.21,1.21]
["SICRO 5901659","SICRO","5901659","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",0.86,0.86]
["SICRO 5901660","SICRO","5901660","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.26,0.26]
["SICRO 5901661","SICRO","5901661","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901662","SICRO","5901662","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.54,0.54]
["SICRO 5901663","SICRO","5901663","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901664","SICRO","5901664","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.44,0.44]
["SICRO 5901665","SICRO","5901665","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.39,0.39]
["SICRO 5901666","SICRO","5901666","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.35,0.35]
["SICRO 5901667","SICRO","5901667","Transporte de areia média com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.22,1.22]
["SICRO 5914511","SICRO","5914511","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27,0.27]
["SICRO 5914510","SICRO","5914510","Transporte de barras de trilho de 12 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.23,0.23]
["SICRO 5906597","SICRO","5906597","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",12.91,12.91]
["SICRO 5906598","SICRO","5906598","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",10.33,10.33]
["SICRO 5906599","SICRO","5906599","Transporte de blocos artificiais de concreto com 10 a 12 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",8.2799999999999994,8.2799999999999994]
["SICRO 5906594","SICRO","5906594","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em leito natural","unkm",8.61,8.61]
["SICRO 5906595","SICRO","5906595","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia em revestimento primário","unkm",6.89,6.89]
["SICRO 5906596","SICRO","5906596","Transporte de blocos artificiais de concreto com 8 a 9 t para a execução de molhe com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - rodovia pavimentada","unkm",5.52,5.52]
["SICRO 5901668","SICRO","5901668","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",0.88,0.88]
["SICRO 5901669","SICRO","5901669","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.26,0.26]
["SICRO 5901670","SICRO","5901670","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.25,0.25]
["SICRO 5901671","SICRO","5901671","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.55000000000000004,0.55000000000000004]
["SICRO 5901672","SICRO","5901672","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901673","SICRO","5901673","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.45,0.45]
["SICRO 5901674","SICRO","5901674","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.4,0.4]
["SICRO 5901675","SICRO","5901675","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.35,0.35]
["SICRO 5901676","SICRO","5901676","Transporte de cascalho com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.25,1.25]
["SICRO 5901677","SICRO","5901677","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",0.86,0.86]
["SICRO 5901678","SICRO","5901678","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.26,0.26]
["SICRO 5901679","SICRO","5901679","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901680","SICRO","5901680","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",0.54,0.54]
["SICRO 5901681","SICRO","5901681","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.24,0.24]
["SICRO 5901682","SICRO","5901682","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",0.44,0.44]
["SICRO 5901683","SICRO","5901683","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",0.39,0.39]
["SICRO 5901684","SICRO","5901684","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",0.35,0.35]
["SICRO 5901685","SICRO","5901685","Transporte de cascalho fino com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",1.23,1.23]
["SICRO 5914360","SICRO","5914360","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.1499999999999999,1.1499999999999999]
["SICRO 5914361","SICRO","5914361","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.92,0.92]
["SICRO 5914362","SICRO","5914362","Transporte de cimento com caminhão distribuidor de 17 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.73,0.73]
["SICRO 5914364","SICRO","5914364","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em leito natural","tkm",0.9,0.9]
["SICRO 5914365","SICRO","5914365","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.72,0.72]
["SICRO 5914366","SICRO","5914366","Transporte de cimento ou cal hidratada a granel com caminhão silo de 30 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.57999999999999996,0.57999999999999996]
["SICRO 5914315","SICRO","5914315","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.06,1.06]
["SICRO 5914330","SICRO","5914330","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",0.84,0.84]
["SICRO 5914345","SICRO","5914345","Transporte de concreto com caminhão basculante de 7 m³ - rodovia pavimentada","tkm",0.68,0.68]
["SICRO 5914367","SICRO","5914367","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.76,1.76]
["SICRO 5914368","SICRO","5914368","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.41,1.41]
["SICRO 5914369","SICRO","5914369","Transporte de detritos com caminhão de hidrojateamento de alta pressão e vácuo de 9 m³ - rodovia pavimentada","tkm",1.1299999999999999,1.1299999999999999]
["SICRO 5914489","SICRO","5914489","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.24,0.24]
["SICRO 5914491","SICRO","5914491","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27,0.27]
["SICRO 5914490","SICRO","5914490","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.24,0.24]
["SICRO 5914495","SICRO","5914495","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",1.55,1.55]
["SICRO 5914494","SICRO","5914494","Transporte de dormentes de concreto monobloco protendido para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",3.44,3.44]
["SICRO 5914487","SICRO","5914487","Transporte de dormentes de madeira de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.24,0.24]
["SICRO 5914488","SICRO","5914488","Transporte de dormentes de madeira de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.27,0.27]
["SICRO 5914493","SICRO","5914493","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola larga ou mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",5.73,5.73]
["SICRO 5914492","SICRO","5914492","Transporte de dormentes de madeira para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",13.7,13.7]
["SICRO 5914482","SICRO","5914482","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 45 m³ - bitola métrica","tkm",0.61,0.61]
["SICRO 5914483","SICRO","5914483","Transporte de lastro de brita com locomotiva diesel-elétrica em vagão hopper aberto com capacidade de 63 m³ - bitola larga","tkm",0.44,0.44]
["SICRO 5914480","SICRO","5914480","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 64 t - bitola métrica","tkm",0.64,0.64]
["SICRO 5914481","SICRO","5914481","Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos com locomotiva diesel-elétrica em vagão fechado com capacidade de 99 t - bitola larga","tkm",0.41,0.41]
["SICRO 5914485","SICRO","5914485","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola larga com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",3.94,3.94]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5914486"},"SICRO","5914486","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola métrica com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",4.93,4.93]
["SICRO 5914484","SICRO","5914484","Transporte de materiais metálicos para AMV de bitola mista com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",3.41,3.41]
["SICRO 5914620","SICRO","5914620","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em leito natural","tkm",2.73,2.73]
["SICRO 5914621","SICRO","5914621","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia em revestimento primário","tkm",2.1800000000000002,2.1800000000000002]
["SICRO 5914622","SICRO","5914622","Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada","tkm",1.75,1.75]
["SICRO 5901695","SICRO","5901695","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",0.72,0.72]
["SICRO 5901696","SICRO","5901696","Transporte de material de 1ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 500 m³","m³km",0.53,0.53]
["SICRO 5901697","SICRO","5901697","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",2.2599999999999998,2.2599999999999998]
["SICRO 5901698","SICRO","5901698","Transporte de material de 1ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",2.2599999999999998,2.2599999999999998]
["SICRO 5916654","SICRO","5916654","Transporte de material de 3ª categoria com batelão autopropelido com capacidade de 300 m³","m³km",1.29,1.29]
["SICRO 5916637","SICRO","5916637","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado com capacidade de 66 m³","m³km",6.66,6.66]
["SICRO 5916618","SICRO","5916618","Transporte de material de 3ª categoria com batelão rebocado montado na obra com capacidade de 66 m³","m³km",6.66,6.66]
["SICRO 5914334","SICRO","5914334","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",1.2,1.2]
["SICRO 5914335","SICRO","5914335","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",0.96,0.96]
["SICRO 5914336","SICRO","5914336","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 12 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",0.77,0.77]
["SICRO 5914346","SICRO","5914346","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em leito natural","tkm",1.76,1.76]
["SICRO 5914347","SICRO","5914347","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia em revestimento primário","tkm",1.41,1.41]
["SICRO 5914348","SICRO","5914348","Transporte de material de 3ª categoria com caminhão basculante de 8 m³ para rocha - rodovia pavimentada","tkm",1.1299999999999999,1.1299999999999999]
["SICRO 5914611","SICRO","5914611","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em leito natural","tkm",1.89,1.89]
["SICRO 5914613","SICRO","5914613","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia em revestimento primário","tkm",1.51,1.51]
["SICRO 5914612","SICRO","5914612","Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada","tkm",1.21,1.21]
["SICRO 5901686","SICRO","5901686","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 1.000 m³","m³km",2.5,2.5]
["SICRO 5901687","SICRO","5901687","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 10.000 m³","m³km",0.75,0.75]
["SICRO 5901688","SICRO","5901688","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 15.000 m³","m³km",0.71,0.71]
["SICRO 5901689","SICRO","5901689","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 2.000 m³","m³km",1.56,1.56]
["SICRO 5901690","SICRO","5901690","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 20.000 m³","m³km",0.69,0.69]
["SICRO 5901691","SICRO","5901691","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 3.000 m³","m³km",1.28,1.28]
["SICRO 5901692","SICRO","5901692","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 4.000 m³","m³km",1.1299999999999999,1.1299999999999999]
["SICRO 5901693","SICRO","5901693","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 5.000 m³","m³km",1.01,1.01]
["SICRO 5901694","SICRO","5901694","Transporte de silte com draga hopper - capacidade da cisterna de 750 m³","m³km",3.56,3.56]
["SICRO 5914512","SICRO","5914512","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.46,1.46]
["SICRO 5914496","SICRO","5914496","Transporte de TLS TR45 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",1.1200000000000001,1.1200000000000001]
["SICRO 5914513","SICRO","5914513","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.82,0.82]
["SICRO 5914497","SICRO","5914497","Transporte de TLS TR45 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.61,0.61]
["SICRO 5914500","SICRO","5914500","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.1399999999999999,1.1399999999999999]
["SICRO 5914498","SICRO","5914498","Transporte de TLS TR57 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.88,0.88]
["SICRO 5914501","SICRO","5914501","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.64,0.64]
["SICRO 5914499","SICRO","5914499","Transporte de TLS TR57 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.48,0.48]
["SICRO 5914504","SICRO","5914504","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.96,0.96]
["SICRO 5914502","SICRO","5914502","Transporte de TLS TR68 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.74,0.74]
["SICRO 5914505","SICRO","5914505","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.54,0.54]
["SICRO 5914503","SICRO","5914503","Transporte de TLS TR68 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.41,0.41]
["SICRO 5914508","SICRO","5914508","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",1.08,1.08]
["SICRO 5914506","SICRO","5914506","Transporte de TLS UIC60 de 120 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.83,0.83]
["SICRO 5914509","SICRO","5914509","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 82 t - bitola métrica","tkm",0.61,0.61]
["SICRO 5914507","SICRO","5914507","Transporte de TLS UIC60 de 240 m com locomotiva diesel-elétrica em vagão plataforma com capacidade de 98 t - bitola larga","tkm",0.45,0.45]
["SICRO 5915491","SICRO","5915491","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em leito natural","km",18.510000000000002,18.510000000000002]
["SICRO 5915492","SICRO","5915492","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia em revestimento primário","km",14.81,14.81]
["SICRO 5915493","SICRO","5915493","Transporte de veículos de médio porte com guincho de resgate de 20 t - rodovia pavimentada","km",11.87,11.87]
["SICRO 5915488","SICRO","5915488","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em leito natural","km",13.49,13.49]
["SICRO 5915489","SICRO","5915489","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia em revestimento primário","km",10.79,10.79]
["SICRO 5915490","SICRO","5915490","Transporte de veículos leves com guincho de resgate de 4 t - rodovia pavimentada","km",8.65,8.65]
["SICRO 5915494","SICRO","5915494","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em leito natural","km",31.22,31.22]
["SICRO 5915495","SICRO","5915495","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia em revestimento primário","km",24.97,24.97]
["SICRO 5915496","SICRO","5915496","Transporte de veículos pesados com guincho de resgate de 35 t - rodovia pavimentada","km",20.02,20.02]
["SICRO 5915325","SICRO","5915325","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em leito natural","km",70.36,70.36]
["SICRO 5915326","SICRO","5915326","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia em revestimento primário","km",56.26,56.26]
["SICRO 5915327","SICRO","5915327","Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada","km",45.12,45.12]
["SICRO 5915328","SICRO","5915328","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em leito natural","km",81.86,81.86]
["SICRO 5915329","SICRO","5915329","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia em revestimento primário","km",65.459999999999994,65.459999999999994]
["SICRO 5915330","SICRO","5915330","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 3 e 4 eixos com capacidade de 77 t - rodovia pavimentada","km",52.5,52.5]
["SICRO 5915331","SICRO","5915331","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em leito natural","km",162.41,162.41]
["SICRO 5915332","SICRO","5915332","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia em revestimento primário","km",129.87,129.87]
["SICRO 5915333","SICRO","5915333","Transporte em cavalo mecânico com dollys de 5 e 4 eixos com capacidade de 111 t - rodovia pavimentada","km",104.17,104.17]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 5915364"},"SICRO","5915364","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em leito natural","km",184.53,184.53]
["SICRO 5915365","SICRO","5915365","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia em revestimento primário","km",147.55000000000001,147.55000000000001]
["SICRO 5915361","SICRO","5915361","Transporte em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t - rodovia pavimentada","km",118.35,118.35]
["SICRO 5919716","SICRO","5919716","Transporte fluvial de materiais diversos com pontão flutuante - capacidade de 500 t","km",196.25,196.25]
["SICRO 5919717","SICRO","5919717","Transporte fluvial do flutuante","km",169.72,169.72]
["SICRO 6106220","SICRO","6106220","Armação de fuste de tubulão em aço CA-50 com apoio de guindaste - fornecimento, preparo e colocação","kg",11.57,11.57]
["SICRO 6106183","SICRO","6106183","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",328.47,328.47]
["SICRO 6106182","SICRO","6106182","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",281.54000000000002,281.54000000000002]
["SICRO 6106194","SICRO","6106194","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",714.31,714.31]
["SICRO 6106195","SICRO","6106195","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",791.8,791.8]
["SICRO 6106331","SICRO","6106331","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade até 10 m","m³",1819.29,1819.29]
["SICRO 6106332","SICRO","6106332","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria a frio na profundidade de 10 a 15 m","m³",1937.33,1937.33]
["SICRO 6106206","SICRO","6106206","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",2051.19,2051.19]
["SICRO 6106207","SICRO","6106207","Escavação manual de base alargada de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",2187.34,2187.34]
["SICRO 6106222","SICRO","6106222","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",328.47,328.47]
["SICRO 6106221","SICRO","6106221","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na profundidade de até 10 m","m³",281.54000000000002,281.54000000000002]
["SICRO 6106224","SICRO","6106224","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade até 10 m","m³",714.31,714.31]
["SICRO 6106225","SICRO","6106225","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 2ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",791.8,791.8]
["SICRO 6106228","SICRO","6106228","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade até 10 m","m³",1792.81,1792.81]
["SICRO 6106229","SICRO","6106229","Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 3ª categoria na profundidade de 10 a 15 m","m³",1910.51,1910.51]
["SICRO 6106328","SICRO","6106328","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 2ª categoria","m³",132.28,132.28]
["SICRO 6106330","SICRO","6106330","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para rocha em material de 3ª categoria","m³",657.7,657.7]
["SICRO 6106326","SICRO","6106326","Escavação mecânica de fuste de tubulão com caçamba para solos em material de 1ª categoria","m³",54.6,54.6]
["SICRO 6106324","SICRO","6106324","Escavação mecânica de fuste de tubulão com Hammer Grab em material de 1ª categoria","m³",34.130000000000003,34.130000000000003]
["SICRO 6106327","SICRO","6106327","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 2ª categoria","m³",132.13,132.13]
["SICRO 6106329","SICRO","6106329","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para rocha em material de 3ª categoria","m³",657.99,657.99]
["SICRO 6106325","SICRO","6106325","Escavação mecânica de fuste de tubulão com trado para solos em material de 1ª categoria","m³",54.68,54.68]
["SICRO 6208126","SICRO","6208126","Armação de tela de aço eletrossoldada em túneis com auxílio de plataforma pantográfica - confecção e instalação","kg",20.8,20.8]
["SICRO 6205797","SICRO","6205797","Cambotas metálicas treliçadas - confecção e instalação","kg",12.34,12.34]
["SICRO 6205791","SICRO","6205791","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 40 cm - perfuração e injeção","m",347.76,347.76]
["SICRO 6205792","SICRO","6205792","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 50 cm - perfuração e injeção","m",417.15,417.15]
["SICRO 6205793","SICRO","6205793","Coluna de jet grouting horizontal CCPH em solo - D = 60 cm - perfuração e injeção","m",490.33,490.33]
["SICRO 6205796","SICRO","6205796","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 100 cm - perfuração e injeção","m",867.92,867.92]
["SICRO 6219451","SICRO","6219451","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 110 cm - perfuração e injeção","m",933.62,933.62]
["SICRO 6219452","SICRO","6219452","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 120 cm - perfuração e injeção","m",1003.09,1003.09]
["SICRO 6205794","SICRO","6205794","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 80 cm - perfuração e injeção","m",747.87,747.87]
["SICRO 6205795","SICRO","6205795","Coluna de jet grouting vertical em solo - D = 90 cm - perfuração e injeção","m",806,806]
["SICRO 6219521","SICRO","6219521","Desmonte a frio e carga de rocha em túnel com cunha hidráulica - DMT de 0 a 200 m","m³",162.68,162.68]
["SICRO 6219527","SICRO","6219527","Drenagem de túnel com manta drenante de malha de polietileno e geotêxtil em face revestida com argamassa polimérica com espessura de 25 mm","m²",493.27,493.27]
["SICRO 6219526","SICRO","6219526","Dreno filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",53.92,53.92]
["SICRO 6219525","SICRO","6219525","Dreno não filtrante em tubos de PVC D = 40 mm aplicado em paredes e tetos de túnel - fornecimento e instalação","m",49.77,49.77]
["SICRO 6219508","SICRO","6219508","Enfilagem tubular sistema autoperfurante - D = 76 mm","m",348.68,348.68]
["SICRO 6219511","SICRO","6219511","Enfilagem tubular sistema convencional schedule 40 - D = 65 mm","m",276.18,276.18]
["SICRO 6219500","SICRO","6219500","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",138.21,138.21]
["SICRO 6219418","SICRO","6219418","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",301.18,301.18]
["SICRO 6219412","SICRO","6219412","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",211.04,211.04]
["SICRO 6219406","SICRO","6219406","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe I - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",148.5,148.5]
["SICRO 6219501","SICRO","6219501","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",149.72999999999999,149.72999999999999]
["SICRO 6219419","SICRO","6219419","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",331.83,331.83]
["SICRO 6219413","SICRO","6219413","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",230.66,230.66]
["SICRO 6219407","SICRO","6219407","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe II - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",161.08000000000001,161.08000000000001]
["SICRO 6219502","SICRO","6219502","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",161.91999999999999,161.91999999999999]
["SICRO 6219420","SICRO","6219420","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",371.85,371.85]
["SICRO 6219414","SICRO","6219414","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",253.92,253.92]
["SICRO 6219408","SICRO","6219408","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe III - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",174.2,174.2]
["SICRO 6219503","SICRO","6219503","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",187.67,187.67]
["SICRO 6219421","SICRO","6219421","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",442.62,442.62]
["SICRO 6219415","SICRO","6219415","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",297.08,297.08]
["SICRO 6219409","SICRO","6219409","Escavação subterrânea e carregamento do material da calota em túnel classe IV - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",203.36,203.36]
["SICRO 6219518","SICRO","6219518","Escavação subterrânea e carregamento do material do rebaixo em túnel classe I a IV - DMT de 0 a 200 m","m³",52.35,52.35]
["SICRO 6219504","SICRO","6219504","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",114.44,114.44]
["SICRO 6219422","SICRO","6219422","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",256.35000000000002,256.35000000000002]
["SICRO 6219416","SICRO","6219416","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",196.57,196.57]
["SICRO 6219410","SICRO","6219410","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe V - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",136.76,136.76]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6219505"},"SICRO","6219505","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção acima de 90 m²","m³",102.23,102.23]
["SICRO 6219423","SICRO","6219423","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 20 a 40 m²","m³",240.91,240.91]
["SICRO 6219417","SICRO","6219417","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 40 a 60 m²","m³",182.35,182.35]
["SICRO 6219411","SICRO","6219411","Escavação subterrânea e carregamento em túnel classe VI - DMT de 0 a 200 m - seção de 60 a 90 m²","m³",123.86,123.86]
["SICRO 6219520","SICRO","6219520","Pré-fissuramento em túnel","m²",58.35,58.35]
["SICRO 6219433","SICRO","6219433","Pregagem da frente com vergalhão de fibra de vidro D = 25 mm com perfuração em D = 75 mm e injeção de calda de cimento","m",111.62,111.62]
["SICRO 6205801","SICRO","6205801","Pregagem da frente em tubo de PVC D = 50 mm com perfuração em D = 100 mm e injeção de argamassa de cimento e areia 1:1","m",72.31,72.31]
["SICRO 6219524","SICRO","6219524","Prego guia para controle de espessura de concreto projetado D = 16 mm em túnel - fornecimento e instalação","un",11.16,11.16]
["SICRO 6416036","SICRO","6416036","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita comercial","m³",134.96,134.96]
["SICRO 6416038","SICRO","6416038","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa II - brita produzida","m³",67.53,67.53]
["SICRO 6416037","SICRO","6416037","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita comercial","m³",144.1,144.1]
["SICRO 6416035","SICRO","6416035","Usinagem de agregados para microrrevestimento a frio - faixa III - brita produzida","m³",76.2,76.2]
["SICRO 6416076","SICRO","6416076","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia comercial","t",178.37,178.37]
["SICRO 6416075","SICRO","6416075","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A - areia extraída","t",101.92,101.92]
["SICRO 6416226","SICRO","6416226","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia comercial","t",170.25,170.25]
["SICRO 6416225","SICRO","6416225","Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa B - areia extraída","t",92.12,92.12]
["SICRO 6416084","SICRO","6416084","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia comercial","t",173.12,173.12]
["SICRO 6416083","SICRO","6416083","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa A - areia extraída","t",92.79,92.79]
["SICRO 6416234","SICRO","6416234","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia comercial","t",177.56,177.56]
["SICRO 6416233","SICRO","6416233","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa B - areia extraída","t",98.66,98.66]
["SICRO 6416236","SICRO","6416236","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia comercial","t",180.43,180.43]
["SICRO 6416235","SICRO","6416235","Usinagem de areia-asfalto a quente com asfalto polímero - faixa C - areia extraída","t",102.54,102.54]
["SICRO 6416040","SICRO","6416040","Usinagem de brita graduada com brita comercial em usina de 300 t/h","m³",202.15,202.15]
["SICRO 6416039","SICRO","6416039","Usinagem de brita graduada com brita produzida em usina de 300 t/h","m³",93.91,93.91]
["SICRO 6416042","SICRO","6416042","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",246.57,246.57]
["SICRO 6416041","SICRO","6416041","Usinagem de brita graduada tratada com cimento e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",139.76,139.76]
["SICRO 6416080","SICRO","6416080","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia e brita comerciais","t",170.8,170.8]
["SICRO 6416079","SICRO","6416079","Usinagem de concreto asfáltico - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",113.54,113.54]
["SICRO 6416143","SICRO","6416143","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais","t",174.51,174.51]
["SICRO 6416262","SICRO","6416262","Usinagem de concreto asfáltico - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",115.6,115.6]
["SICRO 6416078","SICRO","6416078","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais","t",177.15,177.15]
["SICRO 6416077","SICRO","6416077","Usinagem de concreto asfáltico - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",113.59,113.59]
["SICRO 6416088","SICRO","6416088","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","t",172.78,172.78]
["SICRO 6416087","SICRO","6416087","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","t",113.75,113.75]
["SICRO 6416246","SICRO","6416246","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","t",175.01,175.01]
["SICRO 6416245","SICRO","6416245","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","t",115.82,115.82]
["SICRO 6416248","SICRO","6416248","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","t",183.01,183.01]
["SICRO 6416247","SICRO","6416247","Usinagem de concreto asfáltico com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","t",117.28,117.28]
["SICRO 6416214","SICRO","6416214","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita comercial","t",205.2,205.2]
["SICRO 6416218","SICRO","6416218","Usinagem de concreto asfáltico com borracha (Gap Graded) - brita produzida","t",161.71,161.71]
["SICRO 6416211","SICRO","6416211","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita comercial","t",204.83,204.83]
["SICRO 6416215","SICRO","6416215","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa A - brita produzida","t",162.22999999999999,162.22999999999999]
["SICRO 6416212","SICRO","6416212","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita comercial","t",207.58,207.58]
["SICRO 6416216","SICRO","6416216","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa B - brita produzida","t",165.69,165.69]
["SICRO 6416213","SICRO","6416213","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita comercial","t",208.34,208.34]
["SICRO 6416217","SICRO","6416217","Usinagem de concreto asfáltico com borracha - faixa C - brita produzida","t",167.41,167.41]
["SICRO 6416289","SICRO","6416289","Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado comercial e cimento","m³",111.59,111.59]
["SICRO 6416288","SICRO","6416288","Usinagem de concreto asfáltico reciclado a frio com espuma de asfalto, agregado produzido e cimento","m³",75.819999999999993,75.819999999999993]
["SICRO 6416098","SICRO","6416098","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita comercial","t",150.25,150.25]
["SICRO 6416097","SICRO","6416097","Usinagem de concreto asfáltico reciclado em usina fixa com adição de material fresado e brita produzida","t",121.98,121.98]
["SICRO 6416258","SICRO","6416258","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita comercial","t",157.66,157.66]
["SICRO 6416259","SICRO","6416259","Usinagem de micro pré-misturado a quente com asfalto polímero - brita produzida","t",117.1,117.1]
["SICRO 6416074","SICRO","6416074","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia e brita comerciais","m³",238.45,238.45]
["SICRO 6416073","SICRO","6416073","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",113.67,113.67]
["SICRO 6416220","SICRO","6416220","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia e brita comerciais","m³",244.3,244.3]
["SICRO 6416219","SICRO","6416219","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",110.62,110.62]
["SICRO 6416222","SICRO","6416222","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia e brita comerciais","m³",251.64,251.64]
["SICRO 6416221","SICRO","6416221","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",122.96,122.96]
["SICRO 6416224","SICRO","6416224","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia e brita comerciais","m³",258.01,258.01]
["SICRO 6416223","SICRO","6416223","Usinagem de pré-misturado a frio - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",119.91,119.91]
["SICRO 6416082","SICRO","6416082","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia e brita comerciais","m³",238.45,238.45]
["SICRO 6416081","SICRO","6416081","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa A - areia extraída e brita produzida","m³",113.67,113.67]
["SICRO 6416228","SICRO","6416228","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia e brita comerciais","m³",244.3,244.3]
["SICRO 6416227","SICRO","6416227","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa B - areia extraída e brita produzida","m³",110.62,110.62]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6416230"},"SICRO","6416230","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia e brita comerciais","m³",250.53,250.53]
["SICRO 6416229","SICRO","6416229","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa C - areia extraída e brita produzida","m³",122.47,122.47]
["SICRO 6416232","SICRO","6416232","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia e brita comerciais","m³",256.87,256.87]
["SICRO 6416231","SICRO","6416231","Usinagem de pré-misturado a frio com asfalto polímero - faixa D - areia extraída e brita produzida","m³",119.43,119.43]
["SICRO 6416086","SICRO","6416086","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",170.2,170.2]
["SICRO 6416085","SICRO","6416085","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa I - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",113.73,113.73]
["SICRO 6416238","SICRO","6416238","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",164.15,164.15]
["SICRO 6416237","SICRO","6416237","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa II - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",105.68,105.68]
["SICRO 6416240","SICRO","6416240","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",173.53,173.53]
["SICRO 6416239","SICRO","6416239","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa III - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",111.76,111.76]
["SICRO 6416242","SICRO","6416242","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",171.71,171.71]
["SICRO 6416241","SICRO","6416241","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa IV - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",117.73,117.73]
["SICRO 6416244","SICRO","6416244","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia e brita comerciais","t",171.47,171.47]
["SICRO 6416243","SICRO","6416243","Usinagem de pré-misturado a quente com asfalto polímero - faixa V - camada porosa de atrito - areia extraída e brita produzida","t",117.33,117.33]
["SICRO 6416250","SICRO","6416250","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia comercial","m³",71.819999999999993,71.819999999999993]
["SICRO 6416153","SICRO","6416153","Usinagem de solo areia (70% - 30%) - material de jazida e areia extraída","m³",16.95,16.95]
["SICRO 6416185","SICRO","6416185","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita comercial","m³",99.47,99.47]
["SICRO 6416184","SICRO","6416184","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com 3% cimento - material de jazida e brita produzida","m³",70.58,70.58]
["SICRO 6416030","SICRO","6416030","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita comercial em usina de 300 t/h","m³",63.98,63.98]
["SICRO 6416029","SICRO","6416029","Usinagem de solo brita (70% - 30%) com material de jazida e brita produzida em usina de 300 t/h","m³",34.19,34.19]
["SICRO 6416056","SICRO","6416056","Usinagem de solo cimento com 7% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",92.31,92.31]
["SICRO 6416278","SICRO","6416278","Usinagem de solo escória de aciaria (50% - 50%) com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",22.62,22.62]
["SICRO 6416047","SICRO","6416047","Usinagem de solo melhorado com 3% de cimento com material de jazida em usina de 300 t/h","m³",46.35,46.35]
["SICRO 6416090","SICRO","6416090","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia e brita comerciais","m³",389.42,389.42]
["SICRO 6416089","SICRO","6416089","Usinagem para pavimento de concreto com fôrmas deslizantes - areia extraída e brita produzida","m³",268.98,268.98]
["SICRO 6416094","SICRO","6416094","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",313.04000000000002,313.04000000000002]
["SICRO 6416093","SICRO","6416093","Usinagem para pavimento de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",208.66,208.66]
["SICRO 6416092","SICRO","6416092","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita comercial","m³",265.7,265.7]
["SICRO 6416091","SICRO","6416091","Usinagem para sub-base de concreto compactado com rolo - brita produzida","m³",156.57,156.57]
["SICRO 6817809","SICRO","6817809","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1025.3800000000001,1025.3800000000001]
["SICRO 6817810","SICRO","6817810","Confecção de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",912.83,912.83]
["SICRO 6817811","SICRO","6817811","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1096.54,1096.54]
["SICRO 6817812","SICRO","6817812","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",972.14,972.14]
["SICRO 6817813","SICRO","6817813","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1717.38,1717.38]
["SICRO 6817814","SICRO","6817814","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1521.9,1521.9]
["SICRO 6817815","SICRO","6817815","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1450.22,1450.22]
["SICRO 6817816","SICRO","6817816","Confecção de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1254.74,1254.74]
["SICRO 6817817","SICRO","6817817","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1178.46,1178.46]
["SICRO 6817818","SICRO","6817818","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",1043.7,1043.7]
["SICRO 6817819","SICRO","6817819","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1804.59,1804.59]
["SICRO 6817820","SICRO","6817820","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1594.31,1594.31]
["SICRO 6817821","SICRO","6817821","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1546.26,1546.26]
["SICRO 6817822","SICRO","6817822","Confecção de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1335.97,1335.97]
["SICRO 6817823","SICRO","6817823","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia e brita comerciais","m",1264.8699999999999,1264.8699999999999]
["SICRO 6817824","SICRO","6817824","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - areia extraída e brita produzida","m",1118.26,1118.26]
["SICRO 6817825","SICRO","6817825","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia e brita comerciais","m",1833.29,1833.29]
["SICRO 6817826","SICRO","6817826","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1608.2,1608.2]
["SICRO 6817827","SICRO","6817827","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia e brita comerciais","m",1642.3,1642.3]
["SICRO 6817828","SICRO","6817828","Confecção de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1417.2,1417.2]
["SICRO 6817753","SICRO","6817753","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",1388.79,1388.79]
["SICRO 6817754","SICRO","6817754","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1230.3399999999999,1230.3399999999999]
["SICRO 6817755","SICRO","6817755","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1329.77,1329.77]
["SICRO 6817756","SICRO","6817756","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1171.32,1171.32]
["SICRO 6817763","SICRO","6817763","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",1674.9,1674.9]
["SICRO 6817764","SICRO","6817764","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1465.38,1465.38]
["SICRO 6817765","SICRO","6817765","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",1935.11,1935.11]
["SICRO 6817766","SICRO","6817766","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1743.34,1743.34]
["SICRO 6817757","SICRO","6817757","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1329.77,1329.77]
["SICRO 6817758","SICRO","6817758","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1171.32,1171.32]
["SICRO 6817759","SICRO","6817759","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",1444.83,1444.83]
["SICRO 6817760","SICRO","6817760","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1289.1500000000001,1289.1500000000001]
["SICRO 6817761","SICRO","6817761","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",1772.85,1772.85]
["SICRO 6817762","SICRO","6817762","Confecção de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1563.33,1563.33]
["SICRO 6817767","SICRO","6817767","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2026.06,2026.06]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817768"},"SICRO","6817768","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1823.17,1823.17]
["SICRO 6817769","SICRO","6817769","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1708.96,1708.96]
["SICRO 6817770","SICRO","6817770","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1506.08,1506.08]
["SICRO 6817777","SICRO","6817777","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",2785.05,2785.05]
["SICRO 6817778","SICRO","6817778","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2547.9499999999998,2547.9499999999998]
["SICRO 6817779","SICRO","6817779","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3288.95,3288.95]
["SICRO 6817780","SICRO","6817780","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2988.7,2988.7]
["SICRO 6817771","SICRO","6817771","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1954.98,1954.98]
["SICRO 6817772","SICRO","6817772","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1755.64,1755.64]
["SICRO 6817773","SICRO","6817773","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2350.14,2350.14]
["SICRO 6817774","SICRO","6817774","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2082.42,2082.42]
["SICRO 6817775","SICRO","6817775","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2565.65,2565.65]
["SICRO 6817776","SICRO","6817776","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2320.62,2320.62]
["SICRO 6817781","SICRO","6817781","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2764.34,2764.34]
["SICRO 6817782","SICRO","6817782","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2517.0300000000002,2517.0300000000002]
["SICRO 6817783","SICRO","6817783","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2261.63,2261.63]
["SICRO 6817784","SICRO","6817784","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2014.32,2014.32]
["SICRO 6817791","SICRO","6817791","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4074.99,4074.99]
["SICRO 6817792","SICRO","6817792","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3710.32,3710.32]
["SICRO 6817793","SICRO","6817793","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",4631.08,4631.08]
["SICRO 6817794","SICRO","6817794","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4266.3999999999996,4266.3999999999996]
["SICRO 6817785","SICRO","6817785","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2880.16,2880.16]
["SICRO 6817786","SICRO","6817786","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2554.2399999999998,2554.2399999999998]
["SICRO 6817787","SICRO","6817787","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",3317.36,3317.36]
["SICRO 6817788","SICRO","6817788","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3019.06,3019.06]
["SICRO 6817789","SICRO","6817789","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",3700.51,3700.51]
["SICRO 6817790","SICRO","6817790","Confecção de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3411.87,3411.87]
["SICRO 6817795","SICRO","6817795","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3554.89,3554.89]
["SICRO 6817796","SICRO","6817796","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3268.25,3268.25]
["SICRO 6817797","SICRO","6817797","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3030.2,3030.2]
["SICRO 6817798","SICRO","6817798","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2743.57,2743.57]
["SICRO 6817805","SICRO","6817805","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",5734.25,5734.25]
["SICRO 6817806","SICRO","6817806","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5305.14,5305.14]
["SICRO 6817807","SICRO","6817807","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",6349.65,6349.65]
["SICRO 6817808","SICRO","6817808","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5920.55,5920.55]
["SICRO 6817799","SICRO","6817799","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3792.13,3792.13]
["SICRO 6817800","SICRO","6817800","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3408.01,3408.01]
["SICRO 6817801","SICRO","6817801","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",4584.84,4584.84]
["SICRO 6817802","SICRO","6817802","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4244.6499999999996,4244.6499999999996]
["SICRO 6817803","SICRO","6817803","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",5186.24,5186.24]
["SICRO 6817804","SICRO","6817804","Confecção de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4757.13,4757.13]
["SICRO 6817885","SICRO","6817885","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1279.75,1279.75]
["SICRO 6817886","SICRO","6817886","Corpo de BSCC - seção canal de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1123.53,1123.53]
["SICRO 6817887","SICRO","6817887","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1393.17,1393.17]
["SICRO 6817888","SICRO","6817888","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1214.76,1214.76]
["SICRO 6817889","SICRO","6817889","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2055.19,2055.19]
["SICRO 6817890","SICRO","6817890","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1803.93,1803.93]
["SICRO 6817891","SICRO","6817891","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",1788.03,1788.03]
["SICRO 6817892","SICRO","6817892","Corpo de BSCC - seção canal de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1536.77,1536.77]
["SICRO 6817893","SICRO","6817893","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1556.94,1556.94]
["SICRO 6817894","SICRO","6817894","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1354.86,1354.86]
["SICRO 6817895","SICRO","6817895","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2209.84,2209.84]
["SICRO 6817896","SICRO","6817896","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",1931.9,1931.9]
["SICRO 6817897","SICRO","6817897","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",1951.51,1951.51]
["SICRO 6817898","SICRO","6817898","Corpo de BSCC - seção canal de 2,5 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1673.56,1673.56]
["SICRO 6817899","SICRO","6817899","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia e brita comerciais","m",1710.09,1710.09]
["SICRO 6817900","SICRO","6817900","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 1,5 m - pré-moldado - areia extraída e brita produzida","m",1484.38,1484.38]
["SICRO 6817901","SICRO","6817901","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia e brita comerciais","m",2309.64,2309.64]
["SICRO 6817902","SICRO","6817902","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo I - areia extraída e brita produzida","m",2003.68,2003.68]
["SICRO 6817903","SICRO","6817903","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia e brita comerciais","m",2118.65,2118.65]
["SICRO 6817904","SICRO","6817904","Corpo de BSCC - seção canal de 3,0 x 2,0 m - pré-moldado - tipo II - areia extraída e brita produzida","m",1812.68,1812.68]
["SICRO 6817829","SICRO","6817829","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",1705.58,1705.58]
["SICRO 6817830","SICRO","6817830","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1503,1503]
["SICRO 6817831","SICRO","6817831","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",1646.56,1646.56]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 6817832"},"SICRO","6817832","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1443.98,1443.98]
["SICRO 6817839","SICRO","6817839","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",1997.72,1997.72]
["SICRO 6817840","SICRO","6817840","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1742.58,1742.58]
["SICRO 6817841","SICRO","6817841","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",2257.9299999999998,2257.9299999999998]
["SICRO 6817842","SICRO","6817842","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2020.54,2020.54]
["SICRO 6817833","SICRO","6817833","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",1646.56,1646.56]
["SICRO 6817834","SICRO","6817834","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1443.98,1443.98]
["SICRO 6817835","SICRO","6817835","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",1761.62,1761.62]
["SICRO 6817836","SICRO","6817836","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1561.81,1561.81]
["SICRO 6817837","SICRO","6817837","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2095.67,2095.67]
["SICRO 6817838","SICRO","6817838","Corpo de BSCC - seção fechada de 1,5 x 1,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",1840.53,1840.53]
["SICRO 6817843","SICRO","6817843","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",2409.2600000000002,2409.2600000000002]
["SICRO 6817844","SICRO","6817844","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2151.4499999999998,2151.4499999999998]
["SICRO 6817845","SICRO","6817845","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2092.16,2092.16]
["SICRO 6817846","SICRO","6817846","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",1834.36,1834.36]
["SICRO 6817853","SICRO","6817853","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",3178.64,3178.64]
["SICRO 6817854","SICRO","6817854","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2883.7,2883.7]
["SICRO 6817855","SICRO","6817855","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",3684.21,3684.21]
["SICRO 6817856","SICRO","6817856","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3326.07,3326.07]
["SICRO 6817847","SICRO","6817847","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",2342.54,2342.54]
["SICRO 6817848","SICRO","6817848","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2086.84,2086.84]
["SICRO 6817849","SICRO","6817849","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",2739.37,2739.37]
["SICRO 6817850","SICRO","6817850","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2415.2399999999998,2415.2399999999998]
["SICRO 6817851","SICRO","6817851","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",2959.24,2959.24]
["SICRO 6817852","SICRO","6817852","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,0 x 2,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2656.37,2656.37]
["SICRO 6817857","SICRO","6817857","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",3223.37,3223.37]
["SICRO 6817858","SICRO","6817858","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2907.38,2907.38]
["SICRO 6817859","SICRO","6817859","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",2720.66,2720.66]
["SICRO 6817860","SICRO","6817860","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",2404.67,2404.67]
["SICRO 6817867","SICRO","6817867","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",4546.08,4546.08]
["SICRO 6817868","SICRO","6817868","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4109.76,4109.76]
["SICRO 6817869","SICRO","6817869","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",5106.54,5106.54]
["SICRO 6817870","SICRO","6817870","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",4668.7700000000004,4668.7700000000004]
["SICRO 6817861","SICRO","6817861","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",3340.86,3340.86]
["SICRO 6817862","SICRO","6817862","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",2946.21,2946.21]
["SICRO 6817863","SICRO","6817863","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",3782.42,3782.42]
["SICRO 6817864","SICRO","6817864","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3413.96,3413.96]
["SICRO 6817865","SICRO","6817865","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",4165.57,4165.57]
["SICRO 6817866","SICRO","6817866","Corpo de BSCC - seção fechada de 2,5 x 2,5 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3806.77,3806.77]
["SICRO 6817871","SICRO","6817871","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia e brita comerciais","m",4109.84,4109.84]
["SICRO 6817872","SICRO","6817872","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 0,25 a 1,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3742.29,3742.29]
["SICRO 6817873","SICRO","6817873","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais","m",3585.15,3585.15]
["SICRO 6817874","SICRO","6817874","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 1,00 a 2,50 m - areia extraída e brita produzida","m",3217.61,3217.61]
["SICRO 6817881","SICRO","6817881","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia e brita comerciais","m",6301.14,6301.14]
["SICRO 6817882","SICRO","6817882","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 10,00 a 12,50 m - areia extraída e brita produzida","m",5788.19,5788.19]
["SICRO 6817883","SICRO","6817883","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia e brita comerciais","m",6920.91,6920.91]
["SICRO 6817884","SICRO","6817884","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 12,50 a 15,00 m - areia extraída e brita produzida","m",6406.52,6406.52]
["SICRO 6817875","SICRO","6817875","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia e brita comerciais","m",4353.1099999999997,4353.1099999999997]
["SICRO 6817876","SICRO","6817876","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 2,50 a 5,00 m - areia extraída e brita produzida","m",3886.6,3886.6]
["SICRO 6817877","SICRO","6817877","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia e brita comerciais","m",5145.82,5145.82]
["SICRO 6817878","SICRO","6817878","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 5,00 a 7,50 m - areia extraída e brita produzida","m",4723.24,4723.24]
["SICRO 6817879","SICRO","6817879","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia e brita comerciais","m",5753.25,5753.25]
["SICRO 6817880","SICRO","6817880","Corpo de BSCC - seção fechada de 3,0 x 3,0 m - pré-moldado - altura do aterro de 7,50 a 10,00 m - areia extraída e brita produzida","m",5240.26,5240.26]
["SICRO 7119788","SICRO","7119788","Administração local do Estaleiro Padrão","mês",282787.86,282787.86]
["SICRO 7119714","SICRO","7119714","Amarração do sistema de fundeio - profundidade de até 50 m","un",2118.31,2118.31]
["SICRO 7119715","SICRO","7119715","Ânodo de sacrifício para proteção do casco - fornecimento e instalação","un",1662.77,1662.77]
["SICRO 7119678","SICRO","7119678","Beneficiamento de aço naval para construção de instalações portuárias de pequeno porte - excluso o aço naval","t",9074.81,9074.81]
["SICRO 7119712","SICRO","7119712","Cabo de segurança para conexão da ponte - fornecimento e instalação","un",12551.04,12551.04]
["SICRO 7119694","SICRO","7119694","Confecção de morto de concreto de 13 t","un",7570.5,7570.5]
["SICRO 7119695","SICRO","7119695","Confecção de morto de concreto de 14 t","un",8234.2900000000009,8234.2900000000009]
["SICRO 7119696","SICRO","7119696","Confecção de morto de concreto de 22 t","un",13212.22,13212.22]
["SICRO 7119697","SICRO","7119697","Confecção de morto de concreto de 36 t","un",21082.73,21082.73]
["SICRO 7119698","SICRO","7119698","Confecção de morto de concreto de 48 t","un",26903.94,26903.94]
["SICRO 7119688","SICRO","7119688","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",7987.5,7987.5]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"SICRO 7119689"},"SICRO","7119689","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",15384.46,15384.46]
["SICRO 7119690","SICRO","7119690","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",18357.22,18357.22]
["SICRO 7119691","SICRO","7119691","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",25431.64,25431.64]
["SICRO 7119692","SICRO","7119692","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",27955.98,27955.98]
["SICRO 7119693","SICRO","7119693","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",35520.67,35520.67]
["SICRO 7119687","SICRO","7119687","Confecção de poita de concreto com garras metálicas de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",4207.6099999999997,4207.6099999999997]
["SICRO 7119681","SICRO","7119681","Confecção de poita de concreto de 13,3 t (peso submerso = 8 t)","un",8892.5499999999993,8892.5499999999993]
["SICRO 7119682","SICRO","7119682","Confecção de poita de concreto de 25 t (peso submerso = 15 t)","un",17036.52,17036.52]
["SICRO 7119683","SICRO","7119683","Confecção de poita de concreto de 30 t (peso submerso = 18 t)","un",20329.13,20329.13]
["SICRO 7119684","SICRO","7119684","Confecção de poita de concreto de 41,7 t (peso submerso = 25 t)","un",28140.84,28140.84]
["SICRO 7119685","SICRO","7119685","Confecção de poita de concreto de 45,8 t (peso submerso = 27,5 t)","un",30927.82,30927.82]
["SICRO 7119686","SICRO","7119686","Confecção de poita de concreto de 58,3 t (peso submerso = 35 t)","un",39283.589999999997,39283.589999999997]
["SICRO 7119680","SICRO","7119680","Confecção de poita de concreto de 6,7 t (peso submerso = 4 t)","un",4674.04,4674.04]
["SICRO 7119710","SICRO","7119710","Defensa de pneus para proteção do flutuante - confecção e instalação","un",710.48,710.48]
["SICRO 7107375","SICRO","7107375","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 10.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",28771.1,28771.1]
["SICRO 7107376","SICRO","7107376","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 20.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",53832.77,53832.77]
["SICRO 7107377","SICRO","7107377","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 30.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",72709.399999999994,72709.399999999994]
["SICRO 7107374","SICRO","7107374","Fornecimento e instalação de reservatório metálico tipo taça de 5.000 litros pintura interna e externa com escada de acesso e base de concreto armado - areia e brita comerciais","un",23496.61,23496.61]
["SICRO 7119708","SICRO","7119708","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 100 kN - fornecimento e instalação","un",158533.47,158533.47]
["SICRO 7119709","SICRO","7119709","Guincho manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 200 kN - fornecimento e instalação","un",219997.75,219997.75]
["SICRO 7119706","SICRO","7119706","Implantação do sistema naval tipo I - ponte móvel e flutuante principal","un",50481.29,50481.29]
["SICRO 7119707","SICRO","7119707","Implantação do sistema naval tipo II - pontes móveis, flutuante intermediário e flutuante principal","un",119409.99,119409.99]
["SICRO 7119787","SICRO","7119787","Instalações do Estaleiro Padrão para o beneficiamento de estruturas navais, inclusive mobiliário, equipamentos de informática e de segurança","m²",424.1,424.1]
["SICRO 7119647","SICRO","7119647","Lançamento da embarcação sobre carreira em água","un",2596.38,2596.38]
["SICRO 7119679","SICRO","7119679","Lançamento de poita de concreto - peso submerso","t",45.18,45.18]
["SICRO 7119711","SICRO","7119711","Mancal de conexão - confecção e instalação","un",913.39,913.39]
["SICRO 7119713","SICRO","7119713","Molinete manual para sistema de fundeio com capacidade de tração de 70 kN - fornecimento e instalação","un",253444.35,253444.35]
["SICRO 7119646","SICRO","7119646","Transporte interno em estaleiro para movimentação de peças","t",1098.9000000000001,1098.9000000000001]
["SICRO 7119699","SICRO","7119699","Tratamento superficial e pintura da área interna do flutuante (tanques de reserva de flutuabilidade)","m²",19.850000000000001,19.850000000000001]
["SICRO 7119702","SICRO","7119702","Tratamento superficial e pintura da ponte e demais estruturas metálicas navais - exceto flutuantes","m²",62.31,62.31]
["SICRO 7119701","SICRO","7119701","Tratamento superficial e pintura das obras mortas do flutuante (convés principal, convés superior, casaria e estruturas apoiadas sobre o convés) - exceto piso","m²",62.31,62.31]
["SICRO 7119700","SICRO","7119700","Tratamento superficial e pintura das obras vivas e mortas externas do flutuante (fundo, costados e espelhos de proa e popa)","m²",54.77,54.77]

{"sheet":"Composições","index":2,"n_rows":123,"n_cols":14,"rows_kept":123,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,14,9,14],[0,1,0,9],[121,8,121,9],[122,8,122,9],[121,4,121,7],[122,4,122,7],[120,1,120,2]]}
[null,"COMPOSIÇÕES"]
[]
[]
[null,"",null,null,null,null,null,null,"CUSTO UNIT","CUSTO UNIT"]
[null,{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COMPOSIÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"C01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1,0,NCOMPOSICOES),$A5)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"M"},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":12.84},{"$f":"OFFSET(Composições!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H5,\"Composições\"),Composições!$K:$K,0)-1,COLUMN(Banco!G$6)-1)","v":13.329999999999998},"Composições"]
[]
[{"$f":"CONCATENAR","v":" "},null,null,null,null,{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(F7,1,0,$L7),0))","v":0},{"$f":"IF($L7>0,SUM(OFFSET(G7,1,0,$L7),0))","v":0},null,{"$f":"IF(ISERROR(F7),0,F7)","v":0},{"$f":"IF(ISERROR(G7),0,G7)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A7)-1","v":0},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K7,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K7+1,K:K,0))-ROW(L7)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I7<>0,J7<>0),N7=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!D8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!E8)-1),\"\")","v":""},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(I8,2),2)","v":0},{"$f":"TRUNC($H8*ROUND(J8,2),2)","v":0},null,{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!I8)-4)),0)","v":0},{"$f":"IF(ISNUMBER($L8),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L8-1,COLUMN(Composições!J8)-4)),0)","v":0},{"$f":"COUNTA($A$1:$A8)-1","v":0},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":{"$error":"#N/A"}},{"$f":"IF(OR(ISERROR(L8),H8=\"\",H8=0),\"\",OFFSET($M$1,MATCH(K8,$K$1:$K8,0)-1,0))","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A9)-1","v":0},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K9,-1,0),$K$1:$K9,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",null,null,"COEFIC.","DESONERADO","NÃO DESONER.",null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C01"},"COMPOSIÇÃO","C01","CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2","M",{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(F11,1,0,$L11),0))","v":12.84},{"$f":"IF($L11>0,SUM(OFFSET(G11,1,0,$L11),0))","v":13.329999999999998},null,{"$f":"IF(ISERROR(F11),0,F11)","v":12.84},{"$f":"IF(ISERROR(G11),0,G11)","v":13.329999999999998},{"$f":"COUNTA($A$1:$A11)-1","v":1},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K11,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K11+1,K:K,0))-ROW(L11)-2","v":3},{"$f":"IF(AND(OR(I11<>0,J11<>0),N11=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","39258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!D12)-1),\"\")","v":"CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!E12)-1),\"\")","v":"M     "},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(I12,2),2)","v":9.02},{"$f":"TRUNC($H12*ROUND(J12,2),2)","v":9.02},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!I12)-4)),0)","v":9.02},{"$f":"IF(ISNUMBER($L12),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L12-1,COLUMN(Composições!J12)-4)),0)","v":9.02},{"$f":"COUNTA($A$1:$A12)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":8485},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L12),$H12=\"\",$H12=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K12,$K$1:$K12,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88247",{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!D13)-1),\"\")","v":"AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!E13)-1),\"\")","v":"H"},1.56,1.76,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!I13)-4)),0)","v":22.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L13),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L13-1,COLUMN(Composições!J13)-4)),0)","v":25.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7338},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L13),$H13=\"\",$H13=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K13,$K$1:$K13,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88264",{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!D14)-1),\"\")","v":"ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!E14)-1),\"\")","v":"H"},2.2599999999999998,2.5499999999999998,7.0000000000000007E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!I14)-4)),0)","v":32.299999999999997},{"$f":"IF(ISNUMBER($L14),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L14-1,COLUMN(Composições!J14)-4)),0)","v":36.56},{"$f":"COUNTA($A$1:$A14)-1","v":1},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7352},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L14),$H14=\"\",$H14=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K14,$K$1:$K14,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A15)-1","v":1},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K15,-1,0),$K$1:$K15,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C02"},"COMPOSIÇÃO","C02","TRANSPOSIÇÃO DE SARJETA PARA VEÍCULOS COM TUBO CONCRETO\nDIÂMETRO 30CM","M",{"$f":"IF($L16>0,SUM(OFFSET(F16,1,0,$L16),0))","v":249.45000000000002},{"$f":"IF($L16>0,SUM(OFFSET(G16,1,0,$L16),0))","v":249.45000000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F16),0,F16)","v":249.45000000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G16),0,G16)","v":249.45000000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A16)-1","v":2},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K16,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K16+1,K:K,0))-ROW(L16)-2","v":2},{"$f":"IF(AND(OR(I16<>0,J16<>0),N16=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SICRO","2003357",{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!D17)-1),\"\")","v":"Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia e brita comerciais"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!E17)-1),\"\")","v":"m"},{"$f":"TRUNC($H17*ROUND(I17,2),2)","v":206.55},{"$f":"TRUNC($H17*ROUND(J17,2),2)","v":206.55},1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!I17)-4)),0)","v":206.55},{"$f":"IF(ISNUMBER($L17),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L17-1,COLUMN(Composições!J17)-4)),0)","v":206.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A17)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15795},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L17),$H17=\"\",$H17=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K17,$K$1:$K17,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7796",{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!D18)-1),\"\")","v":"TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!E18)-1),\"\")","v":"M     "},42.9,42.9,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!I18)-4)),0)","v":42.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L18),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L18-1,COLUMN(Composições!J18)-4)),0)","v":42.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A18)-1","v":2},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":12215},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L18),$H18=\"\",$H18=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K18,$K$1:$K18,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A19)-1","v":2},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K19,-1,0),$K$1:$K19,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C03"},"COMPOSIÇÃO","C03","BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS - DIMENSÕES: 2X1,3X1,3 M","UN ",{"$f":"IF($L20>0,SUM(OFFSET(F20,1,0,$L20),0))","v":4026.59},{"$f":"IF($L20>0,SUM(OFFSET(G20,1,0,$L20),0))","v":4192.55},null,{"$f":"IF(ISERROR(F20),0,F20)","v":4026.59},{"$f":"IF(ISERROR(G20),0,G20)","v":4192.55},{"$f":"COUNTA($A$1:$A20)-1","v":3},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K20,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K20+1,K:K,0))-ROW(L20)-2","v":18},{"$f":"IF(AND(OR(I20<>0,J20<>0),N20=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!D21)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!E21)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H21*ROUND(I21,2),2)","v":0.13},{"$f":"TRUNC($H21*ROUND(J21,2),2)","v":0.13},1.78E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!I21)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L21),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L21-1,COLUMN(Composições!J21)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A21)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9363},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L21),$H21=\"\",$H21=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K21,$K$1:$K21,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!D22)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!E22)-1),\"\")","v":"M     "},7.74,7.74,0.87019999999999997,{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!I22)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L22),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L22-1,COLUMN(Composições!J22)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A22)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L22),$H22=\"\",$H22=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K22,$K$1:$K22,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!D23)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!E23)-1),\"\")","v":"M     "},2.4900000000000002,2.4900000000000002,0.8024,{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!I23)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L23),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L23-1,COLUMN(Composições!J23)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A23)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L23),$H23=\"\",$H23=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K23,$K$1:$K23,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5069",{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!D24)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!E24)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H24*ROUND(I24,2),2)","v":0.83},0.83,4.7899999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!I24)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L24),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L24-1,COLUMN(Composições!J24)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A24)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11246},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L24),$H24=\"\",$H24=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K24,$K$1:$K24,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5678",{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!D25)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!E25)-1),\"\")","v":"CHP"},11.72,12.02,0.08,{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!I25)-4)),0)","v":146.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L25),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L25-1,COLUMN(Composições!J25)-4)),0)","v":150.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A25)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":537},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L25),$H25=\"\",$H25=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K25,$K$1:$K25,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5679",{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!D26)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!E26)-1),\"\")","v":"CHI"},21.68,23,0.35,{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!I26)-4)),0)","v":61.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L26),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L26-1,COLUMN(Composições!J26)-4)),0)","v":65.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A26)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":682},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L26),$H26=\"\",$H26=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K26,$K$1:$K26,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6193",{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!D27)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!E27)-1),\"\")","v":"M     "},233.25,233.25,5.0784000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!I27)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L27),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L27-1,COLUMN(Composições!J27)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A27)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11551},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L27),$H27=\"\",$H27=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K27,$K$1:$K27,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!D28)-1),\"\")","v":"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!E28)-1),\"\")","v":"UN    "},461.2,461.2,524.09900000000005,{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!I28)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L28),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L28-1,COLUMN(Composições!J28)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A28)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11920},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L28),$H28=\"\",$H28=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K28,$K$1:$K28,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43440",{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!D29)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!E29)-1),\"\")","v":"UN    "},496.39,496.39,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!I29)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L29),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L29-1,COLUMN(Composições!J29)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A29)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9060},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L29),$H29=\"\",$H29=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K29,$K$1:$K29,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!D30)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!E30)-1),\"\")","v":"M3"},129.57,133.38999999999999,0.24,{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!I30)-4)),0)","v":539.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L30),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L30-1,COLUMN(Composições!J30)-4)),0)","v":555.80999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A30)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6782},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L30),$H30=\"\",$H30=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K30,$K$1:$K30,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!D31)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!E31)-1),\"\")","v":"H"},445.59,502.95,15.8462,{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!I31)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L31),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L31-1,COLUMN(Composições!J31)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A31)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L31),$H31=\"\",$H31=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K31,$K$1:$K31,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!D32)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!E32)-1),\"\")","v":"H"},255.19,286.25,12.522,{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!I32)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L32),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L32-1,COLUMN(Composições!J32)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A32)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L32),$H32=\"\",$H32=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K32,$K$1:$K32,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88628",{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!D33)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!E33)-1),\"\")","v":"M3"},885.8,902.59,1.4319,{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!I33)-4)),0)","v":618.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L33),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L33-1,COLUMN(Composições!J33)-4)),0)","v":630.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A33)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6871},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L33),$H33=\"\",$H33=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K33,$K$1:$K33,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89995",{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!D34)-1),\"\")","v":"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!E34)-1),\"\")","v":"M3"},129.84,136.56,0.126,{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!I34)-4)),0)","v":1030.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L34),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L34-1,COLUMN(Composições!J34)-4)),0)","v":1083.8699999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A34)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2721},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L34),$H34=\"\",$H34=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K34,$K$1:$K34,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89998",{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!D35)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!E35)-1),\"\")","v":"KG"},33.11,33.979999999999997,3.3445999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!I35)-4)),0)","v":9.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L35),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L35-1,COLUMN(Composições!J35)-4)),0)","v":10.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A35)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L35),$H35=\"\",$H35=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K35,$K$1:$K35,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94970",{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!D36)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!E36)-1),\"\")","v":"M3"},428.56,436.53,0.84650000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!I36)-4)),0)","v":506.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L36),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L36-1,COLUMN(Composições!J36)-4)),0)","v":515.69000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A36)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2738},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L36),$H36=\"\",$H36=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K36,$K$1:$K36,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!D37)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!E37)-1),\"\")","v":"M2"},458.46,495.1,6.76,{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!I37)-4)),0)","v":67.819999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L37),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L37-1,COLUMN(Composições!J37)-4)),0)","v":73.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A37)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2501},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L37),$H37=\"\",$H37=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K37,$K$1:$K37,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101616",{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!D38)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!E38)-1),\"\")","v":"M2"},25.04,28.15,4.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!I38)-4)),0)","v":6.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L38),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L38-1,COLUMN(Composições!J38)-4)),0)","v":6.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A38)-1","v":3},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5957},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L38),$H38=\"\",$H38=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K38,$K$1:$K38,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A39)-1","v":3},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K39,-1,0),$K$1:$K39,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C04"},"COMPOSIÇÃO","C04","BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA\nSIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS\nMACIÇOS - DIMENSÕES: 0,65X1,50X0,7M","UN ",{"$f":"IF($L40>0,SUM(OFFSET(F40,1,0,$L40),0))","v":1330.3300000000002},{"$f":"IF($L40>0,SUM(OFFSET(G40,1,0,$L40),0))","v":1375.75},null,{"$f":"IF(ISERROR(F40),0,F40)","v":1330.3300000000002},{"$f":"IF(ISERROR(G40),0,G40)","v":1375.75},{"$f":"COUNTA($A$1:$A40)-1","v":4},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K40,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K40+1,K:K,0))-ROW(L40)-2","v":18},{"$f":"IF(AND(OR(I40<>0,J40<>0),N40=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!D41)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!E41)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H41*ROUND(I41,2),2)","v":0.03},{"$f":"TRUNC($H41*ROUND(J41,2),2)","v":0.03},4.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!I41)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L41),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L41-1,COLUMN(Composições!J41)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A41)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9363},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L41),$H41=\"\",$H41=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K41,$K$1:$K41,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!D42)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!E42)-1),\"\")","v":"M     "},0.89,0.89,0.1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!I42)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L42),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L42-1,COLUMN(Composições!J42)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A42)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L42),$H42=\"\",$H42=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K42,$K$1:$K42,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!D43)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!E43)-1),\"\")","v":"M     "},1.25,1.25,0.40239999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!I43)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L43),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L43-1,COLUMN(Composições!J43)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L43),$H43=\"\",$H43=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K43,$K$1:$K43,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5069",{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!D44)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!E44)-1),\"\")","v":"KG    "},0.48,0.48,2.7900000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!I44)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L44),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L44-1,COLUMN(Composições!J44)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A44)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11246},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L44),$H44=\"\",$H44=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K44,$K$1:$K44,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5678",{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!D45)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!E45)-1),\"\")","v":"CHP"},{"$f":"TRUNC($H45*ROUND(I45,2),2)","v":1.68},1.72,1.15E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!I45)-4)),0)","v":146.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L45),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L45-1,COLUMN(Composições!J45)-4)),0)","v":150.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A45)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":537},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L45),$H45=\"\",$H45=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K45,$K$1:$K45,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5679",{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!D46)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!E46)-1),\"\")","v":"CHI"},1.47,1.56,2.3800000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!I46)-4)),0)","v":61.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L46),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L46-1,COLUMN(Composições!J46)-4)),0)","v":65.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A46)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":682},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L46),$H46=\"\",$H46=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K46,$K$1:$K46,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6193",{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!D47)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!E47)-1),\"\")","v":"M     "},15.37,15.37,0.33479999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!I47)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L47),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L47-1,COLUMN(Composições!J47)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A47)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11551},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L47),$H47=\"\",$H47=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K47,$K$1:$K47,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!D48)-1),\"\")","v":"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!E48)-1),\"\")","v":"UN    "},241.2,241.2,274.09899999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!I48)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L48),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L48-1,COLUMN(Composições!J48)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A48)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11920},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L48),$H48=\"\",$H48=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K48,$K$1:$K48,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43440",{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!D49)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!E49)-1),\"\")","v":"UN    "},496.39,496.39,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!I49)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L49),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L49-1,COLUMN(Composições!J49)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A49)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9060},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L49),$H49=\"\",$H49=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K49,$K$1:$K49,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!D50)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!E50)-1),\"\")","v":"M3"},9.7100000000000009,10,1.7999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!I50)-4)),0)","v":539.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L50),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L50-1,COLUMN(Composições!J50)-4)),0)","v":555.80999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A50)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6782},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L50),$H50=\"\",$H50=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K50,$K$1:$K50,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!D51)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!E51)-1),\"\")","v":"H"},164.39,185.55,5.8461999999999996,{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!I51)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L51),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L51-1,COLUMN(Composições!J51)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A51)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L51),$H51=\"\",$H51=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K51,$K$1:$K51,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!D52)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!E52)-1),\"\")","v":"H"},92.15,103.37,4.5220000000000002,{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!I52)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L52),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L52-1,COLUMN(Composições!J52)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A52)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L52),$H52=\"\",$H52=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K52,$K$1:$K52,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88628",{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!D53)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!E53)-1),\"\")","v":"M3"},143.44999999999999,146.16999999999999,0.2319,{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!I53)-4)),0)","v":618.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L53),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L53-1,COLUMN(Composições!J53)-4)),0)","v":630.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6871},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L53),$H53=\"\",$H53=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K53,$K$1:$K53,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89995",{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!D54)-1),\"\")","v":"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!E54)-1),\"\")","v":"M3"},47.4,49.85,4.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!I54)-4)),0)","v":1030.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L54),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L54-1,COLUMN(Composições!J54)-4)),0)","v":1083.8699999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A54)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2721},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L54),$H54=\"\",$H54=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K54,$K$1:$K54,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89998",{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!D55)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!E55)-1),\"\")","v":"KG"},13.31,13.66,1.3446,{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!I55)-4)),0)","v":9.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L55),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L55-1,COLUMN(Composições!J55)-4)),0)","v":10.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A55)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L55),$H55=\"\",$H55=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K55,$K$1:$K55,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94970",{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!D56)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!E56)-1),\"\")","v":"M3"},38.729999999999997,39.450000000000003,7.6499999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!I56)-4)),0)","v":506.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L56),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L56-1,COLUMN(Composições!J56)-4)),0)","v":515.69000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A56)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2738},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L56),$H56=\"\",$H56=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K56,$K$1:$K56,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!D57)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!E57)-1),\"\")","v":"M2"},31.19,33.69,0.46,{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!I57)-4)),0)","v":67.819999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L57),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L57-1,COLUMN(Composições!J57)-4)),0)","v":73.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A57)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2501},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L57),$H57=\"\",$H57=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K57,$K$1:$K57,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101616",{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!D58)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!E58)-1),\"\")","v":"M2"},31.24,35.119999999999997,5.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!I58)-4)),0)","v":6.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L58),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L58-1,COLUMN(Composições!J58)-4)),0)","v":6.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A58)-1","v":4},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5957},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L58),$H58=\"\",$H58=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K58,$K$1:$K58,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A59)-1","v":4},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K59,-1,0),$K$1:$K59,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C05"},"COMPOSIÇÃO","C05","BOCA DE LOBO COMPLETA, PARA GALERIA DE 100CM, COM GRELHA\nSIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS\nMACIÇOS - DIMENSÕES: 0,60X0,65X0,85","UN ",{"$f":"IF($L60>0,SUM(OFFSET(F60,1,0,$L60),0))","v":1084.8999999999999},{"$f":"IF($L60>0,SUM(OFFSET(G60,1,0,$L60),0))","v":1116.0600000000002},null,{"$f":"IF(ISERROR(F60),0,F60)","v":1084.8999999999999},{"$f":"IF(ISERROR(G60),0,G60)","v":1116.0600000000002},{"$f":"COUNTA($A$1:$A60)-1","v":5},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K60,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K60+1,K:K,0))-ROW(L60)-2","v":18},{"$f":"IF(AND(OR(I60<>0,J60<>0),N60=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI-I","2692",{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!D61)-1),\"\")","v":"DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!E61)-1),\"\")","v":"L     "},{"$f":"TRUNC($H61*ROUND(I61,2),2)","v":0.02},{"$f":"TRUNC($H61*ROUND(J61,2),2)","v":0.02},3.0000000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!I61)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L61),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L61-1,COLUMN(Composições!J61)-4)),0)","v":7.7},{"$f":"COUNTA($A$1:$A61)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9363},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L61),$H61=\"\",$H61=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K61,$K$1:$K61,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4491",{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!D62)-1),\"\")","v":"PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!E62)-1),\"\")","v":"M     "},0.66,0.66,7.4999999999999997E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!I62)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L62),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L62-1,COLUMN(Composições!J62)-4)),0)","v":8.9},{"$f":"COUNTA($A$1:$A62)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11098},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L62),$H62=\"\",$H62=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K62,$K$1:$K62,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","4517",{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!D63)-1),\"\")","v":"SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!E63)-1),\"\")","v":"M     "},0.94,0.94,0.3024,{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!I63)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"IF(ISNUMBER($L63),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L63-1,COLUMN(Composições!J63)-4)),0)","v":3.11},{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11454},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L63),$H63=\"\",$H63=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K63,$K$1:$K63,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","5069",{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!D64)-1),\"\")","v":"PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!E64)-1),\"\")","v":"KG    "},{"$f":"TRUNC($H64*ROUND(I64,2),2)","v":0.36},0.36,2.0899999999999998E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!I64)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L64),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L64-1,COLUMN(Composições!J64)-4)),0)","v":17.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A64)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11246},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L64),$H64=\"\",$H64=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K64,$K$1:$K64,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5678",{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!D65)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!E65)-1),\"\")","v":"CHP"},1.34,1.37,9.1500000000000001E-3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!I65)-4)),0)","v":146.51},{"$f":"IF(ISNUMBER($L65),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L65-1,COLUMN(Composições!J65)-4)),0)","v":150.26},{"$f":"COUNTA($A$1:$A65)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":537},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L65),$H65=\"\",$H65=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K65,$K$1:$K65,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","5679",{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!D66)-1),\"\")","v":"RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!E66)-1),\"\")","v":"CHI"},0.85,0.9,1.38E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!I66)-4)),0)","v":61.97},{"$f":"IF(ISNUMBER($L66),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L66-1,COLUMN(Composições!J66)-4)),0)","v":65.72},{"$f":"COUNTA($A$1:$A66)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":682},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L66),$H66=\"\",$H66=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K66,$K$1:$K66,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","6193",{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!D67)-1),\"\")","v":"TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!E67)-1),\"\")","v":"M     "},10.78,10.78,0.23480000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!I67)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"IF(ISNUMBER($L67),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L67-1,COLUMN(Composições!J67)-4)),0)","v":45.93},{"$f":"COUNTA($A$1:$A67)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11551},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L67),$H67=\"\",$H67=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K67,$K$1:$K67,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","7258",{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!D68)-1),\"\")","v":"TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!E68)-1),\"\")","v":"UN    "},176.08,176.08,200.09899999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!I68)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"IF(ISNUMBER($L68),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L68-1,COLUMN(Composições!J68)-4)),0)","v":0.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A68)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":11920},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L68),$H68=\"\",$H68=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K68,$K$1:$K68,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI-I","43440",{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!D69)-1),\"\")","v":"CONJUNTO PRE-MOLDADO COMPOSTO POR GRELHA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), EM CONCRETO ARMADO, COM FCK DE 21 MPA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      "},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!E69)-1),\"\")","v":"UN    "},496.39,496.39,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!I69)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"IF(ISNUMBER($L69),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L69-1,COLUMN(Composições!J69)-4)),0)","v":496.39},{"$f":"COUNTA($A$1:$A69)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":9060},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L69),$H69=\"\",$H69=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K69,$K$1:$K69,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","87316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!D70)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!E70)-1),\"\")","v":"M3"},5.39,5.55,0.01,{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!I70)-4)),0)","v":539.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L70),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L70-1,COLUMN(Composições!J70)-4)),0)","v":555.80999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A70)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6782},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L70),$H70=\"\",$H70=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K70,$K$1:$K70,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!D71)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!E71)-1),\"\")","v":"H"},108.15,122.07,3.8462000000000001,{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!I71)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L71),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L71-1,COLUMN(Composições!J71)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A71)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L71),$H71=\"\",$H71=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K71,$K$1:$K71,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!D72)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!E72)-1),\"\")","v":"H"},71.77,80.510000000000005,3.5219999999999998,{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!I72)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L72),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L72-1,COLUMN(Composições!J72)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A72)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L72),$H72=\"\",$H72=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K72,$K$1:$K72,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88628",{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!D73)-1),\"\")","v":"ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!E73)-1),\"\")","v":"M3"},106.34,108.35,0.1719,{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!I73)-4)),0)","v":618.62},{"$f":"IF(ISNUMBER($L73),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L73-1,COLUMN(Composições!J73)-4)),0)","v":630.35},{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6871},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L73),$H73=\"\",$H73=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K73,$K$1:$K73,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89995",{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!D74)-1),\"\")","v":"GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!E74)-1),\"\")","v":"M3"},26.79,28.18,2.5999999999999999E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!I74)-4)),0)","v":1030.54},{"$f":"IF(ISNUMBER($L74),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L74-1,COLUMN(Composições!J74)-4)),0)","v":1083.8699999999999},{"$f":"COUNTA($A$1:$A74)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2721},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L74),$H74=\"\",$H74=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K74,$K$1:$K74,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","89998",{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!D75)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!E75)-1),\"\")","v":"KG"},9.9,10.16,1,{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!I75)-4)),0)","v":9.9},{"$f":"IF(ISNUMBER($L75),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L75-1,COLUMN(Composições!J75)-4)),0)","v":10.16},{"$f":"COUNTA($A$1:$A75)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2613},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L75),$H75=\"\",$H75=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K75,$K$1:$K75,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","94970",{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!D76)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!E76)-1),\"\")","v":"M3"},28.6,29.13,5.6500000000000002E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!I76)-4)),0)","v":506.28},{"$f":"IF(ISNUMBER($L76),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L76-1,COLUMN(Composições!J76)-4)),0)","v":515.69000000000005},{"$f":"COUNTA($A$1:$A76)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2738},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L76),$H76=\"\",$H76=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K76,$K$1:$K76,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!D77)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!E77)-1),\"\")","v":"M2"},21.7,23.43,0.32,{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!I77)-4)),0)","v":67.819999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L77),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L77-1,COLUMN(Composições!J77)-4)),0)","v":73.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A77)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2501},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L77),$H77=\"\",$H77=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K77,$K$1:$K77,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","101616",{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!D78)-1),\"\")","v":"PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!E78)-1),\"\")","v":"M2"},18.84,21.18,3.04,{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!I78)-4)),0)","v":6.2},{"$f":"IF(ISNUMBER($L78),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L78-1,COLUMN(Composições!J78)-4)),0)","v":6.97},{"$f":"COUNTA($A$1:$A78)-1","v":5},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":5957},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L78),$H78=\"\",$H78=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K78,$K$1:$K78,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A79)-1","v":5},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K79,-1,0),$K$1:$K79,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C06"},"COMPOSIÇÃO","C06","MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M01","UN ",{"$f":"IF($L80>0,SUM(OFFSET(F80,1,0,$L80),0))","v":52089.16},{"$f":"IF($L80>0,SUM(OFFSET(G80,1,0,$L80),0))","v":53398.01},null,{"$f":"IF(ISERROR(F80),0,F80)","v":52089.16},{"$f":"IF(ISERROR(G80),0,G80)","v":53398.01},{"$f":"COUNTA($A$1:$A80)-1","v":6},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K80,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K80+1,K:K,0))-ROW(L80)-2","v":11},{"$f":"IF(AND(OR(I80<>0,J80<>0),N80=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","94974",{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!D81)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!E81)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H81*ROUND(I81,2),2)","v":1277.74},{"$f":"TRUNC($H81*ROUND(J81,2),2)","v":1318.27},2.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!I81)-4)),0)","v":491.44},{"$f":"IF(ISNUMBER($L81),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L81-1,COLUMN(Composições!J81)-4)),0)","v":507.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A81)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2742},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L81),$H81=\"\",$H81=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K81,$K$1:$K81,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100341",{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!D82)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!E82)-1),\"\")","v":"M2"},10704.92,11302.77,245.02,{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!I82)-4)),0)","v":43.69},{"$f":"IF(ISNUMBER($L82),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L82-1,COLUMN(Composições!J82)-4)),0)","v":46.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A82)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1748},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L82),$H82=\"\",$H82=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K82,$K$1:$K82,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100342",{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!D83)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!E83)-1),\"\")","v":"KG"},7014.38,7289.16,499.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!I83)-4)),0)","v":14.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L83),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L83-1,COLUMN(Composições!J83)-4)),0)","v":14.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1749},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L83),$H83=\"\",$H83=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K83,$K$1:$K83,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100344",{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!D84)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!E84)-1),\"\")","v":"KG"},7717.16,7896.63,664.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!I84)-4)),0)","v":11.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L84),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L84-1,COLUMN(Composições!J84)-4)),0)","v":11.88},{"$f":"COUNTA($A$1:$A84)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1751},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L84),$H84=\"\",$H84=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K84,$K$1:$K84,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100343",{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!D85)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!E85)-1),\"\")","v":"KG"},1070.0999999999999,1101.26,82,{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!I85)-4)),0)","v":13.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L85),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L85-1,COLUMN(Composições!J85)-4)),0)","v":13.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A85)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1750},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L85),$H85=\"\",$H85=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K85,$K$1:$K85,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","92915",{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!D86)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!E86)-1),\"\")","v":"KG"},1078.82,1144.06,64.599999999999994,{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!I86)-4)),0)","v":16.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L86),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L86-1,COLUMN(Composições!J86)-4)),0)","v":17.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A86)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L86),$H86=\"\",$H86=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K86,$K$1:$K86,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100349",{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!D87)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!E87)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H87*ROUND(I87,2),2)","v":20322.93},20435.36,28.68,{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!I87)-4)),0)","v":708.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L87),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L87-1,COLUMN(Composições!J87)-4)),0)","v":712.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A87)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1756},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L87),$H87=\"\",$H87=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K87,$K$1:$K87,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SICRO","2004511",{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!D88)-1),\"\")","v":"Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!E88)-1),\"\")","v":"m"},2251.67,2251.67,41.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!I88)-4)),0)","v":54.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L88),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L88-1,COLUMN(Composições!J88)-4)),0)","v":54.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A88)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15552},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L88),$H88=\"\",$H88=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K88,$K$1:$K88,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102704",{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!D89)-1),\"\")","v":"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!E89)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H89*ROUND(I89,2),2)","v":612.65},615.16,50.3,{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!I89)-4)),0)","v":12.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L89),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L89-1,COLUMN(Composições!J89)-4)),0)","v":12.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A89)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1656},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L89),$H89=\"\",$H89=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K89,$K$1:$K89,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!D90)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!E90)-1),\"\")","v":"H"},22.49,25.39,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!I90)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L90),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L90-1,COLUMN(Composições!J90)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A90)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L90),$H90=\"\",$H90=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K90,$K$1:$K90,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!D91)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!E91)-1),\"\")","v":"H"},16.3,18.28,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!I91)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L91),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L91-1,COLUMN(Composições!J91)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A91)-1","v":6},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L91),$H91=\"\",$H91=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K91,$K$1:$K91,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A92)-1","v":6},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K92,-1,0),$K$1:$K92,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C08"},"COMPOSIÇÃO","C08","CANALETA TRAPEZOIDAL TIPO II EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS L1 30 CM X L2 45 CM X H 30 CM.","M",{"$f":"IF($L93>0,SUM(OFFSET(F93,1,0,$L93),0))","v":71.259999999999991},{"$f":"IF($L93>0,SUM(OFFSET(G93,1,0,$L93),0))","v":73.14},null,{"$f":"IF(ISERROR(F93),0,F93)","v":71.259999999999991},{"$f":"IF(ISERROR(G93),0,G93)","v":73.14},{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":7},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K93,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K93+1,K:K,0))-ROW(L93)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I93<>0,J93<>0),N93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!D94)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!E94)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H94*ROUND(I94,2),2)","v":7.12},{"$f":"TRUNC($H94*ROUND(J94,2),2)","v":8.0299999999999994},0.25330000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!I94)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L94),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L94-1,COLUMN(Composições!J94)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A94)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L94),$H94=\"\",$H94=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K94,$K$1:$K94,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!D95)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!E95)-1),\"\")","v":"H"},5.16,5.79,0.25330000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!I95)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L95),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L95-1,COLUMN(Composições!J95)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A95)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L95),$H95=\"\",$H95=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K95,$K$1:$K95,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SICRO","1107896",{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!D96)-1),\"\")","v":"Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!E96)-1),\"\")","v":"m³"},55.35,55.35,0.11799999999999999,{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!I96)-4)),0)","v":469.15},{"$f":"IF(ISNUMBER($L96),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L96-1,COLUMN(Composições!J96)-4)),0)","v":469.15},{"$f":"COUNTA($A$1:$A96)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":14059},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L96),$H96=\"\",$H96=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K96,$K$1:$K96,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","97114",{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!D97)-1),\"\")","v":"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!E97)-1),\"\")","v":"M"},0.02,0.03,7.8799999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!I97)-4)),0)","v":0.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L97),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L97-1,COLUMN(Composições!J97)-4)),0)","v":0.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A97)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6160},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L97),$H97=\"\",$H97=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K97,$K$1:$K97,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100205",{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!D98)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!E98)-1),\"\")","v":"M3XKM"},0.97,1.0900000000000001,6.9999999999999999E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!I98)-4)),0)","v":1392.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L98),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L98-1,COLUMN(Composições!J98)-4)),0)","v":1561.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A98)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6915},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L98),$H98=\"\",$H98=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K98,$K$1:$K98,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!D99)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!E99)-1),\"\")","v":"M2"},2.64,2.85,3.9E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!I99)-4)),0)","v":67.819999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L99),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L99-1,COLUMN(Composições!J99)-4)),0)","v":73.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A99)-1","v":7},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2501},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L99),$H99=\"\",$H99=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K99,$K$1:$K99,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A100)-1","v":7},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K100,-1,0),$K$1:$K100,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C09"},"COMPOSIÇÃO","C09","SARJETA TRIANGULAR TIPO I EM CONCRETO DIMENSÕES INTERNAS 75 CM X 25 CM","M",{"$f":"IF($L101>0,SUM(OFFSET(F101,1,0,$L101),0))","v":69.429999999999993},{"$f":"IF($L101>0,SUM(OFFSET(G101,1,0,$L101),0))","v":72.460000000000008},null,{"$f":"IF(ISERROR(F101),0,F101)","v":69.429999999999993},{"$f":"IF(ISERROR(G101),0,G101)","v":72.460000000000008},{"$f":"COUNTA($A$1:$A101)-1","v":8},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K101,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K101+1,K:K,0))-ROW(L101)-2","v":6},{"$f":"IF(AND(OR(I101<>0,J101<>0),N101=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!D102)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!E102)-1),\"\")","v":"H"},{"$f":"TRUNC($H102*ROUND(I102,2),2)","v":7.12},{"$f":"TRUNC($H102*ROUND(J102,2),2)","v":8.0299999999999994},0.25330000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!I102)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L102),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L102-1,COLUMN(Composições!J102)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A102)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L102),$H102=\"\",$H102=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K102,$K$1:$K102,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!D103)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!E103)-1),\"\")","v":"H"},5.16,5.79,0.25330000000000003,{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!I103)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L103),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L103-1,COLUMN(Composições!J103)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L103),$H103=\"\",$H103=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K103,$K$1:$K103,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102486",{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!D104)-1),\"\")","v":"CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!E104)-1),\"\")","v":"M3"},54.33,55.55,7.9000000000000001E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!I104)-4)),0)","v":687.74},{"$f":"IF(ISNUMBER($L104),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L104-1,COLUMN(Composições!J104)-4)),0)","v":703.21},{"$f":"COUNTA($A$1:$A104)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2771},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L104),$H104=\"\",$H104=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K104,$K$1:$K104,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","97114",{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!D105)-1),\"\")","v":"EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!E105)-1),\"\")","v":"M"},0.02,0.03,7.8799999999999995E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!I105)-4)),0)","v":0.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L105),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L105-1,COLUMN(Composições!J105)-4)),0)","v":0.41},{"$f":"COUNTA($A$1:$A105)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6160},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L105),$H105=\"\",$H105=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K105,$K$1:$K105,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100205",{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!D106)-1),\"\")","v":"TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 60 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!E106)-1),\"\")","v":"M3XKM"},0.97,1.0900000000000001,6.9999999999999999E-4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!I106)-4)),0)","v":1392.08},{"$f":"IF(ISNUMBER($L106),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L106-1,COLUMN(Composições!J106)-4)),0)","v":1561.48},{"$f":"COUNTA($A$1:$A106)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":6915},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L106),$H106=\"\",$H106=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K106,$K$1:$K106,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","96536",{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!D107)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!E107)-1),\"\")","v":"M2"},1.83,1.97,2.7E-2,{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!I107)-4)),0)","v":67.819999999999993},{"$f":"IF(ISNUMBER($L107),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L107-1,COLUMN(Composições!J107)-4)),0)","v":73.239999999999995},{"$f":"COUNTA($A$1:$A107)-1","v":8},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2501},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L107),$H107=\"\",$H107=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K107,$K$1:$K107,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A108)-1","v":8},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K108,-1,0),$K$1:$K108,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COMPOSIÇÃO C10"},"COMPOSIÇÃO","C10","MURO DE CONTENÇÃO EM CONCRETO M02","UN ",{"$f":"IF($L109>0,SUM(OFFSET(F109,1,0,$L109),0))","v":97200.47},{"$f":"IF($L109>0,SUM(OFFSET(G109,1,0,$L109),0))","v":99692.2},null,{"$f":"IF(ISERROR(F109),0,F109)","v":97200.47},{"$f":"IF(ISERROR(G109),0,G109)","v":99692.2},{"$f":"COUNTA($A$1:$A109)-1","v":9},{"$f":"IF(MAX(K:K)=K109,MATCH(9999999,$K:$K)+1,MATCH(K109+1,K:K,0))-ROW(L109)-2","v":10},{"$f":"IF(AND(OR(I109<>0,J109<>0),N109=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,"SINAPI","94974",{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!D110)-1),\"\")","v":"CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!E110)-1),\"\")","v":"M3"},{"$f":"TRUNC($H110*ROUND(I110,2),2)","v":1508.72},{"$f":"TRUNC($H110*ROUND(J110,2),2)","v":1556.58},3.07,{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!I110)-4)),0)","v":491.44},{"$f":"IF(ISNUMBER($L110),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L110-1,COLUMN(Composições!J110)-4)),0)","v":507.03},{"$f":"COUNTA($A$1:$A110)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2742},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L110),$H110=\"\",$H110=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K110,$K$1:$K110,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100341",{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!D111)-1),\"\")","v":"FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM, 10 UTILIZAÇÕES. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!E111)-1),\"\")","v":"M2"},19179.47,20250.599999999999,438.99,{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!I111)-4)),0)","v":43.69},{"$f":"IF(ISNUMBER($L111),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L111-1,COLUMN(Composições!J111)-4)),0)","v":46.13},{"$f":"COUNTA($A$1:$A111)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1748},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L111),$H111=\"\",$H111=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K111,$K$1:$K111,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100342",{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!D112)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!E112)-1),\"\")","v":"KG"},12630.38,13125.16,899.6,{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!I112)-4)),0)","v":14.04},{"$f":"IF(ISNUMBER($L112),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L112-1,COLUMN(Composições!J112)-4)),0)","v":14.59},{"$f":"COUNTA($A$1:$A112)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1749},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L112),$H112=\"\",$H112=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K112,$K$1:$K112,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100343",{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!D113)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!E113)-1),\"\")","v":"KG"},18335.25,18869.150000000001,1405,{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!I113)-4)),0)","v":13.05},{"$f":"IF(ISNUMBER($L113),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L113-1,COLUMN(Composições!J113)-4)),0)","v":13.43},{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1750},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L113),$H113=\"\",$H113=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K113,$K$1:$K113,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","92915",{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!D114)-1),\"\")","v":"ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!E114)-1),\"\")","v":"KG"},1948.89,2066.75,116.7,{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!I114)-4)),0)","v":16.7},{"$f":"IF(ISNUMBER($L114),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L114-1,COLUMN(Composições!J114)-4)),0)","v":17.71},{"$f":"COUNTA($A$1:$A114)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":2666},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L114),$H114=\"\",$H114=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K114,$K$1:$K114,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","100349",{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!D115)-1),\"\")","v":"CONCRETAGEM DE CORTINA DE CONTENÇÃO, ATRAVÉS DE BOMBA  - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_07/2019"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!E115)-1),\"\")","v":"M3"},39427.06,39645.160000000003,55.64,{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!I115)-4)),0)","v":708.61},{"$f":"IF(ISNUMBER($L115),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L115-1,COLUMN(Composições!J115)-4)),0)","v":712.53},{"$f":"COUNTA($A$1:$A115)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1756},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L115),$H115=\"\",$H115=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K115,$K$1:$K115,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SICRO","2004511",{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!D116)-1),\"\")","v":"Dreno longitudinal de pavimento H = 1,00 m - com geocomposto drenante"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!E116)-1),\"\")","v":"m"},3347.52,3347.52,61.4,{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!I116)-4)),0)","v":54.52},{"$f":"IF(ISNUMBER($L116),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L116-1,COLUMN(Composições!J116)-4)),0)","v":54.52},{"$f":"COUNTA($A$1:$A116)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":15552},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L116),$H116=\"\",$H116=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K116,$K$1:$K116,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","102704",{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!D117)-1),\"\")","v":"TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!E117)-1),\"\")","v":"M"},{"$f":"TRUNC($H117*ROUND(I117,2),2)","v":784.39},787.61,64.400000000000006,{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!I117)-4)),0)","v":12.18},{"$f":"IF(ISNUMBER($L117),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L117-1,COLUMN(Composições!J117)-4)),0)","v":12.23},{"$f":"COUNTA($A$1:$A117)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":1656},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L117),$H117=\"\",$H117=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K117,$K$1:$K117,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88309",{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!D118)-1),\"\")","v":"PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!E118)-1),\"\")","v":"H"},22.49,25.39,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!I118)-4)),0)","v":28.12},{"$f":"IF(ISNUMBER($L118),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L118-1,COLUMN(Composições!J118)-4)),0)","v":31.74},{"$f":"COUNTA($A$1:$A118)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7387},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L118),$H118=\"\",$H118=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K118,$K$1:$K118,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,"SINAPI","88316",{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!D119)-1),\"\")","v":"SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES"},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!E119)-1),\"\")","v":"H"},16.3,18.28,0.8,{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!I119)-4)),0)","v":20.38},{"$f":"IF(ISNUMBER($L119),VALUE(OFFSET(Banco!$A$1,Composições!$L119-1,COLUMN(Composições!J119)-4)),0)","v":22.86},{"$f":"COUNTA($A$1:$A119)-1","v":9},{"$f":"MATCH(Composições!CONCATENAR,Banco!$A:$A,0)","v":7394},{"$f":"IF(OR(ISERROR($L119),$H119=\"\",$H119=0),\"\",OFFSET(M$1,MATCH($K119,$K$1:$K119,0)-1,0))","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A120)-1","v":9},null,{"$f":"IF(OFFSET($M$1,MATCH(OFFSET(K120,-1,0),$K$1:$K120,0)-1,0)=\"F\",\"F\",\"\")","v":"F"}]
["###","2024-08-07",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Responsável Técnico:",null,null,null,"PAULO AVELINO DOS SANTOS",null,null,null,"F"]
[null,null,null,null,"CREA/CAU:",null,null,null,"A47781-8",null,null,null,"F"]

{"sheet":"Cotações","index":3,"n_rows":173,"n_cols":13,"rows_kept":173,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,5,12,6],[12,7,12,8],[13,5,13,6],[14,5,14,6],[14,7,14,8],[13,7,13,8],[0,1,0,7],[9,5,9,6],[9,7,9,8],[11,5,11,6],[11,7,11,8],[9,3,9,4],[14,3,14,4],[13,3,13,4],[171,1,171,2],[141,5,141,6],[141,7,141,8],[142,5,142,6],[142,7,142,8],[143,3,143,4],[143,5,143,6],[138,3,138,4],[138,5,138,6],[138,7,138,8],[145,7,145,8],[146,3,146,4],[146,5,146,6],[146,7,146,8],[147,3,147,4],[147,5,147,6],[147,7,147,8],[148,3,148,4],[148,5,148,6],[148,7,148,8],[151,5,151,6],[151,7,151,8],[152,5,152,6],[152,7,152,8],[133,3,133,4],[133,5,133,6],[15,3,15,8],[136,7,136,8],[137,3,137,4],[24,3,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,8],[137,5,137,6],[137,7,137,8],[131,7,131,8],[132,5,132,6],[125,3,125,4],[125,5,125,6],[125,7,125,8],[126,3,126,4],[122,5,122,6],[122,7,122,8],[124,5,124,6],[124,7,124,8],[119,3,119,8],[123,3,123,4],[123,5,123,6],[123,7,123,8],[172,6,172,8],[172,4,172,5],[139,3,139,8],[135,3,135,4],[135,5,135,6],[135,7,135,8],[136,3,136,4],[136,5,136,6],[127,3,127,4],[127,5,127,6],[133,7,133,8],[134,3,134,4],[134,5,134,6],[134,7,134,8],[128,3,128,4],[128,5,128,6],[132,7,132,8],[129,3,129,8],[128,7,128,8],[131,5,131,6],[127,7,127,8],[149,3,149,8],[145,3,145,4],[145,5,145,6],[124,3,124,4],[126,5,126,6],[126,7,126,8],[121,5,121,6],[121,7,121,8],[116,3,116,4],[116,5,116,6],[116,7,116,8],[118,3,118,4],[118,5,118,6],[118,7,118,8],[109,3,109,8],[117,3,117,4],[117,5,117,6],[117,7,117,8],[113,3,113,4],[113,5,113,6],[106,3,106,4],[106,5,106,6],[106,7,106,8],[108,3,108,4],[108,5,108,6],[108,7,108,8],[113,7,113,8],[114,3,114,4],[114,5,114,6],[114,7,114,8],[115,3,115,4],[115,5,115,6],[115,7,115,8],[111,5,111,6],[111,7,111,8],[112,5,112,6],[112,7,112,8],[99,3,99,8],[107,3,107,4],[107,5,107,6],[107,7,107,8],[103,3,103,4],[103,5,103,6],[96,3,96,4],[96,5,96,6],[96,7,96,8],[98,3,98,4],[98,5,98,6],[98,7,98,8],[103,7,103,8],[104,3,104,4],[104,5,104,6],[104,7,104,8],[105,3,105,4],[105,5,105,6],[105,7,105,8],[101,5,101,6],[101,7,101,8],[102,5,102,6],[102,7,102,8],[82,7,82,8],[89,3,89,8],[97,3,97,4],[97,5,97,6],[97,7,97,8],[93,3,93,4],[93,5,93,6],[86,3,86,4],[86,5,86,6],[86,7,86,8],[88,3,88,4],[88,5,88,6],[88,7,88,8],[93,7,93,8],[94,3,94,4],[94,5,94,6],[94,7,94,8],[95,3,95,4],[95,5,95,6],[95,7,95,8],[91,5,91,6],[91,7,91,8],[92,5,92,6],[92,7,92,8],[72,5,72,6],[72,7,72,8],[79,3,79,8],[87,3,87,4],[87,5,87,6],[87,7,87,8],[83,3,83,4],[83,5,83,6],[76,3,76,4],[76,5,76,6],[76,7,76,8],[78,3,78,4],[78,5,78,6],[78,7,78,8],[83,7,83,8],[84,3,84,4],[84,5,84,6],[84,7,84,8],[85,3,85,4],[85,5,85,6],[85,7,85,8],[81,5,81,6],[81,7,81,8],[82,5,82,6],[61,7,61,8],[62,5,62,6],[62,7,62,8],[69,3,69,8],[77,3,77,4],[77,5,77,6],[77,7,77,8],[73,3,73,4],[73,5,73,6],[66,3,66,4],[66,5,66,6],[66,7,66,8],[68,3,68,4],[68,5,68,6],[68,7,68,8],[73,7,73,8],[74,3,74,4],[74,5,74,6],[74,7,74,8],[75,3,75,4],[75,5,75,6],[75,7,75,8],[71,5,71,6],[71,7,71,8],[51,5,51,6],[51,7,51,8],[52,5,52,6],[52,7,52,8],[59,3,59,8],[67,3,67,4],[67,5,67,6],[67,7,67,8],[63,3,63,4],[63,5,63,6],[56,3,56,4],[56,5,56,6],[56,7,56,8],[58,3,58,4],[58,5,58,6],[58,7,58,8],[63,7,63,8],[64,3,64,4],[64,5,64,6],[64,7,64,8],[65,3,65,4],[65,5,65,6],[65,7,65,8],[61,5,61,6],[49,3,49,8],[57,3,57,4],[57,5,57,6],[57,7,57,8],[53,3,53,4],[53,5,53,6],[45,5,45,6],[45,7,45,8],[46,3,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,8],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,8],[47,3,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,8],[53,7,53,8],[54,3,54,4],[54,5,54,6],[54,7,54,8],[55,3,55,4],[55,5,55,6],[55,7,55,8],[43,3,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,8],[44,3,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,8],[45,3,45,4],[39,3,39,4],[39,5,39,6],[39,7,39,8],[41,5,41,6],[41,7,41,8],[42,5,42,6],[42,7,42,8],[37,3,37,4],[37,5,37,6],[37,7,37,8],[38,3,38,4],[38,5,38,6],[38,7,38,8],[35,3,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,8],[36,3,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,8],[33,7,33,8],[34,3,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,8],[31,3,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[32,3,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,8],[25,3,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,8],[26,3,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,8],[143,7,143,8],[144,3,144,4],[144,5,144,6],[144,7,144,8],[29,3,29,4],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,3,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[27,3,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,3,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[33,3,33,4],[33,5,33,6],[153,3,153,4],[153,5,153,6],[153,7,153,8],[154,3,154,4],[154,5,154,6],[154,7,154,8],[159,3,159,8],[155,3,155,4],[155,5,155,6],[155,7,155,8],[156,3,156,4],[156,5,156,6],[156,7,156,8],[157,3,157,4],[157,5,157,6],[157,7,157,8],[158,3,158,4],[158,5,158,6],[158,7,158,8],[161,5,161,6],[161,7,161,8],[162,5,162,6],[162,7,162,8],[163,3,163,4],[163,5,163,6],[163,7,163,8],[164,3,164,4],[164,5,164,6],[164,7,164,8],[169,3,169,8],[165,3,165,4],[165,5,165,6],[165,7,165,8],[166,3,166,4],[166,5,166,6],[166,7,166,8],[167,3,167,4],[167,5,167,6],[167,7,167,8],[168,3,168,4],[168,5,168,6],[168,7,168,8]]}
[null,"COTAÇÕES",null,null,null,null,null,null,null,null,"Mediana"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Média"]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1]
[]
[]
[null,{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!B$6)-1)","v":"COTAÇÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!C$6)-1)","v":"01"},{"$f":"IF(COUNTIF(OFFSET(Banco!$A$6,1+NCOMPOSICOES,0,NCOTACOES),$A6)>1,\"CÓDIGO REPETIDO\",OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!D$6)-1))","v":"PORTAL EM ACM E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL \"U\", COM\nPINTURA ANTI-CORROSÃO"},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!E$6)-1)","v":"UN "},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":124364},{"$f":"OFFSET(Cotações!$A$1,MATCH(COUNTIF($H$1:$H6,\"Cotações\"),Cotações!$J:$J,0)-1,COLUMN(Banco!F$6)-1)","v":124364},"Cotações"]
[]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F8/H8","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I8),IF(I8<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[]
[null,"E001",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C10:I10)>0,\"F\",\"\")","v":""}]
[]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H13=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)),AVERAGE(OFFSET(F14,1,0,ROW(C16)-ROW(C14)-1)))*IF(H13=\"\",1,VLOOKUP(H13,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A13)-1","v":0},{"$f":"ROW(C16)-ROW(C14)-1","v":1},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C15<>\"\",VLOOKUP(C15,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J15),$J$1:$J15,0)-1,0)),ISNUMBER(F15),INDEX($M$1:$M15,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M15))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F13),M13=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"FILTRO","IMPRIMIR"]
[null,"ÍNDICES DE RETROAÇÃO:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"ÍNDICE","NOME DO ÍNDICE","DESCRIÇÃO","DATA BASE","ÍNDICE DT BASE","DT COTAÇÃO","ÍNDICE DT COT.","COEFICIENTE","I",null,{"$f":"IF(NINDICES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"I001",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F21/H21","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I21),IF(I21<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I002",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F22/H22","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I22),IF(I22<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"I003",null,null,null,null,null,null,{"$f":"F23/H23","v":{"$error":"#DIV/0!"}},"I",null,{"$f":"IF(ISNUMBER(I23),IF(I23<>0,\"F\",\"\"),\"\")","v":""}]
[null,"EMPRESAS FORNECEDORAS:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"EMPRESAS","CNPJ","NOME",null,"FONE",null,"CONTATO",null,"E",null,{"$f":"IF(NEMPRESAS>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E001","79.481.339/0001-07","LUMINOSOS FONTANA LTDA",null,"(49) 33225054",null,"vendas@luminososfontana.com.br",null,"E",null,{"$f":"IF(COUNTA(C26:I26)>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"E002","23.700.429/0001-97","MORANDI LUMINOSOS",null,null,null,"vendas5@luminosos.com",null,"E",null,"F"]
[null,"E003","10.887.383/0001-15","PLANETA IMAGENS",null,"(46) 32258717",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E004","28.699.655/0001-19","CRIATIVA LUMINOSOS",null,"(49) 999067508",null,"criativeluminosos@gmail.com",null,"E",null,"F"]
[null,"E005","29.725.388 0001-70","SUL ESQUADRIAS EIRELI",null,"(49) 98408 9390",null,null,null,"E",null,"F"]
[null,"E006",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E007",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E008",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E009",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E010",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E011",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E012",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E013",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E014",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"E015",null,null,null,null,null,null,null,"E",null,""]
[null,"COTAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(NCOTACOES>0,\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H43=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO 01"},"COTAÇÃO","01","PORTAL EM ACM E ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PERFIL \"U\", COM\nPINTURA ANTI-CORROSÃO","UN ",{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)),AVERAGE(OFFSET(F44,1,0,ROW(C50)-ROW(C44)-1)))*IF(H43=\"\",1,VLOOKUP(H43,INDICES,8))","v":124364},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A43)-1","v":1},{"$f":"ROW(C50)-ROW(C44)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E001",{"$f":"IF(C45<>\"\",VLOOKUP(C45,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"LUMINOSOS FONTANA LTDA"},null,104328.4,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J45),$J$1:$J45,0)-1,0)),ISNUMBER(F45),INDEX($M$1:$M45,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M45))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E002",{"$f":"IF(C46<>\"\",VLOOKUP(C46,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"MORANDI LUMINOSOS"},null,124364,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J46),$J$1:$J46,0)-1,0)),ISNUMBER(F46),INDEX($M$1:$M46,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M46))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E003",{"$f":"IF(C47<>\"\",VLOOKUP(C47,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"PLANETA IMAGENS"},null,147047.70000000001,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J47),$J$1:$J47,0)-1,0)),ISNUMBER(F47),INDEX($M$1:$M47,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M47))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E004",{"$f":"IF(C48<>\"\",VLOOKUP(C48,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"CRIATIVA LUMINOSOS"},null,128600,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J48),$J$1:$J48,0)-1,0)),ISNUMBER(F48),INDEX($M$1:$M48,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M48))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"E005",{"$f":"IF(C49<>\"\",VLOOKUP(C49,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":"SUL ESQUADRIAS EIRELI"},null,116438.25,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J49),$J$1:$J49,0)-1,0)),ISNUMBER(F49),INDEX($M$1:$M49,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M49))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F43),M43=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":"F"}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H53=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)),AVERAGE(OFFSET(F54,1,0,ROW(C60)-ROW(C54)-1)))*IF(H53=\"\",1,VLOOKUP(H53,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A53)-1","v":2},{"$f":"ROW(C60)-ROW(C54)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C55<>\"\",VLOOKUP(C55,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J55),$J$1:$J55,0)-1,0)),ISNUMBER(F55),INDEX($M$1:$M55,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M55))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C56<>\"\",VLOOKUP(C56,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J56),$J$1:$J56,0)-1,0)),ISNUMBER(F56),INDEX($M$1:$M56,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M56))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C57<>\"\",VLOOKUP(C57,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J57),$J$1:$J57,0)-1,0)),ISNUMBER(F57),INDEX($M$1:$M57,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M57))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C58<>\"\",VLOOKUP(C58,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J58),$J$1:$J58,0)-1,0)),ISNUMBER(F58),INDEX($M$1:$M58,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M58))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C59<>\"\",VLOOKUP(C59,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J59),$J$1:$J59,0)-1,0)),ISNUMBER(F59),INDEX($M$1:$M59,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M59))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F53),M53=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H63=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)),AVERAGE(OFFSET(F64,1,0,ROW(C70)-ROW(C64)-1)))*IF(H63=\"\",1,VLOOKUP(H63,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A63)-1","v":3},{"$f":"ROW(C70)-ROW(C64)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C65<>\"\",VLOOKUP(C65,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J65),$J$1:$J65,0)-1,0)),ISNUMBER(F65),INDEX($M$1:$M65,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M65))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C66<>\"\",VLOOKUP(C66,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J66),$J$1:$J66,0)-1,0)),ISNUMBER(F66),INDEX($M$1:$M66,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M66))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C67<>\"\",VLOOKUP(C67,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J67),$J$1:$J67,0)-1,0)),ISNUMBER(F67),INDEX($M$1:$M67,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M67))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C68<>\"\",VLOOKUP(C68,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J68),$J$1:$J68,0)-1,0)),ISNUMBER(F68),INDEX($M$1:$M68,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M68))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C69<>\"\",VLOOKUP(C69,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J69),$J$1:$J69,0)-1,0)),ISNUMBER(F69),INDEX($M$1:$M69,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M69))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F63),M63=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H73=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)),AVERAGE(OFFSET(F74,1,0,ROW(C80)-ROW(C74)-1)))*IF(H73=\"\",1,VLOOKUP(H73,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A73)-1","v":4},{"$f":"ROW(C80)-ROW(C74)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C75<>\"\",VLOOKUP(C75,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J75),$J$1:$J75,0)-1,0)),ISNUMBER(F75),INDEX($M$1:$M75,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M75))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C76<>\"\",VLOOKUP(C76,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J76),$J$1:$J76,0)-1,0)),ISNUMBER(F76),INDEX($M$1:$M76,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M76))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C77<>\"\",VLOOKUP(C77,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J77),$J$1:$J77,0)-1,0)),ISNUMBER(F77),INDEX($M$1:$M77,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M77))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C78<>\"\",VLOOKUP(C78,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J78),$J$1:$J78,0)-1,0)),ISNUMBER(F78),INDEX($M$1:$M78,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M78))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C79<>\"\",VLOOKUP(C79,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J79),$J$1:$J79,0)-1,0)),ISNUMBER(F79),INDEX($M$1:$M79,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M79))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F73),M73=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H83=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)),AVERAGE(OFFSET(F84,1,0,ROW(C90)-ROW(C84)-1)))*IF(H83=\"\",1,VLOOKUP(H83,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A83)-1","v":5},{"$f":"ROW(C90)-ROW(C84)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C85<>\"\",VLOOKUP(C85,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J85),$J$1:$J85,0)-1,0)),ISNUMBER(F85),INDEX($M$1:$M85,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M85))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C86<>\"\",VLOOKUP(C86,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J86),$J$1:$J86,0)-1,0)),ISNUMBER(F86),INDEX($M$1:$M86,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M86))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C87<>\"\",VLOOKUP(C87,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J87),$J$1:$J87,0)-1,0)),ISNUMBER(F87),INDEX($M$1:$M87,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M87))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C88<>\"\",VLOOKUP(C88,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J88),$J$1:$J88,0)-1,0)),ISNUMBER(F88),INDEX($M$1:$M88,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M88))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C89<>\"\",VLOOKUP(C89,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J89),$J$1:$J89,0)-1,0)),ISNUMBER(F89),INDEX($M$1:$M89,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M89))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F83),M83=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H93=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)),AVERAGE(OFFSET(F94,1,0,ROW(C100)-ROW(C94)-1)))*IF(H93=\"\",1,VLOOKUP(H93,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A93)-1","v":6},{"$f":"ROW(C100)-ROW(C94)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C95<>\"\",VLOOKUP(C95,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J95),$J$1:$J95,0)-1,0)),ISNUMBER(F95),INDEX($M$1:$M95,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M95))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C96<>\"\",VLOOKUP(C96,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J96),$J$1:$J96,0)-1,0)),ISNUMBER(F96),INDEX($M$1:$M96,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M96))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C97<>\"\",VLOOKUP(C97,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J97),$J$1:$J97,0)-1,0)),ISNUMBER(F97),INDEX($M$1:$M97,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M97))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C98<>\"\",VLOOKUP(C98,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J98),$J$1:$J98,0)-1,0)),ISNUMBER(F98),INDEX($M$1:$M98,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M98))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C99<>\"\",VLOOKUP(C99,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J99),$J$1:$J99,0)-1,0)),ISNUMBER(F99),INDEX($M$1:$M99,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M99))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F93),M93=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H103=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)),AVERAGE(OFFSET(F104,1,0,ROW(C110)-ROW(C104)-1)))*IF(H103=\"\",1,VLOOKUP(H103,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A103)-1","v":7},{"$f":"ROW(C110)-ROW(C104)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C105<>\"\",VLOOKUP(C105,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J105),$J$1:$J105,0)-1,0)),ISNUMBER(F105),INDEX($M$1:$M105,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M105))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C106<>\"\",VLOOKUP(C106,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J106),$J$1:$J106,0)-1,0)),ISNUMBER(F106),INDEX($M$1:$M106,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M106))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C107<>\"\",VLOOKUP(C107,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J107),$J$1:$J107,0)-1,0)),ISNUMBER(F107),INDEX($M$1:$M107,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M107))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C108<>\"\",VLOOKUP(C108,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J108),$J$1:$J108,0)-1,0)),ISNUMBER(F108),INDEX($M$1:$M108,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M108))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C109<>\"\",VLOOKUP(C109,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J109),$J$1:$J109,0)-1,0)),ISNUMBER(F109),INDEX($M$1:$M109,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M109))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F103),M103=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H113=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)),AVERAGE(OFFSET(F114,1,0,ROW(C120)-ROW(C114)-1)))*IF(H113=\"\",1,VLOOKUP(H113,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A113)-1","v":8},{"$f":"ROW(C120)-ROW(C114)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C115<>\"\",VLOOKUP(C115,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J115),$J$1:$J115,0)-1,0)),ISNUMBER(F115),INDEX($M$1:$M115,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M115))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C116<>\"\",VLOOKUP(C116,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J116),$J$1:$J116,0)-1,0)),ISNUMBER(F116),INDEX($M$1:$M116,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M116))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C117<>\"\",VLOOKUP(C117,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J117),$J$1:$J117,0)-1,0)),ISNUMBER(F117),INDEX($M$1:$M117,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M117))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C118<>\"\",VLOOKUP(C118,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J118),$J$1:$J118,0)-1,0)),ISNUMBER(F118),INDEX($M$1:$M118,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M118))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C119<>\"\",VLOOKUP(C119,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J119),$J$1:$J119,0)-1,0)),ISNUMBER(F119),INDEX($M$1:$M119,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M119))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F113),M113=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H123=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)),AVERAGE(OFFSET(F124,1,0,ROW(C130)-ROW(C124)-1)))*IF(H123=\"\",1,VLOOKUP(H123,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A123)-1","v":9},{"$f":"ROW(C130)-ROW(C124)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C125<>\"\",VLOOKUP(C125,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J125),$J$1:$J125,0)-1,0)),ISNUMBER(F125),INDEX($M$1:$M125,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M125))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C126<>\"\",VLOOKUP(C126,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J126),$J$1:$J126,0)-1,0)),ISNUMBER(F126),INDEX($M$1:$M126,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M126))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C127<>\"\",VLOOKUP(C127,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J127),$J$1:$J127,0)-1,0)),ISNUMBER(F127),INDEX($M$1:$M127,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M127))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C128<>\"\",VLOOKUP(C128,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J128),$J$1:$J128,0)-1,0)),ISNUMBER(F128),INDEX($M$1:$M128,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M128))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C129<>\"\",VLOOKUP(C129,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J129),$J$1:$J129,0)-1,0)),ISNUMBER(F129),INDEX($M$1:$M129,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M129))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F123),M123=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H133=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)),AVERAGE(OFFSET(F134,1,0,ROW(C140)-ROW(C134)-1)))*IF(H133=\"\",1,VLOOKUP(H133,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A133)-1","v":10},{"$f":"ROW(C140)-ROW(C134)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C135<>\"\",VLOOKUP(C135,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J135),$J$1:$J135,0)-1,0)),ISNUMBER(F135),INDEX($M$1:$M135,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M135))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C136<>\"\",VLOOKUP(C136,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J136),$J$1:$J136,0)-1,0)),ISNUMBER(F136),INDEX($M$1:$M136,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M136))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C137<>\"\",VLOOKUP(C137,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J137),$J$1:$J137,0)-1,0)),ISNUMBER(F137),INDEX($M$1:$M137,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M137))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C138<>\"\",VLOOKUP(C138,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J138),$J$1:$J138,0)-1,0)),ISNUMBER(F138),INDEX($M$1:$M138,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M138))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C139<>\"\",VLOOKUP(C139,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J139),$J$1:$J139,0)-1,0)),ISNUMBER(F139),INDEX($M$1:$M139,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M139))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F133),M133=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H143=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)),AVERAGE(OFFSET(F144,1,0,ROW(C150)-ROW(C144)-1)))*IF(H143=\"\",1,VLOOKUP(H143,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A143)-1","v":11},{"$f":"ROW(C150)-ROW(C144)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C145<>\"\",VLOOKUP(C145,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J145),$J$1:$J145,0)-1,0)),ISNUMBER(F145),INDEX($M$1:$M145,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M145))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C146<>\"\",VLOOKUP(C146,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J146),$J$1:$J146,0)-1,0)),ISNUMBER(F146),INDEX($M$1:$M146,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M146))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C147<>\"\",VLOOKUP(C147,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J147),$J$1:$J147,0)-1,0)),ISNUMBER(F147),INDEX($M$1:$M147,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M147))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C148<>\"\",VLOOKUP(C148,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J148),$J$1:$J148,0)-1,0)),ISNUMBER(F148),INDEX($M$1:$M148,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M148))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C149<>\"\",VLOOKUP(C149,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J149),$J$1:$J149,0)-1,0)),ISNUMBER(F149),INDEX($M$1:$M149,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M149))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F143),M143=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H153=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)),AVERAGE(OFFSET(F154,1,0,ROW(C160)-ROW(C154)-1)))*IF(H153=\"\",1,VLOOKUP(H153,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A153)-1","v":12},{"$f":"ROW(C160)-ROW(C154)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C155<>\"\",VLOOKUP(C155,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J155),$J$1:$J155,0)-1,0)),ISNUMBER(F155),INDEX($M$1:$M155,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M155))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C156<>\"\",VLOOKUP(C156,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J156),$J$1:$J156,0)-1,0)),ISNUMBER(F156),INDEX($M$1:$M156,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M156))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C157<>\"\",VLOOKUP(C157,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J157),$J$1:$J157,0)-1,0)),ISNUMBER(F157),INDEX($M$1:$M157,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M157))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C158<>\"\",VLOOKUP(C158,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J158),$J$1:$J158,0)-1,0)),ISNUMBER(F158),INDEX($M$1:$M158,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M158))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C159<>\"\",VLOOKUP(C159,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J159),$J$1:$J159,0)-1,0)),ISNUMBER(F159),INDEX($M$1:$M159,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M159))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F153),M153=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE",{"$f":"CHOOSE($K$3,\"MEDIANA\",\"MÉDIA\")&IF(H163=\"\",\"\",\" RETROAGIDA\")","v":"MEDIANA"},null,"ÍNDICE RETROAÇÃO",null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[{"$f":"CONCATENAR","v":"COTAÇÃO "},"COTAÇÃO",null,null,null,{"$f":"CHOOSE($K$3,MEDIAN(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)),AVERAGE(OFFSET(F164,1,0,ROW(C170)-ROW(C164)-1)))*IF(H163=\"\",1,VLOOKUP(H163,INDICES,8))","v":{"$error":"#NUM!"}},null,null,null,{"$f":"COUNTA($A$1:$A163)-1","v":13},{"$f":"ROW(C170)-ROW(C164)-1","v":5},{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""},"Sim"]
[null,null,"EMPRESA","NOME DA EMPRESA",null,"COTAÇÕES",null,"DATA COTAÇÃO",null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C165<>\"\",VLOOKUP(C165,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J165),$J$1:$J165,0)-1,0)),ISNUMBER(F165),INDEX($M$1:$M165,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M165))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C166<>\"\",VLOOKUP(C166,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J166),$J$1:$J166,0)-1,0)),ISNUMBER(F166),INDEX($M$1:$M166,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M166))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C167<>\"\",VLOOKUP(C167,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J167),$J$1:$J167,0)-1,0)),ISNUMBER(F167),INDEX($M$1:$M167,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M167))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C168<>\"\",VLOOKUP(C168,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J168),$J$1:$J168,0)-1,0)),ISNUMBER(F168),INDEX($M$1:$M168,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M168))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,{"$f":"IF(C169<>\"\",VLOOKUP(C169,EMPRESAS,3,FALSE),\"\")","v":""},null,null,null,null,null,"C",null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(OFFSET($F$1,MATCH(MAX($J$1:$J169),$J$1:$J169,0)-1,0)),ISNUMBER(F169),INDEX($M$1:$M169,MATCH(\"ZZZZ\",$M$1:$M169))=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,"OBSERVAÇÕES:",null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,{"$f":"IF(AND(ISNUMBER(F163),M163=\"Sim\"),\"F\",\"\")","v":""}]
["###",null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"F"]
[null,"Data",null,null,"Resp. Pesquisa de Mercado:",null,null,null,null,null,null,"F"]

{"sheet":"Relatórios","index":4,"n_rows":12,"n_cols":8,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,7]]}
["DADOS DOS RELATÓRIOS IMPORTADOS"]
[]
[]
[]
["TIPO","ENCARGOS SOCIAIS","ABRANGÊNCIA","LOCALIDADE","VÍNCULO","DATA PREÇOS","DATA DE RT","DATA EMISSÃO"]
["SINAPI","DESONERADOS: 80,97%(HORA)   44,09%(MÊS)","NACIONAL","FLORIANOPOLIS","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI-I","NERADOS (%) HORISTA  80,97  MENSALISTA  44,09",null,"FLORIANOPOLIS","","06/2024","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI","SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA: 108,32%(HORA)   66,04%(MÊS)","NACIONAL","FLORIANOPOLIS","CAIXA REFERENCIAL","06/2024","12/07/2024","13/07/2024"]
["SINAPI-I","HORISTA 108,32  MENSALISTA  66,04",null,"FLORIANOPOLIS","","06/2024","",""]
["SINAPI",null,"NACIONAL",null,"ANALITICO NACIONAL SIPCI","","12/07/2024","13/07/2024"]
["SICRO",null,null,"SANTA CATARINA","","01/2024","",""]

{"sheet":"Busca","index":5,"n_rows":5,"n_cols":9,"rows_kept":5,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,2],[2,1,2,2],[0,1,0,6]]}
[null,"BUSCA"]
[null,"CONTÉM:"]
[null,"NÃO CONTÉM:"]
[null,"RELATÓRIOS:"]
[null,"FONTE","CÓDIGO","DESCRIÇÃO","UNIDADE","DESONERADO","NÃO DESONERADO",null,"ORIGEM DO PREÇO"]